	Hier die Anleitung zum Setzen der Default Squelch-Werte :
 
1. Druecke und Halte folgende 3 Tasten : Vol+FW+Moni  und Druecke dann
   POWER ON; ist etwas umstaendlich - aber geht .
   Im Display sollte nun HSSQ03 stehen, druecke die Bandtaste, bis oben im
   Display eine 3 steht, dann eventuell nun den Drehknopf bis HSSQ03 steht.

2. Druecke UP bis HASQ ** steht
 
3. Drehe DIAL bis im Display HASQ 08 steht   ( Auto Squelch Hysterese )
 
4. Druecke UP bis THSQ ** steht

5. Drehe DIAL bis im Display THSQ 4F steht   ( Squelch PRESET Thereshold )

6. Druecke UP bis TISQ ** steht
 
7. Drehe DIAL bis im Display TISQ 2F steht   ( Squelch PRESET Tight )
 
8. Druecke 2 mal UP bis S1LV ** steht
 
9. Drehe DIAL bis im Display S1LV 34 steht   ( Low Scale S1 Adjust )
 
10. Druecke  UP bis S9LV ** steht
 
11. Drehe DIAL bis im Display S9LV A3 steht   ( Full Scale S9 Adjust )
 
12. Druecke  UP bis HSSQ 03 steht      ( Squelch Hysterese   )

13. Druecke 3 mal die BAND Taste bis oben im Display eine kleine 6
steht, nun sollte man HSSQ 06 sehen.

14. Druecke UP bis HASQ ** steht
 
15. Drehe DIAL bis im Display HASQ 08 steht   ( Auto Squelch Hysterese )
 
16. Druecke UP bis THSQ ** steht

17. Drehe DIAL bis im Display THSQ 4D steht   ( Squelch PRESET Thereshold )

18. Druecke UP bis TISQ ** steht
 
19. Drehe DIAL bis im Display TISQ 30 steht   ( Squelch PRESET Tight )
 
20 Druecke 2 mal UP bis S1LV ** steht
 
21. Drehe DIAL bis im Display S1LV 27 steht   ( Low Scale S1 Adjust )
 
22. Druecke  UP bis S9LV ** steht
 
23. Drehe DIAL bis im Display S9LV 96 steht   ( Full Scale S9 Adjust )
 
24. Druecke  UP bis HSSQ 06 steht      ( Squelch Hysterese   )

Druecke die FW fuer 0,5 Sek. um diese Werte in den Speicher zuschreiben

Dann Ausschalten - FERTIG .
