
************************** VX-1R  Controller  V1.9 ****************************

1. Einfuehrung

Bestandteile des Soft-Packet's ( vx1r_19.exe  12 Teile ) :

folgende Teile:	A-VX1R19.exe	Programm ( Version 1.9 )
		test_v19.vx1	Datenfile als Bsp.
		vx1r_d.txt	Doku. zur Software in deutsch
		vx1r_e.txt	Doku. in english
		modify_d.txt	Anleitung zur Hardwareerweiterung
		modify_e.txt	Anleitung zur Hardwareerw. in english
		adap1.bmp	Schaltung des Originaladapter
		adap2.bmp	Schaltung eines einfacheren Adapters
		plug.bmp	Beschaltung des Klinkensteckers
                sque_dl.txt     Anleitung zum Setzen der Squelch
		sque_en.txt	Anleitung zum Setzen der Squelch in english
                new.txt         Neuerungen in den Versionen

Das Programm dient zum Aendern der Grundeinstellungen sowie aller Speicher-
Gruppen des VX-1R. Das Geraet kann hiermit auch modifiziert werden, wie z.B.
die Laenderkennung, RX- und TX-Erweiterung ( soweit das Geraet hardware-
maessig erweitert ist ( nur Bruecke 1 ist geschlossen )), sowie die Zuordnung
der Speicher zu den Baendern ( d.h. z.B. die QRG 145.xxx laesst sich auch ins
U-HAM Band schieben ), und jeder Speicher kann auch gleichzeitig in mehrere
Baender gelegt werden ( z.B. Speicher 1 erscheint im Band FM, V-HAM und ACT1 ).
Auch die HOME-Speicher lassen sich beliebig schieben oder fuer mehrere Baender
deklarieren. Auch die 31 Schnell-Such-Speicher lassen sich frei programmieren
mit allen Optionen incl. Name.
Das Programm laeuft unter DOS, hat eine ansprechende graphische Oberflaeche 
und ist Maus-gesteuert. Als Adapter findet die Schaltung aus der CQDL 1/2000
( S.27 unten ) Anwendung. Natuerlich auch der Adapter der ADMS - Software.
Das Programm wurde ausfuehrlich mit Geraeten der Versionen A105 und A106
erfolgreich getestet. 
Allerdings uebernehme ich fuer eventuelle Schaeden am VX1 keine Haftung ( der 
Vollstaendigkeit hier erwaehnt,Hi ). 
Zur Nutzung des Programms sind Kenntnisse ueber die Funktionen des VX-1R
( Doku zum VX-1R ) erforderlich.

            Das Programm ist eine Testversion und FREEWARE !!!!!!!!!!
           
            Es darf nur original, in unveraenderter Form mit allen
            Zusatzdateien, kostenlos weitergegeben werden. Das
            Programm sowie der Programm-Code sind urheberrechtlich
            geschuetzt.
            In dieser Testversion sind die Bearbeitung der Home- und
            der weiteren 162 Speicher der Speichergruppe 2 gesperrt.
            Weiterhin stehen im BC-Band und im DTMF-Memory nur jeweils
	    2 Speicher zur Verfuegung. Weitere Einschraenkungen bestehen 
            nicht. Mit Alt+C laesst sich diese Testversion in eine Voll-
            Version umschalten, solange, bis das Programm beendet wird.
            In diesem Fall ist SAVE, SEND und SYNCH gesperrt.
            Zum Erhalt der Vollversion siehe Datei regist.txt .
 
Autor:   Bodo Schneider DL4CU
         PR BOX  :  DL4CU @ DB0MAR
         E-Mail  :  BoSchne@t-online.de  oder   DL4CU@darc.de
         Tel.    :  0172/3813765


2. Beschreibung

Zur Installation nur soviel, da ein DOS-Progi, in irgendein Verzeichnis...
und fertig. 
Unter W95/W98 ist es eventuell ratsam, den Rechner in DOS runter zufahren,
da bei einigen Rechnern die COM voll von Treibern beansprucht wird. 
Einfach mal testen, ob's unter WIN im DOS-Fenster laeuft. Bei mir auf dem
PC funktioniert's, auf meinem LAPTOP nicht.


2.1. Start

Nach dem Start erscheint rechts oben ein kleines Menue mit 3 Grund-
einstellungen. Diese koennen mit der Mause geaendert werden. 
1. Com-Port   COM1  oder  COM2
2. Farbzusammenstellung des Programms, 7 Color-Versionen
3. Auswahl deutsche oder englische Version 
Beim Beenden des Programms werden die Einstellungen gespeichert, so dass
diese beim naechsten Start wieder vorhanden sind.

Unten rechts erscheinen weitere wichtige Schaltfelder:


Quit - ...alles klar, geht auch mit ALT+X

LOAD - eine gespeicherte Datei wird geladen ( nur Dateien im Format *.vx1 )
       Das SEND Feld ist gesperrt. Es erscheint grau. Erst nach einem 
       SYNCH ist die SEND - Funktion frei.

SAVE - eine Datei wird gespeichert. Um einen neuen Namen einzugeben, in das
       Auswahlfeld klicken und den Namen eingeben mit der Endung 'vx1'

READ - Das VX1 Auslesen. Dazu VX1 Ausschalten, Adapter zusammenstecken,
       VX1 mit gedrueckter FW einschalten, auf READ klicken, dann am VX1
       die Down-Taste Druecken. Nun zeigt der Balken die Menge der ausge-
       lesenen Daten. Am Ende soll stehen ' 4818 ausgelesen   oK '. Wenn
       nicht, dann Abbrechen und den Vorgang wiederholen.

SEND - Datensatz zum VX1 Senden. Dazu auf SEND klicken, dann am vx1 die UP-
       Taste Drucken, und dann ENTER. Zum Schluss soll stehen ' SEND DATA oK'
       Wenn nicht, dann das vx1 Ausschalten, mit Mausklick  Abbrechen,
       vx1 mit FW+POWER Anschalten und Vorgang wiederholen.
       Wenn der Laender-Code geaendert wurde, ist nach dem SENDEN das
       SEND-Feld wieder gesperrt. Das Daten-Feld muss erst mit dem VX1
       wieder synchronisiert werden.

SYNCH -Aus dem VX1 wird der vorhandene Laendercode ausgelesen und in das
       vorhandene Data-File im PC eingetragen. Erst nun ist 'SEND' moeglich.
 

2.2. Nach LOAD oder READ

So, nun ist der Bildschirm voll. Beginnen wir links mit den Grundeinstellungen:

- Die 1. Schaltflaeche zeigt das Band, welches nach dem Einschalten erscheint
- Dial/Vol
- Busy LED
- Key Beep
- Scan Lamp
- Moni/Ton-Call
- Scan  Carrier/5 Sek
- RX-Mode  Auto/Manuell
- ARS ( Auto Shift ) ON/OFF
- Look Enable ( Geraet meldet sich beim Einschalten mit Sperre )
- Key , Dial , Keyy+Dial , ...
- APO    OFF, ....
- TX TOT
- LAMP  5Sek,Key,Toggle
- Smart Search   Continue/Single
- ARTS    OFF,Range,ALL
- BELL    OFF,1,3..
- CWID   
- CW   Name,Zeichen

Mitte oben - Noch Grundeinstellungen
- Speichergruppe 1 oder 2  ( Aktiv nach dem Einschalten des vx1 )
- Auswahl des DTMF Speicherplatzes
- Volume  Einstellung
- Squelch Einstellung


--  VX1R - Modify   
Hiermit laesst sich das VX1 modifizieren. Einmal die Laenderkennung, die
TX Erweiterung, soweit das Geraet hardwaremaessig erweitert ist, WIDE RX
und Cellulare RX. Bei den verschiedenen Einstellungen sind unterschiedliche
Bandgrenzen ( TX,RX ) wirksam. Z.B. FREEBAND  Tx   108 - ca.540 Mhz.
Im oberen Teil, 'VX-1R MODE' , soll immer der Zustand stehen, welcher gerade
im VX1 ist. Dieses erreicht man, indem man das VX1 ausliest, oder mit der
Funktion 'Synch'. Nur in diesem Fall faerbt sich die Mode-Box schwarz, und
die SEND - Funktion ist Frei.

Im unteren Teil, ' wechseln in: ', kann nun der gewuenschte Zustand
eingestellt werden. Also einfach mal das eigene VX1 auslesen, und schon sieht
man die Kennung des Geraetes. Im Norm-Fall muesste der LaenderCode Germany
stehen, Cell.Rx und Wide RX sind markiert.
Hat man ein erweitertes Geraet, so ist auch Tx-Erweiterung markiert !!!!!!!!

Nach der Erweit. ( modify.txt ) hat man dann  "Germany mit TX-Erweiterung" :
TX 140-170 Mhz  420-470 Mhz  und RX 76-999 Mhz.

Aenderungen mit diesem Programm :

FreeBand   TX 108-560 Mhz   RX 76-999 Mhz
Germany    TX 144-146 Mhz 430-440 Mhz
Europe     TX 144-146 Mhz 432-438 Mhz
USA        TX 144-148 Mhz 430-450 Mhz

TX-Erweit.  140-170 Mhz  420-470 Mhz ( Germany,Europe,USA )
Cell RX     824-849/864-894Mhz RX
WideRX      ?????

Die letzten 3 Zeilen eruebrigen sich im MODE FreeBand !!!!  Bei FreeBand
gehen die Haken bei TX Erweit und Cell RX automatisch raus - ist so oK !!!!!!


2.3. Mittleres Fenster - Speicherkonfiguration

-- Bereichsauswahl    mit der Maus die entsprechende Speichergruppe
   waehlen. Beginnend mit dem BC-Band. Mit dem '-' Feld kann zurueck
   geschaltet werden.

-- Prioritaets-Kanal  hier waehlt man aus, in welchem Band der Prioritaets-
   Home Speicherplatz liegt. 

2.3.1. BC-Band
   Es werden der Home-Speicherplatz, die 10 weiteren Speicherplaetze sowie
   die VFO-QRG dargestellt. 
   Sind rechts die kleinen Kaestchen aktiviert, so erscheint dieser Speicher-
   platz auch im VX1. Nun kann das QRG- und NAME-Feld angeklickt werden, um
   neue QRG's oder NAMEN einzugeben. Die Eingabe ist nur moeglich, wenn der
   entsprechende Speicherplatz auch aktiviert wurde. Frequenzen sind moeglich
   im Bereich von 500 - 1700 Khz. Der Name max. 6 Zeichen.

2.3.2. VFO Bereich
   Mit dem Feld  BAND  kann man das entsprechende Band auswaehlen. Im Feld RX
   wird die momentane RX QRG gezeigt. Ein Mausklick, und man gibt diese neu
   ein, als Komma einen PUNKT setzen. Fuer QRG < 100 Mhz die Eingabe mit einer
   0 beginnen. Die TX QRG laesst sich erst ueber eine Eingabe erneuern, wenn
   im Feld SHIFT  +-  steht. Hat man SHIFT auf + oder - QRG gestellt, so laesst
   sich die SHIFT eingeben in 50 k Schritten und max. 99.950 Mhz. Alles weitere
   erklaert sich von selbst.

2.3.3. HOME Bereich Speichergruppe 1  ( HCG1 )
   Nun wird es schon interessanter..  Neu ist nun die Eingabe eines Namen, 
   soweit das Kaestchen Freq/Text markiert wurde. Der Name darf max. 6 Zeichen
   haben. Im Feld darueber  legt man fest, in welchem Band der Home-Speicher
   im VX1 erscheinen soll. Ist kein Band markiert, erscheint dieser H-Spei.
   nicht im VX1. Mehrere Markierungen ( z.B. 101.3 Mhz auch oder 
   nur im AIR und U-HAM erscheinen zu lassen ist moeglich ). Einfach mal mit
   experimentieren. Allerdings gibt es Einschraenkungen beim Senden. Senden
   nur im V-  und U-HAM Band moeglich. Soll der H-Speicher z.B. mit der REL-
   QRG R0 ( 145.600   -600 khz ) belegt werden und auch im U-HAM Band zur
   Verfuegung stehen, so muss dieser Speicherplatz auch fuer das U-HAM markiert
   werden. Um nun mit dieser Ablage aus beiden Baendern arbeiten zu koennen,
   muss im Feld SHIFT   +-    eingestellt werden, und dann im TX Feld 145.000
   eingeben.

2.3.4  Speichergruppe 1  CG1
   Die Funktionen sind angelegt dem Punkt 2.3.3 .  Links ueber dem RX-Feld
   waehlt man den Speicherplatz aus. Rechts, > Speicher in Band <, werden die
   gewuenschten Baender fuer diesen Speicherplatz festgelegt. Wird nichts
   markiert, so ist der Speicher fuer das VX1 geloescht und erscheint nicht 
   mehr. Mehrere Markierungen sind moeglich. Senden geht nur in zugelassenen
   Bereichen, wobei aber z.B. 435.xxx Mhz auch im V-HAM sendet - SOLANGE
   KEINE Shift aktiviert wurde. Klickt man auf  > Liste < , so erscheint auch
   eine Liste mit der Belegung der CG1. Die Speicher nach 52 sind ja die L und
   U Speicher. Markiert man in der Liste eine Zeile und klickt auf Edit, so
   ist man wieder im Editor. Del, Cut, Copy.. alles klar. 
   Belegt man z.B. L1 mit 77 Mhz und U1 mit 999 Mhz und markiert diese fuer
   das V-HAM Band, und ruft man nun im VX1 den L1 Speicher auf und dreht nun 
   den Dial Knopf um in den VFO-Modus zu kommen, so ist das V-HAM Band nun
   durchgehend von 77 - 999 MHz offen - das war ein Beispiel.
   Mit dem Feld 'copy to CG2' kann man jeweils einen Speicher in die Gruppe
   CG2 kopieren. Dazu einen Speicher in der Liste anklicken, und dann mit
   der Maus auf 'copy to CG2', nun erscheint die Liste der CG2. Hier nun einen
   Speicherplatz anclicken und dann auf 'insert'. Mit dem Feld 'change to CG1'
   kommt man schnell wieder zur CG1, usw. 
-->Bei dieser Aktion bitte beachten, dass in der CG2 nicht die SHIFT,CTCSS und 
   DCS uebernommen werden. Hier gelten die Einstellungen jeweils aus dem VFO.


2.3.5. HOME Bereich Speichergruppe 2  ( HCG2 )
   Wie Punkt 2.3.3.  Allerdings wird die DCS, CTCSS und die Shift-QRG NICHT
   gespeichert. Hier gelten die VFO Einstellungen der jeweiligen Baender.

2.3.6. Speichergruppe 2  CG2
   Wie Punkt 2.3.4.  Allerdings wird die DCS, CTCSS und die Shift-QRG NICHT
   gespeichert. Hier gelten die VFO Einstellungen der jeweiligen Baender.
   Wie in CG1 beschrieben, besteht hier auch die M”glichkeit, Speicher in
   die CG1 zu kopieren.

2.3.7. SS-Speicher  ( Smart Search Memory )
   Hier eroeffnen sich voellig neue Moeglichkeiten. Die Kenntnis ueber die
   normale Funktion dieser Speicher setze ich mal voraus. 
   Nun lassen sich diese 31 Speicher voellig frei programmieren. Nur zum
   Scannen taugen sie nicht, Hi. Senden geht wieder nur, wenn die SS-Speicher
   fuer das V- oder U-HAM Band deklariert werden. Allerdings ohne Shift.
   Soll trotzdem eine Rel-QRG gespeichert werden, dann bitte nicht mit -QRG !
   Sondern mit +- , dann direkt die TX QRG eingeben ins TX-Feld. Also fuer
   R0  bei RX 145.600  -->  TX 145.000 ,  und schon geht's.
   Die SS-Speicher mussen natuerlich noch AKTIV geschaltet werden. Die SS-Sp.
   zaehlen von -15  bis +15, also 31 Speicher, die vollwaertig sind wie die
   der CG1.
   Aufgerufen wird die SS-Gruppe mit  'FW' und dann 'MV' . Mit einem neuen
   SS-Scan werden allerdings die 31 Speicher ueberschrieben.
   Die SS-Speicher werden allerdings automatisch geloescht, wenn der Akku
   des VX1 voellig leer ist...
 
2.3.8. DTMF
   Den entsprechenden Speicher anklicken und max. 15 Zeichen von 0...F 
   eingeben oder vorher mit Enter abschliessen.


Tips, Hinweise, neue Ideen und auch MECKER bitte in meine Box oder EMail.
Fuer Fragen sowie bei Problemen stehe ich auch gern tel. zur Verfuegung.


73 de Bodo aus Hagenow
