Fuer die Erweiterung gibt es viele Anleitungen, Hi. 

Man kann natuerlich TOTAL erweitern, so dass das Geraet IMMER voll
offen ist. Finde ich nicht so gut....
Mit meinem Programm ( rechts auf dem Screen ) im Fenster modify kann man
das Geraet jederzeit SOFTware-maessig umkonfigurieren - wenn im Geraet 
NUR BRUECKE 1 geschlossen ist. Wichtig, nur Bruecke 1 !!! Dazu AKKU raus,
dann die 3 kleinen Schrauben raus drehen. Nun das Gehaeuse, VORSICHTIG von
der Seite der kleinen Schrauben her, aufklappen. Auf der Akku-Seite sind
innen 3 kleine Plast-Klammern, die dann aber aushaken. Nun die Klebefolie
von der LP ( wo der AKKU war ) hochziehen. Oben sind die Bruecken 0 und 1,
weiter unten die weiteren Bruecken. Danach einmal RESET !!
Nach dieser Erweit. hat man dann  "Germany mit TX-Erweiterung" :
TX 140-170 Mhz  420-470 Mhz  und RX 76-999 Mhz.

FreeBand   TX 108-560 Mhz   RX 76-999 Mhz
Germany    TX 144-146 Mhz 430-440 Mhz
Europe     TX 144-146 Mhz 432-438 Mhz
USA        TX 144-148 Mhz 430-450 Mhz

TX-Erweit.  140-170 Mhz  420-470 Mhz ( Germany,Europe,USA )
Cell RX     824-849/864-894Mhz RX
WideRX      ?????

Die letzten 3 Zeilen eruebrigen sich im MODE FreeBand !!!!  Bei FreeBand
gehen die Haken bei TX Erweit und Cell RX automatisch raus - ist so oK !!!!!!

Nun mit dem Programm:
VX1 am PC anschliessen und Auslesen. Nun SOLL im Fenster >MODIFY<  in der
oberen Haelfte stehen :
Germany und alle 3 mit Haken, darunter in WECHSELN IN  das gleiche. Hier kann
man nun z.B. auf Germany klicken bis   FreeBand   da steht - TX Erw. und Cell 
RX ist der Punkt nun raus - is oK. Nun dieses ins VX1R  rein schicken. NUN
ist das VX1 VOLL ERWEITERT. Wenn es wieder ganz eingeengt sein soll, dann
den Datensatz aus dem VX1 wieder in den PC Lesen, oben in MODIFY steht nun
FreeBand, Bei "Wechseln In"  nun auf Germany stellen und bei TX ERWEIT. den
Punkt raus klicken, und dieses wieder rein schicken ins Handy, und schon
ist wieder alles beim Alten. Also mit der Bruecke 1 drin laesst sich das
Geraet nun mit meinem Programm jederzeit beliebig modifizieren.

WICHTIG:  in MODIFY mus OBEN   IMMER !!!!  der Zustand stehen, welcher gerade
im VX1R drin ist !!!!!!!

Ich denke, ich habe nichts vergessen..