Os mando un fichero "test.hex" para el pic, muy útil para comprobar que todos los relés están bien conectados y que la grabación y circuitería del pic son correctos antes de conectar el transmisor. 
El programa hace lo siguiente:
Activa por orden los relés en intervalos de 1 segundo empezando por el que corresponde al de menos inductancia y siguiendo hasta el de más inductancia, luego sigue con el banco de capacidades de la misma manera (del de menor hasta el de mayor capacidad). Con todos los relés activados, espera 3 segundos y vuelve al principio, y empieza a desconectar los relés uno a uno. Esto lo repite cíclicamente sin parar.
Creo que puede seros muy útil para las primeras comprobaciones del acoplador automatico.
Saludos,
Xavier Solans