**DIPOLE U-BENT 20, 15, 10 METRES SYSTEME D’ALIMENTATION OPEN SLEEVE**

ECARTEMENT ENTRE DIPOLE 10 METRES ET 20 METRES : 10,6 CM

ECARTEMENT ENTRE DIPOLE 20 METRES ET 15 METRES : 10 CM

MAT DE FIXATION ANTENNE

POINT D’ALIMENTATION UNIQUE ECART ENTRE LES DEUX PARTIES DU DIPOLE : 2,5 CM

BRIDES DE FIXATION DU MAT

00000000000000000

BRIDES DE FIXATION DES DIPOLES ISOLEES DU DIPOLE

HAUBANAGE EN CORDELETTE NON RAYONNANTE

DIPOLE 10 METRES : 5,40 M DE LONG D’UN SEUL MORCEAU ECARTEUR EN PLEXIGLASS OU MATERIAU ISOLANT

DIPOLE 20 METRES : 2 FOIS 3,10 METRES A L’HORIZONTAL ESPACEMENT 2,5 CM

PARTIE VERTICALE DU DIPOLE 20 METRES : 2,58 METRES DE CHAQUE COTE

SUPPORT CENTRAL DES ELEMENTS TOUS LES DIPOLES DOIVENT ETRE ISOLES DU SUPPORT 20 CM SUR 40 CM

DIPOLE 15 METRES : 5,87 METRES D’UN SEUL MORCEAU

PARTIE VERTICALE DU DIPOLE 15 METRES : 0,9 METRE

POSSIBILTE D’INSERER UN BALUN 1/1 OU UN CHOKE BALUN AU NIVEAU DU POINT D’ALIMENTATION

L’ANTENNE EST FIXEE A 7 ETRE DU SOL AU QRA LES DONNES TOS SONT LES SUIVANTES :

14.000  MHZ A 14.350 MHZ : 1 :1

21.000 MHZ A 21.450 MHZ INFERIEUR A 1.7 :1

28.000 MHZ A 28.700 MHZ INFERIEUR A 2 :1