# MOTOTRBO用户编程软件

### 目录

1. 简介
2. 此版本的新增功能
3. 要求
4. 安装、删除
5. 法律声明
6. 摩托罗拉解决方案公共软件法律声明文档

### 1. 简介

欢迎使用适用于 XiRP8268、XiRP8260、XiRP8208、XiRP8200、XiRM8260、XiRM8268 和 XiRM8220 对讲机的 MOTOTRBO Customer Programming Software (CPS)。

### 2. 此版本的新增功能

版本 | 备注
6.5 (Build 289) | 支持数字电话补丁功能。 支持一键遥感回溯功能。 支持在常规模式下的加强信道访问功能。 支持电源警告禁用和文本消息警告功能。
6.0 (Build 244) | 支持 IP远程中继台编程功能。 支持增强 GPS功能。 支持在 IP站点和超级容量模式下的发射中断功能。 支持从 MOTOTRBO常规对讲机转换到3600集群对讲机。 支持 MTR3000中继台的模拟表决功能。
5.6 (Build 223) | 支持延長加速時間為 3600 中繼能夠收音機。 支持動態混合模式功能的 MTR3000 中繼器。 支持 800/900 波段 MTR3000 中繼器。 支持傳輸中斷功能常規模式 MTR3000 中繼器。
5.5 (Build 213) | 支持从 3600集群对讲机到MOTOTRBO常规对讲机的转换。 支持 350MHz和CoS模式。 支持加拿大全频率。 支持呼叫组型扫描列表。
5.2 (Build 189) | 支持中继台动态混合模式。
5.1 (Build 179) | 支持 Microsoft® Windows® 7 Home Premium Edition 及 Professional Edition。
5.0 (Build 177) | 支持发射中断功能。 支持 Quik Call II功能。 支持主转发功能。 支持 32个MDC系统。 支持 800/900带宽的型号。 支持 T3000A UHF 范围1和范围2的型号。 支持 3600集群功能的对讲机。
4.6 (Build 163) | 支持购买对讲机功能。
4.5 (Build 144) | 支持超级容量 (Capacity Plus) 功能。 支持 H55XDH9LA1AN、H55XDH9JA1AN、H55XDC9LA1AN 和 H55XDC9JA1AN 型号。
4.0 (Build 112) | 支持“IP 站点连接”功能。 支持“增强加密”功能。 支持多达 1000 个信道，且能提供内存使用率信息。 支持信道、呼叫和信令系统的表视图配置。 增强了拖放功能，以支持总体设置、附件、按键、短信、遥感遥测、菜单、加密和网络。 支持从单个存档同时克隆多个(4)设备。
3.6 (Build 97) | 支持“呼叫中条件”和“数字麦克风增益”配置。 解决了没有可用音频设备时的错误消息问题。 使用低于 03.00.08 的 codeplug 版本的档案文件解决了非 GPS 对讲机克隆问题。
3.5 (Build 88) | 支持 GPS 回复功能。 支持 UHF 波段 2 型号。 支持保留已排序的项目。 支持禁用警告信息。 支持 Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition 及 Business Edition。
3.0 (Build 80) | 支持更多 UHF/VHF 高/低功率型号。 支持在配置视图中搜索控件。 支持在区域配置视图中通过“转至”功能转到信道列表中的所选信道。 GPIO 引脚配置从逻辑引脚编号变为实际的物理引脚编号。打开旧的存档将导致逻辑引脚编号重排为物理引脚编号（实际操作将不受影响）。请参考联机帮助，了解引脚编号映射。
2.0 (Build 67) | 支持 VHF 高功率型号。
1.0 (Build 59) | 支持 MOTOTRBO UHF 对讲机。 支持在各型号之间进行拖放操作。 支持对信道、系统、呼叫和列表进行重命名。 支持多选配置。例如，可创建多个数字信道，在树视图中将其全部选中，然后一次将所有数字信道的“插槽”设置为相同的值。 支持自定义视图和撤消/重做。 支持在对讲机中加载语言包，这样就能够以不同语言使用对讲机菜单和功能。 支持使用设备更新功能对固件和 Codeplug 版本进行升级。

### 3. 要求

操作系统 |  |
Microsoft® Windows® 7 Home Premium Edition Microsoft® Windows® 7 Professional Edition Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition Microsoft® Windows® Vista Business Edition Microsoft® Windows® XP Home/Professional Edition with SP2 or SP3 and Windows Installer 3.1 |  |  |
硬件配置建议
· 该应用程序占用计算机上约 350 MB 可用磁盘空间。但您可能需要更多空间来保存对讲机的存档文件和设备更新软件包。具有不同功能的对讲机，其存档文件或设备更新软件包的大小也有所不同。
· Microsoft 为当前所用的操作系统版本推荐的处理器速度和 RAM 应该足以满足需求。
· 一个 USB 端口。
· 一个 CD-ROM 驱动器。
· 为获得最佳显示效果，请将计算机的 DPI 设置设为正常尺寸(96 DPI)。 软件推荐 · 运行的 CPS 应用程序的多个实例是不推荐。

### 4. 安装、删除

安装
您必须具有目标计算机的管理员权限才能安装该软件。 对于 CD-ROM 版本，按照下面的步骤操作： · 在插入安装光盘之前，请关闭病毒扫描和防火墙程序，病毒扫描和防火墙可能会干扰安装进程。 · 将包含安装程序的 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。 · 如果安装应用程序未在 30 秒内启动，则可能禁用了操作系统中的 CD-ROM 自动运行功能。找到 CD-ROM 并运行 autorun.exe 程序。例如，如果驱动器 E:\ 为 CD-ROM，则运行 E:\autorun.exe。 对于软件包版本，按照下面的步骤操作： · 运行 Setup.exe之前，请关闭病毒扫描和防火墙程序，病毒扫描和防火墙可能会干扰安装进程。 · 将 CPS 包解压到本地磁盘的某一目录下。 · 找到此目录并运行 setup.exe 程序。 如果已安装了 CPS 的先前版本，可以选择进行“修复”或“删除”。如果要进行 CPS 升级，请删除先前版本并再次进行安装。如果要重新安装 CPS，请选择“修复”选项。 注意： 1. 作为 CPS 一部分进行安装的 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable 不会通过“修复”选项重新安装。 2. 在重新安装过程中，首选项和经销商信息的设置将重置为缺省值。新版本安装完成后，需要检查这些设置并进行必要的更改。
删除
单击操作系统任务栏上的“开始”按钮，选择“设置”>“控制面板”。在控制面板中选择“添加/删除程序”选项。在“当前安装的程序”框中选择“MOTOTRBO Customer Programming Software”项目并单击“删除”按钮。

### 5. 法律声明

Motorola Solutions 和 MOTOTRBO 是摩托罗拉解决方案公司的注册商标。

Microsoft® 和 Windows® 是微软公司的注册商标。

### 6. 摩托罗拉解决方案公共软件法律声明文档