
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 180 期）               **
      **                                           **
      ***************   2004年3月21日   *************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日邮件】ChinaHam讨论组及各HAM论坛社区15篇
       【QRZ*中国】BA1BA在7053网络谈业余电台雷电防护
       【德生论坛】充满严谨的时尚:德生PL-550使用报告
       【酷站链接】哈罗CQ/阿甘/广播爱好者/相关论坛等
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm


【十日邮件】ChinaHam讨论组及各HAM论坛社区15篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2004年3月11日

哈罗CQ火腿社区
由 BA7JG 在 03-11-2004 09:09 PM 发表:

 广东地区2004年度《个人业余电台操作证书》考核

广东地区2004年度《个人业余电台操作证书》考核地点和报名地点：
广州市连新路广东省科学馆三楼广东省少年科技活动中心（中山纪念
堂西面）；
联系电话、传真：020-83556769；联系人：黄老师；
考试培训时间：2004年3月21日上午8时30分；

本年度广州市考场将有一、二和三级考试，考试时间、办法请参阅：
http://www.hellocq.net/forum/showth...hreadid=80852；

参加考试的人员敬请参加培训。

73！
__________________
BA7JG 简严
ba7jg@hellocq.net
广州1711信箱 （510600）
QTH：N 23.07'290" E 113.18'188"
热线电话：020-3318 0089

------------------------------------------------------------
●2004年3月12日

哈罗CQ火腿社区
由 bg2pc 在 03-12-2004 04:01 PM 发表:

吉林省考试信息，考试的朋友关注！

吉林的HAM朋友：
吉林今年的考试安排完全按总部刘涛先生所发的通知办理。
考试地点初步定在“长春工程学院”东校区——同志街80号，火车站
可乘62路汽车到“自由大路站”下车，前行50米就到。考场的具体地
点到时候再定。凡参加考试的朋友，可不用提前报名，只要准备好个
人的资料提前或按时报道就行。欢迎方便在我省考试的外省朋友前来。

联络人：周文良（长春工程学院信息系）
0431——5959026——5033（O）
5690770（H）13074338335

另外，需要办照的朋友注意一下：
假如您想办照的话，请把材料准备齐全（会员证、操作证、设台申请
表或原执照、个人申请、政审证明各一份），最好能在本月20日以前
送来或直接送到省体育总局两射中心王立仁处。

最后，祝朋友们玩得高、玩得美、玩得顺！
谢谢
周文良2004.3.12
__________________
呼号BG2PC
长春市同志街80号 邮编 130021
周文良
0431—5959026—5033

------------------------------------------------------------
●2004年3月13日

哈罗CQ火腿社区
由 BA4IX 在 03-13-2004 09:14 AM 发表:

 山东考场通知

根据CRSA的考核安排，山东考场的具体安排如下：
考核时间：27日上午9:00进行二级《操作证书》考试，
下午14:00进行三级《操作证书》考试。

地点：济南市天桥区党校 北教学楼三层第12教室（市内公交：15路、
67路、85路黄屯小区站下车往东200米、32路、45路、K90路、K108路
交通医院站下车往南100米； 外地来济：济南长途汽车总站出站向西
300米，路南、济南长途客运中心出站向北500米，路东）

联系人：王军 BA4IX 
联系电话：0531－6728633
请青岛、淄博、临沂、泰安、济宁、东营、聊城等地区的爱好者互相
转告，欢迎车界无线电爱好者参加、观摩考试。

------------------------------------------------------------
●2004年3月13日

哈罗CQ火腿社区
由 bd8mf 在 03-13-2004 07:48 PM 发表:

通知（贵州）

在贵州业余无线电协会筹备组的努力和省无管局的支持下，我们的执
照已经办好了，请大家3月19号在师大1号教学楼领执照和签HAM公约。
以后每年执照年审和新办都要通过贵州无线电协会盖章后无管局才办
理。

相关负责人：邹容强组长 于兆兰副组长 姚凯副组长
相关事宜可以和我联系
__________________
贾亚兴。BD8MF。0851-8839911。 144。80MHZ
中转频率：147。980MHZ。 144。060MHZ贵州贵阳中华中路166-1号。
煤气大楼。邮编：550001

------------------------------------------------------------
●2004年3月13日

哈罗CQ火腿社区
由 BA5RW 在 03-13-2004 08:58 PM 发表:

福建考场通知

福建省无线电运动协会希望通过各个渠道通知本省爱好者：
今年二、三级考试决定于3月26日开始考前辅导培训，
27日下午正式考试。地点在福州市鼓楼科艺宫。
报名联系电话：0591-7738564 小乐

另：希望考一级的会员也直接跟协会代秘书长小乐联系，争取达到一
定人数后向CRSA申请设立福州一级考场。请务必互相转告。
__________________
通讯地址：
邮编：350003
福州市屏东住宅区3-206 周嵬

------------------------------------------------------------
●2004年3月14日

哈罗CQ火腿社区
由 liangbg 在 03-14-2004 12:47 AM 发表:

BY8AA野外通联图片

3月13日，四川省无线电定向运动协会组织了部分想进一步了解短波
通信的新HAM，前往位于什坊县的钟顶山，开展了野外短波台站的设
立及通联活动。活动中，新老HAM们架设了工作在不同频段上的四部
短波电台，使用BY8AA呼号与国内外几十个业余台站做了QSO。

这次活动的通连记录以及经过整理的图片将于近期上传到
http://www.cqsc.net/bbs/
__________________
BG8AES
E-mail:liangbg@163.com
www.yuetuan.com
姓名：梁保钢
地址：四川省成都市北较场203院36号
邮编：610031
电话：028--88161229

------------------------------------------------------------
●2004年3月15日

哈罗CQ火腿社区
由 ba6ig 在 03-15-2004 07:37 AM 发表:

河南考场通知：
（办理一级考试事宜，欢迎临近省份HAM来洛阳参加一级考试）
接CRSA通知安排，河南HAM考试考场还在洛阳体育馆举行，时间是2004
年3月27号.28号两天。要求26号报到，晚上考前培训。地点是洛阳市
体育馆， 从火车站或汽车站下车坐2路公交车到体育场站下车或叫出
租车（5元票价）到体育场即可，洛阳考场同时办理1.2.3.4级考试，
欢迎本省及临省HAM参加考试，敬请HAM互相转告。具体事宜请跟洛阳
体委王瑞福老师联系。

联系人：王瑞福（BD6KA），电话0379-2892272
__________________
地址：河南获加泰山无线部
邮编：453821
电话：03734696109 13803806123最好中午联系。
呼号：BA6IG 马吉光

------------------------------------------------------------
●2004年3月16日

哈罗CQ火腿社区
由 BA6AA 在 03-16-2004 10:30 AM 发表:

安徽考场通知

安徽省业余无线电爱好者：
经CRSA核准，二○○四年度《操作证书》考核安徽考场将于三月二七
日在淮南市举行。再说一遍：不是省会合肥市，而是淮南市。

考核小组负责人：BD6CS张晓平，电话：0554-5211408。

具体地点请与负责人联系。

淮南地区两米通联频率：144.870MHz。

安徽省《操作证书》考核领导小组
二○○四年三月一六日

------------------------------------------
爱国，进取，忠诚，守法，友爱，平衡
欢迎您加入*业余无线电*的大家庭
这里有真诚的友谊、进取的氛围和良师益友
还有我：哈罗CQ社区*新手培训班*版主：BA6AA 方明
E-mail:bd6aa@hellocq.net
------------------------------------------

------------------------------------------------------------
●2004年3月16日

哈罗CQ火腿社区
由 BA6BF 在 03-16-2004 04:21 PM 发表:

马鞍山考场定于3月27日下午2点整。地点：安徽工业大学主楼，具体
教室另行通知。

考核小组负责人：BA6BF/时刻，电话：0555-3389751

马鞍山本地通信频率：146.000MHz。

安徽南部和周遍省市的HAM可以到马鞍山来参加 2级，3级考试，并可
同时办理入会和4级操作证书等一条龙服务。

届时会参观安徽工业大学业余电台（BY6HY）， 并可以进行操作，我
们有FT900，TS940S和一楼顶的短波八木天线，设备不错哦。
__________________
email:ba6bf@ahut.edu.cn
安徽马鞍山市-安徽工业大学-冶金学院 243002

------------------------------------------------------------
●2004年3月16日

哈罗CQ火腿社区
由 BG4IEN 在 03-16-2004 04:49 PM 发表:

TH-79A菜单简单说明：（最新，有18项菜单的说明）

1。进入菜单的方法：按MEN进入菜单。

2。菜单简单说明：

1）Save 省电功能 ON[OFF] 
2）APO 自动切断电源功能 ON[OFF]
3）ENC 锁定时，频率/频道钮的有/无效 Unlock(开锁）[Lock（锁定
）]
4）Tx Stop 锁定PTT（发射键） OFF[ON]
5) Audio 音频输出方式 Mix(混合)[Separate(独立)]
6) Auto Shift 自动"?频偏? " ON[OFF] 
7) PAG Cancel PAG呼叫应答后，取消PAG的方式 Auto（自动）[Manual
（手动）]
8) CSQL Delay CSQL呼叫延时时间 350ms[550ms]
9) DTMF memory DTMF编码存储
10) PWR On MSG 开机显示编码
11) VHF Shist VHF频偏调整 00.60[00.00-99.95]
12) UHF Shist UHF频偏调整 05.00[00.00-99.95]
13) Prog VFO VFO控制范围（VHF段） 067-179
14) Prog VFO VFO控制范围（UHF段） 400-511
15) Beep "Pi" 按键音 ON[OFF]
16) DTMF 2sec DTMF发射延时时间的有无 OFF[ON] 
17) Scan Mode 扫描方式 Carrier（载波/繁忙扫描方式）[Time（时
间/暂停扫描方式）]
18) Answer Back DTMF呼叫时，自动应答功能的有无 OFF[ON]
19) FM/AM Mode 接收方式 FM[AM]
20) Prog VFO VFO控制范围 300-399
21) Prog VFO VFO控制范围 800-999

3。复合功能：

1）BAND+PWR ON －－频道/频率显示方式的转换
2）0+PWR ON ，再按C－－复制方式
3）F+PWR ON，再按F －－全部复位
4）VFO+PWR ON，再按VFO －－复位VFO
5) MR+PWR ON，再按MR －－消去**信道的存储频率

由BG4IEN整理并发表
以上仅供参考
__________________
BG4IEN
---------------------
姓名：郝 斌
单位：山东省新泰市供电公司调度所
地址：山东省新泰市金斗路48号 
邮编：271200
手机：13953829888
办公：0538-7223091转2611或2000
家庭：0538-7223091转2678
E：bg4ien@163.com;bg4ien@21cn.com
CRSA：10869 
QQ：154326572
山东新泰（1）中继：上行：434.650MHz 下行：439.650MHz 
山东新泰（2）中继：上行：434.750MHz 下行：439.750MHz 
(架设在海拔998M的莲花山上，京沪高速：泰安-临沂段，日东高速，
京福高速：泰安-济宁段，104国道等，欢迎各位HAM试用，谢谢！）
农行帐户：95599 8027 18088 58911
我的公文包地址:http://cn.briefcase.yahoo.com/bg4ien
我的方位：
N: 35°54.55′
E:117°45.25′
H: 238M（海拔高度）
！！！向我开炮！！！

------------------------------------------------------------
●2004年3月17日

哈罗CQ火腿社区
由 BD5UAC 在 03-17-2004 10:55 AM 发表:

ICOM说明书(很全)

http://www.icom.co.jp/world/support/download/menu.html
__________________
泉州业余无线电http://www.qzonline.com/ham/

您的需要是我所能帮助的，是我最大的满足。

------------------------------------------------------------
●2004年3月17日

哈罗CQ火腿社区
由 悍马户外 在 03-17-2004 12:34 PM 发表:

2004上海CQ杯足球联赛

报名：
集体：车队或各俱乐部团体报名
球员七名、后补三名、教练一名、领队一名、拉拉队人数不限）
人员须是车队（俱乐部）注册成员，注册期在一个月以上，其中十名
球员至少有五名以上HAM，方具备资格）。
个人组队：
球员七名、后补三名、领队一名、拉拉队人数不限其中十名球员至少
有五名以上HAM，方具备资格

义务工作者：
裁判5名、巡边员10名、工作人员5名、财务工作1名

报名截止：
2003.03.31

球赛采取淘汰制
按报名队伍抓鸠选择二二对抗，胜出者进入下一轮
最后四队进入半决赛
半决赛也采取抓鸠形式，二组对抗，胜出二队决冠亚军，另二队夺季
军
冠、亚、季军由BY4AA颁发奖旗

比赛场地：
上海市水产大学

比赛时间：
4、03（预赛）
4、10（预赛、半决赛）
4、17（决赛）

球赛费用：
场地费（免费）
其他支出（如裁判员、工作人员饮料等由二队AA制支出）

报名及详情请致www.shanghaicq.org
__________________
上海捍马户外运动俱乐部www.han-ma.org
上海CQ网络社区www.shanghaicq.org
QQ=1209294;93902742
MSN=zonghua_sh@msn.com
呼号：BG4***（三月开班）

------------------------------------------------------------
●2004年3月17日

哈罗CQ火腿社区
由 bd4vf 在 03-17-2004 09:51 PM 发表:

请斑竹置顶：汉语版世界CQ分区图即将问世

各位腿友：
看到大家热烈的订购世界CQ分区图，深感我们中国应该有一个我们自
己的汉语版的CQ分区图。经过资料搜集、对比、选纸、寻价，第一张
汉语版的分区图即将出炉。（目前正在地址翻译中）该图将采用同国
外一样的128克、哑粉纸印刷，幅面830×640mm标准开幅，彩印。 效
果同我们能见到的建武和YAESU一样，并进行了汉化。

发行价格，含挂号、信封等邮资在内，10张以下（不含10张）16元，
10张以上15元。（留有积压余地价格） （挂号3元、邮费3元、信封1
元，桶装再议）

目前，唯一的问题在于，这种开幅的彩印机，开印不能低于低于2000
张。现在，开始征订，如果能够差不多1500张，即可开印。希望广大
腿友给予大力支持和宣传，请在各个频率上帮助转发，谢谢大家！！

VY73!

BD4VF

最后定音：

1.根据大家的意见，该分区图编辑为中英文对照，但欧洲由于国名太
密集，将另列表放置。国内省区的也将另列表放置。具体分区、前缀
参照《业余无线电通讯》、DXCC、YAESU、KENWOOD等集合而成。其中
有些岛屿可能无法翻译。

2.纸张，考虑朋友们的抗折提议，并经过今天下午折叠试验，原哑粉
纸不能用，折后无法恢复，且有烂折缝产生； 决定采用157克铜版纸
（无反光）印刷，其抗折、垂挂、平整度、耐擦洗均优于哑粉纸。

3.价格：普邮、折叠、信封邮寄：12.5元/张。桶装：10张以下15元/
张。10张以上14元/张。即日起，订购的朋友就可打款：江苏徐州586
信箱 邮编：221005 金小林 收
为减少工作量，避免丢失，请尽量集中购买，并请及早汇款。（不少
垫米啦、2K张）

4.关于桶装：经于邮局方面朋友探讨，决定采用内芯加管子，图包在
管子外面，然后再用牛皮纸包两～三层的方法，这样估计很难压坏了
。也避免了PVC管两头不好堵，万一堵头掉了，无人负责的现象发生。
而且真用PVC管， 估计用胶粘端头的工作量就很麻烦，万一装错了，
打开校对都挺难。

5.邮出时间：编辑排版最快两周～15天，原图基本上不复存在了，免
得Db嫌疑。印刷两天。理想的话一个月内寄出。

未尽事宜，请大家提出！

VY73!

BD4VF/金小林
__________________
QRZ: BD4VF 
姓名：金小林 
位置：江苏省徐州市
E-MAIL:bd4vf@163.com
电话：0516-2878968
短信：13013963698
通讯地址：江苏徐州586信箱（中区邮局）
邮编：221005

------------------------------------------------------------
●2004年3月18日

哈罗CQ火腿社区
由 BA5TX 在 03-18-2004 08:09 PM 发表:

1991年在上海

1991年春，我从北京回福建时，在上海停留了数日。 当时住在BY4AA
边上的某部招待所。有一天突然听到一个熟悉的声音在服务台大声说
话，出去一看原来是蒙振雄正在打电话，他是和杨亚一起来上海考BZ
的。相继入住的还有江西鹰潭的张文浪、南京的陈方老师和福州的戴
家祺老师。戴家祺老师和蒙振雄还有一项任务就是等日本的川合信三
郎到访BY4AA时要商谈集体台设备的相关事宜。

与日本朋友见面时，翻译把TS520译成了TS502，我告诉他应该是520。
看到翻译那不自然的脸色我暗自觉得好笑。其实我哪懂什么日语啊，
只不过是日语里面的数码5、2、0、9还有“了解”等的发音好像和闽
南语一模一样 

在等待考试的那几天，我和蒙振雄、张文浪还去参观了上海的几个集
体台。（照片下一个帖子贴上来）。忽然有一天见到张文浪独自一人
在招待所里流泪，我和蒙振雄都慌了手脚，连忙安慰他：不用担心，
肯定可以通过考核的。张文浪没有回答，仍就不停的掉泪。又过了好
一会儿张文浪才说：我出来这么多天了，我长这么大从没有离开我妈
，我好想我妈。..... 现在张文浪已经是在鹰潭、深圳拥有多家公司
的老板了。

__________________
体谅Considerate、忠诚Loyal、进取Progressive、
友爱Friendly、适度Balanced、爱国Patriotic
BA5TX 郑英俊 福建力佳股份有限公司技术中心检计室 0596-2972102
BA5TX通信地址：363000福建漳州8号信箱
（可代转漳州市芗城区、龙文区火腿普通信件）
电子邮件：ba5tx * china1168.com
漳州BR5TA中继频率:VHF:144.100MHz/147.900MHz(为躲避干扰，随时
可能上升或下降25kHz，有回波)；
UHF：430.500MHz/439.500MHz(天线送修,暂时关闭)。
厦门中继:144.065MHz/147.965MHz(有时使用录音形式)。

------------------------------------------------------------
●2004年3月19日

哈罗CQ火腿社区
由 BA5TX 在 03-19-2004 02:23 PM 发表:

1991年我从北京返回福建的第一站----山东济南。董大同和杨亚到车
站接我，虽然约定了特务接头般的暗号，但是都没有用上。一出站我
就看到两个拿对讲机的年轻人在“翘首期盼”。我高喊一声“杨亚”
，我手上的行李马上就被他们抢了过去。我从北京给董大同带来了一
台239收信机，加上我从童老师那里要来的东西，行李也是够重的了。
我们在杨亚家里住了一个晚上，我亲眼看到了杨亚自制的那台经常和
我通联的2灯20米发射机。这是我们在杨亚家屋顶的合影。 背后就是
仅有2米高的20米波段水平DP天线。 在那特殊的年代，这副天线虽然
架设比较简单，但却有通联完可以放倒“隐蔽”起来的优点，“安全
系数”很高。 

__________________
体谅Considerate、忠诚Loyal、进取Progressive、
友爱Friendly、适度Balanced、爱国Patriotic
BA5TX 郑英俊 福建力佳股份有限公司技术中心检计室 0596-2972102
BA5TX通信地址：363000福建漳州8号信箱
（可代转漳州市芗城区、龙文区火腿普通信件）
电子邮件：ba5tx * china1168.com
漳州BR5TA中继频率:VHF:144.100MHz/147.900MHz(为躲避干扰，随时
可能上升或下降25kHz，有回波)；
UHF：430.500MHz/439.500MHz(天线送修,暂时关闭)。
厦门中继:144.065MHz/147.965MHz(有时使用录音形式)。



【QRZ*中国】BA1BA在7053网络谈业余电台雷电防护
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　                  业余电台雷电防护漫谈

               7053net专题讨论发言摘编  BA1BA

　　夏季是雷电多发季节，关于业余电台如何防止雷击，以及怎样才
能把雷击可能造成的损失减至最小，是大家共同关心的问题。由于相
关的论述和资料非常稀少，虽尽力搜集查找，并向多位专家求教，但
适用于业余电台的资料和措施不多。今天和大家讨论的内容作为个人
的意见和看法，仅供大家在采取防雷措施时参考。
　　在250年前的1753年7月，富兰克林发明了第一根避雷针，从而促
进了新兴学科和应用技术——“电子科学技术”的诞生和发展。今天
我们京津的HAM′s共同讨论雷电防护问题，也是对科学先驱者们的一
次最好的纪念。

　　一.人类对于雷电的研究和认识历程：

　　首先来回顾一下人类对于雷电现象观察、研究和认识的历程，有
助于我们对雷电现象的正确了解和认识。同时，也是应年轻朋友的要
求介绍一点科学史方面的资料和故事。
　　1.十八世纪前的情况：人类对自然现象（包括雷电现象）的观察
、探索、研究和认识是伴随着人类自身的进步在进行着。从公元前17
～11世纪，我国商代保留下来的甲骨文中，就有了关于雷电的记载；
公元前7～6世纪，古希腊人发现了琥珀经摩擦所具有的静电特征；公
元1世纪，我国东汉的哲学家王充， 在《论衡》中就曾对雷电进行过
唯物主义的解释，指出雷电是一种自然现象；到1600年、英国的吉尔
伯特发现除琥珀外，其它多种物质都能产生摩擦带电现象。他首先使
用了“电”的名称——electric（原意：起电物体、带电体）。但电
的本质究竟是什么，这位给电命名的皇家御医就无法解释了；在17世
纪整整一百年间，电学研究只有一项发明，奥拖在1660年用硫磺球制
成了一台“静电起电机”。这台仪器虽然还很简陋，起电的时候要用
手来摩擦，但它却推动了电学的发展。
　　2.莱顿瓶和电震现象：1745年冬天，德国的克莱斯特和荷兰的马
森布罗克，几乎是同时发现了电震现象（人体受到电击的现象）。克
莱斯特用铁杆插在潮湿的玻璃瓶中，用摩擦起电机使铁杆带电。当他
一只手无意中碰到铁杆时，突然感到全身剧烈颤动，几乎昏倒在地。
而马森布罗克在荷兰的莱顿城所进行的相似试验，也遇到了类似的情
况。他的瓶中装了水，电震的程度更厉害，以至他写信告诉朋友时还
心有余悸。而那位收信朋友所做的试验，结果也同样可怕，在电震时
还发出了响声。这就是有名的莱顿瓶试验和电震现象。又经改进，在
莱顿瓶内外壁各覆上一层金属箔，也就是构成了以玻璃为介质的“电
容器”，在瓶盖上装上连接内壁的金属棒和顶端的金属球，这就是大
家在学校物理实验室经常可以看到的静电试验仪器——莱顿瓶（它同
时也是人类制造的第一只“固定电容器”）。由于莱顿瓶第一次向人
们显示了电的威力，并且是它才第一次可以把电荷储存起来，从而激
励了电学的研究和发展。
　　3.富兰克林的电学研究和著名的风筝实验：1706年出生在北美波
士顿的本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin)， 他虽然只读了三年
书，12岁就进了印刷厂当学徒和印刷工人。他借工作上的便利条件，
每天晚上都认真读书，在五年时间里，他从许多文学、哲学名著和科
技读物中汲取了丰富的知识。并且他还努力学习数学，研究航海术，
练习写诗、写散文，为报纸撰稿。几年的锻炼为他以后的论文写作和
科学研究打下了坚实的基础。1776年他还被推荐参加了美国“独立宣
言”的起草，这是后话。
　　在发明莱顿瓶的1745年，富兰克林已近不惑之年。他热心公益事
业，曾倡导创办了北美第一个图书馆、发起成立救火会（当时还没有
专职消防队）、还创办了第一个科学团体——北美增进有用知识哲学
会。第二年，他的朋友、英国皇家学会会员科林逊，从伦敦寄来一只
莱顿瓶，赠给费城图书馆，并附有实验说明。科林逊是位植物学家，
他不远千里寄赠莱顿瓶，足见这项发明当时影响之大。富兰克林喜出
望外，立即邀请几位好友开始动手进行电学实验。这一年富兰克林整
40岁，他进行电学试验不久，就有了好几项有价值的新发现。
　　通过反复试验、细心揣摩，富兰克林对静电特性渐渐有了独到的
见解。当时法国人杜法伊发现摩擦玻璃棒和摩擦胶木棒所产生的电性
质不同，发现“同电相斥，异电相吸”， 因而断定电的本质有两种。
而富兰克林却认为电的本质只有一种，每种物体都带有一定的“电质
”，定量不足带“玻璃电”，如果过量就带“胶木电”。他首先用“
+、-”号表示这两种电荷。这和现代的解释：“失去电子带正电荷，
得到电子带负电荷”已很接近。并且他还根据实验提出了著名的电荷
守恒原理，因此可以说富兰克林是电学史上首位正确阐述电的性质的
人。
　　他还用莱顿瓶做了不少新的试验。他发现用尖头金属棒接近莱顿
瓶顶端，就会闪现比较强的火花；如果改用圆头棒，火花就很弱。他
还证明了莱顿瓶内外两层所带的电恰好极性相反、数量相等，对电的
性质研究已经由定性提高到了定量阶段。不过莱顿瓶实验也给富兰克
林带来过麻烦，有一次他把几只莱顿瓶联在一起、以加大电量。他的
夫人丽德当时正在旁边观看试验、一不小心碰了一下莱顿瓶，只听得
“轰”的一声，一团火光闪过，XYL被猛烈电击倒地。 这次惊险事故
给富兰克林留下了深刻的印象！ 也正是由于XYL被电击伤这件事，使
富兰克林开了窍。那震耳的轰鸣，惊心动魄的闪光，使他联想到空中
的雷霆闪电，这不正和空中的雷电很相象吗？经过认真比较、反复思
考，富兰克林断定：天空的雷电也是一种放电现象，它和实验室里人
工产生的电一样，都能产生光和声音、能点燃物体、破坏磁性、杀伤
生物。这个见解无疑是人类对电的认识方面的一大进步。1751年他的
论文集《电学的实验和研究》出版，这是近代科学史上第一部系统的
电学理论著作。为了证明自己的理论，富兰克林认为，最有力的就是
用事实说话。怎样才能证实天空的闪电和人工产生的电在本质上相同
呢？他想到了孩子们玩的风筝，若在雷雨时把风筝升到空中，如果闪
电就是电的话，它就会沿着湿风筝线传导下来。（风筝起源于我国，
在公元四世纪南北朝初期已经出现，1589年传入欧洲，之后又传入美
洲）。
　　1752年7月的一天，阴云密布，暴风雨就要来临。 富兰克林和他
的儿子威廉，带着风筝和莱顿瓶来到郊外，准备进行试验。风筝是用
一块很大的丝绸特制的，还在十字形的骨架上装了细金属丝，用来接
引天空的闪电。在焦急的等待中，远处终于传来了低沉的雷鸣声。作
为一个电学家，富兰克林深知这次实验有致命的危险，但这时他已把
个人安危置之度外。不久，雷声越来越近，狂风呼啸着卷过一团团乌
云。富兰克林把风筝抛起，对威廉大喊：“跑”！威廉拉着风筝线迎
风拼命奔跑，风筝扶摇直上，升到了空中。紧接着大雨倾盆、雷电交
加。富兰克林追上威廉，接过风筝线，拉着威廉躲进了一所空房子。
他掏出一把铜钥匙，系在风筝线的末端。只见风筝穿进雷雨云层，闪
电在风筝附近闪烁，雷声隆隆。突然，一道闪电掠过，风筝线上有一
小段直立起来，像被一种看不见的力移动着。富兰克林突然觉得他的
手有麻木的感觉，就把手指靠近铜钥匙，顷刻之间，铜钥匙上射出一
串火花。富兰克林大叫一声，赶紧把手远离了钥匙。他喊到：“威廉
！我受到电击了！现在可以证明，闪电就是电”。幸运的是这次的闪
电比较弱，富兰克林没有受伤。富兰克林的推断被证实了，闪电确是
一种放电现象，它和实验室里的电火花完全一样。富兰克林顾不得危
险，他用一块干丝绸裹住已经湿透了的风筝线，让钥匙直接给莱顿瓶
充电。威廉看到瓶上有电火花闪烁，惊喜的瞪大了眼睛。事后，富兰
克林用莱顿瓶中收集的闪电，进行了一系列的实验，证明了它的性质
与起电机产生的电完全相同。这次风筝实验的消息引起了全世界科学
界的轰动，富兰克林的电学理论通过实验得到了验证，并得到了世界
的公认。
　　4.避雷针的发明：风筝实验的成功，启发了富兰克林，他设想能
否把天空的电引到地下？以避免雷击灾害。正当他进行这种试验的时
候，传来了俄国电学家利赫曼在进行实验时被雷电击毙的消息。这是
做强电试验的第一位牺牲者，代价惨重，引起了整个科学界的震惊。
但富兰克林没有退缩，夜以继日的工作着。在1753年夏季他终于试制
成功了第一根实用的避雷针。富兰克林把一根几米长的铁杆垂直固定
在屋顶上，杆上紧拴着一根粗导线，一直通到地面并埋入土里面。当
雷电袭来时，就会沿着铁杆并经导线直达大地，使房屋建筑完好无损
，得到有效保护。第二年（1754年）富兰克林制作的避雷针开始试用
，像许多新发明一样，起初并不顺利。富兰克林做了许多副避雷针，
分给他的朋友和邻居，但不少人听信教会保守势力的鼓惑，认为装在
屋顶的尖杆是不祥之物。然而过了不久，一场夹着雷电的狂风暴雨，
使教堂着了大火，而装有避雷针的房屋全都安然无恙。科学最终战胜
了愚昧，事实粉碎了宗教的谎言。避雷针很快推广开来，到1762年传
入英国，1769年传入德国，很快高楼顶上都竖起了避雷针。雷电终于
被制服了，这是科学的胜利。
　　纵观人类对于雷电这种自然现象以及对静电的研究和认识的历程
，前后经历了2500年，确实艰辛而漫长。但社会在前进、人类自身也
在进步，破解雷电之谜、避雷针的发明，以及不久后（1800年）伏特
发明的世界上第一个电池——伏打电堆，宣告了静电时代的结束，促
进了近代电学的发展。

　　二.雷电的物理特性及雷电的危害性：

    基于目前人们对电的了解以及有针对性的研究，已能对雷电现象
作出满意的解释并给出确切的定义。在此不想探讨过多的理论问题，
也不进行动态的数学推导和量化分析，只就与我们业余电台有关的问
题进行定性的分析和介绍，引用的一些数据也都是结论性的，可用于
加深对问题的理解、认识或直接使用。
　　1.闪电的形成及基本性质：闪电是围绕地球的大气中积蓄的正负
电荷，破坏大气绝缘进行中和时的一种放电现象。闪电一般都发生在
多雨季节，相对集中在春末到秋初的一段时间里。闪电通常是由一种
特殊的云团产生的，一般称作雷（暴）云，从其下面向上看，像是一
团低沉、灰暗的乱云；从远处看，又像一捆高大的、近似圆柱形的旧
棉花。其高度有时可以从低空达到20km以上，这种云团从远处看似很
平静，但其内部却翻腾不停，存在着很强的上升气流，其上升速度可
达到30m/s以上（相当于108km/h的风速）。雷电多发生在夏季的午后
，其原因是地表气温高、湿度也较高，底层空气受热密度降低形成上
升气流，与高空的低温干燥空气相对运动，就形成了雷暴云团。这股
强劲的上升气流带着下层的湿空气急剧上升，随着高度的增加气流的
压强和温度逐渐降低，气流中的水蒸气凝结成水滴。进一步上升水滴
形成了霰（小冰粒、小粒冰雹）和冰晶（小冰片）。在这个过程中由
于水蒸气由气相转为液相、进而又转为固相，使上升气流的湿度大幅
度降低(与电冰箱冷冻室的状态有些相似)。常识告诉我们，在低温干
燥的环境下，稍有摩擦就很容易产生静电。霰和冰晶在形成后随上升
气流继续上升并与干冷的空气摩擦产生静电，轻而薄的冰晶带正电荷
，继续上升；凝结时因排出潜热而温度较高较重的霰带负电荷，上升
速度减缓。在云团内的电荷分布状态是：上层带正电荷，大约在8km
以上区域（-33℃以上区域）；下层带负电荷，在3～8km之间（0～-
33℃区域）；另外，在云团底部还有一些带正电荷的小群云团，与大
地上极性相反的电荷遥相呼应。当这些电荷达到雷击电势时，其间的
空气电阻就被击穿，形成一个低电阻带。强大的电流在瞬间流过被击
穿的低电阻带，形成了一次空地间放电——闪电，并伴有放电时的强
烈声响——雷声。这就是一次典型的雷击过程，很多书上称之为“直
接雷击”（直击雷）。在雷暴云团内部或云团间也经常发生放电现象
，如果发生在距地面较近或距直接雷击点较近的地区，由于云团中电
荷引力的作用，也会形成局部高电势并引发放电，称为“感应雷击”
（感应雷）。其发生概率高于直击雷，但其破坏力一般小于直击雷。
　　还有一种特殊的“球状雷击”（球雷、滚雷），是由两块很小的
云团或称之为两股带异性电荷的气流，由于电荷引力相伴着在低空漂
浮，因为距离很近，当某一点的空气电阻被击穿时，就在这一点形成
了一个球形的闪电。因为击穿的低电阻带已经形成，两股气流的电荷
就持续地在这一击穿点上放电。这种球状雷放电可以持续较长的时间
，甚至能达到几秒钟，它随着地面形状在低空滚动呈漂浮状态，而且
无孔不入。已有过球状雷由门窗缝隙进屋伤人的报道，球状雷的发生
概率很低，但很危险；对于钢筋水泥框架结构的建筑物，有时还会发
生“侧击雷”，也具有一定危险性。
　　还有一种情况，因为没有恰当的译名，各种专著中也较少提到，
我们暂且直译称之为“地冲击”。当空中有带电云团，而大地上存在
着极性相反的电荷时，我们站在地面，就像站在一个巨大电容器的一
个极板上，而电容器的两个极板（云团、地面）都是带电的，电荷均
匀地分布在两个极板的表面上。当发生闪电、也就是电容器放电时，
电流集中流过击穿的低电阻带。同时，电流也从极板的各个部分迅速
流向放电点。即不仅在击穿的低电阻带有放电电流，而且还有由周围
地区流向击穿点的电流，这个电流就是“地冲击”。地冲击造成的损
害与高压电力线对地短路时造成的“跨步电压”有些相似，也能对设
备造成相当严重的破坏、甚至伤害设备操作人员。地冲击也经常伴随
着直击雷或感应雷发生。
　　2.闪电的几项物理参数：一次闪电的冲击电流，一般是5K～50kA
（最高曾有过300kA的记录）；一次闪电的持续时间，大约是5～10μs
；在闪电的路径上，按直线距离计，每米的雷击电压大约是3000kV（
也有研究报告说该电压可高达100000Kv）；一次闪电的路径长度最大
可达16kM。而一个16kM长的闪电, 两端电压高达48 000 000KV。假如
这次闪电持续了10μs，若能将其所释放的能量储存并变换为市电的话
，足够一户普通居民家庭使用一个月有余。
　　3.雷电的危害： 根据统计资料，地球上每秒钟大约发生100次闪
电和雷击,即每天有800余万次闪电释放着巨大的能量。前纽约世贸大
厦每年约有23次直接雷击；上海浦东电视塔每年约受到20次直接雷击
；北京和天津电视塔每年平均要遭受10次雷击，如果没有特别良好的
避雷措施，其后果是不可想象的。
　　我国是一个中纬度国家，绝大部分领土在北回归线以北地区。但
包括南海岛屿在内，我国由南向北跨越了热带、亚热带、温带和亚寒
带；而由西向东、由东经70几度到130多度， 幅员辽阔但同时也伴随
着气象条件的复杂。我国是世界上受雷电灾害严重危害的国家之一。
每年春末我国大部分地区进入雨季，降雨时、常会伴有雷电发生。近
几年我国各地年平均雷电日（雷暴日）数为40余天，并且呈上升趋势
，每平方公里每年有6次以上落地雷。
　　避雷针对于防御直击雷具有明显的作用，而对于其它雷电灾害的
防御作用就有些“力不从心”了。在现代社会，电力设施和大量应用
的各种电子设备、网络，由于雷电波侵入、雷电感应、地冲击和雷电
电磁脉冲引发的雷电灾害日益严重，单靠避雷针已远远不能满足需求
。2003年5月22日，一场雷雨、北京市就有300多个小区的有线电视系
统遭受雷击，造成重大损失;2003年10月9日，北京管庄地区，小雨中
突然两声响雷，使附近数十户的电视机、计算机、电冰箱烧毁，所幸
无人员伤亡；次日凌晨，突然一道闪电划破夜空，一声巨响，沈阳昆
山西路一座六层楼被雷击，使楼顶出现了半米多长的豁口，该楼的总
电闸及多台电视机、电冰箱等家电被毁。后经检查在楼顶有一个无避
雷措施的天线； 2003年9月22日傍晚，惊雷伴着秋雨，在北京连连惹
祸。南苑乡高压线被击断，造成局部地区停电；石景山一座二十多米
高、半米粗的铁烟囱被击倒并砸毁一辆汽车；红莲等多个小区有线电
视系统遭雷击损坏；小红门地区很多人家的电视机被击毁，有几台当
时就冒起了黑烟。
　　在我国每年有三、四千人因雷击伤亡。1993年6月5日北京某派出
所办公室遭雷击，正在打电话的民警被击倒，室内靠近或碰到金属物
的多人遭电击；1994年7月9日湖北某县民工在一工棚中避雨时，棚内
有66人同时遭雷击，造成14人重伤； 1995年5月29日凌晨，辽宁某县
一张姓村民家，因球雷由窗缝进入室内并发生爆炸，导致房屋起火燃
烧，一家三口人惨遭雷击全部身亡； 1995年7月，广东某镇十多名学
生在一棵大榕树下避雨时遭雷击，当场死亡2人，伤6人； 1998年5月
17日晨，一对在粤打工的夫妇冒雨骑车上班，妻子手持一金属柄雨伞
坐在后面，当经过一桥面时突遭雷击。雷电由伞尖导下，二人当场死
亡，自行车后轮严重损坏，连水泥桥面都被打了一个深5cm、 面积近
200cm2的坑。
　　在国外，雷电惹的祸也不少。仅举一例： 1993年9月20日，在马
来西亚吉隆坡的一场足球比赛中，有4名运动员遭雷击身亡。 鉴于这
次事故的教训，第16届世界杯足球赛组委会在法国主要赛场安装了一
大批先进的防雷设备。
　　雷电对通信设备的危害更是不容忽视的问题。在年雷暴日为20天
的较干燥地区，一座100m高的天线发射塔，年平均遭受直接雷击的概
率为2次。 如果不采取有效的避雷措施，其后果将是不可想象的；通
信线路、尤其是采用架空明线的有线通信线路和广播网，尽管有较完
善的避雷设施，但每年因雷击损毁，要占到总维修量的20%以上。
　　业余电台遍布在城乡各处，为了使小功率电台能通的更远,HAMs
都为自己的天线下了很大功夫，并把天线装的尽可能高（一般都至少
高于房顶4～6m），馈线尽量粗（SYV-50-5是最细的，很多人选用SYV
-50-7、 甚至用SYV-50-9型高频电缆或大截面平行馈线），绝缘也是
选用最好的介质材料。如果没有采取有效的避雷措施，这副天线就成
了引雷器，一旦落雷就非常危险，其后果将是灾难性的。前不久，有
位HAM的一台全新FT-817机，不幸被雷击毁，损失惨重。
　　另外，在我国的北方和西北风沙较大的地区，由于沙粒与干燥空
气摩擦带电，也会在天线和馈线上积聚电荷，感应电压而发生放电。
这些地区虽然雷电日不太多，因风沙静电造成的危害一般也没有雷电
严重，但发生频繁，也具有相当的危险性。因而也应该按防雷电要求
安装避雷器，以保护电台设备和操作人员的安全。

　　三.避雷措施和方法简介：

    1.避雷针：避雷针是用以保护建筑物为主的、可以有效防止雷击
的安全装置。自1753年富兰克林发明了避雷针装置以来，一直沿用至
今，除了在加工工艺和便于安装方面不断有些改进外，没有本质的变
化。
　　避雷针的顶端是削尖的直立金属棒（或管），安装时要高出建筑
物一定高度。单根避雷针的保护范围大致呈伞状，是以避雷针尖端为
角顶、以建筑物房顶（或被保护设备上表面）为底的90-100度圆锥角
范围内。还有一种简单的估算方法，避雷针的保护范围大体上等于以
避雷针高度的1·5倍为半径所作的圆的范围内。对于矩形、复杂形状
以及大范围的被保护物，可采用两支或多支避雷针进行保护。避雷针
的引下线（导雷线）应使用截面积≥35mm2 的扁钢或圆钢垂直引向地
面（甚至可以使用铜或不锈钢材料）。引下线应与避雷针及良好的地
线焊牢。例如：以Φ12mm低碳钢做导雷线，其截面积约为113mm2,按电
工学的经验，每平方毫米导线的载流量一般为6A左右，113mm2的导线
的连续载流量还不到700A，能承受几千甚至几万安的雷击电流吗？由
于雷电的放电不是连续的稳恒电流，是放电时间极短的脉冲电流，计
算和实测都表明，如果放电时间≤1ms时， 引下线的“瞬间”载流量
取连续载流量的100～200倍是安全的，导线不会过热及熔断。所以这
条导雷线在瞬间放电时，承受过万安的脉冲电流是安全的。再引申一
步，导雷线与避雷针及地线的连接一定要“牢靠”，要把接触电阻认
真减至“最小”，否则、后果将是极其严重的。例如：某一点的接触
电阻是0·1Ω,如果放电电流是10000A，则在这个接触电阻上的压降将
是1000V，该点在放电瞬间所承受的功率为10000kW！将造成接触点熔
化、爆炸！所以导雷线必须用熔焊进行连接，绝对不能采用压接、绞
接及锡焊。
　　避雷地线应专用，不能借用其它地线。地线可采用专用接地碳棒
或厚铜板（不锈钢板）深埋于地下，埋深≥2m；或用角钢、铁管削尖
打入地下，深度应为2～3m。接地棒不应少于2根，距离应≥3m，并远
离其它地线，接地棒与引出线要焊牢。良好的地线，其“接地电阻”
应≤4Ω。在土质不好的土壤中埋地线时，可在接地棒附近的土壤中掺
入食盐、碎木炭或其它能降低接地电阻的电解质材料，并适量加水夯
实，以改善局部土壤条件。上述的地线埋设方法，也适用于各种设备
的工作和保护地线。地线的引出线要短直不能有硬弯，要使用圆（扁
）裸线。禁用带护套的软线或编织线。固定引下线的卡子要开口不能
是闭合的环。
　　2.避雷器：作为避雷针的重要补充，避雷器是电力、电子及通信
设备和系统广泛采用的避雷装置。避雷器的作用是当天线、电源、传
输线路或网络因雷电感应引起高电压将造成危险时，避雷器“迅速导
通”放电，以保证设备、系统及人员的安全。虽然按工作原理及结构
的不同，避雷器有很多种类型，但它们也有共性，就是每个避雷器都
有一个在制造时就设定的“阈值电压”（转折电压、击穿电压）。在
避雷器两端的电压达到阈值电压前，避雷器呈高阻态，对设备正常工
作没有或基本没有影响；一旦达到阈值电压时，立即“导通”放电，
当 其两端电压降至阈值电压以下时，立即截止，恢复到高阻状态。
　　⑴空气间隙放电避雷器：
   〈1〉锯齿状尖端放电避雷器：这是目前仍在使用的一种最古老也
是最简单的避雷器, 用两片各带几个尖锯齿的金属片，将锯齿相对应
固定在绝缘胶版或瓷板上，锯齿间隙可以调整，最近的一组锯齿相距
0·5～1mm,其它各组锯齿的距离逐级增加，共4～5组。由于简单易制
，以及锯齿状放电间隙的电容量很小，放电间隙即击穿电压可调，所
以可用于电信、有线广播及无线收信等设备和线路的保护。
　 〈2〉球状（半球状）空气间隙避雷器：这是由两个保持一定距离
的光洁金属球（或半球）作为放电体的避雷器，主要用于大功率发射
机天线塔的防雷保护。
　　⑵真空放电避雷器：
　 〈1〉玻封放电管：这是已使用了几十年的一种广泛用于有线通信
和老式电话的通用避雷器，在约Φ15×50的真空玻管中，封入两片相
距约0·2mm的金属片，并分别由两端引出。为了降低和控制放电电压
值，还要在真放电管中充入少量惰性气体氖（Ne）。这种放电管有两
种规格：240V、360V可供选用。因为电容量大、耐冲击电流小，已在
有线通信系统中淘汰。在小功率业余电台中，可勉强在HF低段使用。
　 〈2〉电真空开关：这是近几年才出现的新型避雷器，采用电子管
制造工艺，金属陶瓷结构、高真空（不充任何气体），耐冲击电流可
达40kA。主要用于高压（几十千伏或更高）输配电系统。
　 〈3〉小型陶瓷放电管：这也是近几年才出现的一种新型的避雷和
浪涌电压抑制元件。简单的说，可将其看作是一个低电容量的压控对
称开关，在被保护设备正常工作时，放电管电阻为GΩ级，当达到击穿
电压时，放电管迅速导通放电，电阻跌至1Ω以下。浪涌消失后，又恢
复到高阻状态。其标称击穿电压为90～1000V；耐冲击电流为5～20kA
，有多种规格可满足不同设备的需要。由于其性能优良，刚研制成功
不久即被世界几大著名通信、电子和计算机厂家采用，广泛应用于各
类产品中。目前，东南亚及我国南方有些小厂也开始生产放电管，但
质量参差不齐，主要是开关速度和可靠性差距较大。使用时应选择符
合ITU-TK.12和我国GB9403标准的产品。 该产品非常适合中小功率电
台的需要，由于其极小的电容量（实测<1pF），可直接并联在HF、VHF
、UHF电台的天线端子上， 既可防雷击、又可有效保护高频大功率发
射管。
    现以EPCOS-R238XMA型放电管为例简介如下：它是在一个Φ8×5mm
的高频陶瓷管两端用电沉积和离子渗透等工艺镀银，两侧各焊一片内
凹盘形镍合金电极密封，并焊出硬引线。焊封要在真空条件下进行，
而且真空室中还要根据放电电压等级充入一定浓度和比例的惰性气体
氖 (Ne) 和氩(Ar)。为了提高响应速度，使击穿、放电加快到微秒级
，还要在内表面附加一特殊的导电带，以控制电场分布。为保证参数
一致性和耐冲击性，还有很多项技术和工艺措施。总之，该元件是一
种技术含量高，体积小, 使用方便的新型电子元件，并具有参数一致
和稳定可靠的特点。经 10 次强脉冲电流冲击 (10kA；8/20μs) 及工
频电流冲击 (10A；50Hz,1s) 试验后，仍应保持性能良好，并保证基
本参数仍符合标准要求。 R238XMA是一种适合于业余电台使用的放电
管。
　　　　　　EPCOS  R238XMA型气体放电管基本参数
① 标称击穿电压：230V
② 标称耐冲击电流：10kA（8/20μs）
③ 标称耐工频电流：10A（50Hz,1s）
④ 单次耐冲击电流：20kA（8/20μs）
⑤ 绝缘电阻：>1000MΩ
⑥ 电容量：<1·5pF
⑦ 外形尺寸：Φ8×6mm（两侧轴向引线，总长60mm）
⑧ 适用标准：ITU-TK.12；GB9403
⑨ 生产厂家：西门子与松下合资EPCOS
   (3)防雷压敏电阻：这是一种以氧化锌为主要原料、经烧结成为半
导体结构的陶瓷状大功率压敏元件。电流耐量大(2000A/cm2)、 寿命
长、价格便宜是其特点。但由于电容量大，只适用于直流和低频电路
。现已广泛用于电力系统及通信、电子产品电源系统的防雷和防浪涌
保护。还有一种在高压电力线上大量使用的“阀型避雷器”，为圆柱
形陶瓷结构，其中的主要元件是火花间隙和阀片电阻，阀片由特种碳
化硅制成（近来，63kV以下的产品已多改用氧化锌压敏电阻）。具有
压敏特性的阀片在两端电压达到其压敏电压时，迅速由阻态转变为导
通状态，将雷电引入大地，其作用相当于一个阀门，故称阀型避雷器
。大中功率电台的供电系统一般都采用阀型避雷器，而其低压电源及
小功率电台的电源系统多采用氧化锌压敏电阻进行防雷和浪涌电压抑
制。现介绍一种适用于小功率电台电源系统保护的压敏电阻：
　　　CNR-14-D-471-K型氧化锌压敏电阻基本参数
① 标称压敏电压：470V
② 误差：±10%
③ 通流耐量：3kA
④ 反应速度：毫微秒级
⑤ 实测电容量：390～510pF
⑥ 外形尺寸：Φ16×5mm（单侧径向引线，长30mm）
⑦ 适用标准：GB10193
⑧ 生产厂家：台湾CNR

　　四.关于业余电台防雷的几点建议：

    业余电台遍布城乡各地，使用的设备、天线和工作环境千差万别
，对于应采用的避雷措施，无法象大中型专业电台那样提出统一的技
术要求和规范。通过在7053net的漫谈和讨论， 最根本的一条就是引
起大家对雷电危害的重视。大家应结合自己的实际情况，采取切实可
行的措施，减少并进而消除雷电可能造成的人身伤害和设备事故，确
保通信畅通。现提出几点建议，供大家在制订避雷方案时参考。
　　1.电源系统：前面已经谈到“地冲击”会造成很高的危险电势，
一次地冲击会使得电台外壳的电势与天线相差数千伏，是相当危险的
。一般在电台的天线输入端都接有避雷器，而整流稳压电源则往往被
忽视！由于电台的供电一般都采用负接地，即电源的负端连在了电台
外壳（地线）上，另外、电源的外壳接电网的保护地线（也有的外壳
直接与输出负端相连）。当出现地冲击时，使稳压电源的输出端（或
外壳）也带上了危险电势，它与电源输入的市电网间的电势差将达到
几千伏甚至更高！而且地冲击往往还与感应雷相连系，造成电源系统
雷击事故。对于线性电源，这种高压冲击首当其冲的就是电源变压器
；而对于开关电源，则是高频变压器及高反压功率管。令人难以置信
的是，统计数字表明，雷电损害事故的大多数是从市电线路侵入的感
应雷或地冲击造成的！因此，请大家务必给予足够的重视，而在相关
的文章和书籍中往往对这个问题涉及甚少。
     （1）在电源线路上增加隔离变压器：要想改造正在使用的稳压
电源并极大的提高其抗高压冲击性能是不实际的，较可行的做法是在
市电网和电台电源之间增加“隔离变压器”。就是一台功率足够的1：
1变压器，但是要按高绝缘强度设计和制造。 另外，在初次级之间要
加上良好的静电屏蔽层。使用时，初次级分别接市电及稳压电源，并
将屏蔽层可靠接地。增加隔离变压器后，除提高抗电强度外，对于雷
电等造成的脉冲性高压，可降低其转移率，即使初级线圈上流进了冲
击电压，由于有屏蔽层的阻挡和旁路作用，也很少向次级转移。
     （2）安装避雷器：对于功率较大的电台，应在市电进户端安装
阀型避雷器或大功率防雷压敏电阻；小功率的业余电台，可在稳压电
源内的市电输入端增加防雷压敏电阻。可将前文介绍的“CNR-14-D-
471-K型氧化锌压敏电阻” 直接并联在电台稳压电源（开关电源及线
性电源均可）市电输入端子的相线（火线）及零线间；也可以在相线
和零线上各接一只压敏电阻，并将两只压敏电阻的另一端接电源外壳
并接地。两种接法对防雷和防浪涌电压干扰脉冲都有很好的效果。
    2.电台设备：目前能见到的收发信机，就是新产品也是前几年设
计和定型的，发射机中还很少见到有避雷设施， 只在TS450S/690S和
870S等几个机型中见到其天线端子上并联有一只DSA301LA箝位二极管
，这个二极管虽有一定的防雷作用，但由于工艺和技术上的局限性、
其耐冲击性很差。所以这只二极管的主要作用应该是当天线意外开路
或阻抗突然升高（>150Ω）时，防止高频大功率管被反向电压击穿而
采取的保护措施。而有些较考究的收信机则在天线输入端采取了避雷
措施，如SIEMENS-E401，国产的239、339。收信机能先于发射机采用
避雷措施，是因为其信号电压很低，技术上难度较低。
    在发射机上采取避雷措施的难点在于，所采用的避雷元件必须具
有极小的电容量、极强的耐冲击性能以及极快的反应速度。很多种性
能优良的元件，因为不能同时满足上述三个条件，均无法用于发射机
（如瞬态电压抑制二极管、氧化锌压敏电阻均由于电容量为几百pF，
不能用于HF、VHF及UHF电路）。几年前，由于“小型陶瓷气体放电管
”的研制成功，才使得发射机的防雷有了适用的元件。不仅全面满足
了发射机防雷的三项技术要求，而且由于它是无源元件、体积小且可
靠性高，安装使用简单方便，已逐渐引起厂家和HAM’s的重视。现以
EPCOS-R238XMA为例，介绍其使用方法和注意事项。
     （1）可将R238XMA直接并联在输出阻抗为50Ω的 200W 以下HF、
VHF或 UHF发射机的天线插座上， 并将发射机外壳的地线端子可靠接
地。使用 R238XMA 后的插入损耗< 0.1dB。对于功率较大的发射机，
如 500-1000W(50Ω)可用两只串联。
　   （2）在100-200W单边带电台天线插座上并联 R238XMA，还可以
有效保护发射机的高频功率管。其击穿电压、开关速度等与TS450S/
690S,870S等机中采用的DSA301LA 真空封装双向箝位半导体二极管相
近，但其耐冲击性及可靠性至少要大2-3个数量级。
     （3）对于天线阻抗非50Ω 的发射机，只要天线电压最大值不超
过R238XMA标称击穿电压的50-70%，即可使用。 如XD-D2B机可将R238
XMA接在“Y1”和“地”之间。
     （4）也可以如本文所附图片所示做一个“T 型同轴避雷器”，
将R238XMA 接到同轴插座的芯线和外皮间即可。
     （5）业余条件下的测量方法： 将被测管与一只100-200W 的白
炽灯泡串联后，接在一手动调压器的输出端上，逐渐升高调压器输出
电压，当达到放电管的击穿电压时，可由放电管外看到管内有橙黄色
闪光。这时调压器输出电压的最大值即为放电管的击穿电压。
    注意：①串联灯泡是为了防止电网被短路和调压器过载，同时这
也是在没有大功率脉冲源时保护被测管的一种变通测量方法。这样，
每次连续测量10 秒钟也不会造成被测件和设备的损坏。
          ②用普通万用表AC电压档测量交流电压时，所显示的是方
均根值(rms, 有效值)，应将测量结果乘以 1.414 才是最大值。实测
R238XMA 的击穿电压为230V(Umax,最大值)，误差≤2V； 方均根值为
160-165V(rms)。
     3.天线和地线：天线防雷是个很难处理的问题。有位老HAM住在
高层塔楼内，楼顶有避雷针，他在楼顶较合理的选择了天线高度和位
置，既和避雷针保持了一定距离，又在它的防护范围内，安装了一副
很好用的四波段倒V天线。还有一位HAM在楼顶TV公用天线避雷针的保
护范围内，装了一副三波段YAGI和一支多波段垂直天线，效果也很好
。天线不能距避雷针太近是因为在天线振子附近，不能有超过最高工
作频率1/4波长的金属物体， 否则将大量吸收辐射的能量，严重影响
效率。
    要注意高频电缆的防雷。在高楼林立的城市中，往往出现“侧雷
”，电缆沿楼体外墙引下，遇到侧雷时首当其冲。按国家标准和施工
规范要求，应将电缆穿在铁管中，并将铁管到，不过有些楼的中部有
天井或通气管道，若将高频电缆由此引下则安全的多。与防雷地线或
导雷线可靠连接。这一点在业余条件下很难做
　　有人在天线入户点按装一个双向闸刀，一端连发射机，另一端接
地，并养成不工作时将天线接地的习惯。应该说在业余条件下这是一
个不错的方法，唯一的缺憾是对天线系统的阻抗有一点影响。
　　国外近两年已有采用陶瓷放电管的同轴避雷器产品，如钻石牌CA
-23RS（工作频率：DC-1500MHz，阻抗：50Ω,插入损耗：0，1dB，功
率：200W）,KANSAI牌KT-35P(DC-500MHz,50Ω，　　400W)。以上两种
产品性能都不错，因为避雷器本身带有SL-16或L16高频插头插座，可
直接串联在天线和发射机之间，使用很方便。
　　注意接地问题。电台的地线可以按前述埋设避雷地线的方法进行
安装，但安装一副良好的地线对于城镇住楼房的HAM却是个难题， 如
果可能还是尽量想办法装一副。有的HAM借用楼内管道作为地线， 这
不是好办法，但比没有强。不过煤气管道绝对不能用，下水管道因不
是螺装，接地电阻太大不要用。可勉强使用的是暖气和自来水管道，
因不易焊接，可用卡子夹牢。因在业余条件下无法测定接地电阻，建
议在使用前做个试验，用一只100～200W的灯泡（最好用1000～2000W
的电炉），一端连接在代地线的管道上，另一端接电网的相线（火线
），测量灯泡两端的电压并与电网电压相比较，如相等或相差很小，
则这条管道的接地电阻较小，有一定的保护作用。
　　关于业余电台雷电防护问题就和大家交流这么多。希望通过这次
活动能引起大家对防雷问题的重视，通过共同研究并采取切实可行的
措施，确保人身和设备安全。
　　这次活动受到大家的关注， 是和许多位HAM和单位的支持和帮助
分不开的，特别是BA1CY、BA1DR、BA1FK、BA1HC、BA1KY、BD1HP、BG
3ABR、BD3DX、BD3GT几位老朋友提供了宝贵的资料、样品和信息；信
息产业部标准化所、电子情报所，避雷装置安检中心，西门子公司，
东方电子管厂，798厂，北京元件六厂等单位提供了标准、检测数据、
技术资料或样品，在此一并表示感谢。另外，还引用了国内外多种文
献、书籍和报刊资料，书目就不一一列出了。
                                      
                             “BA1BA” ba1ba@mail.qrz.cn

   （转载自QRZ·中国 都困论坛  http://www.qrz.cn/bbs/ ）



【德生论坛】充满严谨的时尚:德生PL-550使用报告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

      充满严谨的时尚——德生PL—550使用报告（完整版）

                            康桥

3月2日收到德生PL—550，是suntao用“快马”邮寄的。 我迫不及待
地打开包装箱，它静静地躺在软软的泡沫盒里，好像一位沉稳的学生
，等待老师的考评。

    一、 外观——端庄大气

   乍一看，PL—550是R—9700DX和PL—200的“混血儿”，因为它是
9700DX的体积+200的界面布局。 但是，PL—550给我的感觉是大气而
不是雍肿，这主要是因为它很“薄”——3.1厘米。 看来，德生人对
“美”有着独到的解读。
    
PL—550的界面布局秉承了“突出重点，分类安排”的设计思路。 左
侧是为“外接+选择”区： 集中了外接天线插口，外接电源插口、耳
机插口、短波\调频灵敏度（信号衰减量）选择开关、 音质（高、低
音）选择开关。左上角为“开关+定时”区： 集中了电源开关，双定
时按键和“锁定”键。显示屏下方为“调谐和输入”区，集中了“上
、下”调谐键、波段选择键、短波米波段转换键、0—9数字输入键。
面板右侧为“照明+处理”区，集中了照明灯键、调谐速度\自动扫描
（电台）键、短波中频\调频立体选择键、调幅带宽选择键。 右侧则
是“微调+音量”区： 集中了“飞梭”调谐轮、短波接收效果微调轮
和音量调轮。这种布局方便于使用者快捷操作。
    
德生网站中的PL—550照片曝光量过大，看起来有些恐怖， 实物比照
片漂亮多了。面板喷色均匀，不易磨损，接缝处致密。我家在一楼（
高度越低灰尘越多），使用后也没有装入皮套, 就让它暴露于生活环
境中，但显示屏内无积尘。
    
从实用的角度来说，PL—550机体上的印刷文字还需作一些调整。 建
议： 1、把短波米波段的频率覆盖范围印在机顶。这样，有利于新手
在进行短波手动调谐时，了解调谐频率是否在米波段之内。 2、把“
系统设置”代码印在背面支撑板，免得需要设置的时候（如把“使用
充电电池”设置改为“使用干电池”设置），众里寻她千百度地翻查
说明书。

    二、性能——表现出色

    我分别在海边、郊区和市内进行收听实验，以全面考察它在不同
电磁环境下的表现。

    （一）、中波
    
在海边收听，又找回了小时候听广播的感觉！整个中波段没有啸叫点
。这是一个不小的进步！强弱各台巨细无遗，历历在耳。因为历史的
原因，祖国大陆和海峡对岸尚未就广播频率覆盖进行全面的协调，所
以还存在邻频强台干扰弱台的现象。这时，只要把“调幅带宽选择”
设定为“窄带”，就可以有效消除邻频干扰！部分网友或许会有疑问
：既然“调幅带宽选择”是治疗“邻频干扰”的灵丹妙药，那么收音
机为什么不干脆把调幅带宽直接设计为“窄带”，而要来一个“选择
”呢？这里应该指出，“调幅带宽选择”实际上是调幅信号通频带选
择。当处于窄带状态时，相当于减少频宽，借此把邻频的“残波”拒
之门外。当然，也难免伤及有用信号。经窄带过滤的调幅信号还原成
音频后，频宽有所下降，在听感上主要表现为中高音比较缺乏。降低
干扰，但牺牲音质，这就是“调幅带宽选择”的局限性。这种缺陷是
电路原理造成的，并不是哪一个厂家的责任。换句话说，当收听的电
台没有受到邻频干扰，建议把“带宽选择”置于“宽带”，以求更优
美的音质。不同的机子上“带宽选择”的效果也不尽相同，我比较过
2种机子，感觉PL—550的抗邻频干扰效果最好，对音质的负面影响最
小。但缺乏精密的仪器作科学的测试，所以不敢把与之比试的机子型
号分开，怕误导。
    
在郊区试机，感觉噪音大了一些，但除了弱台的清晰度有所下降外，
接收效果没有明显劣化。随身携带的PL—200接收效果劣化明显了些，
但和550差距还不是很大。 PL—230更差些，但与200的差距也不是很
大。 进入市中心试听，PL—550的噪音急剧变大，但弱台的接收效果
仍为可闻级； PL—200的收台数减少了一些，但通过频率微调，还能
吃力地收听弱台； PL—230的效果就不理想了，只能收到中、强台（
频率强度指示在2格以上的）。 看来，现代都市严重的电磁污染，对
收音机抗干扰性能的要求大大提高了。凭心而论， 我对PL—550的中
波效果还是很满意的，并认为比PL—200、230要好。

    收听点评：灵敏度和选择性都不错，本底噪音很低，调幅带宽选
择效果明显，接收效果在同价位机子中名列前茅。抗干扰能力比较优
秀，但还要再提高。

   （二）、短波

    应该说， 德生在PL—550的短波接收上是下了一番苦功的，用了
多种方法来克服核心电路（一次变频）的不足。
    
首先，PL—550虽为一次变频的机子， 但一次变频的痼疾——镜像干
扰在PL—550上表现得并不明显。 估计和IC本身性能、外围元件质量
有关。PL—550抗镜像的“先天素质”不错。
    
其次，为了进一步改善短波镜像干扰问题，德生采用了“短波可变中
频”设计。其原理是通俗地说，就是通过改变中频的方法，把镜像频
率“转移”到别的地方，防止镜像频率干扰当前正在收听的电台。同
样的道理，当你收到某个电台时，按一下“短波可变中频”钮，如果
该电台“消失”了或声音明显变小了，就可以确定这个台是镜像。这
里必须说明的是：无论中频选择、二次变频，还是同步检波，都不能
消除同频干扰。一般的民用机，只能通过故意稍微调偏频率的方法来
减弱同频干扰。
    
第三，“调幅带宽选择”同样对短波有效，而且效果和中波一样好！
不过我有一点不明白：当“短波中频选择”了450KHz时，“调幅带宽
选择”也会被自动调整为“窄带”，且不能手动恢复成“宽带”。不
知道这种设计是基于什么样的理念？上文已经说了，“窄带”虽然能
抑制邻频干扰，但也牺牲了部分音质。在这里，请高手不吝赐教，谢
谢！
    
第四，增设了“短波最佳灵敏度调节”。这是一个有争议的功能。有
网友认为：德生连机子的统调都做不好，却弄了个“最佳灵敏度调节
”来糊弄人。经过详细的对比，我感觉这正是德生精益求精的表现！
我是这样试验的：第一步，在每个米波段都找了一些弱台来收听，分
别用记号标识不同米波段下的“微调旋钮”的最佳位置。结果发现，
从头至尾“微调旋钮”的转动行程很短，根本不需要大幅度的旋转，
这就证明了PL—550的统调做得不错！ 第二步，我把“微调旋钮”定
位于刚才试验行程的中点位置，然后和PL—200、230比试。结果发现
，在每个米波段， PL—550的接收能力都略强于PL—200、230。这也
可以说明PL—550的统调不存在问题。所以，因为PL—550有“短波最
佳灵敏度调节”， 而认为PL—550统调做不好，这是一种想当然的错
误观点。如果按照这种逻辑，还可以说：“调频立体声解码开关暴露
了调频灵敏度不高的缺点，音调选择功能暴露了扬声器音质不佳的缺
点……” 总而言之，PL—550的“短波最佳灵敏度调节”是为收听要
求较高的用户准备的。如果你不想经常使用，只须在第一次听短波时
，随便找一个米波段内的弱台，然后调整一下，以后就不用去管它了。

第五，AGC和PL—200一样出色。收听电台时，没有明显的声音忽大忽
小的现象。也许网友最关心的是短波的灵敏度和选择性——请放心，
要是PL—550连这两个基本指标都做不好，我也就不会写这份机评了。

    收听点评：灵敏度、选择性双高，抗干扰能力不错，可变中频很
有实用价值。“短波最佳灵敏度调节”适合对短波接收要求较高的爱
好者。

   （三）、调频

灵敏度极高！ 已经和朋友的先锋KEH—4150车机不相上下。我站在海
边试听，简直无法使用自动调谐：一按一个频率，一按一个电台！而
且大都能轻易解调出立体声。回到市内， PL—550保持了优秀的接收
性能，过去一些“可闻级”的电台变成了“享受级”。我家是调频信
号的“杀手”。位于第一层，比马路要低，钢筋水泥结构，东西是邻
墙，南北是密密麻麻的金属防盗网。 令人惊讶的是，用PL—550居然
还能收到来自海峡对岸的六个电台！虽然有四个不能解调出立体声，
但声音已属“可闻级”。我接上“001天线+放大器”，一下子找到了
在空旷地方听调频的感觉！ 更可喜的是，PL—550的调频和中、短波
一样，不存在过载现象！
    
当然，PL—550的调频性能并不是完美无缺的。 首先是立体声分离度
过低的问题。PL—550和PL—200、230一样，立体声效果不明显——
可能是为了保证信噪比而不得已为之。 其次，PL—550的调频选择性
和抗镜像性能与灵敏度不匹配。在极好的收听环境下，存在一些串台
现象。请注意：我说的是“不匹配”而不是说“差”。PL—200、230
的调频灵敏度、选择性和抗镜像水平是有口皆碑的。 我把PL—550同
它们在相同地点，相同情况下（“相同”指的是：电池电量基本相同
、天线长度角度相同、灵敏度(信号衰减量) 选择设置为“0”），发
现PL—550的灵敏度高于PL—200、230，当我把PL—550的“灵敏度”
设置为“—1”时，调频灵敏度与PL—200、230不相上下：3部机子的
接收效果几乎相同，都没有串台现象，镜像也不明显。换句话说，与
PL—200、230相比，PL—550的灵敏度更高一筹， 但选择性和抗镜像
能力仍然停留在PL—200、230的水平（尽管PL-200、230是高水平）。
    
这次试验给人留下了一些反思：一部机子，如果单单提高某个指标，
而忽视了其他性能的“齐头并进”，那只能是事倍功半，甚至反而会
降低听感——毕竟收音机是用来听的。按我们教育界的行话来说，就
是要“德、智、体全面发展”。建议网友在PL—550进行调频接收时，
把“灵敏度（天线信号衰减）”置于“—1”，或适当缩短天线长度，
以稍稍降低灵敏度。不要担心衰减后对中、强台接收有什么影响，就
是对弱台的影响也微乎其微。 如果用PL—550作调频远程接收，建议
选择方位性较强的室外天线，放大器输入端加上88—108MHz的滤波器。

    收听评价：灵敏度极高！适当衰减天线信号会有更好的综合效果，
立体分离度略低。

在便携机中，PL-550的声音很优美：收听中波洪亮，人声有亲切感；
短波清晰，短波段特有的“嘀嘀咕咕”的干扰声不明显，估计和扬声
器的谐振频率有关；调频音质丰满，很有音乐味。 但PL—550的原配
耳机音质欠佳：中、短波还不错，人声透亮，有质感，只是稍“硬”
了些；调频就不好了，音质生硬，低音潜不下，高音上不来，只有中
音尚可。我想：邮购附送充电电池，倒不如加送德生的E—501耳塞或
E—801头戴式耳机。我本人推荐SONY MDR—027、026头戴式耳机：一
则头戴式耳机不容易影响听力；二则这两款耳机轻便、音质优美，人
声亲切有感染力；三则价格低廉，二手货都在30元左右。026和027的
区别在于音质取向不同，026胜在低音的力度，027胜在高音的清晰度
，本人选择的是027。

    三、使用——以人为本

初次使用PL—550的新手， 可能会被密密麻麻的按键弄得不知所措。
但实践几次后，就容易上手了，这得益于前文提及的界面布局。显示
屏很大，可视角度很宽，字迹很清晰。橙色的背号灯亮而不刺眼，在
黑夜里照得人心里都“暖烘烘”的。大部分按键手感很好，行程和应
力设计得恰到好处。旋钮的阻尼适中，使用它们是一种享受。但是，
PL—550 的“向上”和“向下”调谐键手感欠佳，按下时中途有瞬间
的停顿感。

PL—550设置了快\慢速调谐选择，使得“飞梭”名符其实。当调谐速
度设置于“慢速”时，“飞梭”变成了频率微调，遇到同频干扰时，
故意稍微调偏频率，可以减轻干扰；当调谐速度设置于“快速”时，
“飞梭”旋钮可以取代“上、下”调节键。这时候，就可以享受到手
调机的一些乐趣了。 PL—550在“飞梭”调谐时，没有“噼噼”的干
扰声，相对PL—200、230来说，这是一个极大的进步！当然，PL－550
仍然存在调谐静噪的现象，所以，与手调机相比，调谐时的听感还不
自然。
    
PL—550的“自动频率搜索”功能很有实用价值。 尤其对普通的收听
者来说，颇有“一键OK”的味道。50个存储容量够用了。但有的网友
提出“自动频率搜索”功能不能搜索短波的问题。我起先也认为这是
一个不足，但后来进行了反思：短波电台中的无用信号比较多，也比
较强，如果自动频率搜索功能涵盖短波段，就有可能出现自动储存“
噪音台”的情况。而划分给“自动搜台记忆”的５０个地址中，删除
某个电台后，其它电台储存位置不能自动前移。——这样又容易造成
储存位置的浪费。所以我认为，自动搜台对短波段无效，应该是软件
设计和功能取舍上的一种妥协。

    我还反思了网友中“550个频率储存”太浪费的观点。 经实践证
明，“550个频率储存”有重大的实用价值。 具体内容在其它文章中
表述。

PL—550是一款使用设计比较细心的机子。 一是采用了双定时开机设
计，而且还可以设定不同时间自动开机时接收不同的频率。二是天线
的最下一节涂了黑色的绝缘漆——不仅是为了美观，更重要的是进一
步减轻“人体感应现象”。但遗憾的是， PL—550的天线底部不能抽
出一截，天线无法垂直竖立，这就造成两个问题： 1、斜放时不能置
于桌子边缘，只能置于桌子中间，占用了相当大的空间。 2、斜放时
不能靠墙，无法利用“靠墙接收能提高中波灵敏度”的“天时地利”
。幸亏， PL—550能垂直放置，而且为了保证平衡，特地设计了可抽
拉的支架，也算是一种补偿吧。

PL—550的外接电源现了外接\充电双功能。当充电器使用时，配合“
电池容量选择”功能，既可以保证最佳充电效果，又有利于延长电池
使用寿命。当外接电源使用时，感觉不到有大的干扰。
    
不过，PL—550的说明书编写得很糟糕： 思路不清楚，初学者看后可
能如坠入五里雾中；前后重复，先前提及的内容在后头反复出现。希
望德生把PL—550的说明书修订得通俗、简洁些。

    四、总评——令人满意

从PL—200到230，到550， 可以看出德生坚持了“收是为了听”这个
设计理念，把主要精力放在了改善收听效果上。 PL—550上市之前，
网友普遍比较关注“调幅带宽选择”、“短波可变中频”和“短波最
佳灵敏度调整”。应该说， PL—550给爱听广播的人展示了声音的魅
力，给期待中的网友送交了一份满意的答卷，给收音机爱好者提供了
一部性能优秀的机子。给发烧友多了一种高性价比的选择。

    还记得Leowood网友在测评PL—550时写道： “PL—550是基于保
守思路的小心创新和改良……”但我要说——

    原来，严谨也可以充满时尚！

   （转载自收音机论坛 http://www.tecsun.com.cn/asp/ ）



【酷站链接】哈罗CQ/阿甘/广播爱好者/相关论坛等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://210.15.22.10/bbs/index.asp

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
