
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 182 期）               **
      **                                           **
      ***************   2004年4月11日   *************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日邮件】ChinaHam讨论组及各HAM论坛社区八篇
       【协会消息】4月20日起会费资料收费款项即将合并
       【协会消息】'2004汉城世界YL会议热切盼望中国YL
       【酷站链接】哈罗CQ/阿甘/广播爱好者/相关论坛等
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm


【十日邮件】ChinaHam讨论组及各HAM论坛社区八篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2004年4月5日

哈罗CQ火腿社区 
-   各地火腿聚会专题
-   -   VR2HAM 湖南之旅相片集
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=86023) 

VR2IO 04-04-05 10:52

      VR2HAM 湖南之旅相片集
      http://www.vr2ham.com/china-hunan/index.htm

------------------------------------------------------------
●2004年4月5日

哈罗CQ火腿社区 
-   各地火腿活动专题
-   -   北京和天津的HAM在十渡活动图片!
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=86027) 

bg1wsy 2004-04-05 19:58

     京津两地的部分老中青HAM40余人、十几台车于4月3日在老前辈
们的率领下分别从驻地出发，到京西南十渡的崇山峻岭中合练。经过
36小时、约560公里的行程，进行了快速集结、组织调配、战地设台、
准确通联、灵活运用设备器材达成小功率DX及其夜战条件下的生活保
障等战术技术演练。京津一家人年长者85岁，60岁只能划到青年组。
长辈们老当益壮不减当年，年轻者生龙活虎，一派和谐、团结、紧张
、有序、活泼的气氛。特别值得一提的是可尊敬的孙老、童老、吴老
、林老、刘老、山老、许老、张老、邹老、姜老、1ME和1CL，他们既
是将军又是士兵，从理论和实践的结合上严密施令、认真辅导使受教
者受益匪浅。欲知详情请看其他参与者的报道和图片。

------------------------------------------------------------
●2004年4月6日

哈罗CQ火腿社区
-   HAM软件、HAM网站
-   -   最新业余无线电资料&软件下载目录！~
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=86268) 

bg6ida 04-04-06 14:14

      最新业余无线电资料&软件下载目录！~
       
      1个附件
      最新业余无线电资料&软件下载目录！~
      共4605个资料

      目录请看附件
      下载地址为：http://w3.jlgl.net/ham/dvbbs6/filelist.asp

------------------------------------------------------------
●2004年4月6日

哈罗CQ火腿社区
-   HAM软件、HAM网站
-   -  小知识：什么是调频(FM)、调幅(AM)、短波(SW)、长波(LW)？
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=86380) 

BG3RJ 04-04-06 22:32

    小知识：什么是调频(FM)、调幅(AM)、短波(SW)、长波(LW)？
       
    在一般的收音机或收录音机上都有AM及FM波段，相信大家已经熟
悉，这两个波段是用来供您收听国内广播的，若收音机上还有SW波段
时，那么除了国内短波电台之外，您还可以收听到世界各国的广播电
台节目。为了让您对收音机的使用有更进一步的认识，以下就什么是
AM、FM、SW、LW作一简单的说明。

    事实上AM及FM指的是无线电学上的二种不同调制方式。
    AM: Amplitude Modulation称为调幅，
    而FM: Frequency Modulation称为调频。

    只是一般中波广播 (MW: Medium Wave)采用了调幅(AM)的方式，
在不知不觉中，MW及AM之间就划上了等号。实际上MW只是诸多利用AM
调制方式的一种广播，像在高频 (3-30MHz)中的国际短波广播所使用
的调制方式也是AM，甚至比调频广播更高频率的航空导航通讯(116-
136MHz)也是采用AM的方式， 只是我们日常所说的AM波段指的就是中
波广播(MW）。

    那FM呢？它也同MW的命运相类似。我们习惯上用FM来指一般的调
频广播（76-108MHz，在我国为87.5-108MHz、日本为76-90MHz），事
实上FM也是一种调制方式，即使在短波范围的27-30MHz之间，做为业
余电台、太空、人造卫星通讯应用的波段，也有采用调频（FM）方式
的。

    而SW呢？其实可以说是对短波的一种简单称呼，正确的说法应该
是高频(HF:High Frequency)比较贴切。而短波这名称是怎么来的呢？
以波长而言， 中波(MW)介于200-600米(公尺)之间，而HF的波长却是
在10～100米(公尺)之间， 与上述的波长相比较，HF的波长的确是短
了些，因此就把HF称做短波(SW: Short Wave）。

    同样的， 比中波MW更低频率的150KHz-284KHz之间的这一段频谱
也是作为广播用的，以波长而言，它大约在1000～2000米(公尺)之间
，和MW的200-600米相比较显然"长"多了， 因此就把这段频谱的广播
称做长波(LW: Long Wave)。 实际上，不论长波(LW)、中波(MW)或者
是短波(SW)都是采用AM调制方式。

    对一般收(录)音机而言，FM、MW、LW波段是提供您收听国内广播
用的，但我国目前没有设立LW电台， 而SW波段则主要供您收听国内/
国际远距离广播。

------------------------------------------------------------
●2004年4月7日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   向BA7NQ致敬！
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=86215) 

bg7ihn 2004-04-07 18:49

                    HelloCQ伴随着我成长
       
    在业余无线电通讯方面，完全可以这么说。 :D 

    在入会不久，还没拿到操作证，我就开始泡HelloCQ论坛。 从获
取知识，购买设备，装设天线，直至上机操作， 我在HelloCQ受益良
多。如果综合从目前的爱好程度和获取知识两方面来衡量， HelloCQ
无疑是我最喜欢的网站了。当然，我这样评价，完全只是从个人的主
观角度，如果其它网站也能让我有同样的经历，我也同样不会吝啬说
出自己的感受。

    非常感谢为HelloCQ网站运作做出过贡献的人们， 在此尤其要赞
扬BA7NQ。我跟BA7NQ不认识，但希望以后有事情还能求他帮忙指点（
谁叫俺还见识短浅呢），不介意拍他马屁（如果有人要这样看的话）
。我认同，我们应当抱着一种感激的心情来使用HelloCQ。

    支持HelloCQ，支持BA7NQ。实际行动就是继续泡（说得好听就是
“关注”）HelloCQ论坛 :D

------------------------------------------------------------
●2004年4月9日

青岛市无线电运动协会ham俱乐部
→ 技术专栏 → 技术资料 → YAESU VX-2R使用说明书
      
    * 贴子主题：YAESU VX-2R使用说明书
    BG4IJT

                   YAESU VX-2R使用说明书

    调频：开机，旋转DIAL键可以按事先设定好的步进来调整当前操
作波段的频率，顺时针方向可以使频率向高的方向步进，逆时针方向
可以使频率向低的方向步进。按F/W键，用顶部旋纽调1MHz频。

    扫描：在VFO模式下， 按住BAND键一秒并用顶部旋纽进行向上或
向下扫描。当接收到一个足够强的信号时，扫描会停止在这个频点上
，扫描停止保持的时间是依照你设定的“resume”条件来确定的。（
菜单#31）。按PTT键退出扫描。

    发射：VX-2R只能在144MHz和430MHz发射， 发射时，仅仅需要按
住PTT键就可以了。在发射频率范围上，可以选择两种功率。 改变发
射功率时，只需按H（高）/L（低）键就可以进行转换。 在高功率发
射时，液晶上显示满格发射讯号；在低功率发射时，液晶上只显示两
格发射讯号。

    在FNB-82Li电池（3.7V）工作下，144MHz高功率时1.5W输出，低
功率时0.1W输出；430MHz高功率时1.0W输出，低功率时0.1W输出。在
外接电源（6.0V）工作下，144MHz高功率时3W输出，低功率时0.3W输
出；430MHz高功率时2.0W输出，低功率时0.3W输出。

    锁键：为了防止意外的频率误调整，面板和DIAL旋钮可以被锁定
。激活锁定功能如下：
     1、按住H/L键一秒进入设定模式
     2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#25（LOCK）
     3、按H/L键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择：KEY（锁
定按键），DIAL（锁定旋纽），K+D（锁定按键和旋纽），PTT（锁定
发射键），K+P（锁定按键和发射键），D+P（锁定旋纽和发射键），
ALL（锁定所有键）。
     4、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。
     5、按F/W键，再按住BAND键一秒，液晶上会出现“锁”的符号。
解锁时重复第5个步骤。

    按键/液晶背景灯：VX-2R背景照明可以让你在夜间清楚的看到显
示，调整背景灯如下：
     1、在VFO模式下，按住H/L键一秒进入设定模式。
     2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#24（LAMP）
     3、按H/L键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择：KEY MDOE
（但按任何键时，按键/液晶背景灯有5秒照明），CONT MODE（按键/
液晶背景灯长时间照明），OFF MODE（不启用按键/液晶背景灯）。
     4、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。

    按键声音：当一个键被按时，如果有一个BEEP音回放提示您已经
按了是很有用的。
     1、在VFO模式下，按住H/L键一秒进入设定模式。
     2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#7（BEEP）
     3、按H/L键进行入设定， 然后用顶部旋纽DIAL键选择由ON改为
OFF。
     4、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。
     5、再一次打开BEEP音，重复以上的步骤，在第三步中选择ON。

    检查电池电压：
     1、在VFO模式下，按住H/L键一秒进入设定模式。
     2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#13（DC VLT）
     3、按H/L键一下，液晶上会显示电池或外接电源的电压。Lit（
用FNB-82Li电池），Edc（用外接电源）。
     4、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。

    频道步进选择：
    VX-2R的电子合成器提供了几个可利用的频道步进5/9/10/12.5/
15/20/25/50/100KHz，任何一个步进值可能对你在操作时都是非常重
要的。出厂时本发射机在每个波段设置的步进都是不同的，都是对本
波段来说是比较合适的，如果你需要更改步进时，处理方法是非常简
单的。因为每个波段的步进值是不同的。所以你更改的步进值只能是
对当前操作的波段。方法如下：
     1、按F/W键，再按H/L键，直接进入设定功能#43（STEP）
     2、用顶部旋纽DIAL键选择新的频道步进值
     3、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。 但
（1）当在BC段接收时只可以选用9KHz；（2）当在BC段操作时只可以
选用9KHz或10KHz，其他步进不能使用。（3）在250-300MHz时不能选
用5/15KHz，580MHz除外。

    调整接收模式：按MD键选择AUTO/N-FM/W-FM/AM。

    液晶亮度调节：
     1、在VFO模式下，按住H/L键一秒进入设定模式。
     2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#16（DIMMER）
     3、按H/L键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键调节液晶亮度。 
     4、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。

    调整RF静噪：
    一个特殊的射频压制功能被提供，这个特性允许你设置当一个信
号超过确定的S-meter等级时打开压制功能。
     1、在VFO模式下，按住H/L键一秒进入设定模式。
     2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#32（RF SQL）
     3、按H/L键进行入设定， 然后用顶部旋纽DIAL键选择（S1/S2/
S3/S4/S5/S6/S8/S9+或关闭）。 
     4、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。

    中继频差：VX-2R出厂时已经设置了中继频差，在50MHZ时，这个
值是1MHZ，在144MHZ时是600KHZ，在0.70cm时是1.6MHZ,7.6MHZ或者
是5MHZ（美国版本）。当中继功能被设置时，+或者-将出现在屏幕上
，+是上差，-是下差。

    自动中继频差（ARS）：
    VX-2R提供方便的自动中继频差特性， 在你们国家，设置好自动
中继频差后当你在对应的波段进行中继操作时，将自动的提供中继频
差。
    如果ARS特性不合适工作，你可以关掉它。重新打开的方法如下
     1、在VFO模式下，按住H/L键一秒进入设定模式。
     2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#4（ARS）
     3、按H/L键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择ON。 
     4、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。

    激活中继频差：
     1、在VFO模式下，按住H/L键一秒进入设定模式。
     2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#33（RPT）
     3、按H/L键进行入设定， 然后用顶部旋纽DIAL键选择你需要的
中继方式，+ - 或者是关。
     4、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。

    改变缺省的中继频差：VX-2R在144MHz或430MHz段改变中继频差：
     1、在VFO模式下，按住H/L键一秒进入设定模式。
     2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#38（SHIFT）。
     3、按H/L键进行入设定， 然后用顶部旋纽DIAL键选择你需要的
中继频差。
     4、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。

    CTCSS操作（亚音）：
    许多中继系统需要在你的FM信号里加一个非常低的音频频率信号
来激活中继，这可以防止其他信号错打开中继，这个音频信号系统，
叫做CTCSS，（技术音频码压制系统）。
     1、按F/W键，再按H/L键，直接进入设定功能#42（SQLTYP）。
     2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单TONE激活CTCSS亚音编码方式或T
SQL激活亚音SQL。
     3、完成设定后，按PTT键保存新设置。
     4、按住H/L键一秒进入设定模式。
     5、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#44（TN FRQ）。
     6、按H/L键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择你需要CTC
SS亚音编码
     7、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。

    DCS操作:
    另外一个*音频来打开中继的方法是数字亚音。也叫DCS，这是一
种新的，更为高级的音频系统。 它一般可以比CTCSS提供更多的分页
调度，DCS编解码系统已经在VX-2R中内置。 它的使用和CTCSS一样方
便。
    1、按F/W键，再按MD键，直接进入设定功能#42（SQLTYP）。
    2、用顶部旋纽DIAL键选择直到液晶上显示DCS， 这就激活了DCS
编解码系统了。
    3、完成设定后，按PTT键保存新设置。
    4、按住H/L键一秒进入设定模式。
    5、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#14（DCS CD）。
    6、按H/L键进行入设定， 然后用顶部旋纽DIAL键选择你需要DCS
代码。
    7、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。

    CTCSS或DCS响铃操作:
    在CTCSS或DCS操作中， 当你的VX-2R只要一收到带有相同静噪音
频或音码的讯号时，不论对方是否发出语音本机立即出现短暂警示铃
声，以告知正有讯号进来。收到带有相同静噪音频或音码的讯号时，
按下PTT键回答对方，铃当符号消失，响铃功能自动去除。 按之前的
设定发射机的CTCSS（Tone Squelch）或DCS。
     1、调整你所需要的频点在特定的频道上。
     2、按住H/L键一秒进入设定模式。
     3、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#8（BELL）。
     4、按住H/L键一下来调整这个功能的设定项目。
     5、用顶部旋纽DIAL键选择响铃声，有1，3，5，或8次，CONT（
持续响铃）或关闭。
     6、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。

    音频呼叫（1750Hz音频脉冲）
    如果你附近的中继台需要一个1750Hz的脉冲音频才能打开（例如
欧洲），你可以将监听键设置成“音频呼叫”键。改变这个键的功能
，需要再次使用菜单。
     1、按住H/L 1秒钟进入设定模式。
     2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#26 M/T-CL。
     3、按住H/L键一下来调整这个功能的设定项目。
     4、用顶部旋纽DIAL键选择T-CALL。
     5、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。

    打开中继的操作是按住监听键（MONI）几秒钟（取决于中继的所
有人／操作者），发射器会自动起动，一个1750Hz的音频就会发射出
去。一旦你打开了中继，就可以用PTT发射了。 

    基本自动中继频差设定和操作：（ARTS TM）
    这个ARTS功能使用DCS信号使两个使用者在通讯范围内保持联络，
这对于搜索／救援，或其他非常需要与其他电台保持联络的情况下特
别有用。两个电台必须设置相同的DCS编码， 并使用正确的指令启动
它们各自的ARTS功能。如果需要，可以启用警报铃声。无论什么时候
，你按下PTT或者ARTS启动后每15秒钟， 机器发射一个（亚音频的）
DCS信号大约1秒钟。如果另一个机器启用了ARTS并在发射范围内，蜂
鸣器会发出响声（假如接通了），并且IN RNG（在范围内）的显示会
代替OUTRNG（超出范围）。当ARTS启动的时候，无论你是否说话，机
器都会继续每隔15秒钟查询其它机器一次。在实施了必要的身份标识
后，你同样可以让你的机器每隔10分钟用CW发射你的呼号。如果你超
出了范围多于一分钟（四次查询），你的机器检测不到信号。蜂鸣器
发出三下蜂鸣，并且显示切换到OUTRNG。如果你重新进入范围，你的
机器再次发出蜂鸣声，并且显示改变为IN RNG。
    在ARTS工作期间，你的工作频率不会显示，并且你不能改变它或
其他的设置；你首先必须终止ARTS而且恢复到正常的工作。这个功能
可以避免由于改变信道等原因意外失去联络。
    下面是启动ARTS的方法： 
     1、设定你的VX-2R和其他机器同一DCS码。
     2、按住“&#339;”键一秒。你会看到液晶上操作频率下方显示
“OUTRNG”，ART TM开始操作。
     3、每25秒，你的机器会传送“polling”给其他地方。 当收到
那个地方回复后，液晶上显示“IN RNG”。
     4、按住“&#339;”键一秒退回ARTS TM操作 并退回正常操作模
式。
     5、当你使用锁定PTT键功能时，ARTS TM 不能工作。

    双音多频操作 :（DTMF）
     1、按住H/L键一秒进入设定模式。
     2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#17（DTMF）。
     3、按H/L键调整设定项目。
     4、用顶部旋纽DIAL键选择“MANUAL”。
     5、按PTT键退回正常操作模式。
     6、按住PTT键进行操作：
         1）按住H/L键一下。
         2）用顶部旋纽DIAL键选择传送号码， 然后按H/L键一下传送。
         3）重复第2步骤直到完成你需要的一连串的号码。
         4）放开PTT键。

    双音多频自动开关：
    有八个DTMF自动拨号记忆器，可以作为储存电话号码之用。每个
记忆器能够储存15个DTMF音频。你同样能够储存短的无线／电话中转
系统访问代码流，以避免人工发送它们。下面就是DTMF自动拨号储存
的程序：
     1、按住H/L键一秒进入设定模式
     2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#18（DTMF S.）
     3、按H/L键进行入设定， 然后用顶部旋纽DIAL键选择你需要的
一串DTMF码。
     4、按V/M键开始将DTMF码储存在你所选择的记录器里。 第一个
字会闪动。
     5、用顶部旋纽DIAL键选择一串字母中的第一个字，可以选择1-
9和A-F，E和F分别用*和#表示。
     6、按V/M键确认第一个字母并移动到第二个字母上。
     7、重复以上步骤直到你完全输入你要的号码。
     8、假如你弄错了，可以按BAND键退回上一个位，从新输入。
     9、按H/L键一下保存。
    10、储存其他DTMF号码，重按H/L键， 用顶部旋纽DIAL键选择其
他DTMF存储器。重复步骤。
    11、当完全储存完后，按PTT键退回正常操作状态。

    发送电话号码： 
     1、按住H/L键一秒进入设定模式
     2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#17（DTMF）
     3、按H/L键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择AUTO（自
动）。
     4、按PTT键退回正常操作状态。
     5、按住PTT键进行操作：
         5）按住H/L键一下。
         6）用顶部旋纽DIAL键选择你想传送的DTMF的记忆组 （CH1
到CH9）。
         7）按H/L键一下发射连串音频。 当音频开始发送时，放开
PTT键，发射器就像自动拨号器自动发射了整个DTMF串一样。

    应急信道操作：
    VX-2R包括了一个“应急”功能， 如果有人在监听你的收发机的
UHF“本地”信道的话，这个功能将会非常有用。
    “应急”功能：按住HM/RV键一秒进行操作。
     （A）将机器设置到U－HAM波段本地信道。
     （B）发出一个大的“警报”音响（音量电平自动变为最大），
并且
     （C）如果你按PTT开关， 这个警报音响会被发射出去（任何中
继台频偏或音频静噪／DCS设置都会被忽略）。
    你能够，比如说当你不能说话，并且希望以最快的途径将危险情
况告知你的家人。这个警报音响意味着可以阻碍一个攻击者并使你能
逃脱。这个“应急”功能能够通过按住HM/RV 键一秒钟或关掉电源来
解除。
    提示：确信已经安排一个朋友或家人监听相同的频率（U－HAM本
地），发射出去的应急警报音响是没有标识的。除非真的处于紧急情
况，否则不要发射警报音响！

    信号衰减开关：（ATT）
     1、按住H/L键一秒进入设定模式。
     2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#5（ATT）。
     3、按H/L键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键将OFF改为ON。
     4、当选择完后，按PTT键退回正常操作状态。
     5、重复以上步骤关闭这个功能，并退出。

       2004-4-9 0:51:23
       
------------------------------------------------------------
●2004年4月9日

青岛市无线电运动协会ham俱乐部
→ 技术专栏 → 技术资料 → TK808/TK708宝典（说明书以外）
       
   * 贴子主题：TK808/TK708宝典（说明书以外）           
   BG4IJT  

              TK808/TK708宝典（说明书以外）

     1。铭牌
    就是写着
    TK808-1 频率范围
    TK808-2 频率范围
    TK708-1 频率范围
    TK708-2 频率范围

     2。功率
    标称 20W
    据说可以调整到40W-50W。调整方法后续。

     3。哑音
    没有安装CTCSS码片（TSU-7）的情况下，可以发射38种哑音。
    但是不能做哑音解码。

     4。厂商模式和客户模式
    打开上盖，移开扬声器可以开到CN7和CN8跳线。 CN8可以设定是
厂商模式还是客户模式。CN7做什么用？厂商模式就是什么都不能调，
只能一个频道一个频道的使用。后面的内容基本上要在厂商模式下操
作。

    5。面板按键组合功能
   这部分我回去对着机器操作了之后在不上来，现在先写个标题
        -设置频率
        -清空所有设置
        -进入设置菜单

    菜单含义(每个菜单中的可选值，有没有愿意来抛玉的，没有我
回去研究一下)
     1：扫描
     2：返回优先信道的时间
     3：信号消失扫描再开始时间
     4：繁忙信道锁定
     5：超时顶时器
     6：连续单音静噪音频可变模式
     7：DTMF模式
     8：中间号码
     9：自台号码
    10：发出第一位数的延迟时间
    11：发出第一位数的时间
    12：发出各位数的时间
    13：ANI发出方法
    14：QANI存储
    15：自动应答

     6。设置频率显示模式
    把右边的频道选择选扭拔下，就可以看到选扭洞里面左右各有两
个空，用牙签按住右边这个开机，就是频率显示，左边这个是无线复
制。
    注意：a.频率显示模式下只能同频收发，不支持异频收发。
（8fz：是这样吧？）
          b.右边小孔是进入维修模式,重新开机后恢复频道显示.

     7。简单调整（仅供参考，调坏了别怪任何人）
    这部分比较乱，我自己也没调过，可能也有错误的地方，需要大
家来纠正一下。
    可以调整的项目
        话音调制度
        哑音调制度 VR6?
        功率
        静噪门限
    问题：原来有一篇文章讲的太乱了，现在也检索不出来了。想要
的是准确的可调电位器编号。

     8。接收带通调整（仅供参考，注意!!!!!!
    频率状态下只能同频率收发
    打开机器可以调整
        VR1 SQL
        VR2 DTMF 调制度
        VR3 MIC 灵敏度
        VR4 最大调制度
        VR5 POW
        VR6 QT/CTCSS 调制度
    另外
       没有安装CTCSS码片（TSU-7）的情况下，发射没有CTCSS

       2004-4-9 11:40:23   

------------------------------------------------------------
●2004年4月10日

青岛市无线电运动协会ham俱乐部
→ 技术专栏 → 技术资料 → GP68对讲机编程说明

    * 贴子主题：GP68对讲机编程说明           
    zhangyi  
        
                     GP68对讲机编程说明

    一：代理商编程状态。
     1、进入代理商编程状态：同时按(PPT)＋(绿键)＋(SCAN),开机。
     2、退出代理商编程状态：同时按(PPT)＋(绿键)＋(黄键),开机。

    二：编程
     1：按＜×进入Mhz状态
     2：按LOW键3秒,显示StEP5用旋钮选择频率步进值,按黄键确认。
     3：A.用键盘直接输入接收频率,按黄键确认。
        B.按＜3秒,(＋－)号同时闪烁后才可用键盘输入发射频率, 
按黄键确认。收发同频时则不需此步。
        C.使用时按＜三下,(＋－)号同时显示后方可收发异频。
     4：按黄键3秒,出沉PCH.01, 旋转选择钮至所需频道, 按黄键确
认并返回Mhz状态
     5：按＜×进入信道模式。
     6：按黄键3秒进入编下一信道。

    三：选择亚音码
     1：按SQL三秒,显示rPL0000(接收) 用旋钮选择亚音频率。
     2：再按SQL,显示Tpl0000(发射) 用旋钮选择亚音频率。
     3：按黄键确认。

    四：选择静噪
     1：按SQL显示Sq1.00用旋钮选择静噪。
     2：按PTT确认。

    五：出厂复位
     1：按MEM开机。
     2：按PTT同时依次按1.3.5.7.9.按黄键确定屏显为Done。

       2004-4-10 16:41:14



【协会消息】4月20日起会费资料收费款项即将合并
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
                 会费及资料收费款项即将合并

    根据有关上级管理部门指示精神， 协会总部决定自4月20日期将
会费及资料费合并。1993年开始实行个人会员制、创建会刊以来，会
刊从初期的4页8开报版逐渐改善为40页彩色季刊，成本大大增加，而
我会个人会员的会费至今一直沿用18年前的每年10元标准。为弥补出
刊及邮寄等成本，曾用每年向会员赠阅两期会刊、另外两期会刊另交
资料费10元的办法。根据有关精神，刊物成本不再分离于会费计算。
即每位会员每年缴纳会费20元，赠阅4期会刊。请会员互相通知。 这
次项目合并不是正式调整会费，合并后一般会员每年缴费总数不变。
协会根据民政部文件进行的会费调整具体办法将在适当时候再公布实
施。 

       （原文见 http://www.crsa.org/0_ch_news.html ）



【协会消息】'2004汉城世界YL会议热切盼望中国YL
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

             2004年汉城世界YL会议热切盼望中国YL

    韩国妇女业余无线电俱乐部 (Korea  Ladie's  Amateur  Radio
Club)将于2004年10月8日至11日召开“2004年汉城世界妇女业余无线
电爱好者会议(The wold wide YL Meeting 2004 in Seoul, Korea）
。组织主席HL2KDW Chae, Do Sook向CRSA表达了韩国YL热切盼望中国
女性业余无线电爱好者及其家人参加这一集会的愿望。

    世界妇女业余无线电爱好者会议（The wold wide YL Meeting）
与任何组织没有直接关系，是一个由女性业余无线电爱好者自发的民
间性小型国际Eye Ball友情集会，每2－3年开一次，曾经先后在日本
横滨（1993）、德国柏林（1996）、挪威斯拉巴德（1998）、新西兰
汉米顿（2000）和意大利西西里（2002）召开。会议主要是促进了解
、增进友谊。会议不含任何商业性质，费用完全由参会者自负。

    2004年会议内容将包括讨论、交流对业余无线电和文化、生活等
的想法，并将参观韩国传统村落、汉城一日游、韩国家宴及表演、晚
间观光、参观三星电子公司、Suwon市观光等。包括到达汉城后8日下
午－12日上午的食宿、会议、旅游、交通等总费用为465美元。 但是
主办者表示，如果中国女性爱好者（包括她们的先生或未婚夫）参加
，将可以特别优待安排免费居住在韩国HAM家中，这样可以减少200美
元酒店住宿费，即汉城总费用可压缩到265美元左右。

    如果有BA/BD/BG的YL及其家属有参加的意愿，CRSA总部将协助其
与韩国爱好者取得联系。如果能联合十人左右参加，建议可以直接通
过旅游公司商业安排，负责旅游签证、预定机票等。请YL火腿相互转
告。鉴于一般国际性活动都需要及早确定具体事项，以便组织者按规
模做好准备，请有参加计划的YL和她的OM在春节以前以 Email形式告
诉CRSA秘书处。

      【秘书处消息，2004年4月5日修改版】

（原文见http://www.crsa.org/1_ch_2004_worl_YL_meeting.html）



【酷站链接】哈罗CQ/阿甘/广播爱好者/相关论坛等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://210.15.22.10/bbs/index.asp

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
