
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 184 期）               **
      **                                           **
      ***************   2004年5月1日   **************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛15篇
       【火腿文粹】BA4ASL:一次QSO,勾起六十年前的回忆
       【哈罗ＣＱ】各地HAM安排庆祝5月5日无线电节活动
       【哈罗ＣＱ】BD6IV文:FT857隐藏设置菜单高级手册
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛15篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2004年4月21日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   五月五日，南京的BY4RQC正式开台！！
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=87762) 

solxu  2004-04-21 22:58

      五月五日，南京的BY4RQC正式开台！！

    BY4RQC是江苏首家民营企业开办的业余集体电台，南京全创电子
科技有限公司总经理陈志明也是一位火腿，他的呼号是BG4RQR，他利
用公司的设备，资源为广大的HAM服务， 希望通过设立业余电台，为
爱好者提供一个交流平台。

    在这里预祝BY4RQC五五节开台顺利！

------------------------------------------------------------
●2004年4月22日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   奋不顾身下湖求人　苏州HAM又立新功
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=87820) 

bg4suk  2004-04-22 23:29

      奋不顾身下湖求人　苏州HAM又立新功

    四月十四日下午三点二十分左右，在苏州至东山沿湖公路农林大
世界处一辆红色桑塔纳因为超车不慎一下子窜入湖里，这极其危急的
一幕正好被驾车途经此地的苏州HAMBG4SJU杨先生看到了， 他马上停
下车奋不顾身跳入湖里把困在车子里的二位女士救上了岸，看着惊恐
万分且受伤正在发抖的二位女士，杨先生掏出手机报警，遗憾的是手
机打不出了，他马上想到苏州应急通信网，跑车上抓起话筒急呼，苏
州中继上几位HAM听到了他的救， BG4SEL葛先生让他别着急说慢点并
问清了那里的情况报了警。杨先生脚上却受了点轻伤。危难时我们苏
州应急通信网真派上用场了！

    第二天，为了对这位奋不顾身救人的无名英雄表示感谢，二位与
死神擦肩而过的女士通过苏州车管所了解到BG4SJU杨先生的住址，登
门致谢。

　　　　　　　BA4SE报道
      
------------------------------------------------------------
●2004年4月23日

哈罗CQ火腿社区
-   天线
-   -   双磁环驻波计
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=87864) 

BG7KQT 2004-04-23 17:49

      双磁环驻波计

    做了一个双磁环驻波计，磁环用T50-2，-3氟铁龙线0.2米，双面
覆铜板，4只100欧0.5W电阻（2只并联后50欧），2支1N60二极管，基
本不用调试，但线性不均匀。

    磁环绕线20T感生电压太小，5W正向定向耦合有0.6V，50W有2.4V
，用高频电表测试电压，假负载有5%的反射， 即1.1驻波，全反射电
压两端口完全相同，可互换输入输出端，定向性极好，这个电路比原
来用的高频电桥准确（高频电桥有寄生电容要调整），（原来测天线
的驻波比1.4在这个电路上是1.1），但只能工作在HF段。唯有找不低
电压线性较好的二极管（选管时一定要用正向电阻小的），难以线性
刻度。参考下图，中间屏蔽板为敷铜板，两侧零件直接焊在铜板上。

------------------------------------------------------------
●2004年4月23日

哈罗CQ火腿社区
-   HAM软件、HAM网站
-   -   CRSA会刊全集出来了！
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=87866) 

by6dx 2004-04-23 18:05

      CRSA会刊全集出来了！

    http://www.crsa.org/0_ch_download_area.html
    CRSA的网站真是快，下载速度是700多KB/s！
      
------------------------------------------------------------
●2004年4月24日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   21MHz 通联成功!!!
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=87925) 

VR2UNA 2004-04-24 01:29

      21MHz 通联成功!!!

    今天晚上首次用IC-718及福建生产的垂直地网天线进行了同联, 
当时与和我直线距离10多公里以外的VR2XGK成功联系上了, 可是再远
一些的本地火腿却完全没有信号. 过了一会, 金让在21.200上面让我
成功和西班牙的 EA2AWF 通联上了!  哇赛! 然后是文莱的V8ASV, 收
他43 他收我59, 乐坏了! 就可惜没有抓住广西的一个火腿. 

    不知道大家有没有人在12.270上面收听过, 都是印度尼西亚的电
台. 可是这个频率并不是合法火腿频率. 我问了其中一个信号最好的
电台, 他说是在雅加达. 不知道有没有人和他们通联过 ? 

    希望能有机会和重庆和其他地方的火腿在电波上相遇!!
      
------------------------------------------------------------
●2004年4月24日

哈罗CQ火腿社区
-   天线
-   -   一种很简单的阳台天线
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=87956) 

bg4ahs 2004-04-24 17:10

      一种很简单的阳台天线

    日下忙里偷闲，趁着夜色做了一根适合在阳台上使用的天线，更
换不同的振子，就可以在不同的波段上工作。

    昨天17：35，我用这根天线在21兆上和BY7KS做了通联，信号58/
58（我用的是ft-817,5瓦）。

    这根天线的形式其实就是很典型的DP天线，材料是： 一根6米长
的鱼杆，多股铜芯线若干，8米长－3的馈线。

    天线形式：馈线一头接电台，另一头芯线和屏蔽线分别接在两根
振子上。每根振子长度是工作波长的1/4， 具体长度通过驻波表来调
整。使用时，接芯线振子的另一头固定在鱼杆的顶头，其余部分甩在
阳台外面，做自然下垂状，撑出鱼杆，接上电台，即可呼叫。

    由于这根天线制作的初衷是为临时架设方便，所以没有使用巴仑
，实际使用效果没有很大影响。首先裁减振子长度时，需要预留一定
的长度余地。裁减一次，将天线撑出阳台，观察驻波情况，然后，收
回天线，再进行裁减。裁减一次的长度要控制在5厘米左右。 我是通
过817自带的驻波显示功能来调整天线的。 先用最小功率档，调频模
式，在选定的频段中进行驻波观察。第一次观察发现，从21000到215
00中，驻波大小由5格上升到9格，说明天线谐振偏低，将振子减去10
厘米后，再观察，21兆全段用817大功率档，驻波显示为1。调试成功。

    制作感受：天线制作其实并不象想象中的难，只要因地制宜，灵
活变通，就可以获得性价比极高的天线。

------------------------------------------------------------
●2004年4月25日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   童年的回忆-北京部分无线电爱好者叙旧
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=88033) 

bd1hp 2004-04-25 18:45

      童年的回忆-北京部分无线电爱好者叙旧

    4月25日早9点，大家都早早来到天路达会员服务中心。性急的朋
友早已在那里聊了起来，笔者本想组织一下大家发言，可是一看着大
家的热烈讨论，又不忍心打断大家。顺其自然吧！不知不觉时间已到
了12点，因有的朋友下午还有事，所以大家极不情愿的在欢笑声中，
结束了此次叙旧活动。（相关报道将在日后发出）

    参加叙旧活动的朋友有： BG9GL 孙红志  BA1DS  NA1EO  BA1MC
BA1RB  BD1ME  BD1BN  BD1IY  BD1HP  BG1RZ BG1EZ  BG1RP BG1WSY
BG1DBU BG1BNV BG1CIJ BG1CFD

    此次活动得到了天路达研究所，马永铭所长的大力支持。在此表
示感谢！

------------------------------------------------------------
●2004年4月25日

广播爱好者论坛
标 题:内蒙小王的BCL漫旅 (1070字)
发信人:nmxw
时 间:2004-4-25 19:53:04
详细信息:

    喜欢收音机已经好多年了, 收听广播已经成为我每天生活中不可
缺少的一部分, 即使是看书时,耳边也要有点动静,否则连书都看不进
去,当然,最后的结果是书也没看进去,广播也没听明白,可还是乐此不
疲!我想,大凡象我们这些人,都是近乎疯狂的吧,让常人不可理喻，但
爱一种事物难道需要理由吗？

    记得还是我19岁那年，那是个值得我永远记住的年头，那应该是
我人生的第一个转折点。我托着一身疲备和失望只身离开了深圳，临
走时买了一个二十多元的自动搜索随身听式调频收音机，在它的培伴
下，踏上了又一个人生的旅程。在那段苦闷的日子里，中央台文艺调
频每晚11：00由高杨主持的温馨夜话给了我不少的慰藉，当然也是因
为喜欢里头放的流行歌曲。后来，我的哥哥从外地回来，拿回了一台
德生的R1012和几本读者杂志，那时对多波段的收音机还很陌生， 对
R1102并没有产生太多的关注， 倒是德生在读者杂志上做的精美的广
告吸引了我，由其是那台R9700，“高灵敏度、高信噪比、高选择性、
短波抗镜象干扰能力强”，“二次变频技术常用于军事......”这样
的广告词让我对它是越看越爱，终于在不久的一天，将它买了回来。
现在想起来，那个时候收听广播真是一种幸福， 用R9700听短波几乎
能达到调频的效果，中波也很清楚，而现在这种幸福日子却一去不复
反了！也就是在那个时候，我对收音机开始着迷了，并开始接触网络
，第一个上的网站就是德生，而且偶然上网，一上就是德生。在这个
网站上慢慢培养起我对收音机和广播持久的爱。早期，只是混迹于德
生的收音机论坛上， 这样的状态大约持续了两年， 两年中陆续买了
PL757A、R9700DX等经典机型， 在使用的过程中跟德生有过亲密的接
触，也有过磕磕碰碰，但最终还是近乎绝裂了，原因很复杂，但主要
是对德生失去耐心和信心。可还是忘不了收音机这个情结，虽然不怎
么在收音机论坛上说话了，可每次上网还是要关注论坛的。在2002年
底，我从南秘书长那里买回了心仪已久的YB400PE，开始了我BCL的新
旅程，人以机贵，我当然认为自已已经成了一个正式的BCL， 于是便
正式从广播爱好者论坛注了册，泡在这个坛子上一直到现在。在泡坛
子的过程中结识了南秘书长和任天鸿这样的好朋友，大家虽从未谋面
，但却互相信任，正应了港人老伯的那句话：我们都是来自五湖四海
，为了一个共同的爱好走到一起来！

    有时我想，玩这些东西对我的人生有什么积极的意义没有？每天
除了工作外，醉心于此会不会让自已的生活变得太单一了？可后来我
明白，在如今这个物欲横流的世界，这里还留有人间最宝贵的东西—
—真情！

------------------------------------------------------------
●2004年4月26日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   7Q7MM
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=88120) 

BA7NQ 2004-04-26 22:07

      7Q7MM

    37区，中非马拉维，21.295，刚刚试了一下，比较幸运，一次就
中了，是我15米的新字头，2002年的时候在12米上通过一个7Q7BP。

    这是远征队的网站：http://www.malawi.digital-crocus.com/

    根据这段时间的经验，晚上10点左右，是15米和12米对中非的DX
窗口，大家把握好时间，最好是先听听信标，信号好的时候才叫，免
得浪费精神。

------------------------------------------------------------
●2004年4月27日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   我的小屋
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=88133) 

牛肉火腿肠 2004-04-27 08:05

      我的小屋

      自己霸占屋一间，工资不再交上边，
      半夜不在床上面，惹得娇妻要翻脸，
      电费增加好多点，痴心妄想全球联，
      从此上街头朝天，只认天线不认钱。
      :p

------------------------------------------------------------
●2004年4月27日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   BI4Q 2004 车牛山岛(AS135)远征公告
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=88144) 

bd5rv 2004-04-27 11:18

      BI4Q 2004 车牛山岛(AS135)远征公告

    时间：2004年5月1日－5月3日
    岛屿：江苏省车牛山岛
    IOTA编号：AS-135
    使用呼号：BI4Q

    设备情况：
    #1:
    电台：TS570S
    天线：A4S（四单元三波段八木天线）＋升降杆
    功率放大器：GO2KW 1KW
    LOG软件：Writelog 10.34
    #2:
    电台：TS450S
    天线：R7垂直天线
    LOG软件：Writelog 10.34
    ＃3：
    电台：IC706
    V/U通联专用

    领队：BA4RS
    操作员：BG4RKL、BG4RKX、BG4RKB、BG4RJC、BG4RPJ、BG4RQJ
(YL)、BG4RET、BG4RHT、BG4REB、BD6BW、BG4RQP、BG4RDK、BG4RMZ
、BD4XF、BA5RV等

    工作频率：
    HF：
    10M：28.495Mhz (DX) 29.600Mhz (本地)
    15M：21.160Mhz (DX) 21.400Mhz（本地）
    20M：14.260Mhz (DX) 14.330Mhz（本地）
    40M:  7.055Mhz (DX)  7.060Mhz（本地）
    V/U
    2M：  144.155Mhz SSB
          144.475Mhz FM
    70CM: 438.550Mhz FM

    QSL管理人：
    姚飞，BG4RQP
    地址：江苏南京市南湖沿河一村三幢九号102室 （210017）
    电子邮件：sbdw2003@hotmail.com

    联络协调人：
    陈衡，BA5RV
    电子邮件：bd5rv@jsdxc.org

    本次活动的QSL卡片由QSL管理人全权管理，索要卡片事宜请直接
与其联络。

    如果需要预约和BI4Q（尤其是V/U段）通联，或者对活动的意见、
建议和投诉，请与活动的联络协调人取得联系。

      江苏远征俱乐部
      Jiangsu DX Club
      http://www.jsdxc.org

      2004年4月27日
      April 27, 2004

------------------------------------------------------------
●2004年4月27日

哈罗CQ火腿社区
-   新手培训班
-   -   收听级HAM接收机的又一选择
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=88162) 

bd1er 2004-04-27 16:59

      收听级HAM接收机的又一选择

    最近深圳德劲电子有限公司新推出了一款收音机DE1103

    二次变频全波段收音机， 本机带有SSB接收， 短波从1.710——
29.9999KHz,有宽窄带选择，短波步进为1KHz,有一个像短波电台的波
轮，其上称为“飞梭”调谐电台非常容易， 最多可以存储268个电台
的频率。本人试听了一下感觉非常不错！今天早上在7050，7053以及
14180等频率 用原机拉杆天线在一楼阳台上就可以收听2区和1区朋友
以及4区的朋友在做通联

    9点左右在14180上也收听了BA4CH徐老在通联，非常清晰， 爱好
者不妨一试！有兴趣可以去德劲网站上看一看 www.degen.com.cn

------------------------------------------------------------
●2004年4月27日

德劲论坛 (http://www.degen.com.cn/forumindex.asp)
--  收音机天地
----  夏工“语录”（关于DE1103）与尧尧的注解

      --  作者：尧尧
      --  发布时间：2004-4-27 18:09:21

    一、DE1103是台收音机，不是神。
    尧尧注解： DE1103不是神，请大家找出一台能称为“神”的收音
机？！

    二、DE1103“低看7600GR，高看根德700”
    尧尧注解：有人说此话是夏总工吹牛，说此话的基本不是7600GR
或根德700的拥有者。 同时拥有DE1103与7600GR者，绝对可以得出“
低看”不过份的结论； 同时拥有DE1103与根德700者绝对可以得出“
高看”也不是奢想的结论。

    三、谁说DE1103不能和专业通信接收机比性能？！
    尧尧注解：德劲公司各种各样、各种档次的收音机及专业通信机
都有，没有接触过专业通信机的网友总以为它们是神仙，可能是价格
与个头大的声势给大家形成了一个难以改变的印象。物美价廉的DE11
03未必和它们有多大的差距，有些方面有所超过也是不奇怪的。有网
友比较得出DE1103的调频灵敏度超过SW77，许多人是一片哗然并指责
该网友是“托”。悲哉！事实上这个结论不是错的呀，德劲公司的工
程师也比过，结论也是相同的！敬告大家一句，DE1103不是神，但也
未必某些人心中的神就一定比DE1103高！

    四、DE1103在性能上比DE1102前进了一小步！
    尧尧注解：DE1102的性能就是以7600GR为参照物的，当时就已不
把xx400与xx909放在眼里了，要想在DE1102基础上有突破性的性能提
高是不可能的！DE1103性能的主要突破在短波，这是合理而有效的高
中频（55.845）二次变频线路使用的大成果。

    五、DE1103的飞梭与液晶指针圆了不少无线电爱好者的梦。
    尧尧注解：DE1103至少在国内是一款有重大突破与创新的收音机
产品，尽管SONY曾有过同类产品，按现在的眼光看，其已不能与DE11
03相媲比了。德劲爱好者系列追求的是一款一个特色，没有创新是没
有生命力的。DE1103的飞梭是真正的“飞”呀，有不少网友提出加阻
尼，明确告诉大家，阻尼是加不得的，早期样机就是稍许有些阻尼的
，但“飞”的感觉就荡然无存了！实验证明有无阻尼与碰一下就改变
频率并无关系，锁定开关是绝对要配合使用。再告诉大家一句，有阻
尼的编码开关容易生产（供应厂家求之不得！）

    六、DE1103是创新+怪异的综合体
    尧尧注解：DE1103是天生就让大家争论、评头论足的产品，这无
异给平淡的收音机市场掀起一点浪花！而使用者也必有一个从不喜欢
到喜欢、从不习惯到习惯、从可有可无到整晚抱着睡的过程。

    七、DE1103的音质已是相当不错，但不会每个人都说好。
    尧尧注解：音质的问题永远是萝卜、青菜的问题，DE1101、DE11
02、DE1103就代表着三种不同类的音质。相对来讲，DE1103的音质更
会得到高要求的发烧友的认可，而普通用户则未必认可，他们要的可
能就是“清晰”，而不会去讲究什么“频响”、“耐听”、“嘭嘭声
”等。 从网友反馈的情况看，DE1103音质的认可度至少在70%以上，
据此我们认为已成功了。

    八、DE1103性能上的个体差异不大。
    尧尧注解：不要动不动就想到“个体差异”上去，一款高档机在
性能参数上的控制是很严的，随意出现个体差异还了得！倒是请大家
多注意使用方法及使用环境。

    九、DE1103的试机网友圆满完成了任务。
    尧尧注解：首先德劲公司应向各位试机大侠表示感谢！DE1103是
公司在综合了大家意见后调整或完善了很多参数与功能后定型的！网
上有个别人对试机网友的无端指责是极不负责任的，德劲公司和我个
人对此表示非常的遗憾与痛心！敬告德劲的所有网友：理解比什么都
重要！

    十、DE1103的推出凸显个别网友玩机水平有待提高。
    尧尧注解：昨天看到“ywx201”网友发贴“DE1103短波VOA收听感
受”，我感到好笑又无奈。按您的比法，不用拿DE1103与别公司产品
相比，就与德劲的DE306之类的机比， 您也会得出DE1103不行的看法
。说个基本的，灵敏度越高，增益也高，灵敏度越低，增益也低，您
拿个低灵敏度的机收一个很强的电台来简单地与DE1103比背景噪声，
再加之DE1103的喇叭可是较宽频响的，您居然可以得出DE1103不行！
我可以肯定的是，“ywx201”网友对音质的要求也断然是不能归入高
要求的。可悲的是，居然还有不少人有同感，不知同感何来！开句玩
笑话，“ywx201”网友以后买收音机，可以考虑省点钱。我这样说，
并不是针对“ywx201”网友的，只是想说明一种现象，请不要见怪。

    十一、DE1103的网上活动暴露了个别网友是唯恐天下不乱。
    尧尧注解：德劲公司对所有网友力争做到一视同仁，网上气氛更
是自由与开放，尽量不删贴，不恶言回击。但最近确有不少不和谐的
声音在网上到处飞！有个别网友根本就没有DE1103，他居然可以来个
对此机极不满意的发言，并无端造出许多是非来，用心何在？还有个
别网友不把DE1103贬到地摊机的水平就好象不能解心头之恨似的，攻
击的语言似乎是越耸人听闻才越显示其水平，有何目的？

    十二、DE1103的推出给真正喜爱收音机的朋友加了一道菜
    尧尧注解：第一次见面，你可能只爱它6分， 用过一天后，你会
爱它8分，5天后你会爱它9分，10分不敢奢望！

    十三、DE1103非但不完美，而是有大疤。
    尧尧注解：德劲功力还远不够，与大家共同努力吧！“疤”是可
以修好的，我们有决心。

    十四、DE1103伴随网友过“五一”
    尧尧注解：祝大家节日快乐！把DE1103玩懂玩透玩出水平！

    十五、明天，德劲拿什么奉献给您？
    尧尧注解：我注解不出了，请大家与德劲公司一道来注解吧。

                 谢谢！
                                     夏总工
                                       尧尧
                                 2004．4．27．下午

------------------------------------------------------------
●2004年4月30日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   湖南湘潭爱好者4月29日晚聚会欢庆“五一”、“五五” 
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=88317) 

BA7AS 2004-04-30 06:03

      湖南湘潭爱好者4月29日晚聚会欢庆“五一”、“五五”

    娄底的BA7CN赵宏殷、BA7BK罗兵甲专程从娄底赶来为湘潭爱好者
助威，谨此致谢！

    湘潭本地参加的有 BD7AA姜志宇、BA7AS赵素汉、BD7BQ徐征宇、
BG7CR贺霄宇、BD7CJ王永新、BG7FN王福生、 BG7HL胡筱林、BG7HK陈
春、BG7HV何成、BD7NN王勇，暂未获得呼号、爱好者朋友有：何俊、
张赞斌、杨再湘、肖力、李翔、周迎春、周旋等，还有几位爱好者是
带了女朋友一起来的，为聚会增色不少。

    特别感谢周旋朋友提供他自家开办的吉祥楼酒店做为聚会场地，
并提供美味可口的饭菜。

------------------------------------------------------------
●2004年4月30日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   铁通杯5．1青岛业余无线电通信比赛规程
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=88326) 

zero_seven 2004-04-30 11:20

      十老奖 TEN OM”

    为了活跃业余无线电活动，提高对业余无线电的认识水平，让老
一代业余无线电家那种执着的热情，优良的素质，顽强的进取，和自
我完善的优良品质，更直接、更明确地确立为我们新一代的榜样，让
我们这一难得的群体，及时地净化我们自己的环境，完善我们自己，
武装我们自己，与老一代一样，在这一有益的活动中，理所当然地获
得应有的教益，特制定本奖状

    老一代爱好者对业余无线电的有着执着的热爱。他们在改革开放
后的恢复中国业余无线电活动的工作中，起了直接的推动作用，这无
疑是对我们的业余无线电运动的巨大功绩，是我们新一代爱好者应该
永记的。许多当年为此奋力工作的老HAM不在了。 但我们知道他们，
记着他们！ 大家赶紧起来，呼叫老HAM们，保存好他们的卡片，告诉
他们，我们敬佩您们，感谢您们。我们向您们学习，致敬！

    1． 授奖单位：青岛市无线电运动协会
       “铁通杯青岛市业余电台5．1通信比赛”组委会
    2． 授奖时间：2004-5-1至2004-6-30止。
    3． 获奖条件：具有十张老HAM的QSL卡的个人业余台。
    4． 申请方法：1）提供清晰的QSL卡复印件。
                  2）填写申请表（附后）
    5． 申请费：5元/份（邮费）。
    6． 老HAM名单：A)在1992年12月？日恢复活动前,开设过个人业
                     余台，并在1992年后获得个人业余台呼号者，
                   B)1992年恢复活动（12月，?日）后, 首批获得
                     BA呼号者。（名单另附）。

      青岛市无线电运动协会



【火腿文粹】BA4ASL:一次QSO,勾起六十年前的回忆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                 一次QSO，勾起六十年前的回忆 
                       2003-09-01 16:50
                     摘自qrz.cn   ba4asl

    前言 

    1996年6月，我第一次通到美国的W6KP，以后7，8月几次QSO和交
换卡片后，竟引出了60多年前的一段往事回忆。

    原来他的父亲是个老业余家， 无意看到我的QSL卡片后，惊喜地
想起他在三，四十年代曾与我QSO过。他对他儿子，TOM，讲述了当年
这段业余无线电的往事。 TOM就给我写来了下面的这封信。来信的具
体日期我已记不起了，大概总在1998年8，9月份吧。信中提到许多我
国的老业余家，尤其是许（BA4CH，EX-XU8CH）。 我现将其译出，以
飨读者。BA4ASL（EX-XU8SL）译。

    欧儒：你好！
    很高兴收到你的来信和你的相片以及BY4AOM“老头”集体电台的
照片。你的多波段垂直天线在美国西海岸信号很强。很高兴听到在经
过多年寂静后，又重新ON AIR的中国电台，特别是上海电台。
    使我惊喜的是，发现“老头”之一的许（XU8CH，CICH）， 曾经
在50年前的1948年与我父亲（W6VJS）通过话。 我这里随信寄上许在
1948年寄给我父亲的QSL卡原件，同时，还有W6AM收藏的卡片（C1JH，
XU6GRL，C1PL，XU8PL）原件。众所周知，W6AM（唐.华来士）是个极
有名望的美国业余家，他与世界著名的马可尼先生在19世纪早期首次
越洋通信成功后的6个月后就越洋与他通信过。 W6AM在1985年似逝世
后，我接受了他的一些QSL卡片。
    我父亲现（1998年）仍健在（82岁）。他仍记得许的信号很好，
是当时从中国来的最好的信号中之一。我父亲的电台是加利福尼亚最
好的之一。他的天线是多层3单元八木（共6单元），工作在10米时，
是加洲（圣洛伦佐）具有最佳信号的天线之一。1948年，当时我只有
3岁（现53岁），HI ！HI ！。
    我和我的朋友N6AW想，你们一定喜欢看到最近出版的介绍W6AM生
平一书中，你们的老QSL卡片。 我们已拍照复印了一份二次世界大战
以前你XU8SL的QSL卡片，以及许多其它中国及满州（日本占领时期的
东北三省）的QSL卡片。
    我父亲曾是美国军舰亚利桑那号和约克镇号舰上的二级无线报务
员。那两艘军舰在二次世界大战时，均被日军击沉。幸运的是，我父
亲在1940年，即在亚利桑那号被击沉约一年半以前就从海军退役了。
他培养了我对业余无线电的爱好，从此，我已经被业余无线电深深地
吸引住，直到永远。
    欧儒：我随信附上一个写好地址付好邮资的信封，要请你在你和
“老头”集体电台的朋友们欣赏过后，将全部原QSL卡片退还给我。
    在此搁笔。希望在不久的将来能会到你和你长谈。
    73\'s 和最好的DX! 
    你的朋友TOM，W6KP和父亲W6VJS（签字） 

------------------------------------------------- 
            我处存有印有62张QSL卡片的影印纸一张，C1CH，C1PL
            C1JH，XU6GRL的QSL卡片照片数张及英文信原件。 

     （转载自 http://www.cqqingdao.com/index.asp ）



【哈罗ＣＱ】各地HAM安排庆祝5月5日无线电节活动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★  厦门火腿五.五节野外通联通知
    厦门火腿会员十余人将于五月四号上午前往厦门仙岳山山顶架设
电台，中午十二时至五月五日十四时，在7.050至7.070MHz和29.6MHz
进行野外通联试验。
    有一部越野车和两顶帐篷，通宵通联。

★  新疆5.5无线电节活动安排
    （1） 活动题目：5.5无线电节新疆部分HAM在亚洲地理中心野外
移动通信活动。
    （2） 活动目的：凝聚新疆HAM的力量，向世界宣布新疆的HAM是
一群拖不垮打不烂的钢铁队伍。
    （3） 活动时间：计划3天2夜。5月4日一大早从乌鲁木齐出发，
两小时就可到亚洲地理中心，到达后先FB；然后乘着满嘴的烤羊肉串
的余香架设电台和天线。天线和电台架设完毕后即进行通联，晚上在
雅心小旅社继续FB,斗地主杀人（一种游戏）到深夜。 5月5日白天继
续活动（活动内容正在考虑,可能还有航模和动力伞表演）， 晚上活
动达到高潮；5月6日12：00分别回家。
    （4） 通信计划：从5月4日14：00开始到5月6日12：00止，每小
时正点同时在7.060MHz；21.400MHz；14.270MHz；29.600MHz；145.0
00MHz；435.000MHz呼叫QSO十分钟。呼号：BY0AA。
    （5） 活动参加者：所有在新疆包括来新疆旅游的HAM。
    （6） 交通：5月4日早9：00在新疆体委体训二大队。乘车.
      第二批人在5月5日早9：00在新疆体委体训二大队。乘车
    （7） 费用：实行AA制，每人50元包括住宿、FB、车费
    （8） 报名时间：截止到4月30日18：00
          报名方式：电话报名：BD0BA:09914512798，
          网上报名：请跟贴（请写呼号和真实姓名留下联系电话）
    到四号羊圈报名（地址：北艺公园街，展览馆于大会堂的夹缝）
    对于本次活动的内容朋友们有什么好建议？请跟贴
    有什么意见何想法以及不清楚的地方请跟贴或打电话
    BG0EZ:13109964300

★  辽宁5.5节活动安排
    辽宁省无线电运动协会BY2RSA定于5月4、5号两天在棋盘山风景
区举行全省HAM联谊和野外通信活动。
    报到时间：5月4号12点。
    报到地点：棋盘山风景区南门山里红山庄。
    乘车路线：马路弯乘330路或小津桥乘4304路。
    联系电话：13504007378（BD2QA）88050218（山里红山庄）
    联络频率：438。500和145。000（活动现场）
    预计费用：200元/每人

★  忻州HAM“5。5”节活动安排
    鉴于五一七天的长假，又适逢五四青年节、五五无线电节。为感
谢一年来家里LD对无线电的支持，还有增强小LD对大自然的认识，特
计划五月四日、五日搞一次忻州HAM野外通联、垂钓、野炊活动。
    活动主旨：考验忻州HAM的野外通信应急能力与水平、宣传HAM精
神、犒劳家里大小LD。
    活动内容：野外通联、野外宿营（根据当天天气情况）、垂钓、
摄影比赛。
    地点：宁武芦芽山国家森林公园，马瀛海（天池），原始草原，
万年冰洞。。看路况可以适当向周边辐射20公里的栈道、情人谷、汾
河源头。。
    注意事项
   1、为保持车队的顺利前进，请各位务必把自己最好的手台带上，
同时也是一个展示设备的机会；
   2、天池属水深、草密之地，常有蚊虫出没，出行须两人以上同行
，以确保安全；
   3、天有不测风云，故请根据自身情况自备衣物、雨具等；
   4、女士不要穿高跟鞋和露这个露那个的服装，从儿影响集体行军
速度； 
   5、携带必要的雨具； 
   6、根据活动内容自己考虑体质，适可而止，不要勉为其难； 
   7、宁武天池为国家级自然保护区，请注意不要破坏植物，保护环
境，注意烟火！ 
   8、其余事项，想起了再补上；
    自愿参加，自担风险，自负责任。
    有关费用采取AA制。
    欢迎广大忻州HAM跟贴报名，报名截止时间5月2日

★  5.5鞍山地区活动计划
    5.5日 上午7点在鞍山市 千山区
    鞍山城杨柳河大桥附近集合, 集体攀登海拔200米的骆驼山,将在
主峰架设V/U段设备进行跨市通联,山梁上架设HF段设备进行远地通联
.预计下午3点集体撤离山下, 接下来是鞍山市及周边地区的无线电爱
好者的聚餐!
    现在已经有以下HAM报名(级别不论先后):
    鞍山市
    BG2UAS BG2UE BG2XBS BG2XJD BG2XJE BG2XLG BG2YD
    海城市(归属鞍山)
    BG2RAH BG2SE
    大连市
    BG2TW
    请鞍山周边地区的HAM踊跃参加!
    主要呼叫频率:
    V : 145.050 145.225 144.900 
    U : 438.500 438.750
    HF: 7.050 29.6

★  珠海市无线电运动协会5.5节活动通知
    为庆祝中国无线电节，珠海市无线电运动协会将于5月7日举行野
外通联和测向活动。
    活动地点：中山大学珠海校区。
    活动时间：5月7日 14：30--17：00
    使用通联频率：21.400 14.330 7.050 29.650
    欢迎各地的HAM出来QSO。

★  铁通杯5．1青岛业余无线电通信比赛规程
    一、主办单位:青岛市无线电运动协会 
    二、赞助单位：青岛铁通分公司
    三、协办单位: 青岛市无线电管理委员会
    四、组织委员会:
        荣誉主席:张明 
        主 席: 刘衍生
        副主席: 张若福 张建强 崔人杰 王宝明
    五、裁判委员会:
        总裁判长  : 张白水
        副总裁判长: 刘进生 万 滨 王华夏
        裁  判  员: 徐立林 顾华强 王陆会 徐子鲁
                    刘全谦 张  毅 宋政岗 张  崑
    六、比赛时间:2004-5-1-0000UTC～2004-5-5-2400UTC
    七、比赛项目: 报，话通信赛 
    八、比赛规则:
      1.报名:
      ①资格:凡在青岛市无协注册的个人业余电台,且已有正式电台
        执照者,可报名。 
      ②手续:报名者可在4月30前,到辽宁路98号603室
        （TEL：3808043）领取报名表和参赛文件(成绩申报表等)。
      2.比赛:
      ①使用频率、功率和操作方式: 按照电台执照登记的级别的相
        应规定。
      ②呼叫:SSB、FM--CQ B CONTEST。CW-CQ B TEST。或普通呼叫
        方法。
      ③成绩：与CRSA的业余台的联络记分。与同一电台的联络，同
        一频率或同一工作方式，每日记成绩一次。 
      ④信号报告:按实际收听效果报告。
      ⑤时间:2004-5-1-0000UTC----2004-5-5-2400UTC有效
      ⑥参赛台应遵守通联规则,尊重"先占为主",注意文明礼貌。
      3.成绩申报:
      ①有效联络: 对同一个台的不同的工作频段或不同工作方式的
        各次确认联络,均视为可计分的有效联络.与同一电台在同一
        频率上的相同工作方式联络，每日只记成绩一次。 
      ②电台日记副本: 比赛期间的所有的联络准确地记入电台日记
        上，在副本上，将无效的划掉。
      ③成绩申报表(统一印发,复印有效):将有效联络的电台数, 准
        确地填于申报表相应栏，并计算总分。如误差超过2 分，将
        取消资格。
      ④计分方法:(不分工作方式和波段)
      A)每有效联通一个本市台,计1分;
      B)每有效联通一个B字头外地台,计2分 ;
      C)每有效联通一位B字头老业余家台(名单见附件),计3分
      D)野外设台，计10分；每有效联通一个台，原计分加倍。
      ⑤时间:5月15日前,各参赛台及联络台应将填好的电台日记副
        本和成绩申报表交到辽宁路98号 603 室（TEL：3808043）。
      4.奖励:前8名，发奖状，奖品。所有参赛者，均获纪念奖。
    九、未尽事宜由裁判委员会负责解释。

   （编选自哈罗CQ火腿社区 http://www.hellocq.net/forum/ ）



【哈罗ＣＱ】BD6IV文:FT857隐藏设置菜单高级手册
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
             [原创]FT-857隐藏设置菜单高级手册！
       
                           BD6IV

    前一段写过一篇文章介绍YAESU FT-857隐藏设置菜单，由于翻译
的比较匆忙，一些选项的具体作用、功能以及调节方法介绍得很不详
细，以至于拥有此机的朋友都不敢乱动。今天抽时间将隐藏设置菜单
的详细功能以及具体调整方法和步骤写了出来，希望能对朋友们有所
帮助！

    警告：调整隐藏菜单选项将直接修改设备的参数，修改参数前请
记录原始默认值。请确认你明白所修改参数的含义，有修改隐藏菜单
所造成的设备故障不在保修范围，本人也不承担任何责任，请慎重对
待（部分调整项没有亲自试验）。

    进入隐含设置菜单：
     1、首先关闭设备电源；
     2、按住A、B、C三个按键不松打开设备电源， 放开所有键进入
隐藏菜单；
     3、初始显示为17号电源电压测量设定选项。

    菜单号 项目名称 参数 模式  测试频率
    NO-001 HF1-RXG  118  CW    1.800.00
    NO-002 HF2-RXG   91  CW    7.068.19
    NO-003 HF3-RXG  133  CW   21.225.13
    NO-004 50M-RXG  106  CW   50.000.00
    NO-005 VHF-RXG   77  CW  145.437.50
    NO-006 UHF-RXG  103  CW  438.900.00
    NO-007 SSB-S9    61  CW   21.225.13
    NO-008 SSB-FS    54  CW   21.225.13
    NO-009 FM-S1     68  FM  145.437.50
    NO-010 FM-FS     99  FM  145.437.50
    NO-011 DISC-L    50  FM  145.437.50
    NO-012 DISC-H    79  FM  145.437.50
    NO-013 FM-TH1   100  FM  145.437.50
    NO-014 FM-TH2   100  FM  145.437.50
    NO-015 FM-TI1    10  FM  145.437.50
    NO-016 FM-TI2    10  FM  145.437.50
    NO-017 VCC      138  FM  145.437.50
    NO-018 HF1-IC    83  CW    1.800.00
    NO-019 HF2-IC    80  CW    7.068.19
    NO-020 HF3-IC    87  CW   21.225.13
    NO-021 50M-IC    84  CW   50.000.00
    NO-022 VHF-IC    72  CW  145.437.50
    NO-023 UHF-IC    74  CW  438.900.00
    NO-024 HF1-PO-MAX  165 CW  1.800.00
    NO-025 HF1-PO-MID2 105 CW  1.800.00
    NO-026 HF1-PO-MID1  31 CW  1.800.00
    NO-027 HF1-PO-MIN   13 CW  1.800.00
    NO-028 HF2-PO-MAX  159 CW  7.068.19
    NO-029 HF2-PO-MID2 102 CW  7.068.19
    NO-030 HF2-PO-MID1  29 CW  7.068.19
    NO-031 HF2-PO-MIN   11 CW  7.068.19
    NO-032 HF3-PO-MAX  158 CW 21.225.13
    NO-033 HF3-PO-MID2 101 CW 21.225.13
    NO-034 HF3-PO-MID1  29 CW 21.225.13
    NO-035 HF3-PO-MIN   11 CW 21.225.13
    NO-036 50M-PO-MAX  145 CW 50.000.00
    NO-037 50M-PO-MID2  92 CW 50.000.00
    NO-038 50M-PO-MID1  47 CW 50.000.00
    NO-039 50M-PO-MIN    8 CW 50.000.00
    NO-040 VHF-PO-MAX  87 CW 145.437.50
    NO-041 VHF-PO-MID  43 CW 145.437.50
    NO-042 VHF-PO-MIN   7 CW 145.437.50
    NO-043 UHF-PO-MAX 112 CW 438.900.00
    NO-044 UHF-PO-MIN  16 CW 438.900.00
    NO-045 HF1-TXG    48 USB   1.800.00
    NO-046 HF2-TXG    38 USB   7.068.19
    NO-047 HF3-TXG    43 USB  21.225.13
    NO-048 50M-TXG    40 USB  50.000.00
    NO-049 VHF-TXG    47 USB 145.437.50
    NO-050 UHF-TXG    49 USB 438.900.00
    NO-051 ALC1-M    203 USB  21.225.13
    NO-052 ALC-M      85 USB  21.225.13
    NO-053 HF1-REV-ALC  61 CW  1.800.00
    NO-054 HF2-REV-ALC  56 CW  7.068.19
    NO-055 HF3-REV-ALC  50 CW 21.225.13
    NO-056 50M-REV-ALC  47 CW 50.000.00
    NO-057 VHF-REV-ALC  62 CW 145.437.50
    NO-058 UHF-REV-ALC  57 CW 438.900.00
    NO-059 CW-CAR-LEVEL 144 CW 21.225.13
    NO-060 AM-CAR-LEVEL 125 AM 21.225.13
    NO-061 DEV-W        216 FM 145.437.50
    NO-062 DEV-N        110 FM 145.437.50
    NO-063 MOD-MTR      200 FM 145.437.50
    NO-064 DTMF-DEV      10 FM 145.437.50
    NO-065 CTCSS-DEV    233 FM 145.437.50
    NO-066 DCS-DEV      168 FM 145.437.50
    NO-067 LSB-CAR-POINT -7 LSB 21.225.13
    NO-068 USB-CAR-POINT +5 USB 21.225.13
    NO-069 VSWR2 at 10W  17 CW  14.257.90
    NO-070 VSWR3 at 10W  42 CW  14.257.90
    NO-071 ATAS-TEST       LSB  14.257.90
    NO-072 AMTR-TEST       LSB  14.257.90
    NO-073 HTEMP-THRESHOLD  38 LSB 14.257.90
    NO-074 FTEMP-THRESHOLD 102 LSB 14.257.90

    以上是YAESU FT-857的系统调整参数，下面我将详细对各调整项
目逐一详细说明！

     1、FT-857接收增益的调整
    相关菜单项（1~6）
    NO-01 调整160M接收增益：注入一个9dBu的高频信号，转动主旋
钮使S表达到S1；
    NO-02 调整40M接收增益： 注入一个9dBu的高频信号，转动主旋
钮使S表达到S1；
    NO-03 调整15M接收增益： 注入一个6dBu的高频信号，转动主旋
钮使S表达到S1；
    NO-04 调整6M接收增益：注入一个3dBu的高频信号，转动主旋钮
使S表达到S1；
    NO-05 调整2M接收增益：注入一个0dBu的高频信号，转动主旋钮
使S表达到S1；
    NO-06 调整0.7M接收增益：注入一个0dBu的高频信号，转动主旋
钮使S表达到S1；

     2、SSB模式的S表指示校准
    相关菜单项（7、8）
    NO-07 校正S表S9刻度的指示：调整收发信机频率至21M CW模式，
输入一个36dBu的高频信号，按动A键保存当前的参数；
    NO-07 校正S表Full S（59+50）刻度的指示：调整收发信机频率
至21M CW模式，输入一个86dBu的高频信号，按动A键保存当前的参数；

     3、FM模式的S表指示校准
    相关菜单项（9、10）
    NO-09 校正S表S1刻度的指示：调整收发信机频率至144M FM模式
，输入一个0dBu，调制度+/-3.5kHz，1kHz音频的高频信号，按动A键
保存当前的参数；
    NO-010 校正S表Full  S（59+25）刻度的指示：调整收发信机频
率至144MFM模式，输入一个25dBu，调制度+/-3.5kHz，1kHz音频的高
频信号，按动A键保存当前的参数；

     4、FM 中心表调整
    相关菜单项（11、12）
    设置收发信机频率到144MHz FM模式， 用信号发生器输入一个10
dBu，调制度+/-3.5kHz，1 kHz音频的高频信号。
    调整收发信机的频率比信号发生器频率低3kHz； 选择NO-11菜单
选项并按A键保存设置；
    调整收发信机的频率比信号发生器频率高3kHz； 选择NO-12菜单
选项并按A键保存设置。

     5、FM模式静噪深度调整
    相关菜单项（13、16）
    设置收发信机频率到144MHz FM模式， 静噪旋钮旋到底，用信号
发生器输入一个-15dBu，调制度+/-3.5kHz，1 kHz音频的高频信号。
    选择NO-13菜单选项并按A键保存设置；
    选择NO-14菜单选项并按A键保存设置；
    用信号发生器输入一个0dBu，调制度+/-3.5kHz，1 kHz音频的高
频信号。
    选择NO-15菜单选项并按A键保存设置；
    选择NO-16菜单选项并按A键保存设置。

     6、电源电压显示调整
    相关菜单项（17）
    设置收发信机频率到144MHz FM模式， 调整收发信机的供电电压
为13.8V(+/-0.1V)；
    NO-17 菜单调节屏幕显示为138。

     7、发射机过载保护调整
    相关菜单项（18~23）
    首先调整收发信机为CW模式。
    NO-18 160M波段：功率调至140W；
    NO-19 40M波段： 功率调至130W；
    NO-20 15M波段： 功率调至130W；
    NO-21 6M波段：  功率调至120W；
    NO-22 2M波段：  功率调至60W；
    NO-23 0.7M波段：功率调至25W。

     8、发射机输出功率调整
    相关菜单项（24~44）
    首先调整收发信机为CW模式。

     160M波段
    NO-24菜单：调整功率至100W；
    NO-25菜单：调整功率至50W；
    NO-26菜单：调整功率至10W；
    NO-27菜单：调整功率至5W。

     40M波段
    NO-28菜单：调整功率至100W；
    NO-29菜单：调整功率至50W；
    NO-30菜单：调整功率至10W；
    NO-31菜单：调整功率至5W。

     15M波段
    NO-32菜单：调整功率至100W；
    NO-33菜单：调整功率至50W；
    NO-34菜单：调整功率至10W；
    NO-35菜单：调整功率至5W。

     6M波段
    NO-36菜单：调整功率至100W；
    NO-37菜单：调整功率至50W；
    NO-38菜单：调整功率至20W；
    NO-39菜单：调整功率至5W。

     2M波段
    NO-40菜单：调整功率至50W；
    NO-41菜单：调整功率至20W；
    NO-42菜单：调整功率至5W。

     0.7M波段
    NO-43菜单：调整功率至20W；
    NO-44菜单：调整功率至20W。

     9、发射增益调整
    相关菜单项（45~50）
    置收发信机为USB模式，从话筒插口输入一个1mV的1kHz的音频信
号；
    NO-45菜单：160M波段调整功率至70W；
    NO-46菜单：40M波段调整功率至70W。
    NO-47菜单：15M波段调整功率至70W。
    NO-48菜单：6M波段调整功率至70W。
    NO-49菜单：2M波段调整功率至35W。
    NO-50菜单：0.7M波段调整功率至10W。

     10、ALC（自动电平控制）表调正
    相关菜单项（51~52）
    置收发信机为15M波段USB模式
    NO-51菜单项：略
    NO-52菜单项：略

     11、AFP（末级功放自动保护）调整
    相关菜单项（53~58）
    置收发信机为CW模式，同时天线接口连接一个150欧姆假负载；
    NO-53菜单：160M波段调整至S表显示58；
    NO-54菜单：40M波段调整至S表显示58；
    NO-55菜单：15M波段调整至S表显示58；
    NO-56菜单：6M波段调整至S表显示58；
    NO-57菜单：2M波段调整至S表显示56；
    NO-58菜单：0.7M波段调整至S表显示53；

     12、CAL（载波强度）调整
    相关菜单项（59~60）
    置收发信机为15M波段CW模式， 同时天线接口连接一个50欧姆假
负载；
    NO-59菜单：按键发射并调整至S表显示59；
    天线接口通过一个适当的衰减器连接到一台示波器上；只收发信
机于AM模式，话筒插口输入一个1mV 1kHz的音频信号；
    NO-60菜单：按键发射并调整至示波器显示33%调制度。

     13、FM调制度的调整
    相关菜单项（61~66）
    置收发信机为2M波段FM模式， 同时U/V天线接口通过一个适当的
衰减器连接到一台线性检波器上； 话筒插口输入一个15mV 1kHz的音
频信号；
    NO-61菜单：按键发射并调整至线性检波器+/-4.5kHz；
    NO-62菜单：按键发射并调整至线性检波器+/-2.25kHz；
    NO-63菜单：按键发射并调整至S表显示59；
    NO-64菜单：按键发射并调整至线性检波器+/-3.5kHz；
    NO-65菜单：按键发射并调整至线性检波器+/-0.7kHz；
    NO-66菜单：按键发射并调整至线性检波器+/-0.7kHz；

     14、SSB载波点调整
    相关菜单项（67~68）
    置收发信机为15M波段LSB模式，同时天线接口连接一个射频功率
计和一个50欧姆假负载；话筒插口输入一个1mV 400Hz的音频信号；
    NO-67菜单： 按键发射并调整音频发生器输出直至收发信机输出
功率为20W；改变音频频率为2600Hz调整收发信机功率为20W；
    置收发信机为15M波段USB模式，同时天线接口连接一个射频功率
计和一个50欧姆假负载；话筒插口输入一个1mV 400Hz的音频信号；
    NO-68菜单： 按键发射并调整音频发生器输出直至收发信机输出
功率为20W；改变音频频率为2600Hz调整收发信机功率为20W；

     15、VSWR（电压驻波表）的调整
    相关菜单项（69~70）
    置收发信机为20M波段CW模式，输出功率10W；
    NO-69菜单：（SWR=2）连接100欧姆假负载至天线接口， 按键发
射同时按A键保存设置；
      NO-70菜单：（SWR=3）连接150欧姆假负载至天线接口， 按键
发射同时按A键保存设置；

     16、ATAS（自动调谐天线）控制电压核查
    在HF/50MHz天线端口连接直流电压表；
    NO-69菜单：按A键观察直流电压表指示应在9.0V~10.1V之间；按
B键观察直流电压表指示应在7.5V~8.5V之间； 按C键观察直流电压表
指示应大于10.5V。

    按压FUNC键一秒退出隐藏设置菜单。

   （编选自哈罗CQ火腿社区 http://www.hellocq.net/forum/ ）



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
