
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 187 期）               **
      **                                           **
      **************   2004年6月1日   ***************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛11篇
       【哈罗ＣＱ】BA4RF:善意炒作2004 B4HQ(5.31更新)
       【广播论坛】杭铁头:再品海燕牌T241晶体管收音机
       【广播论坛】杭铁头:铁头也玩根德YachtBoy YB230
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛11篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2004年5月21日

哈罗CQ火腿社区 
-   QSL卡展板
-   -   一张隆重的卡片
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=89773) 

bg0ee 2004-05-21 14:19

    一张隆重的卡片

    5月15日13:41分（BJT） 我在29.600和7区的BG7JYX/罗庆文做了
QSO。 今天我接到了他从广东打来的长途电话，告诉我说给我的卡片
已经用挂号信寄出了，让我注意查收。此事让我很感动，一张小小的
卡片没必要用挂号信邮寄，而且又打来了长途电话通知我。 BG7JYX/
罗庆文很风趣的说： “这是我第一次和0区的朋友做通联，应该隆重

些！”

------------------------------------------------------------
●2004年5月23日

青岛市无线电运动协会ham俱乐部
(http://219.146.245.198/cqqingdao/index.asp)
--  新手上路
----  怎样区别国产／进口健伍TK－308

--  作者：zhangyi
      --  发布时间：2004-5-23 0:00:36

      原装机A：功放模块是东芝S－AU68L
      国产机B：功放模块是三菱
      A：晶振M1528DG是圆柱形的
      B：此晶振是扁的
      A：天线座旁的电感是塑封一体化的方形
      B：是空心线绕电感
      A：底板排线插座锁片位置靠向机壳（耳机耳唛橡胶盖方向）；
面板插座锁片位置方向顶面
      B：两插座锁片方向正好和原装机方向相反
      A：面板电路板上有很多漆字，例如： J72－0261－32／X57－
4380－B／4，MMV， 短路点旁标注CH OFF， 亚音片插座标注：CTCSS
CN204
      B：没有标注
      A：喇叭插座是黑色的
      B：插座是透明的
      A：470uf的电容是蓝色的
      B：是黑色的
      A：天线芯是银白色铜芯
      B：是黄铜芯
      A：排线是灰白色的
      B：排线芯是淡红色
      A：二极管矩阵排列改为10010101后频率范围变成： 400－469
MHz（收发400－454MHz）
      B：二极管矩阵排列改为10010101后频率范围变成： 490－512
MHz（无发射和接收）

------------------------------------------------------------
●2004年5月23日

哈罗CQ火腿社区
-   QRP and DIY
-   -   我DIY的“有放静电和避雷功能的天线开关”
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=89475) 

BA1BA 2004-05-23 00:03

    一个有创意的DIY小制作

    随着天气转暖和夏季的到来，我国大部分地区又到了雷雨多发季
节。如何结合自己的实际情况，采取简便易行又切实有效的措施、减
少并进而消除雷电可能造成的人身伤害和设备事故，越来越引起大家
的重视。
    BD1HP 设计并制作的具有防雷、防静电功能的天线开关，是一个
很有创意的DIY小制作。 其“创意”主要表现在：简单，实用和多功
能几个方面，最巧妙的是把高性能的新型避雷放电管与天线选择开关
有机的结合成了一个整体。 既可起到价值近400元的同轴避雷器的作
用，同时又相当与于一只价值200多元的天线选择开关。 一物二用，
简单方便又保障安全，而且可以不用拆开收发信机就使其得到保护。
经初步查询，目前国内外还没有同型产品。
    顺便提一句，很多优秀的电子线路和新型元器件，甚至整机、仪
器及通信方式，就是在众多无线电爱好者孜孜不倦的努力和不屈不挠
的探索中产生的。希望大家共同努力，起码先设计、研制和开发出大
家都能做得成，买得起，用得上的、具有我们中国特色的业余电台整
机，单元电路和外围设备，尽早改变旧军机和日机一统天下的局面。
也希望CRSA能重视这方面的工作。

    BA1BA<ba1ba@sohu.com>

------------------------------------------------------------
●2004年5月24日

哈罗CQ火腿社区
-   QRP and DIY
-   -   我DIY的“有放静电和避雷功能的天线开关”
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=89475) 

BA1BA 2004-05-24 01:45

    与焊机一派讨论

    在电学的发展进程中，最早的研究项目就是对雷电性质和雷电防
护方面的研究。 250年来电学的研究和发展、尤其是在理论上和应用
技术方面取得了丰硕的成果，电工学、电子学的形成、发展及由此形
成的相关学科和技术，已逐步形成了一个庞大而完整的体系。但遗憾
的是有关雷电防护方面的研究和成果比起电力、电子、通信、计算机
等分学科确实是太少了，在国内，目前基本上找不到这方面的专著，
相关的资料也是少之又少。由于历史的原因，我国的业余电台活动曾
中断了43年，近几年会员人数及开台数量有了较大的增长。新开台的
朋友更多关心的是收发信机的指标和天线的架设等问题，对于无线电
通信的一个大敌——雷电灾害却缺乏足够的重视和相应的对策。为此
，京津7053net去年夏季曾连续组织了几次这方面的专题讨论， 以期
引起大家的重视、澄清一些模糊的认识并研究如何采取适合各自具体
情况的措施，以保证人身和设备的安全。 版主BA7AS在论坛转发“业
余电台雷电防护漫谈”的目的也是希望在论坛上展开讨论，大家互相
切磋、共同提高。
    现有一问题和您讨论，您提出：要泄放天线感应静电还有途径，
在天线进入电台前装个1mH的π型滤波器...。 附图是常用的低通和高
通滤波器典型电路，无论是高通还是低通滤波器，作为四端网络（设
左端接天地线，右端接收发信机），天线上感应的静电∵有电容器阻
隔，将无法接地放电（当静电位远高于电容器耐压，将电容器介质击
穿时，才能形成对地放电通道）。 
    如按文中所谈用π型电路，情况和上面一样。
    一些大功率电台，确实有些是采用电感防静电的。一般是在天线
塔的下边加一个用粗线特制的电感，其上端接天线下端直接接地线。
该线圈为一高Q值电感，应按电台最高工作频率的1/4波长截取导线进
行绕制，∵L=λ/4 时阻抗最高（对电台的影响最小）。光使用电感还
不够，因电感只对静电起作用，对于雷电脉冲及“地冲击”、尤其是
直接雷击，还要有一组球状放电体与电感并联。其间隙应使电台正常
发射时不致拉弧，而有上述几种情况时，气隙被击穿放电，从而保护
了发射机和天馈系统。
    对于小功率业余电台，最简便的办法是在天线输入端加装新型避
雷器——放电管，而且保护性能及可靠性均非常优良，是近几年才出
现的新型无源防护元件。
    还有一个简单的办法，就是当雷雨来临前将天线由收发信机上拆
下，但一定要把高频电缆的芯线和外屏蔽层都可靠的接地（有的朋友
只将天线拔下，悬空放置或甩到窗外，这样做是非常危险的！）。
    还有一点， 统计数字表明雷击损坏电台设备有70%是由市电网窜
入的高压造成的，所以在电台电源输入端加上价廉而可靠的新型防雷
压敏电阻是必要的。
    以上几点提出来与您和朋友们共同讨论，不当之处还望指正。

    VY73！ BA1BA <ba1ba@sohu.com>
      
------------------------------------------------------------
●2004年5月24日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -  1844年5月24日美国发明家莫尔斯试验成功世界上第一份电报
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=89931) 

BG4IPW 2004-05-24 14:03

    1844年5月24日美国发明家莫尔斯试验成功世界上第一份电报

    几千年来，通讯技术曾经长期停滞不前。即使是外敌入侵、边城
告急，除却狼烟报警之外，最快的办法也不过是驿站快马传送文书。
17世纪中期，英国海军推行了旗语，18世纪末，法国政府建立了信号
机体系，这才在一定程度上解决了海陆快速传送消息的困难。

    通讯技术关键性的变革发生在19世纪中期。

    1832年的秋天，一艘从法国开往美国的邮客轮上，一个青年医生
在讲解电磁铁的功能：“最近许多实验表明，缠绕在线圈上的电线越
多，电流通过电线时，电磁的吸引力也就愈强。实验还同时证明了不
论电线有多长，电流都可能瞬息通过。不久科学将产生创造电的奇迹
”。 
    在座的美国人塞缪尔·莫尔斯牢记住了这些话。他联想起自己所
看到的法国信号机体系，它每次只能凭视力所及传讯数英里而且；如
果用电流传输电磁讯号，本是可以在瞬息之间把消息传送数千英里之
遥吗？
    从此，莫尔斯的生活发生了根本的转变。莫尔斯于1791年出生在
美国一个牧师家庭。他青年时研究绘画和雕刻，历任过苦于艺术团体
的负责职务。他抛却了铺着荣誉地毯的艺术之路，转向尚处于幼年时
代的电学，冒着失败的风险，在崎岖不平科科技之峰上努力攀登。
    在试制电报机的过程中，莫尔斯的生活极为困苦，有时甚至挨饿
。他节衣缩食，以购置实验用具。1836年，他不得不重操艺术家的旧
业，以解决生计问题。但他始终没有中断研究工作。
    坚持不懈的努力和友人的帮助，莫尔斯终于获得成功。他利用使
电流交替通电和切断所产生的不同讯号，编制了代表字母和数字的电
码，即著名的莫尔斯电码。1837年到1838年间他制成了能够在短距离
往返传送讯号的电报机。
    长距离的试验需要大笔经费。他向国会提出申请， 要求拨款3万
美元，建筑一条连通华盛顿和巴尔的摩的电报线路。可直到两年后，
也就是1844年3月，国会才通过了拨款。电报线路终于建成了。
    1844年5月24日， 莫尔斯坐在华盛顿国会大厦联邦最高法院会议
厅中，用激动得发抖的手，向40英里以外的巴尔的摩城发出了历史上
第一份长途电报。
    莫尔斯的电报机经过许多改进，被迅速推广应用。从此以后，战
争的爆发，和约的缔结，风暴的来临，鱼群的发现……，各种消息都
通过电报而得到迅速的传递。
    1858年，欧洲许多国家联合给莫尔斯一笔40万法郎的奖金。在莫
尔斯垂暮之年，纽约市在中央公园为他塑造了雕像，用巨大的荣誉，
来补偿曾使这位科学家陷于饥饿境地的过错。

------------------------------------------------------------
●2004年5月24日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   BA1AA童老师，你那儿还有没有《业余无线电通信》？
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=89915) 

bg1wsy 2004-05-24 18:30

    童老师正在紧张修改《业余无线电通信》

    今年四月三日十渡活动时，我曾向童老师问及修订《业余无线电
通信》事。童老师说：“正在紧张修改，顺利的话两个月可脱稿。这
次增加了不少新内容，为准确起见，都要事出有据，显然工作量大多
了”。 焦亮梅（ba1ayl)老师说：“他真是着急，每天总要抽出几个
小时改稿子，身体总算吃得消。他不会辜负大家期望的”。我知道他
们说话是算数的，盼望新书早日付印，祝福童老师身体健康！把美好
的73送给电离层下的老、中、青HAM! 

    bg1wsy王树英

------------------------------------------------------------
●2004年5月27日

广播爱好者论坛
标 题:《废话连篇——致新手》——chinapizza (2284字)
发信人:列兵
时 间:2004-5-27 1:01:45

    新手最关心的话题就是如何选购入门器材。其实这个问题并没有
标准答案。要找到合适的起点，我们首先要明确自己的“发烧定位”
—— 是做BCLer还是DXer， 亦或是逐渐要向HAM靠拢 …… 就算是做
BCLer，也要搞清楚自己对哪些波段、哪些类型的电台最感兴趣， 如
此才不至于无的放失。其次，还要对不同类型器材的定位有所了解。
知己知彼，方能胸有成竹，百战不殆。

    我们在浏览外国发烧网站时，常会见到以下名称：BCLer、SWLer
、Monitor、Scanner、DXer等。 BCLer笼统指广播收听爱好者。正如
BV5OC所说：“如果你喜爱收听FM广播，当然也可以称为BCLer，有人
则喜欢收听远方的AM电台广播，当然也称为BCLer， 自然喜欢收听短
波广播者也可以称为BCLer。 因此要是一个人喜欢收听短波广播，可
以自称为 BCLer，也可以自称为 SWLer。” SWLer 是 “Short Wave
Listener”的简写， 意为短波收听者，应是BCLer大家庭的组成部分
（HAM常讲的SWLer则以收听业余无线电信号为主，在此略去不谈）。
Monitor的意思则是监听员， 一些电台与机构常邀请听众或有经验的
BCLer监听特定的电台或频段，以了解信号情况或搜集信息。Scanner
关注的范围更广一些，他们往往装备了宽频/全频接收机，以侦听HF/
VHF/UHF业务通讯为乐，带有一点猎奇的味道。 DXer则指那些利用、
创造一切条件，专注于截收远程、罕有电波的爱好者。至于是否收集
QSL卡，倒不是分类的主要依据。

    至于器材，按颇有代表性的“Passport to World Band Radio”
的分类，World Band机器至少包括以下几种：便携型（还可进一步细
分为口袋式等多种类型）、台式、专业型等等。 BCLer可能接触到的
还有Wideband（HF/VHF/UHF）或某个具体波段的机器。而Wideband机
器中，手持机与台式机也是完全不同的使用风格。 比如VR-500或IC-
R10这样的手机，其实更适合Scanner使用（而且前提是你所在的地区
不要太偏僻），用来收听HF广播就是花钱买罪受。

    在我看来。大多数人其实离BCLer的定位比较近： 对广播收听有
一定兴趣。但主要还是收听本国语言的强台。偶尔听听其他信号。如
果条件允许，也听听HF段的SSB/CW信号。他们未必有条件（也不需要
）架设大型天线。这样的爱好者，买台质量好的收音机，便可以充分
地享受收听的乐趣了。当然，收音机永远都只是收音机，它和收信机
虽然都叫“Receiver”，但用途和设计思路有巨大的不同。有人难以
理解这一点。常常拿收信机的标准（DX机器的标准）来要求收音机，
就未免不太现实了。说白了，收音机只是给老百姓收听日常电台用的
，哪怕是所谓的“BCL收音机”， 性能也不会有本质的不同。我曾和
许多朋友讲过，收音机做到7600GR的层次就差不多到头了。更好的机
器（SW55、SW100、SW77）性能不会随价格呈线性变化， 每一点有限
的提升都要靠烧钱来获得。7600GR是有潜力的机器，一副好天线会明
显提升它的性能， 但如果你对7600GR+AN-LP1天线的接收能力还不满
足，就到了把眼光转向大机器的时候了；如果是对音质挑三拣四，建
议转投卫星发烧或音响发烧；如果嫌干扰台信号去不掉，那神仙也无
可奈何。

    如果想做DXer，我认为外语能力与器材同等重要。因为你的DX对
象的目标区域很可能不是中国大陆。而器材方面，也不是通常的收音
机所能胜任的。因为它们甚至无法承受长一点、粗一点的天线。我现
在逢人便讲军机的好处。性能正常的退役军机确实是中国DXer最具性
价比的选择，339的底子不会比HAM2000差到哪里去。拉上二十米长线
，改善一下收听环境，足够我等烧得不亦乐乎。

    当然，如果你喜欢泡论坛，或只是对收集形形色色的收音机感兴
趣，也没有什么错。大家都得到了乐趣，这就够了。但一定要记清：
港人、SHWX等先生是先富起来的一批人，他们买7030、V21 之类的机
器不过是九牛一毛。可你要追星最好先摸摸自己的口袋。否则你追求
极品干脆去买航天飞机。也不要听了高手闲人们的挑唆就去买什么旧
胆机，那玩意只适合怀旧而且难修！

    听听广播。任何一台质量合格的收音机都够用。 如果想做BCLer
（热衷拿QSL的那种），一定要买数调机（尤其是新手）。 不要迷信
二次变频和纸面上的指标。PL757A和DE1101真的是足够用的机器。越
来越觉得玩收音机就像玩相机。有人一辈子都在用傻瓜机。有人一辈
子在玩单反135，有人上了120的道从此踏上不归路，可偏有大师阅尽
沧海又捡起了旁轴相机。你说得清谁比谁烧？ （ 最近又看到Miller
Liu先生的一段话，觉得一针见血： 你要买高阶接收机最好先评估自
己对HF的兴趣是否真的可以持久，不要只是希望拥有而已，这是许多
玩无线电的通病，最后都是以贱卖机器收场，也许你的兴趣（广播加
些许SSB通讯）用ATS-909就已经可以满足了。）

   一言蔽之：7600GR是高级傻瓜机，HAM2000是入门级单反机EOS888
，SW77勉强算是F60，SAT700/900是LEICA M6/7， 穷DXer心中也有自
己的阿尔帕：56/70-2。实在没钱， 咱也有便宜的一次性：R333。这
些机器拍个大路风景都是绰绰有余。偏要计较器材层次？说句不好听
的：如果家里连暗房都没有，还穷讲究个什么！

  列兵转载自《广播之友》

  ----
  只做自己能做之事；只做自己该做之事。
  世上一切都因缘而生，也因缘而散。
  生尔何喜？死尔何惧？ 

------------------------------------------------------------
●2004年5月28日

武汉火腿论坛
- CW爱好者专栏
-- 练习cw方法要正确
(http://wuhanham.e21.cn/showthread.php?threadid=1675)

由 通讯兵 于 05-28-2004 13:42 发表:

练习cw方法要正确

大家好，关于cw，我在部队受过专业训练，那时候，要求是十分严格
的，关键的时段中，连衣服都不让洗，就是怕把刚刚养成的手腕拍发
习惯破坏掉，即使这样的要求，最后还是有一半人手发坏而被淘汰，
整整要10个月的训练周期，所以说，真的要学习cw，就一定要掌握正
确的方法，否则，等于白练，真正掌握以后，每天练习半个小时，简
直就是一种享受。

------------------------------------------------------------
●2004年5月28日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   晚上有雷雨，我终于看到了“感应雷“有多厉害了
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=90182) 

侦探片 2004-05-28 21:34

    晚上有雷雨，我终于看到了“感应雷“有多厉害了

    我有一副40米长的水平偶极长线天线，每当雷雨来临时，肯定把
它的引线及端子放到阳台外面的防盗网上，昨天晚上有雷雨，我只是
把端子放到了阳台上，绝缘引线搭在了阳台的铝合金窗上，外面突然
打雷，我听见阳台上有放电的声音，像小型电击枪的声音，我过去看
了一下，没发现什么问题。过了一会打雷时又听见有放电的声音，还
有一些光亮，我有点害怕了，用眼睛一直盯着阳台上的引线，看一下
下一次打雷时有什么情况，这一次终于看到了，引线和铝合金窗户接
触的地方在雷电与我住的地方比较近时（雷声特别响）有高电压的拉
弧现象，而且每次和雷电的闪光同时出现，持续2-3秒时间。 这时，
我原来从网上学的防雷知识忽然在脑子里过了一遍电影、明确了很多
。这是感应雷，就是说当雷电发生时会有几亿安培的电流，那么雷电
覆盖区域的各种导体会感应出一定的电压，如果不把它放掉的话，会
对导体所连接的设备造成损坏，就是说为什么雷电发生时不建议使用
任何电器，因为你在雷电时打有线电话有可能被电击。所以建议大家
阴雨天气不管你是否有无避雷器，没有特出情况尽量不要开台，并且
把天线引线仍到窗外，或者把它接地处理。以此保证把“雷神”拒之
门外。

------------------------------------------------------------
●2004年5月29日

哈罗CQ火腿社区 
-   各地火腿活动专题
-   -   柳州5.29防洪实战演习
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=90221) 

bd7xc 2004-05-29 16:15

    柳州5.29防洪实战演习

    为了能更好的发挥我们无线电爱好者在关键的时候能发挥积极的
作用，今天在柳州市防洪办的领导下我们进行了防洪的实战演习。从
早上7点开始，我们柳州市的无线电爱好者分为4个小组。一个是在我
们的协会电台室做指挥的： 中控组，另外还分为1、2、3组分别到第
一线（柳江河边）。BG7SN、BG7TDH、BG7PCR还有我（BG7XC),分为第
2小组。我们来到离市区有6公里左右的鸡辣（音）码头，进行实战演
习。

------------------------------------------------------------
●2004年5月31日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   南京中继台公告
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=90335) 

bg4rfk 2004-05-31 20:16

    南京中继台公告

    南京70CM中继频率以换成下行：439.725MHz 上行430.225MHz 下
差9.5MHz

    有不明白请回电025-85179959



【哈罗ＣＱ】BA4RF:善意炒作2004 B4HQ(5.31更新)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    一年一度的IARU HF World Championship 又将在7月10～11日展
开。
    B4HQ将在南京再次代表CRSA以总部电台的身份参赛。

    参赛目的：
      1，让世界听见中国HQ电台的声音；
      2，锻炼培养更多的操作人员。
      3，挑战自我，获取更好的比赛成绩。

    目前，参赛操作员正在热力招募中。参赛操作员要求：
     1，持有BG/BD/BA/VR2/BV/XX9或其他业余无线电操作证书；
     2，有一定的DX操作经验，并同意根据自己的操作能力在合适的
时间/地点操作。
     3，有良好的团队合作精神。
     4，期间可能产生的食宿费用自理。

    BTW:后续的详细信息将陆续公布...

    去年B4HQ的相关报道：
    http://www.hellocq.net/forum/showth...&highlight=B4HQ

    目前已经报名的人员：
      BD5RV
      BA4RC
      BA4RD
      BA4TB
      BA4RZ
      BA4RF
      BA7NQ
      BA4ED+XYL
      BD5HAG
      VR2KW+XYL
      BA1RB+XYL
      BA1KA+XYL(暂定)
      bg5hat 
      BA6AA 

      BG4RQP
      BG4ALC 
      BG4VDY 
      BG6QAM

（载 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=89276 ）



【广播论坛】杭铁头:再品海燕牌T241晶体管收音机
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                       再品海燕T-241

                           杭铁头

    坛子上最近刮起了海燕T241旋风，最近一年以来，粗略估计大概
有至少十七、八台海燕T241在这个论坛上交易过手。我对于海燕系列
机器情有独钟。这主要原因还在于一种怀旧的情感，淡淡绿色翡翠般
的海燕商标勾起了我对于美好过去的种种回忆。七十年代的无锡卖收
音机的商店除去当时的东方红商场（今日的商业大厦）、一百、工农
兵广场的交电商店以外就是一家位于当今希莱顿酒店位置的交电公司
中心店，这么多卖收音机的，还就数这一家中心店最最专业。不大的
店堂总是挤满了黑压压的人群，收音机在那个年代在一般百姓心目中
的价值相当于当今的小汽车之于我们的价值。已经开始炮制自己的土
炮收音机的少年时代的我，时常喜欢在下午放学以后跑到那一家店里
去观赏收音机。在所有的能够看到的收音机中，最最让我欣赏、羡慕
并渴望（梦想天上掉下一个收音机的空壳给我）就是商标放射着淡绿
色灿烂光芒的海燕收音机。这种空壳梦幻维系了我对海燕台式系列收
音机久远的钟爱，一直到今天。当今存世量还算比较多的海燕系列台
式老机器恐怕还得数D-322（电子管），T-321（晶体管）以及大名鼎
鼎的T-241（晶体管）了。 正是出于这种特别的钟爱，上述几款机器
我都予以收藏。特别值得一提的是在近期从青岛阿昌处得到的那台T-
241。难能可贵的是，其性能和成色保持得很好！ 内人也十分欣赏这
台能够带来美好回忆的老机器，使得我的收音机收藏活动在“不豁边
的前提下”得以维继下去。

    这台在前任主人家受到悉心呵护的老机器的中、短波接受灵敏度
，选择性能保持得很好。尤其让我感到佩服的是，他不漂频，至少没
有能让人明显地感到他会漂频。拨准了电台频率，坐下来泡上一杯香
酽的西湖龙井，点上一支香烟，眯着眼睛听上一小时的广播，你不必
每隔十几分钟站起来再去重新调节频率。这些老机器的本底噪声也非
常低……那个年代的机器能够有这样的性能，令如今的一些大牌的现
代模拟调谐台式机自叹不如。调谐的手感由于使用了惯性飞轮的缘故
，平稳滑爽却没有回差。当年的设计师选择了恰当的变速比，频率调
谐展宽得恰到好处，似无另外增加频率展宽微调旋钮的必要。T241共
有分四个波段设置，一个是中波波段，另外设置了三个短波分段。短
波波段复盖的范围从4MHz直到22MHz,足以涵盖当今本地区绝大部分短
波广播频率，也使得该机器名正言顺地跻身于二级机器的行列并成为
佼佼者。 机壳里面的一根200毫米长度的锰锌氧磁棒天线可以旋转，
旋转的角度为180度，并可以在前面度盘上读出， 使用十分方便。磁
棒天线绕组工整， 从中波灵敏度表现来评判，Q值还很稳定。磁棒天
线经由拉线机构带动，可以水平旋转175度， 足以满足绝大多数使用
条件下方向调整以改善中波广播收听效果的要求。面板上一个旋钮专
门控制磁棒天线旋转角度并且该旋转角度可以在前面度盘上读出，这
项设计很有高级收音机风范。

    该机器使用了十四枚三极管，中、短波段一次变频超外差式线路
。高、低端灵敏度平均度很好，统调严格细致。若不是特别特别的挑
剔，镜像干扰基本可以忽略。线路板零件安装很工整，焊接工艺严谨
，无懈可击。使用的元器件有十分的年代烙印， 特别是那些1/8瓦碳
膜电阻，已经使用了色环标示。早期版本的T241上面使用淡绿色漆直
接标字的那种电阻，且2200微法电源滤波电解电容的塑料罩壳是棕色
的，而不是后期版本所使用的天蓝色塑料罩壳的电解电容。罩有黑色
金属外壳的电源变压器制造工艺也是今非昔比，长期通电手感却不热
。万籁俱静时分变压器也没有嗡嗡作响的噪声。横卧的一颗蓝色滤波
电容颇为显眼，标称为50V，2200u，工作电压35V， 从机器的表现来
判断至今都没有性能上很大衰退。这个电容竟能在断电后让收音机继
续唱响十数秒钟之久，让我赞叹！

    机背板漏窗使用了绢纱密封在绝大程度上阻挡了飞尘进入，保障
了机心和机壳内部至今都几乎是一尘不染。机前面板的设计设计让人
有一种经由不对称的黄金分割比例的板块组合以及色彩反差而构成整
体视觉上的对称和美感。整块铝合金下部面板以及顶部的铝合金嵌条
加上几个旋钮，折射出那个特定时代的审美观。机壳面的漆工以及整
个机壳的木工是细腻的，时刻给人一种“今不如昔”的暗示。

    收音机的音色表现成为我衡量一台老机器有无收藏价值的最直接
且最重要的标准。海燕T241共使用不对称的两个动圈式扬声器。其中
一个是飞乐牌6.5英寸直径的圆形恒磁动圈式扬声器，阻抗4欧姆；另
外一个是6x4英寸飞乐牌椭圆形恒磁动圈式扬声器。 两个扬声器分别
安装在机箱两侧。高低音调节是由前面板左下方两个滑动式电位器分
别进行调节控制。主观其音色，就听感而言，我认为海燕T241并不比
压扁版的春雷3T9差。请大家特别留意近来CNR中央人民广播电台的经
济之声， 注意经过精细调整了的短波波段广播的音色变化 。窃以为
CNR的经济之声短波广播信号可以用来作为收音机音色评判的
Benchmark。 用海燕T241重放中央人民广播电台经济之声的广播节目
，不说那个磁性味道浓厚的人声重放，就是那种独特的国产蓬蓬声也
足以令人陶醉。 十多年前听过根德SATELLITE系列的收音机的那种脍
炙人口的Umheimliche Grundig Klang（Legendary Grundig Sound也
就是港叔的“传说中的根德的蓬蓬声”）让我至今不能忘怀，而今的
海燕T241又让我凭添另外一种对于收音机音色的美好的感受。引用西
瓜说的一句名言来加重分量：“收音机是用来听的”！

    T241设计上最大的败笔莫过于横向推动式按键开关。究其耐久性
不好，触点易于氧化。设计者身处上海，却没有考虑到沿海和南方城
市气候特点。在空气高湿度甚至含微量盐雾的沿海城市居家使用条件
下，采用这种开关无疑是致命的设计失误。用不了三年，只需要暂时
搁置半年以上就会产生喀啦喀啦的开关接触不良的噪声。另外，依现
时多有考究的人机工程学的角度去评判，这台机器本身自重对桌面产
生的摩擦力并不足以抵消横向推动式开关按动时所产生的横向（向后
面）横向推移力，故按动波段开关必须以另外一手稳住机身，实在是
有点滑稽。

    把玩手中的海燕老机器的总体感觉：对于其成色以及现存的性能
需要挑剔一下的，这可以省却日后的修理麻烦。即使是这样，上了年
纪的机器买到手，你总得忍受它这样那样老年病症，最常见的就是电
位器磨损以及各种转换开关接触点氧化造成的接触不良，直接的症状
就是喀啦喀啦的噪声和断续。这一类故障对于玩老机器的你来讲，属
于自己能动手打理而不费什么周章的常见小毛病。以电子再生喷雾剂
一喷，“难言之隐一喷了之”。坛子里玩老机器的大师们很多，木质
机壳的保养却很少有人提到。我不知道该如何对付漆面的细微龟裂痕
迹（不是斑驳，还没有严重到那样的程度），恐怕不是简单喷喷“碧
丽珠”就能解决的。另外，老式的台式机器之木壳由于长年环境空气
湿度变化导致的木质膨胀收缩应力影响，四方形状有近一毫米的微小
变化造成四条腿不在一个水平线上……似乎有点跷跷板。对此，我也
是一筹莫展。也许，只有西毒老箭存有绝招。不管如何，机器到了俺
的手里，算是到了好人家，有了个好的归宿。几台海燕经过仔细打磨
，基本上都已经恢复了接近于出厂时的技术状态（请别拿综测仪数据
来吓唬我，我有糖尿病）。最大的愿望是有个什么万全之策能够让恢
复生机了的老机器常驻青春。

  ----
  三次搬家等于一次失火！ 
 
       （原载广播爱好者论坛 http://8582.vicp.net/ ）



【广播论坛】杭铁头:铁头也玩根德YachtBoy YB230
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

             铁头也玩根德 YachtBoy YB-230......

                           杭铁头

    根德的YachtBoy系列大名震天。在中文里，YachtBoy系列长久以
来被翻译成游艇男孩系列，在铁头看来，翻译成游艇公子更贴切一些
。孰知，在当时的西方工业化国家，游艇这玩意非一般普罗大众日常
所享用，玩游艇的有钱还得有闲才行……

    铁头手里的这两台Grundig YachtBoy YB-230W是游艇公子-230系
列中的一个后期版本。因为年代久远了，我至今依稀还能够记得的，
就是从88年到91年期间，在德国、荷兰以及法国的电子音响器材商店
以及大型电器商店都有YB-230出售。  当时这一款机器的售价大约为
130德国马克或者720法国法郎，合人民币外汇券差不多八百大元。当
时在德荷法等欧洲经济共同体（EEC）国家 （当时还没有欧共体EC和
后来的欧盟EU这两个称呼呢）所销售的YB-230基本上都是由来自台湾
地区的爱普电器制造。这家厂专门代工生产由飞利浦和根德所设计的
短波便携式收音机并由飞利浦，根德，西门子等等打入欧洲经济共同
体国家销售……这家厂曾经代工生产过著名的西门子RK-和飞利浦AE-
等系列机器。直到90年初才逐渐在当地市场上见到由中国浙江华普生
产的YB-R230W出现。有意思的是，在德国的廉价直销店Quelle，91年
以后还能见到与YB-R230W几乎完全一样的Quelle牌子的机器在销售，
价格稍微便宜一点，做工略微粗糙一点……不知道Quelle从哪儿弄来
的机器……华普？ ：）

    即使依照当今的审美观，YB-230也算得上沉稳大度的伟岸丈夫。
外形设计得方方正正，采用硬朗的线条和直线大板块功能区域组合，
德国工业设计风格得到圆满体现。更贴切点说，时代造英雄。德国第
二次世界大战战败，西德被盟军占领，西德成为西方阵营一个主要的
伙伴，西德民众卧薪尝胆，奋发努力医治战争带来的创伤，西德政府
致力于发展现代化的工业。到了七十年代后期，当时的西德实际上已
经成为整个西方工业化国家中仅次于美国，与日本并驾齐驱的第二大
工业强国。西德成了地道的福利国家，民众生活水平一跃上升为工业
化国家第一流水准。与此同时翻身富裕了的土豆农夫们（德国人将自
己民族自嘲为土豆农夫）有了出国旅游领受异域风光的强烈需求，同
时由于国内市场的饱和西德需要大规模拓展全球市场推销其工业化产
品，加之劳动力成本方面的考虑，西德需要大规模输出资本力保国际
机械制造业领先者的竞争力。大量的土豆老农出国度假开洋荤加上滚
滚的外流的工程师、技师实施技术辅导和设备安装……那个年代还没
有国际互联网，冷战年代国际宣传的需要，自七十年代初期开始直至
九十年代初期的二十年，是国际短波广播发展的黄金鼎盛时代。根深
蒂固的大国国民教育方式所造就的不惑民众在出国时依然关心国内、
国际时事，即所谓的家事国事天下事，事事关心；周游世界，借由德
国的声音保持与祖国的精神上联系方式几乎是每一位在国外旅行的德
国人的基本需求。那个特定的年代，特定的国际、国内社会大环境以
及特定历史时期的市场需求等等基本要素汇聚催生了游艇公子系列。
产品系列的名称采用游艇公子也是经过反复的斟酌，力图暗示这系列
产品适合旅行休闲度假，属于便携系列，可以打进任何尺寸的旅行箱
包随身携带。从赞比亚、刚果、南非津巴布韦到巴西、阿根廷和智利
，在爪洼、印尼、泰国或是世界的其他任何地方，有德国人造访的地
方，德国人都能收听到德国之声。

    这款机器何时退出欧洲市场的，至今还说不好。至少在95年的时
候，我还见到一位常驻无锡的德国工程师卡尔-海因茨用过这款机器。
记忆如此清晰是因为有一天卡尔-海因茨把收音机折腾得不响了， 也
没了显示。求我帮他看看……我不熟悉这机器，也无计可施，就把机
器拿到无锡曹张新村一家电器修理小铺子找那位大名鼎鼎的杨师傅帮
忙……不过三天时间，杨师傅手到病除，竟给修好了。今天看来，不
过就是RESET一下就行：） 这机器自控部分易于罹患现今的锁相环机
器的相同病症：死机--容易进入死循环，一旦进入死循环，就死机了
。无法开、关机，也没有时间、波段显示。这不是什么大问题，只需
要一个回形针或者牙签啥的，捅一下Reset就大功告成。

    十年前就彻底绝版了的全新库存机，嘿嘿！开始我就注意了这款
机器的存在，却由于手里面的机器多了玩不转（中坛毒太深）就没有
任何紧迫感。直至前不久，为了动脑筋送礼才买下两台……几天把玩
下来……食髓知味了，哼哼！怎肯再拱手送人？乍一拿到手，看着平
凡的包装，不觉得这机器特别高级，将这款机器的外壳做工比照德生
的9700DX，似乎黯淡了一些，毕竟是库存了十年以上的老机器了。

    YachtBoy YB-R230W的基本技术规格如下：

    FM      88-  108 MHz (stereo)
    MW     520- 1620 kHz
    LW     150-  280 kHz
    SW1   2,30- 2,50 MHz (120m)
    SW2   3,20- 3,40 MHz (90 m)
    SW3   3,90- 4,00 MHz (75 m)
    SW4   4,75- 5,06 MHz (60 m)
    SW5   5,95- 6,20 MHz (49 m)
    SW6   7,10- 7,50 MHz (41 m)
    SW7   9,50- 9,90 MHz (31 m)
    SW8  11,60-12,05 MHz (25 m)
    SW9  13,60-13,80 MHz (22 m)
    SW10 15,10-15,60 MHz (19 m)
    SW11 17,50-17,90 MHz (16 m)
    SW12 21,40-21,85 MHz (13 m)
    SW13 25,60-26,10 MHz (11 m)

    该机设计为一次变频。中频为当时国外收音机标准的频率，也就
是调频10.7MHz、调幅455KHz。
    电源：4,5 V (3 x 1.5伏特碱性高能电池)或者4.5 V 500毫安的
直流稳压电源
    外形尺寸: 180-35-109 mm
    净重量:   470 g 
    标称不失真音频输出功率600毫瓦

    接受性能的主观评价：

    中波波段使用120毫米直径10毫米的锰锌铁氧体磁棒。 在苏州，
用540/585/639/792/810/1521/1566KHz几个频率点与索尼ICF-903L对
比测试其中波段的灵敏度和选择性，凭主观听感认为该机中波段的表
现和索尼ICF-903L对抗略微弱势。用XYZ^_^牌子的耳机对比两机，感
觉根德YB-230的本底噪声非常低。

    短波接收灵敏度和选择性的测试比较是在无锡，取索尼ICF-903L
作为比照对象，选择49米/41米/31米/25米/21米/19米/等几个可比较
的短波米波段。主观听感觉得YB-230的灵敏度略微低，但是在稍微强
一些的信号强度情况下，信噪比稍高一些，在语言档YB-230语音可辨
程度略高，大概胜在更低的本底噪声。AGC反应速度YB-230高于 ICF-
903L。

    调频接收灵敏度还是在无锡，拿索尼ICF-903L作为相比较的样本
，选择107.7/105.7/103.2/101.7/93MHz 几个频率点进行对比测试。
主管听感认为两者没有很明显的差别。选择性因为接收地点的缘故，
无从比较。

    长波波段，测试时间是在白天。索尼ICF-903L收不到的，根德YB
-230也同样一无所获。

    YB-230最激奋人心的恐怕是在短波低频段， 即所谓的热带雨林/
赤道波段120米、90米的卓越表现。 在苏州实际测试其短波低频段接
受弱信号的综合表现，发现根德YB-230在短波低频段的灵敏度在主观
听感上表现上佳！且，两台YB-230表现都一样的卓越。请注意，此为
另外一个体现设计师匠心独具的闪光点所在：在那个年代德国人特别
流行将印尼、爪洼、婆罗州、扎伊尔、刚果、巴西等热带雨林和赤道
国家作为探险性旅游度假目的地。注重于提高短波低频率段性能是精
明的有的放矢。

    总体上的感觉，这款机作为旅行收音机，灵敏度还是足够了。设
计该款机器工程师在设计时充分考虑到该机器可能被使用的室内情况
（酒店客房或者沙滩草地，不易架设外接天线）。工程师同时也考虑
到在诸如南、北美中东、北非（ 德国之声位于德国W山谷的本土发射
台覆盖区域）、整个亚太、非洲大陆中、南部（德国之声位于斯里兰
卡亭可马里的大功率发射台覆盖区域）等所有德国人可能前往的地域
，德国电台短波发射台信号波瓣覆盖以及接收信号场强等情况。

    打开盖板欣赏：

    主板应用SMT贴片工艺， 零件排列以及走线的设计很工整，足够
严谨。飞线很少，工艺不错。打开后盖板观赏， 发觉YB230的内部构
造相当复杂。 YB230肚子里有一块主电路板，还有一块就是功能控制
电路板。据天鸿大侠说该机“应用了高技术含量的多达16位的复杂的
译码器”， 以电子波段开关选择并递送FM/LW/NW/SW1-13共16信道。
机子的后盖上则贴了一块较大的铝箔屏蔽膜，在那个年代欧洲的便携
机如西门子RK系列和飞利浦AE系列的机器肚子里面也都已经找得到这
块铝箔膜的屏蔽。 YB230拥有两个有机薄膜的可变电容而不是通常那
个年代这一类机器常见的单个有机薄膜的可变电容的设计。

    YB230的调谐旋扭设计得颇有匠心，半嵌入机身。 旋扭手感顺畅
舒适，没有回差，且变速比例选取得恰到好处。频率窗口比液晶屏大
出不少。频率刻度板肉眼可视性很好，反差和色彩运用当时德国和北
欧便携式收音机通行的常规设计，广播米波段和非广播米波段以不同
的色彩标示（那个年代，根德/西门子/飞利浦等厂家的便携机在这方
面的设计风格都十分相似）。

    世界时区分布图的液晶显示屏是点睛之作！恐怕是YB-230机身上
最漂亮最吸引人眼球的兴趣中心。 索尼SW-55都得抄袭一番！液晶显
示屏和电子时钟使用独立的国际标准规格锂电池CR2016。在外接稳压
电源的情况下，时钟显示那一块有常亮的背景照明，即使用电池，也
可以通过按压机顶的5秒钟延时照明按钮，方便夜间看时间。

    机身左侧按键的布局：

    三段音色选择开关：可以以经由侧面的三段音色选择开关，来实
现强调剔透高音，或者丰满低音和语言清晰度的选择。开关置于放在
丰满低音档位，低音异常丰满有力具有磁性，中音弹性的圆满，置于
剔透高音档位，则音色玲珑剔透。该机器最闪亮的一点就是其优美的
音色。优秀的电路设计加上宽频响大动态扬声器，将这款机器推至根
德模拟调谐式便携机器系列中音色最有魅力的一档。

    立体声/单声道选择开关： 方便接驳立体声耳机欣赏优美的调频
立体声广播节目。适用本机内置恒磁动圈式扬声器或者收远地弱信电
台时，则选择单声道以增加信号的信噪比。

    该机没有设置本地/远程灵敏度选择开关。

    按键的布置：

    YB-230富于创造性地设计被后来的索尼等许多同业竞争对手所膜
拜（比如，在ICF-SW77身上能够找到YB-230的影子）。在收音机的正
面板上仅设置了音量、睡眠和波段转换按扭。而机子的主要按键却是
藏在机身顶部带有盖板的小舱内：这里面包含时间24小时和12小时转
换、复位键、液晶屏亮度选择按键、时区转换按键、两套定时自动开
机状态选择按键、模式转换调整按键）。在小舱以外显眼处则是电源
开关和夜间时间显示照明按扭。只采用一个简洁的电子波段选择按钮
，换波段选台很方便且没有机械磨损。音量调节也是同样风格的电子
开关。

    缺点第一：这是一个电老虎！好几位坛友抱怨这机的声音不够大
声，一开大声就有问题。其实问题不在机器上，而在于电源上。音色
优美的YB-230音频功率放大部分采用的电路的频响和动态指标是十分
优秀的，相对而言对电源瞬间大电流输出的要求特别高，要求电源的
内阻特别低一些。以至于，全新的超霸或者劲量碱性高能电池不能满
足要求。甚至镍氢充电电池都不行，电压不够。最地道的，自己动手
做一款土炮电源，三端稳压配8000uF大滤波电解电容，配交流电源滤
波器再加上磁环……反正自己做的话一次到位算了。只有这样，才能
让YB-230发出与生俱来的美妙声音。

    缺点第二：眼大而无神。这么大的一块液晶显示世界时区分布图
部分却没有任何背景照明，这是设计上的一个很大的缺憾。夜间操作
你根本不知道你现在处在那个短波波段。

    缺点第三：中波段低端频率指示与实际有大约2毫米的指示误差。
索尼的近代版本便携式短波收音机大多使用了耐用性极好的工程塑料
齿带或齿轮传动，而根德采用的却是拉线传动，这是一个遗憾！无论
是根德还是西门子品牌，在那个年代的所生产的便携收音机都广泛存
在调谐机构拉线易于磨损断线的故障隐患。根德的售后保修服务在整
个欧洲口碑很差。西门子更是臭名昭著，维修收费奇贵。通常这种价
值一百多马克的机器，一旦拉线损坏，绝大多数情况下报修无门，鬼
佬们只能一丢了事，所以这一类的机器能够存活至今者极少。正因为
该机器存世量极少，在Ebay或是其他一些拍卖网站就罕见其踪迹。

    南霸天称，这台机器国内现在总共就不过十八台（先期有出国人
员从国外少量携入境内者不算），拥有者基本上都在这个坛子里。你
到互联网上去找与YB-230相关的资料的话，你会很失望的。基本上找
不到相关的英、德文评价资料。其存世量极其稀少加上其优美音色都
是俺们及时下手购入收藏的理由。这款机器适合闲时悠闲把玩，适合
出差旅游使用。对于喜好频繁不断拨动调谐旋钮的Dxer们，不宜作为
日常主力收听设备的。已经拥有是值得暗自庆幸的……闲暇时分把玩
手中的YB-230,写下一番感悟，以志这款渐渐缥缈远去了的一代名机。

  ----
  三次搬家等于一次失火！ 

       （原载广播爱好者论坛 http://8582.vicp.net/ ）



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
