
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 190 期）               **
      **                                           **
      **************    2004年7月1日   **************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛18篇
       【青岛论坛】常用电台选型参考---给很新的新手们
       【广播论坛】与收音机有关的侦探故事:离奇的命案
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛18篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2004年6月22日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   老照片--谁能认得出照片中的人
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=77720) 

BA5TX 2004-06-22 00:56

    首次二级操作证考核于1996年2月举行， 福建省设有福州和漳州
两个考场。BG5QC（BA5TX）郑英俊作为漳州考场的负责人，主要工作
就是组织闽西、南火腿就近参加培训考核。针对黄培阳的特殊情况，
我们请示了BY5RSA和CRSA，获准在漳州（青少年宫）考场考试结束后
，另外为黄培阳开设一个特殊考场。我带着林志斌、张清海赶到黄培
阳家里已经是下午4点左右，按计划我们还要帮他架设天线。 于是简
单将考试要求做了交待，让下半身有感觉却无法自主行动的黄培阳自
己完成考卷和电报录音，我和清海、志斌则上到屋顶架设多波段倒V。
我们下来是天已经很黑了。

------------------------------------------------------------
●2004年6月22日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   老照片--谁能认得出照片中的人
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=77720) 

BA5TX 2004-06-22 00:58

    1996年2月黄培阳在床上完成三级操作证考核。

    黄培阳上小学的时候开始患病，在床上已经躺了20年。就是这样
一个连上厕所都要家人帮忙的残疾人，靠坚强的毅力刻苦自学，掌握
了家电维修技能，成为南安水头远近闻名的家电维修好手。个人台开
放后，他参加了CRSA组织的BH临时台（10米）活动，照片中床沿的那
台手持机就是10米活动的套件。

    BY1PK的闫教练听完黄培阳的电报考试录音之后， 还曾流露出疑
惑：这是谁发的？怎么没完没了的？我仔细听了录音之后也觉得好笑
，当时我们光顾着上屋顶架天线，黄培阳竟然将整张报底都拍发进去
了......。听完我们介绍黄培阳的情况，闫教练连声称赞：不错不错
，自学的电报能够拍发到这样真得很不容易。

------------------------------------------------------------
●2004年6月24日

火腿青岛论坛(http://219.146.245.198/cqqingdao/index.asp)
      --  技术探讨
      ----  TH－G71在UHF和VHF跨段收发的设置方法！

      --  作者：zhangyi
      --  发布时间：2004-6-24 8:07:35

    1、把V频率例如（150）存入记忆频道如20频道。
       方法：VFO状态，输入150MHz，按F.一下，调节旋钮到需要保
存的频道，按MR一下存入频道

    2、把U频率例如（450）也存入该记忆频道如20频道 （存入方法
不同）。
       方法：VFO状态，输入450MHz，按F.一下，调节旋钮到刚才保
存得频道，同时按下PTT加MR即完成。

    3、设置完成，进入MR状态检查。按下PTT屏幕显示已经跨段收发

    就这么简单，要想在V发射，U接受，操作相反。
    其余频率频道如此类推
    另外TH-G71A也可设置跨段双频守侯或三段三频扫描守侯
      
------------------------------------------------------------
●2004年6月25日

卡座天地(http://kazuo.yeah.netindex.asp)
      --  ｜收音、收录机专栏｜
      ----  SSD-009维修记

      --  作者：★阿里巴巴★
      --  发布时间：2004-6-25 13:51:00

    SSD009买回来一直工作正常，前几天为摆显拍摄几张照片，搬动
了一下，而后机器自检出现94代码，搬到办公室，打开简易的短波综
合测试仪，还未来得及接线，一阵闪烁，短波综合测试仪完蛋！只有
万用表、电子管信号发生器、示波器、数字频率计可以用了。

    自定维修原则：该机属于高档军机，不到万不得已不采用元件替
代法维修，即尽量不拆零件下来。

    接上数字频率计，只有一本振电路工作不正常，低了5MHZ左右，
且1KHZ以下频率不变，尾数环没工作。

    先检查电源，有+9V、-15V、+15V、+18V，与打电话问别人，+18
V说明书上的电压不符合，说明书上是24V！拆开电源组件，一个金封
的7818在散热片上面好好的，估计是改了电路却没有写上去，几十个
锣丝白拆了。

    检查基准石英晶体振荡器，10MHZ非常漂亮， 拆开锁相环电路组
件的所有屏蔽盒，找到尾数环的位置，由于没有维修用的延长板，只
好焊两根测试线出来，发现它只有二十几mV的信号，将该板拆开，描
出线路图测量电阻并值标上去，看来外围部件没问题， 另外拿个+15
电源直接供电，VOC电压通过电位器调整， 终于发现问题——缓冲放
大输入比输出大几十倍！二话不说，拆掉那个3DG6B，找了个全新的J
级3DG6A直接换上去，再接电，信号强度大多了， 调整电位器，频率
变化在规定范围内，装机测试，OK！取下单元模块，装上所有的屏蔽
盒，通电拷机走人。

    感觉713厂设计师与某锣丁生产厂家关系很好，用了大量的锣丝！
我修机动手时间有40%是拆锣丝、 30%是装锣丝、20%是测试，1%是换
零件、9%是搞清洁。

    这次宁是做到了只拆坏零件啊！

------------------------------------------------------------
●2004年6月25日

谈机论机论坛
标 题:把77A收信机改造成收音机 (2862字)
发信人:列兵
时 间:2004-6-25 15:24:32
详细信息:

  77A是短波专用接收机，接收频率为1.5MHz-31.5MHz。77A收短波效
果很好，遗憾的是不能象收音机那样接收长波、中波、FM广播。如何
在不改变77A外观、不影响短波接收性能前提下扩大77A频率接收范围
，增强实用性趣味性呢？

  列兵进行了初步尝试，扩频后的77A实际接收频率为：
  0.1MHz-1.5MHz   AM/CW/SSB/NFM
  1.5MHz-5.5MHz   AM/CW/SSB 
  5.5MHz-31.5MHz  AM/CW/SSB/NFM
  87MHz-108MHz    WFM

  俗话说：条条大路通罗马，给77A扩频的方法有很多种， 从不改变
77A外观、不影响短波接收性能大前提出发， 结合自己手中现有的元
件，列兵选择了使77A具备普通收音机接收性能这种简单的改进方案。

  设想：
  用NE612与16MHz晶体做变频器，将0.1MHz-1.5MHz信号差转到8波段
（15.5MHz-17.5MHz）， 77A频率指示窗中读取的数值减16MHz即为实
际接收频率，显示精度极高。

  制作：
  1. 用面包板、NE612、16MHz晶体、78L05等元件搭个典型变频器。

  2. 切断1号天线座与匹配器线圈连线。将变频器输入端(1角)接1号
天线座，变频器输出端（4角）接匹配器线圈。

  3. 77A后面有个照明开关几乎不用，将照明电路置于“通”状态，
替下的开关改作NE612电源控制开关。

  4. 调试成功后，将面包板固定在匹配器屏蔽盒内。

  长、中波使用：
  用一根1米多长导线接在77A的1号天线插座，2号插座短波天线，调
整增益钮至合适位置。

  77A置8波段（15.5MHz-17.5MHz），打开电源开关及NE612电源开关
，在16.1MHz-17.5MHz即可收到0.1MHz-1.5MHz长、中波信号。由于中
波电台信号极强，在AGC作用下短波16MHz-17.5MHz信号被压制。在强
大、稳定、优美的中波电台信号充斥耳膜时，在频率显示窗口可精确
读出该电台频率值（需减16MHz）。收听弱小长、中波信号时需拨掉2
号插座天线以免干扰。

  在不改变77A外观、不影响短波接收性能大前提下为77A增加NFM/WFM
接收功能确实不易。难中之难是如何解决可变电容复用问题，即：一
个可变电容分别为两个电路工作。

  列兵仔细分析电路并拆下屏蔽盒观察：可变电容C4、C5、C6在波段
1、2位置停用，C6走线与继电器2J1最近。再细看：继电器2J1有一组
触点用来控制联调中放电源，当2J1吸合时， 联调中放电源断开，当
2J1断开时联调中放电源接通。

  它们的关系属逻辑“非”，列兵用晶体管搭个简单反相器替下了这
组触点，改作可变电容C6切换开关。

  从电路可以看出3-15波段C6工作，所以WFM接收只能在1-2波段工作。

  第二个难点是FM接收与AM接收自由切换问题。

  受C6限制，当波段开关在3-15档时，WFM电源不能被接通，NFM电源
可以根据需要选择通断。

  当波段开关在1-2档时， WFM电源可以根据需要选择通、断，NFM电
源不能被接通。

  为FM接收电路单独设置总电源开关是不可能的，列兵把眼光转向了
“电路检查”开关。该开关共有五档： 220V-空-12V-调谐-输出。空
档正好用来做FM总电源开关。

  列兵巧妙利用77A自身内部相关电路，实现了该逻辑功能：77A微动
开关K3在1-2波段接通，3-15波段断开，拆开观察， 该微动开关属一
刀两掷开关类型。有一个常开、一个常闭解点。从K3-1、K3-2引出12
V分别给NFM和WFM供电。将两只78L05焊在“电路检查”开关上，当处
于“空”档时接通K6-e、K6-d,NFM解调为TDA7088，WFM解调为TDA7021
，它们需在5V下工作，根据以上逻辑关系给出以下电路：

  在电教室FM接收耳机中，TDA7021很常见。选它做WFM是因为该电路
简单、体积小、调试方便。

  制作：
  77A可变电容C6为15/315pF，拆掉原TDA7021可变电容，用实验方法
确定串、并电容数值。 调试成功后将电路板固定在77A底部两个屏蔽
盒中间位置。

  TDA7088原用于WFM接收， 它利用频率负反馈原理解调WFM信号。当
用于600KHz中频NFM解调时，需拆下变容管，没有频率负反馈时TDA70
88鉴频灵敏度提高，工作频偏变窄，这正是我们所需要的。本振线圈
用一中周代替，电容约475pF(试验值)

  1. 试验从3CK1端子引出600KHz中频信号，TDA7088不能正常工作。

  2. 试验接收时， 从600KHz输出端3CK12引出信号至TDA7088，调至
29.6MHz附近， 解调NFM音频失真要比77A自身斜率鉴频音频失真小很
多。但接收灵敏度没有大幅提升。这与我预想有很大不同，在无信号
时不能静噪。

  因手头没有合适小电路板，NFM接收试验有待以后再调试。

  最后总结一下使用方法：

  短波接收时，操作方法没有变化。

  长、中波接收时，只需将77A调整到第八波段，开启77A后面原照明
开关即可。

  接收NFM时，77A波段开关调到3-15波段，“电路检查”调到空档，
“中放增益”调到合适位置。

  接收WFM时，77A波段开关调到1、2波段，“电路检查”调到空档，
“中放增益”调到零。参照频率指针位置来大概确定FM电台位置。

（注： 日后可以将77A波段1、2升级成WFM1、WFM2接收频率拓宽到能
收电视伴音，进行这种改进是很方便的）

  列兵把77A改造成收音机的方法并不复杂， 重点是在不同接收频率
互不干扰共用同一个器件。总体来看设计思路还是比较新颖、巧妙的。

  通过这次实验列兵感觉：电路改进需要仔细分析；工艺制作需要大
胆心细。

  猫有练爪的好习惯， 列兵将77A收信机改造成收音机，效仿猫在动
“爪”实践中提高自己解决问题能力；在练“爪”中提高技术创新水
平；也为业余生活增添了不少情趣。

  在77A改造过程中朋友们提了不少好建议，BD2BO还友情赠送NE612。
列兵向这些热心朋友表示真诚感谢！

  列兵
  2004年六月

  ----
  只做自己能做之事；只做自己该做之事。
  世上一切都因缘而生，也因缘而散。
  生尔何喜？死尔何惧？ 

------------------------------------------------------------
●2004年6月25日

广播爱好者论坛
标 题: 将坏飞梭修好－间单方法！！ (539字)
发信人:pjla
时 间:2004-6-25 22:15:48
详细信息:

  将坏飞梭修好－间单方法！！

  我的DE1103的性能我非常满意，但前不久飞梭越来越不听话，转动
时除了频率前后乱跳外，同时还有不能容忍的”沙沙“声。已经到了
非处理不可的时候了！

  将机器寄德劲公司，来回时间太长。决定邮购两个飞梭，有备用的
，但自己必须会换!

  换飞梭方法、将坏飞梭修好－间单方法：（动手前，参看了网上的
1103分解图，飞梭分解图）

  1、去后盖（及电池盖内）有双箭头处的螺钉。
  2、拔下（稍稍用力）飞梭旋纽。
  3、（用拇指）取下后盖。但不用拔下扁平电缆。不用焊东西！
  4、拔下连接飞梭3线电缆头。
  5、用尖口钳取下飞梭螺母，即可取下飞梭了。

  下面是我修飞梭的情况：

  1、用小螺刀压直飞梭后盖两边的小八字卡，轻轻取下后盖。
  2、我看到需要精确对位的4根压针，靠里的一根已经歪了，我将其
·调正。又轻轻取下压针夹，将4根压针的弯曲程度调成一致， 轻轻
装上，复原。
  3、复原飞梭后盖。复原八字卡。修飞梭OK！

  将飞梭装上机器，插上飞梭电缆，装上螺母、旋纽。

  复原机器后盖，工作完成！

  试机结果，一切正常！！由于我稍稍增加了压针弯曲程度，感觉飞
梭阻尼稍有增加。现在正在正常使用中！！

  ----
  世界真大，有收音机就不大 

------------------------------------------------------------
●2004年6月27日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   通知 e话通ham专用房间以设密码了
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=92149) 

bd2oc 2004-06-27 09:26

    通知 e话通ham专用房间以设密码了
    欢迎视频聊天的ham光临 e话通ham专用房间

    你好,<<无线电爱好者乐园>>117810房间为防止有不文明的人(非
HAM)进入捣乱,故房间设密码了,密码:7050

    望广大HAM周知 

    欢迎来到无线电爱好者乐园网络筑真城 电波传友谊 让我们共同
维护和建设好自己的家园 祝愿所有光临本乐园的爱好者天天快乐 开
心。文明聊天 激情者匆入

    注:如密码有更改请随时向我索取。

    房间号是:117810 

    房间名是:无线电爱好者乐园

    e话通房间密码是7050

    望广大ham用知

------------------------------------------------------------
●2004年6月27日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   2004年6月27日北京南城HAM玉皇顶野外通连
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=92173) 

9190 2004-06-27 18:11

    今天南城部分HAM及一位河南的BG6IFA朋友 进行了一次登香山通
联活动，携带一根河北生产“久歌”牌4米棒子。中心频点438.00MHz
，增益11.8DB。经过艰苦跋涉到达香山玉皇顶海拔770米。 之后架设
棒子与朋友们通联用建舞378手台2瓦发射，通到保定以南、廊坊、怀
柔、通县、天津、还打开了济南中继，由于传播问题过来的信号不好
。总之今天虽然累点，但大家伙感到这样的活动是非常有意义的。

------------------------------------------------------------
●2004年6月28日

哈罗CQ火腿社区
-   设备
-   -   FT-817稍微增加SSB功率
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=92222) 

BD7KU 2004-06-28 00:12

    FT-817稍微增加SSB功率

    在主板 D1028 上并接一只1u贴片瓷片电容，SSB功率即可增大近
1/3，其它模式仍然保持原状不变。实际效果要比“摸机大全mods.dk
"上介绍的要好。

------------------------------------------------------------
●2004年6月28日

哈罗CQ火腿社区
-   V/UHF
-   -   2M段的超远距离接收
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=92240) 

BD5BAC 2004-06-28 13:19

    2M段的超远距离接收

    6月份， 我们温州一些爱好者去了位于浙江最南端的鹤顶山进行
无线电通信活动，在活动中我们利用玻璃钢天线和TM--261电台在145
.720收到日本中转台，信号52~~54； 145.060收到台湾中转台，信号
54；145.240、145.270为台湾的同频单工频率，信号55。

------------------------------------------------------------
●2004年6月28日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   VR2LW和青岛火腿的眼球通联纪事
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=92249) 

BG4IJL 2004-06-28 16:17

    VR2LW和青岛火腿的眼球通联纪事

    昨晚20点，香港的老朋友VR2LW和青岛的 BA4KN BD4KS BG4PO BG
4IJL 张毅（申请中）作了眼球通联，并在香其居茶楼共同品茶聊天，
共畅火腿深情。席间交流了两地火腿发展的概况，并探讨了一些关于
设备和天线的热点话题。在这里向参与本次眼球通联活动的各位火腿
们表示衷心的谢意，希望每次活动都能对青岛业余无线电的发展起到
推动的作用。预祝林先生和林太太在青岛玩的开心，万事顺利。最美
好的73，再见！ 

      :D :D 

------------------------------------------------------------
●2004年6月28日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   看看新疆的HAM作的通讯软件
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=92252) 

xjhjlwsh 2004-06-28 16:59

    看看新疆的HAM作的通讯软件
       
    该软件集合了众多的功能，操作也十分的方便，
http://bbs.xyjt.org/dispbbs.asp?BoardID=21&ID=6230&replyID
=36682&skin=1

------------------------------------------------------------
●2004年6月29日

广播爱好者论坛
标 题:转一篇本地晚报文章《一台收音机》
      （扫描后用尚书六号表格文字识别系统处理） (758字)
发信人:fanjx
时 间:2004-6-29 10:47:36
详细信息:

                         一台收音机

  念高一时，来自农村的我对什么都觉得新鲜好奇。一天，寝室里几
位城里的同学围着一台收音机边听边谈，我便走过去想加入他们的队
伍。他们高傲的神情令我终身难忘，也使我有了对收音机的强烈渴望
。但我知道，这是一种奢望。

  从此上课总是走神，我再也无法忍受这种心灵上的折磨，一个星期
六的下午，就一口气走了几十里的山路回到家，可怜巴巴地跟父母说
：“我要一台收音机。”

  此时别家已是炊烟袅袅，而父母却还在家中编织烟叶，父亲听完后
手抖了几下，几片烟叶从手中滑了下来．母亲则别过脸去抹泪。我的
心一痛，不再提及此事，但对收音机的渴求却更热烈了。

  黯然神伤回到学校。过了一段时间，父亲穿着破烂的衣服到学校找
我，稀少的头发虽然也梳理了一下，仍然很乱。深凹的眼睛，驼背的
身体使他看上去比实际年龄大了许多。父亲亲切地看着我，我却怕同
学看到他，低头走到他身边，要他到校园的树林里去。父声愣了一下
，径直走进了那片树林，仍然是笑着对我说：“孩子，咱虽没有城里
人有钱，但我们也不能让别人瞧不起，努力学习，人穷不等于志短。
”边说边小心翼翼地从怀里掏出一样东西。我一看，正是我心仪已久
的收音机，虽然没有他们的漂亮，但我还是很高兴。我催着父亲赶快
离开，然后飞快地走了，当我再次转过身时，我分明看见父亲一边走
一边在不停地擦眼泪。突然，我的心好痛好痛，眼泪禁不住流了出来。

  后来，父亲告诉我，那是母亲翻山越岭挨家挨户卖米糖换来的。

  直到现在，我仍然珍藏着这台收音机，它让我想起父亲；让我一次
又一次找到做人的尊严：也是它时时鞭策我前行。

  ----
  爱广播不需要理由，爱军机需要机会 

------------------------------------------------------------
●2004年6月29日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   粤港 U/V 通联
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=92344) 

VR2UNA 2004-06-29 21:43
       
    粤港 U/V 通联

    也许很多内地的火腿都不知道, 香港的U段的频率是
    430.00mhz ~ 431.00mhz
    435.00mhz ~ 436.00mhz
    437.00mhz ~ 437.20mhz

    前一些时候香港电信局公布U段开放的消息,  只是指允许手持模
式. 在这以前, 用手持机在U段上发射是违法的.  频率的分配并没有
改变. 

    因此, 珠江三角州的所有U段的中继,香港的火腿都不怎么上. 偶
然有BG7的火腿上来香港的U段VR2UTM中继台或者VR2KP 等中继台我就
会感到非常兴奋. 我在香港中继所守听过或者通联过的内地火腿, 先
后有来自深圳, 江门, 广州及番禺的火腿.

    某日心里出一个想法, 咱们是不是可以定一些频点, 让想进行跨
地区U/V通信的友台在上面呼叫 ? 

    或者, 是否知道香港中继频率的火腿太少了 ?

------------------------------------------------------------
●2004年6月29日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   粤港 U/V 通联
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=92344) 

VR2UNA 2004-06-29 22:37

    香港主要业余无线电中继列表如下: 

    中继呼号: VR2UTM 
    145.175MHZ 下行
    145.775MHZ 上行
    051.150MHZ 上行
    亚音: 110.9hz
    中继位置: 元朗天水围一座楼顶 (位置非常靠近深圳)

    中继呼号: VRTKP
    VHF台
    145.650MHZ 下行
    145.050MHZ 上行
    亚音: 110.9hz
    中继位置: 九龙大帽山 (500多米高)
    UHF台
    435.300MHZ 
    430.300MHZ 
    亚音: 110.9hz
    中继位置: 九龙大帽山 (500多米高)

    中继呼号:VRTHKA
    VHF台(设有八重洲WIRES-II连接全球相关中继, 使用这可以键如
有关中继号码接通, 每次15分钟) 
    145.750MHZ 下行
    145.150MHZ 上行
    亚音: 110.9hz
    中继位置: 香港港岛太平山
    * WIRES-II 详细使用方法, 可参观
http://www.harts.org.hk/IRLP_Introduction.htm
    或者到八重洲网页查询
    UHF台
    435.250 MHZ 下行
    430.250 MHZ 上行
    亚音: 110.9hz
    中继位置: 香港港岛太平山

    可以参观香港民间团体 香港业余电台联会 网站: 
    www.harts.org.hk

------------------------------------------------------------
●2004年6月29日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   选择一颗强健的心--如何用万用表选择计算机电源zt
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=92362) 

bd4vf 2004-06-29 23:00

    选择一颗强健的心--如何用万用表选择计算机电源zt

    现如今新一代的显卡、声卡、光驱、硬盘等配件在功耗上谁也不
是省油的灯。当你把爱机塞得脑满肠肥的时候可曾想过该为它配一颗
强健的心。

    关于优质电源的鉴别方法各报刊杂志上已有不少大虾的高论，总
结起来大致有三：

    一看——看电源用料是否精良，做工是否精细，布局是否合理。
老实说这一方案多少有点强人所难。首先，它要求实施者有足够的电
子知识；其次，要想将电源的五脏六肺看个透彻还真得揭开电源罩壳
不可，这就势必破坏商家的保修封条，封条一坏就自动失去了商家的
质保，就算电源有问题也不得不DIY了。 我想不少普通的菜鸟都是这
样在走投无路、无可奈何中被逼成大虾的。

    二摸——指在开机一段时间之后摸电源风扇吹出来的风是否灼热
，罩壳是否烫手。

    三闻——闻电源在较长时间工作后是否会发出焦臭的异味。

    后两条纯粹是感性经验的累积，新手本无经验可言又如何做出判
断？

    在此，我推荐一种用万用表判断电源好坏的方法，或许能为新手
们提供一些帮助。首先，当然是找一块万用表（最好是数字的），并
且得会使用万用表。aTX电源所提供的电压主要有3．3V、5．0V、12．
0V几种，其中12．0V是驱动硬件设备工作的主要能源，在接上更多负
载后变化也最明显，所以在接好计算机所有负载后任选一空闲输出头
，将黑表笔插入黑线接口，红表笔插入黄线接口（目的是为了检测12
V输出电压）。接好各插接头后就可以开机检测了。

    开机后我们可以发现万用表数据在不断变化，直到系统完全启动
才稳定下来。记下此时电压值，正常时它应在12V左右（大约11．95V
～12．15V之间， 太低无力保证大负载的长时间稳定运行，且没有扩
展潜力，太高又会使器件发热，过早老化）。

    然后按下rESET键，让机器重启动。 此时要紧盯万用表的数值变
化，开机自检时万用表值将达最低点。记下此时电压值。如果电压最
高值与最低值之间的压差不是太大（0．3V以内）， 则此电源可以接
受。如果其压差过大，则说明该电源负载能力较差，不宜选择。我本
人曾遇到过一款300W的电源，其最高值12．32V最低却只有11．73V
，使用时频繁死机。

    最后再观察使用中的情况。运行各类软件，同时再用光驱听音乐
，让机器各部件都运作起来。注意此时电压，如无明显波动则可选择。

------------------------------------------------------------
●2004年6月30日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   北京HAM 器材设备鉴赏交流会
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=92393) 

bd1hp 2004-06-30 05:48

    北京HAM 器材设备鉴赏交流会
       
    时间：未定（肯定是星期天，星期六要去双龙）
    地点：天路达公司内

     1.把你认为值得大家开眼的东东拿来，让大家搂搂。---百闻不
如一见
     2.把你器材使用和维修的心得说说。---增长才干
     3.把你损坏的设备拿来，大家帮你会诊。---治病救人
     4.把你放在家里用不着的器材设备拿来，和大家“交换”---互
通有无
     5.天路达提供一些必要的测试仪表和工具，免费供大家使用。

    有空您就过来聊聊吧！您还有什么高见请跟贴, 您可千万别说要
把双龙搬到天路达来！

    （据说航管中心新给天路达换了空调一定凉快）

------------------------------------------------------------
●2004年6月30日

哈罗CQ火腿社区
-   数字和空间通信
-   -   AMSAT-ECHO
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=92411) 

BA7NQ 2004-06-30 12:58

    AMSAT-ECHO
 
    一个新的微型业余通信卫星AMSAT-ECHO昨天发射成功， 发射地点
是哈萨克斯坦的发射基地。

    Echo Contact Established
    First contact with  Echo was at 1452 UTC on 29 June 2004.
After collecting a bit of TLM the 435.150 MHz transmitter was
turned off at 1500 UTC. The preliminary keps were observed to
be  pretty close.  The first look at  ECHO's  telemetry shows
things are looking good.The battery was fully charged and the
panels were delivering about 950 ma,which is fine. The panels
were supporting the transmitter power adequately at about2.3W
output. The bird appears to be tumbling as expected. Internal
temperatures are around 10C which is also as expected.

    在2004年6月29日，UTC1452，地面控制人员第一次和AMSAT-ECHO
建立了联络。地面人员在439.150MHz频率上收集了一些遥测数据后，
卫星的发射机在UTC1500就被关闭。

    卫星当前的轨道参数正常。根据第一次收集到遥测数据看到，卫
星的状况良好。 电池处于充满的状态，太阳能电池板提供了950mA的
电流，一切很好。太阳能电池板现在能够支持发射及输出大约2.3W的
输出功率。卫星按照预期的状态自转。内部温度是预期的10摄氏度。



【青岛论坛】常用电台选型参考---给很新的新手们
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

              常用电台选型参考---给很新的新手们

                      --  作者：zhangyi

    参数名词解释
    Frequency range: 144-146 / 430-440 MHz 频率范围
    Mode: FM 工作模式
    RF Power output: Hi: 2.5-6/2.2-6 W, L 0.5 W, El: 50 mW
                         各档 射频输出（功率）
    Voltage: Max 13.8 VDC 工作电压
    Current drain: ? mA 工作电流消耗
    Impedance: 50 ohms 阻抗
    Dimensions (W*H*D): 54*112*33.5 mm (with PB-38) 外观规格
    Weight: ? Kg 重量

    关于电台的通联范围：
    电台的通联范围受很多因素影响，如电台的发射功率、接收灵敏
度、车体金属屏蔽、周边环境，遮挡情况，高度，天线的种类以及天
线与机器的匹配状况，甚至空气温度湿度等，任何所谓的“通话距离
”都只能作为参考。比如：我曾经在香山用KENWOOD F7E手台0.5瓦发
射功率（相当于市面MOTO6200C WALKIE-TALKIE的最大发射功率） 与
天津的 BG3AAX等HAM通连，而在地下室，用5W的最大功率发射，地面
不到200米以外，已经收不到了。而WALKIE-TALKIE所谓的 2-3公里“
通话距离”实际上是平地无遮挡情况下的参考值，如果拿到市区、楼
内等地方使用，可能通连距离不足1公里。

    下文中给出的通连距离参考仅简单参照日常城市中的工作环境。
具体情况，请各位在以后的电台通联、相关知识学习过程中自己总结。

    ★入门级手台

    价格范围 300-400RMB 频率范围：400-470MHZ（400M全段）无哑
音功能 发射功率：2W 左右 一般城区发射范围参考：1-3公里 
    比适合入门级DX 进行FB地点周围通联，车队行进守听
    KINGTON 3118 300RMB 
    LINTONG 71-B 360RMB 
    LISHENG 71-B 400RMB 此型号是否有亚音功能 不详
    71B 外观可参考 KENWOOD 71A，但做工较粗糙，功能键定义不一
样，内部软件与KENWOOD 71 完全不同

    ★★FB级手台

    最大发射功率 5W 一般城区发射范围参考：2-5公里 
    KENWOOD 71A
    140M/400M双段发射手台
    价格： 约 1600RMB
    参考资料及图片：http://www.rigpix.com/kenwood/thg71e.htm
    主要特点：
    可扩频率范围：140MHZ / 400MHZ 发射，100MHZ-1000MHZ接收 
    是比较成熟的型号，可以说是手台的首选型号。

    ★★★烧包级手台

    最大发射功率 5W 一般城区发射范围参考：2-5公里

    KENWOOD F6A
    140M/220M/400M 三段发射手台
    价格：约 2700RMB
    参考资料及图片：http://www.rigpix.com/kenwood/thf6a.htm
    主要特点：
    可同时守听2个频点，并在其中一个发射
    0.1-1300MHZ 接收， 全调制模式
    但据说220M发射没太大用，除此以外，和F7E没什么区别。

    KENWOOD F7E
    140M/400M双段发射手台
    价格：约 2700RMB
    参考资料及图片：http://www.rigpix.com/kenwood/thf7e.htm
    主要特点：
    可同时守听2个频点，并在其中一个发射
    0.1- 1300MHZ接收，全调制模式

    YAESU （八重洲） 5R
    50-54 / 144-146 / 430-440 MHz 三段发射手台
    价格：不详
    参考资料及图片：http://www.rigpix.com/yaesu/vx5r.htm
    主要特点：
    带有50-54MHz发射， 但对于不涉及HAM的DX来说意义不大，对此
款台子接触不多。

    YAESU （八重洲） 7R
    50-54 / 144-146 / 430-440 MHz 三段发射手台
    50-54 / 144-148 / 222-225 / 440-450 MHz (USA版)
    价格：不详
    参考资料及图片：http://www.rigpix.com/yaesu/vx7r.htm ;
    主要特点：
    对于不涉及HAM的DX来说意义不大，对此款台子接触不多。

    ★入门级车台

    最大发射功率 35W 一般城区发射范围参考：5-10公里

    ADI 446
    台湾产400M单段车台
    价格：约1600RMB
    参考资料及图片：http://www.rigpix.com/adi/ar447.htm
    主要特点：

    功能比较全，频率范围只有430-470MHz，对于车坛DX外出FB，足
够。
    有一说法，ADI446的手眯线头爱坏，希望厂商已经注意到了这个
问题。

    KENWOOD 461
    400M单段车台
    价格：约2000RMB
    参考资料及图片：暂无
    主要特点：
    一直是400M业余机的主流机型
    功能比较全，频率范围 400-470MHZ， 
    但根据消息，现在已经定不到 出厂就是400-470的机器了，大部
分461 是通过“开频”扩到400-470的。
    目前不知此说法是否确实，如属实，则推荐ADI446作为首选入门
车台

    ★★FB级车台

    I-COM 207H
    140M/400M双段车台
    价格：不详
    参考资料及图片：http://www.rigpix.com/icom/ic207h.htm

    YAESU 90R
    140M/400M双段车台
    价格：3000RMB
    参考资料及图片：http://www.rigpix.com/yaesu/ft90r.htm
    主要特点：
    目前世界上体积最小的一款双段车台

    ★★★烧包级车台

    I-COM 2720
    140M/400M双段车台，双频点守听
    价格：3300RMB
    参考资料及图片： http://www.rigpix.com/icom/ic2720h.htm
    主要特点：
    YAESU 8900 http://www.rigpix.com/yaesu/ft8900r.htm
    Kenwood TM-V708 http://www.rigpix.com/kenwood/tmv708.htm
    Kenwood TM-V7E http://www.rigpix.com/kenwood/tmv7e.htm
    Kenwood TM-D700A http://www.rigpix.com/kenwood/tmd700a.htm

    通常考虑FB级甚至烧包级电台台的DX要么对电台有一定了解，要
么将钱包变瘪当作最大的乐趣，具体的就不再介绍了，请看相关资料
进行了解。

    其他电台的资料可以参www.RIGPIX.COM 

   （原载火腿青岛论坛 http://219.146.245.198/cqqingdao/ ）



【广播论坛】与收音机有关的侦探故事:离奇的命案
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                         离奇的命案

                           （一）

  袁先生家有一处一屋一厨的空房子，先前租住的房客走了，还得招
一个。一天，中介来了电话，说有人要看房子，请袁先生最好马上去
，客户等着呢。袁先生放下他事，立刻赶到了。

  新房客是一位中年男子，穿着整齐，背着一个旅行袋，像是刚下火
车，急着找住处的样子。房客自称姓黎，邻省人，来此做推销某药品
的事情，可能常住。对房子，他表示满意，在中介的参与下，很快就
签好了租房协议，付了首月房租。

  临走，袁先生将钥匙交给新房客说：“您要打算常住，最好换一下
门锁。”房客说：“不用，又没什么东西。”袁先生又嘱咐他一些注
意事项，房客说：“放心吧，我常出门，不会出事的。”边说边从旅
行袋里往外掏东西，有逐客的意思。

  袁先生正要转身走，猛然见房客从包里掏出一台收音机，黑黝黝的
机身，闪亮的拉杆天线，一堆银色的小按钮像一堆小眼睛似的。袁先
生是个收音机迷，见到房客掏出一台收音机，立马来了兴趣：

  “哈，你也喜欢收音机？太难得了! 我这房子电磁环境特别好，不
用拉天线，美国之音、法广、德广、BBC全没问题，还能听到新加坡、
土耳其呢！哈！你这不是DE1102吗？德劲的新产品，性能不错，就是
贵点儿，不过比日本的7600GR性价比可高多了。”

  说着，忘记了礼貌，随手拿起收音机摆弄起来。他丝毫没注意到主
人的变化：一言不发，一道阴影悄悄爬到脸上。袁先生键子按得正欢
，突然，一只手伸过来，一把把收音机夺走。随之，是一句冷冰冰：
“你别弄它了，坏了！”这一下可把袁先生弄得很尴尬——满以为遇
到个知音，却碰了个钉子。虽然还想问问哪儿坏了，却是不得不告辞了。

                           （二）

  一晃一个月过去了，到了收房租的时候。可是新房客毫无动静。袁
先生连续给他打了三天电话，室内电话没人接，手机变成了空号。又
过了三天，还是联系不上。别是出事了吧，这帮外来人什么人都有，
应该看看去，袁先生想。于是就去了。临走，带了备用的钥匙。

    真没换锁。敲门，没人应。袁先生想，我已经找了他这么些天没
结果，干脆进屋看看，看是不是没打招呼就走人了，毕竟是自己的房
子。

  开门进屋，顿感血腥味冲鼻。定睛观看，可了不得了：卧室门开着
，离卧室们不远处趴着着一个人。满地血污似乎是从人的身子底下流
出来的，已经有些变干发黑。那人的双手也满是血，压在头下。袁先
生一阵害怕，不敢久留，反身重锁上门，跑到楼外，走到一个角落，
立刻掏出手机报了案。

  警方很快赶到。勘察现场，提取物证。的确是一起命案。房屋门窗
没有被撬痕迹，凶手显系从门而入。死者正是黎姓房客，胸、腹共中
4刀。电话线被扯断。 未发现手机。现场被破坏得很彻底：脚印和指
纹都被沾血的衣物擦过。惟一值得注意的是，死者头手边斜躺着一台
小收音机，同样沾满血污。地上隐见死者爬动的拖印。

  物证立即送技术鉴定科。结论是：案发距发现时间约72小时。血污
仅一种。门把手上指纹系房主所留。收音机系九成新DE1102，功能正
常，现场记录时仍显示当时的正确时间。收音机上指纹分两种。一种
为物主所留，又分两类，一类是正常指纹，一类是带血指纹。另一种
仅一枚，较黯淡，位于后支架内侧，也系房主所留。

                           （三）

  袁某被定为第一嫌疑人。

  两天以后袁某被再次传唤。主审是侦查队长郭某，警员小王陪同。
郭队长眼睛盯着袁某的眼睛：

  “据调查，你是本地有名的‘火腿’（ham，无线电爱好者），购买
了大量高档专业器材，而你的收入并不高。你如何解释这一差距？” 

  “在外人看来，好像有差距，但是他们不知道我是如何省吃俭用的
。我把全部金钱都投入到这一爱好上面去了，买几台机器很正常。不
信，你们回头可以问我妻子。”

  “我们刚才已经问过！他说这些东西不值钱的，而且说你们的日常
花费并不节省。她说，你的机器大多是用你自己的奖金买的，而据调
查，你并没有多少奖金！”

  “这……这……可是我绝不至于去犯罪杀人！”

  “好吧，这个问题先到这里。下一个问题：请问，你报案之前的几
天都在干什么？从六天前说起，越详细越好。”

  “那，那我得好好想想。”

  “不着急，慢慢想。”

  “第一天……第二天……”

  袁某边想边说。开始尚从容不迫，说到关键的一天突然卡壳了，只
是不住地重复“让我想想……让我想想……”。直到吃饭时间，还没
想好说什么。郭队长叫小王给他打了饭，准备下午继续。

  小王办完了一切，趁一块吃饭的时候，偷偷给郭队长挤个眼，小声
说：“差不多了吧队长？”郭队长说：“少说废话，快吃饭！”

                           （四）

  郭队长凭直觉断定袁先生不是凶手。

  袁先生的确不是凶手。但是他如何证明自己的清白？有什么不好说
的吗？的确，他有难言之隐。原来案发那天，他正与情妇在一起。这
个情妇及其他一切有关事项完全可以证明他当天不在现场。可是他不
想供出这个人——那会给他带来灭顶之灾。如实供出，两个家庭、半
生的名誉都将毁于一旦。

  情妇是他的老同学，也是他的初恋情人。他们保持暧昧关系多年，
从未被发现。可是这一次，碰上了命案，游戏应该结束了。他不得不
在招与不招之间做最后的选择。

  “想好了吗？”

  “哦……是这样……”他清了清嗓子：“我可以证明当时我不在现
场。但是，我说出这件事情，有可能给我的个人生活带来灾难。我请
求警方替我保密……”

  “如果仅仅涉及个人私事，而不在法律追究的范围之内，我们可以
替你保密！”

  “那好，我说……”

  小王做着记录。一句一句，每一句都像泼过来的凉水。眼瞅就破的
案子，转眼之间，翻盘了，能不上火？按小王心思，恨不得把这老袁
屈打成招，大家也好歇歇，这些日子命案一个接着一个，上级抓的又
紧，都快一月没回家了……

  郭队长却不动声色。他心里正在勾画着正凶的嘴脸。

  “袁先生，今天就到这里。你的话我们还得调查，并且我们可以替
你保密，不过在案子告破之前，你能不能先帮我一个忙？”

 “只要我能做到，我当然愿意！”

  “袁先生既然是收音机爱好者，必定也购置了DE1102。能不能借我
用几天呢？”

  “那没问题。”

  “那好。现在就让小王跟你去取！等等，有说明书也带来，最好再
有一份频率表。”

  “全没问题！”

                           （五）

  当晚20点05分。

  郭队长把有关收音机的全部细节在脑中反复过滤，包括死者不喜欢
别人动他收音机、收音机在现场的位置、指纹、血迹等等。到现在还
没有做的，就差没亲自审问一下这台收音机。

  郭队长年轻时候也是个广播迷，只是后来当了警察才放下了。他知
道，此时正是各种电台争相广播的时间，现在来研究这台奇怪的收音
机，最好不过了。为了这一研究，从六点到八点，薄薄的一本说明书
他已经整整读了两个小时，差不多能背诵了，该到动手的时候了。他
准备好做记录的纸笔。

  两台同样的收音机摆在他的面前。现场的那台已经小心地擦去了血
污，按键无人动过。两台机器几乎一模一样：一样新旧，一样颜色，
可见是同一批产品。可是郭队长敏感地想到它们之间的巨大差别，就
是，它们存储的信息不同。

  他把两台机器的拉杆天线轻轻拉出，然后又轻轻按下各自的开机按
钮。两面液晶屏立刻放射出蓝莹莹的背光。可谁能想到，这美丽的蓝
光后面却隐藏着凶杀的秘密。（以下称袁先生的机为袁机；称死者的
为黎机。）

  一个柔和的男中音从袁机的喇叭里传出来。液晶显示屏上显示的频
率是9805MHz。存储页是5，位置数是3。 这是此机上次使用后自动保
存的电台位置。此处是法国国际电台，现在正在报告新闻，声音清晰
明亮，属于享受级。

  再看黎机，显示的是21107MHz，存储页是第1，位置显示空。 这也
应该是上次自动保存的电台位置，而且可知是手动输入后，并没有经
过手动保存过程就关机了。郭队长知道，这一频率不在米波段范围之
内，通常没有人收听或存储这样的频率。而且尾数不对。通常短波广
播频率的尾数非0即5,这里却是7。如果怀疑是单边带，却为什么不转
换到第9页输入？只有在第9页才能实现1K步进的搜索。此时，喇叭的
声音也证明了这一点：只有丝丝的噪音，听不到任何广播的声音。这
一输入频率的存在说明了什么？是谁输入的？

  郭队长把看到的一切小心地记录在本子上。然后，先去查看袁机的
所有存储数据。没发现什么特殊之处，全是通常使用的频率。比如短
波频率存在第1页到第6页之间，第1页存的全是自由亚洲电台的频率，
第2页存的全是美国之音，等等。第7页存调频，第8页存中波，第9页
存了一些单边带电台频率。这是正常使用的收音机的存储状态。

  再看黎机。前8页与袁机类似，只是存储的位置互有不同， 这是由
个人习惯决定的，正常。重要的差别在第9页。黎机的第9页中只有最
后一个存的是10378，像一个单边带信号台， 其余的则全是常用短波
米波段电台。这似乎说明死者是不听单边带的。 然而孤零零的10378
又是什么东西？

  时间已经到了半夜。郭队长仍然百思不得其解。眼睛盯着记录本，
嘴里忍不住念叨：“21107……21107……”旁边打瞌睡的小王，在睡
梦中听见211, 突然惊醒：“队长你说什么？211?211医院哪，现在改
名叫宏程医院了。”一声梦呓倒提醒了郭队长。

  211医院原来是军队医院， 大规模裁军后，移交地方使用了，改名
宏程医院，人员也都是后配的，声誉大不如前。对了，死者是做药品
推销工作的，肯定得接触医院。难道……。 但是末尾的7又是怎么回
事？

  “啪！”突然，郭队长拍了一下桌子，站起来。小王又被惊醒，揉
揉眼睛问：“怎么了队长？”郭队长拍了拍他肩膀：“睡觉去！”

                           （六）

  第二天一早，郭队长带小王直奔211医院。 两个小时后，大批警员
跟进。

  该医院司机齐某当天被缉拿归案。从他车中搜出一本署名为黎某的
存折，上存现金5万元。齐某系命案真凶无疑。

  齐某交代说，他发现黎某有点钱，就产生了邪念。一次，黎某请院
长吃完饭，院长让他开车把黎送回家。他趁黎某酒醉，偷印了他的钥
匙模，又据此配了钥匙。案发那天，他估计黎已外出，遂入室盗窃。
不料当他打开房门，发现黎某，想逃跑已经晚了，因为黎某认识他，
逃不掉的。他索性拔出尖刀刺向黎某。逃走前他搜出了这个存折，待
要逼问密码，黎某已经断气身亡。他只好扯断电话线，伪造现场，怀
揣存折和黎的手机溜走。

  过后他曾试用各种密码在不同的地方企图取钱，均未成功，可是又
舍不得扔掉，也不敢扔。直到被警方搜出。

  他实在想象不出警察是怎么找到他的：自己干得利索，警察更利索。

  小王说：“郭队长你真有本事，鬼都想不到的事你想到了！”

  队长说：“难道你能猜出211是医院，我就猜不出07是人？211加上
07就是211医院姓齐的人！这就叫灵感！”

  “那么，这个号码怎么会存到收音机里呢？”

  “这才是问题的关键！一个人的生命力是非常顽强的，他不甘心就
这样不明不白的死去。在现场我注意到，死者曾经有一小段的爬行，
而且收音机就在他的手边。这说明： 1、死者正在听收音机的时候听
到动静，手拿收音机起身去查看，却遭到袭击，收音机掉在地板上，
但是并没有摔坏。2、死者必苏醒过一段时间。但是他已经无力报警。
3、他爬到收音机跌落的地方，用最后的力气记下了这个数字， 来不
及存储即死去，收音机是自动关机的，关机后仍然保留了此信息，所
以收音机上满是代血的指纹，存储的位置显示为空。其实他是太蠢了
。他完全可以蘸血把信息写在地板上。但是他太爱他的收音机了，脑
子里只有他的收音机存储，其他的都被阻断了！他只会用收音机记录
信息，他失去了写字的能力！然而，他是幸运的！凶手终于归案了！”

  “还是队长有水平！可是那第二个数字你怎么解释？”

  “这个么……好了，别白话（东北土话，胡侃的意思）了，走，我
请你吃饭去！”说着拉了小王出了门。

  来到一个银行门口，队长说：“我得先取点钱。”

  “别取了，我有。”

  “那不行。你跟我来吧！”转身进了银行门。

  队长把一个存折和自己的警察身份证明同时递给柜员：“我是警察
，市公安局刑侦一队郭××，现在执行公务。我想验证一下这个身份
证的密码，并不取钱，可以吗？”

  女柜员差点吓傻了，把身份证明和存折看了半天，说：“请等一下
。”说着进了里屋。不一会儿从里面出来一位像是领导的人，重新问
了一遍缘由，然后说：“可以，请吧！”

  郭队长按下了“10378”这个数字。“正确！”柜员应声答道。

  “请把这个存折冻结。”

  “好的。请签字。”手续办完，然后把存折仍还给郭队长。

                           （七）

  小王在一旁看呆了。直到队长拉着他来到一处僻静的小店坐下，他
才回过神来。

  “队长，你怎么知道这就是存折密码？”

  “我也是蒙的。不过这也需要一点技术。一个男人的秘密不外乎两
种：一是女人的电话号码，一是存折的密码。电话号码存在手机里才
好用，而密码就可以随便。从他没换门锁可以看出，死者不是一个很
精细的人，但却是一个很有意思的人。他随便想了一个密码就落在DE
1102的存储范围之内，而且真的就把它存在那里了。事实上，我只发
现了两个奇怪的数码。既然一个已被证明是代表凶犯，另一个不就是
存折密码吗？ 你知道，短波频率的末尾数字非0即5。而10378的末尾
是8。当然，也许是单边带频率，而且它恰恰存在第9页，即，可以用
1K步进搜索的那一页。 可是死者是不听单边带的，从第9页存储的其
它频率就可以证明，那些频率的尾数都是非0即5，都在米波段范围之
内。还有，就是，我让我儿子已经连续监听了四个晚上，没有发现这
个位置有任何可听的信号。所以我更相信我的判断，决定试一下。结
果你已经看到了。”

  “为什么不早点试验一下？”

  “我想，要到有了一定的把握才来，免得让人家说我们笨蛋、多事
！”

  “10378这个数字本身有什么意义吗？”

  “这是我惟一没弄明白的一点。如果开个玩笑， 我想，若把3读成
‘了’，其它按谐音读，就是‘失了去吧’，这倒成了死者的谶语！
哈哈！”

  郭队长的笑声逗得小王也笑了。他更佩服郭队长了。虽然跟他破过
好几个案子，可是像这样，跟福尔摩斯似的，还是第一次。

  郭队长此时正端着一杯冷咖啡，撮着嘴唇，似喝非喝的样子。从饭
店门的帘子下端看出去，各种各样的大腿，像一把一把大剪刀，匆匆
剪过。在这个纷纭的世界上，隐蔽着多少邪恶和犯罪！做为一个侦查
员，他们只有这片刻的休息。

  郭队长习惯地拍了拍小王的肩膀：“走，跟我到商场去。”

  “又干什么？”

  “我喜欢上DE1102了，去买一台，纪念一下！”

  （全文完）

  （挽断作于2004-06-23，首发德劲论坛）

  ----
  广播爱好者 

       （原载广播爱好者论坛 http://8582.vicp.net/ ）



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
