
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 203 期）               **
      **                                           **
      *************    2004年11月11日   *************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛12篇
       【卡座天地】阿里巴巴:我对AM采用同步检波的认识
       【哈罗ＣＱ】BA3CE:RTTY,PSK31,SSTV…接口板说明
       【哈罗ＣＱ】bg7ibq:DEER iBQ04手持式频率计预定
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛12篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2004年11月1日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   bd4alc 2004 cqww ssb SO QRP
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99189) 

BG4ALC  2004-11-01 14:23

    bd4alc 2004 cqww ssb SO QRP

    去年第一次参加cqww比赛，一个人啃干面包的情形还记忆尤新。
cqww是个刺激的比赛。原打算今年也好好参加一下，也许用yagi，吸
取去年的教训能够获得成绩的突破。

    可是比赛前不得已到南昌出差了一段时间，没有时间搞天线了。

    好在出差的时候习惯于随身带817， 到了余姚以后正好用去年的
那根v4(ba4ed 的4波段直立）。

    周五凌晨南昌坐飞机赶到杭州，加油的时候发现钱不够了，算好
油量加，到余姚出口付了买路钱，还剩下三十元，差点晕倒。白天陪
了俄罗斯客人一天，晚上上网看了看传播，应该不错，打算周六用qrp
大战一场，至少工作30个小时以上，体会一下qrp的乐趣。

    到超市卖好方便面和饮料，准备把自己关在宿舍里两天。周六早
上睡醒7点半，真困啊， 8点多21兆上北美的信号很强，qrp也不成问
题，通了几个之后电话响了，人算不如天算，老板对付不了外国人，
一定要我去加班，从此厄运开始了，上午谈合同，下午吊装的时候出
了很大的事故，吊车翻了，货物货柜严重损坏，处理事故的时候还踩
在油上摔了一跤，彻底晕倒，整个周六泡汤了。晚上回到宿舍9点了，
7兆上qrp难上加难，罢了，干脆放弃了。

    周日睡醒，28兆的传播出奇的好，实在忍不住一直上到十点，qrp
在高波段的确问题不大。很不情愿关掉电台，处理昨天的后遗症去了
。当中陆续几次跑回宿舍，晚上同样是快9点才结束工作。14兆，7兆
来回跑了几次，又一次没有信心了，12点不到就在床上睡着了。周一
早晨7点钟醒来，21兆的传播已经上来， 抓住最后一个小时，北美的
信号还算可以，但对于qrp来讲还是不够，随着对HS72B说完5924 TNX
，结束了2004年cqww ssb的比赛。

    所有参赛时间约9个小时，108个qso,17000分正。 估计了一下如
果能全程参加比赛，应该能到8－10万分。作为qrp来说还算可以，就
当留作明年的目标吧。

    体会：qrp 比赛要耐心，不凑热闹，每个波段对不同的地区的传
播顶点那段时间是主要的得分时段，一定要抓住，比正常的low power
的可用时间短很多。传播不好的时候正好是休息时间可以从容地下饭
馆，睡大觉。有的软件有频率存储功能， writelog能存4个，当你通
连不上这个电台或乘数很重要地时候，可以记下来，也许过一会儿传
播会更好，那时候能很方便地切换回去。如果参加多波段比赛时，把
更多的时间留给高波段，这样效率更高。如果一个波段剩下的都是一
些硬骨头了，不妨换一下附近的波段，回来在啃硬骨头或干脆放弃。

    另：我的writelog 怎么输出的summary是空的，有那位大侠教一
下如何输出summary。

    现在只好手抄一下了
    band qso zn dx
    160m--0--0--0
     80m--0--0--0
    40m--14--5--6
    20m--22-10-14
    15m--22--6--6
    10m--50--16--22
    total--108-37-48
    score 17000

    在我可以支配的时间里，只有10m的4个小时比较有效，其他都很
遗憾，明年再见cqww。

    enjoy qrp.

------------------------------------------------------------
●2004年11月1日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   CQWW 2004 SSB 个人小结
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99194) 

BA5TT  2004-11-01 15:26

    CQWW 2004 SSB 个人小结

    一、传播

    传播多少可说有点意外， 从9月22日到10月17日这近一个月的时
间里，SFI维持在近90的较低水平， 10月10日、11日的SSN更低至0。
但从10月18日开始，SFI从96开始逐渐上升。到了25日，SFI升到140，
这是最近两个多月里的最高值。 回想去年CQWW SSB赛前两周SFI一直
低于100，赛前几天猛增到纪录性的298。今年和去年是多么的类似呀
！这几天在SFI上升期间，网上也看到不少10m传播好起来的内容。

    今年比赛的第一天，X射线有几次超过M级，整体水平也比第二天
高，WWV发布了最高为R3的警报。X射线辐射加强了D层的电离，D层对
20m波的吸收较大，主观上也感觉第一天晚上（北京时间，CST）的传
播不如第二天晚上，第二天整个白天（CST）我家停电，无对比内容。

    尽管第一天受到X射线辐射影响， 但比去年走运多了，今年比赛
期间X射线辐射的峰值比去年的低了一个数量级。 今年比去年更走运
的是，没有爆发地磁风暴和太阳辐射风暴， 去年这两者和高水平的X
射线辐射联手严重劣化了传播。

    总的来说，15m和10m在比赛期间的传播在今年算不错了，第一天
较高的X射线辐射对20m以及其以下波段应该有一定影响。

    二、准备

    去年，俺经历了一次无准备之战，参加的是多波段项目，然而天
线没有准备好。赛前一天才安装自制的10/15/20m三波段天线， 俺严
重高症，在铁塔上度日如年，SWR不及调下就匆匆参赛，加之没有80m
天线，40m亦是简易DP，成绩自然不理想。

    尽管多波段项目诱惑强烈，但今年理性发烧，坚决参加单波段项
目。因为在住处根本不能安装象样的80m天线， 40m yagi也没有制作
材料。虽仍是临时架设自制八木，但赛前已对天线设计加以优化，确
保调试简单，不出意外。赛前两天架设上塔，全段SWR皆在1.3以内，
实测前后比也相当理想。

    因QTH群山环抱，最开阔的欧洲、北美方向3-5度以下仰角亦被山
体遮挡，对山体遮挡的影响程度心中无数。安装好天线当晚，留意一
位VR2火腿通联，他用DP通联欧洲， 给对方报告居然都高过我的接收
不少，吓出我一身冷汗来，遂打电话和BD5RT对比接收强度。

    对于DX电台，正对天线方向的，BD5RT接收强度比我的强， 但最
强强不过一个S。BD5RT在BD5RL的台址工作， 天线离屋面的高度达到
不可思议的20m， 台址紧临海边， 环境开阔。他天线是318JR，虽然
318JR自由空间增益比我的自制天线稍弱， 但其架设环境优越，实际
效果优出1个S不足为奇。对天线侧面方向电台，他接收信号则比我强
10dB，可见我天线的指向性相对318JR尖锐些。

    对比的结果是，不是我的天线有问题， VR2晚上收欧洲信号比我
强是因为不同地点不同传播的原因，在比我们更南一些的地方，和欧
洲传播结束的时间会更迟一些，这在比赛里得到了进一步的验证。到
这个时候，准备工作宣告结束。

    三、比赛

    比赛开始了，紧张刺激。XX9C是频率上最响的台之一，CN2R的操
作给我留下深刻印象，9V1YC、VR2BG这些临近的比赛常客又出现了，
他们的操作都很棒。……

    比赛第一天，并肩作战的BD5RT停电了，从上午11点起停了5个小
时。每个小时对比赛来说都是重要的， 就在我为BD5RT扼腕叹惜的时
候，同样的事发生在我身上了。 第二天上午快7点的时候北美传播好
起来，好不容易叫来一阵PILE UP，我QTH也停电了。一直等到下午快
6点，11个小时之后才来电，于是又重振旗鼓投入比赛。 可是，接下
来又出意外了，第二天睡前同时设定了两个闹钟，可是闹钟响时竟“
充耳不闻”，直到比赛结束前半小时才被老妈叫醒，又痛失一些分数。

    最后，比赛成绩 QSO 843， DXCC 106， Zone 36。

    停电和睡过头的确相当遗憾， 但一次宝贵的经历和一个20m单波
段上106个DXCC、36个CQ分区的通联绝对是收获。不管是欣喜、遗憾，
还是欣喜、遗憾兼有，比赛的这个周末都不会平静。

------------------------------------------------------------
●2004年11月1日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   我的成绩
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99202) 

BG9TD  2004-11-01 20:58

    我的成绩

    CQWW结束了,给大家汇报下我的成绩, 因为近期工作很忙,连续值
班有20多天没回家,只好在周六和总工请了个假,周六早上10点多才回
的家,回来直接参加战斗,设备和电脑的状况很差,所以怎么都不舒服,
加上周六家里暖气坏了,请修理工过来干活,没想到一修就修到夜里一
点多,所以地一天基本泡汤,只有120多个QSO, 凌晨4点才睡的觉,周日
早上8:20起来,又紧张进入状态,传播不错,又搞到夜里一点多,嗓子快
哑了,只好坚持到3:00钟就休息,至此本次竞赛结束, 共做QSO近390多
不到四百,新字头只有两个,美国,还有4U1ITU, 因为平常通的太多,这
次六大洲全通了,但都是以前通过的国家, 所以没什么新的增长点,今
年的三次大赛,CQWPX,IARU HQ,CQWW,总结了一下,成绩一直在增长,CQ
WPX,边上班边参赛,只有50多个QSO,IARU HQ有106,到这次的390,打算
明年直接正式参加,上报成绩, 但致命的是今早起来想欣赏一下,电台
日志, 结果电脑死机自动重起,日志受到致命打击无法打开了,这下得
请BA4EG出来帮忙了,否则损失不可估量啊!!!!! 

------------------------------------------------------------
●2004年11月2日

哈罗CQ火腿社区
-   QSL卡展板
-   -   VR2HAM QSL 收藏品
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99223) 

VR2IO  2004-11-02 01:21

    VR2HAM QSL 收藏品
    http://www.pbase.com/vr2io/qsl_cards

------------------------------------------------------------
●2004年11月3日

广播爱好者论坛
标 题:中国业余电台常用频率
发信人:wjh5024
时 间:2004-11-3 10:25:26
详细信息:

  80m波段:3.840MHz  3.843MHz  3.850MHz  3.855MHz
  40m波段:7.030MHz(CW) 7.050MHz 7.O53MHz 7.055MHz
          7.060MHz 7.068MHz
  20m波段:14.180MHz 14.225MHz 14.270MHz 14.330MHz
  15m波段:21.400MHz
  10m波段:29.600MHz(FM)
  14.180MHz是"B NET"工作频率.每天8:00开始.经常有老业余家出现
  14.330MHz是"CRSA NET"的工作频率.每周二10:00开始.

------------------------------------------------------------
●2004年11月4日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   香港警察车友会部分HAM与北京HAM交流实录
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99356) 

9190  2004-11-04 01:41

    香港警察车友会部分HAM与北京HAM交流实录

    2日晚北京南城HAM联盟的部分HAM与香港警察车友会部分HAM在宣
武区的（梦龙老北京炸酱面）饭店举行了见面交流会，19：30有我方
组织的车队从香港HAM居住的饭店将他们接到会场， 见面会上向他们
赠送了车标，请他们品尝了正宗的北京小吃，进行了技术交流。结束
时我们所有的车一起出动请他们游览了西便门城楼，之后送他们回酒
店，分别时大家依依不舍！互道珍重，祝他们旅途愉快！大家过了一
个非常有意义的夜晚。4日早他们将离开北京去黄山，第一站济南。

------------------------------------------------------------
●2004年11月7日

哈罗CQ火腿社区
-   设备维修专栏
-   -   调修D2B小记
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99501) 

bigmon  2004-11-07 00:06

    调修D2B小记

    去年野外通联时不小心接反电源极性，d2b出现故障，发现0.25A
保险管熔断，没有原配件，随便找了一支0.5A的替换，频合器仍然不
能工作，心想问题大了，于是将机器丢在一边。

    这几天无意中找到d2b的电路图和电路板图，正好有些空闲时间，
决定动手修一下d2b。首先还是看一眼3A和0.25A（替换为0.5A）保险
管，完好，但是怎么都觉得0.5A的怎么比3A的短一截，于是一对比果
然断了1毫米多， 心想不会是0.5A的保险管根本就没有接通电源回路
吧。把一段焊锡丝揉在一起，放进0.25A的管座，再装好0.5A保险管。
开机。。。

    嘿嘿，真叫人开心，频合器其作用了，在7250khz收到广播电台，
6550-6570khz怎么听不多业余电台？？ 等等，原来搞错了，d2b应该
在6050-6070khz接收业余电台lsb！！

    城市的电磁干扰真够厉害，可怜了老式军机，没收到什么远地台
，于是叫出本地的ham帮忙。

    我怎么听他们的声音这么抖？他们听我的也不对！！机器还有问
题。

    查阅了hellocq.net上关于d2b的维修， 目标锁定在vco部分，拆
开频合器的屏蔽罩，测量15V电压为14.3V，心想问题怎么一下就被我
找到了，调整10W1，把电压调到15V。再次叫出本地的ham，他们说这
次更糟糕了，语音根本无法辨别。心想，奇怪了！于是又把电压调下
去，10W1太灵敏，一下调到了13.2V， 再次通联，哥们说这回好了，
声音虽然还有一点抖，但是已经好多了！最终我把电压调到13.45V，
搞定！！ 

------------------------------------------------------------
●2004年11月7日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   长沙中转台439.9625停止使用的公告
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99547) 

BA7CK  2004-11-07 21:40

    长沙中转台439.9625停止使用的公告

    11月1日正式关闭长沙HAM的第一个中转台（439.9625-9），
147.980-3.88-88.5的中转台已经稳定工作正式启用。

    到明年4月长沙430M的中转台将陆续关闭，并有2米中转台陆续启
用。 

------------------------------------------------------------
●2004年11月9日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   11月27日、28日，欢迎HAM朋友收听并SWL确认
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99677) 

BA6QA  2004-11-09 22:19

    11月27日、28日，欢迎HAM朋友收听并SWL确认

    11月27日、28日，我校无线电运动队在野外进行综合训练，内容
：1、无线电测向，2、无线电通信（CW），3、媾火文艺聚餐。

    工作频率：3。5MHz~3。6MHz
    通信方式：CW
    天线：不短于4米长的垂直极化。

    欢迎HAM朋友收听并SWL确认。

    武汉市第二职业教育中心
    无线电运动队 BA6QA / 刘起义
    2004年11月9日

------------------------------------------------------------
●2004年11月10日

哈罗CQ火腿社区
-   QRP and DIY
-   -   在不离身的对讲机上装上LED手电，好用！
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99681) 

BG7IOO  2004-11-10 00:01

    在不离身的对讲机上装上LED手电，好用！

    前段时间一天晚上外出，下楼梯时突然仃电，一片漆黑，险些扭
伤脚部。 回家后突发其想，将外出不离身的对讲机加个LED手电不是
很好用嘛！ 经过近两三个小时的试验实作，终于将8元一粒的Φ5高亮
度LDE装上C450顶上， 利用原机的显示屏灯开关控制，非常好用，在
黑处几米外都能看见，开锁匙，看书，很方便。

------------------------------------------------------------
●2004年11月10日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   北京监测站正式加入国际电信联盟短波监测网ZT
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99687) 

bd6oi  2004-11-10 07:45

    北京监测站正式加入国际电信联盟短波监测网ZT

    10月29日，国际电信联盟致函信息产业部，国家无线电监测中心
北京监测站加入国际电联短波监测网的注册备案手续已完成，正式成
为电联国际监测网的成员。此举填补了我国自1972年台湾被驱逐出联
合国各组织以来在电联国际监测网的空白。

    北京监测站加入国际电联监测网向世界展示了近年来我国在无线
电监测领域取得的长足发展，提升了我国在无线电监测领域的国际地
位。通过与发达国家监测站的交流与合作，可以及时了解和学习国际
先进的无线电监测技术、经验和工作模式，取长补短，促进我国无线
电监测事业的健康有序发展。

    据悉，信息产业部无线电管理局张胜利局长是经部领导批准，于
2004年9月21日在瑞士日内瓦向国际电联无线通信局递交国家无线电
监测中心北京监测站(短波监测部分)加入国际监测网申请书的。他同
时向国际电联无线通信局副局长MichelGiroux先生介绍了我国的无线
电管理体制和全国无线电监测系统。Giroux先生对北京监测站所做工
作给予了高度评价。

------------------------------------------------------------
●2004年11月10日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   ZT 参加2004年北京地区业余无线电应急通信比赛纪实
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99692) 

BG1FPX  2004-11-10 09:15

    ZT 参加2004年北京地区业余无线电应急通信比赛纪实

    2004年北京地区业余无线电应急通信比赛刚刚结束，我们作为北
京牧羊人俱乐部代表队的队员，第一次荣幸地被北京业余无线电运动
协会邀请参加比赛。由于是第一次代表牧羊人俱乐部参赛，所以大家
都怀着既兴奋又紧张；既激动又担心的心情参加，经过一天的紧张比
赛，我们取得了团体赛第2名的好成绩。真正是：“功夫不负有心人”
啊！

    众所周知，我们北京牧羊人俱乐部是一个非常年轻的俱乐部，其
中所组建的“永不消逝的电波”版，成立也就是一年多的时间，是由
一些非常喜好无线电的北京牧羊人俱乐部的会员组成，大家经常在周
末相约登山“腐败”，其间在各种不同的环境中进行无线电通联活动
，广交无线电朋友，交流无线电知识以及为各位遇到各种无线电问题
的俱乐部朋友出谋划策。

    无线电版的版主是安全须知及DU，他们为俱乐部的无线电爱好者
投入了大量的精力，很快在他们的周围就聚集起一批“铁杆”的无线
电爱好者：小灰、逍遥、曲轴、灵阳、767、斯媛、老山参、蓝精灵、
兰妹妹、久久熊、九天、梦心、风声……..等等。这些俱乐部的会员
不但积极学习业余无线电知识，并且积极加入北京业余无线电运动协
会，成为合法的无线电业余爱好者。到目前为止我俱乐部已经有十几
名HAM成为业余无线电协会的三级会员。 他们在进行无线电实践活动
的同时，相互交流实践的体会。

    正是这样一支年轻的队伍，接到北京业余无线电协会的正式邀请
后，在一无经验二无器材的情况下，沉着的应战，积极的准备。

    为了模拟实战的环境， 2004年10月16日参赛队员及部分HAM在版
主DU的带领下，前往怀柔箭扣长城地区进行实战演练；为了适应短波
电台通信的方式方法，我们特地找俱乐部的朋友借来一台短波电台，
并且参照有关书籍资料，因地制宜地架设起了简易短波斜拉天线进行
短波通联试验。由于大家都没有接触过短波的通联，所以天线及短波
电台地架设非常困难，但是最终还是被我们顽强的克服了。当从我们
架设的短波电台中清晰的传出“CQ CQ CQ BG1XXX THIS IS PY3CC 听
到请回答！”的信号时，大家激动得都聚拢在短波电台旁边收听，喜
悦洋溢在每个朋友的脸上……。这生平第一次在短波电台上与远方的
朋友进行通联的场景，清晰的、深深的印在朋友们的心底，成为大家
永久的纪念。

    由于我们是一个年轻的业余无线电爱好者俱乐部，所以对短波领
域的涉足还是非常的浅显。接受邀请后准备比赛的时间非常有限，所
以我们就发挥个人的主观积极性进行分工，准备设备：能借到的设备
就找朋友去借，不能借到设备就因陋就简进行自己制造。在这个阶段
中，久久熊发挥了相当大的作用：他为俱乐部制作了简易短波天线支
架，制作了比赛用的横幅标语，并且借来了测向机及测向机信号源，
为大家参加比赛立下了汗马功劳。版主DU则仔细研究了借来的短波机
并耐心调整短波设备使其工作在正常的状况下；灵阳、小灰及蓝精灵
等朋友积极协助参赛队员进行各项琐碎的辅助性工作。

    为了使从未接触过测向活动的朋友认识并熟悉测向活动，久久熊
自告奋勇地承担起义务教练工作，一遍遍的讲，一遍遍的做；老山参
的岁数比较大了，但是也自告奋勇地参加测向活动，一遍一遍的与年
轻的朋友一起演练，跑上跑下；蓝精灵不顾自己身宽体胖争着参加测
向活动也是有目共睹的事实。正是由于全体俱乐部会员这种忘和我协
作的精神，使我们在一天的时间中基本掌握了短波机天线架设、短波
机初步调整以及测向等基本要领，基本做到了对17日业余无线电应急
通信比赛的各项活动心中有数，初步树立起了参赛的信心。

    2004年10月17日一早， 我们牧羊人俱乐部参赛队员：DU、767、
久久熊、梦心、蓝精灵、老山参以及非参赛俱乐部成员：小灰、白羊
、九天、小辫子、兰妹妹、灵阳、红咖啡以及其家人，在接到台网通
知后，立即驱车前往丰台青龙湖公园进行本年度的北京地区应急抢险
通信演练。

    到达指定地点后，我们得知：本次比赛有四个内容，一是进行短
波电台架设计帐篷架设比赛； 二是分别进行短波段及U/V波段通联比
赛；三是进行无线电测向比赛；四是进行无线电GPS定位比赛。

    看着我们周围十四只装备整齐、跃跃欲试的参赛队伍，我们感到
了前所未有的压力，队员们相互鼓励，相互提醒，低声重复着每个人
的分工……。随着裁判员的一声令下，牧羊人队的队员像箭一样冲了
出去，支帐篷的支帐篷，架设天线的架设天线，短短的几分钟后我们
的工作全部完成，开门红给大家增加了不少的信心。在随后进行的短
波通联比赛中，由于我队通联时间已到中午吃饭时间，所以操作员老
山参喊了几分钟也没有人回应，他显得有些紧张，这时DU镇静的对
山参说：继续呼叫。 他的镇静给了老山参很大的安慰， “CQ CQ CQ 
BY1PK portbale1 CALLING CQ AND STANDING BY”镇定的呼叫又响起
来，这时一个略显苍老但语音亲切的声音在我们的短波电台中响起：
“BY1PK THIS IS BG3FQ 听到你的呼叫，请回答。”……这时我们大
家提着的心都放下了，轻轻的松了一口气，余下的事情非常简单，我
们与远在天津的BG3FQ进行了规定内容的通联， 顺利地完成了短波段
的通联比赛。事后老山参说：“这是我第一次参加短波段通联比赛，
可以说是我一生在短波第一’喊’ 我一定记住这一时刻！记住BG3FQ
这位远方的朋友”。由于我们短波通联用时较长，所以没有能够在U/V
段进行通联，非常遗憾。

    在下午的测向比赛中久久熊、蓝精灵和老山参发挥超长，准确的
进行同一信号源的定向工作，互相协作，在久久熊的带领下快速准确
的完成了三个点的测向任务。同样DU带领两员女将，使出浑身解数，
健步如飞，灵活转动着手中的定位设备，直奔GPS定位点， 在最短的
时间内迅速地找出5个定位点，并且及时返回终点。 值得一提的是：
我们牧羊人俱乐部队的六位队员是一起出发，又一起回到终点的，这
在所有的参赛队中是绝无仅有的，我想这与我们俱乐部的朋友经常登
山、远足有相当大的关系吧。

    全部比赛完成了，队员们都坐在路边休息，大家相互交流各自参
加活动的心得体会，并且也对比赛的结果作了种种猜测，不过大家一
致认为：本队虽然成绩不佳，但绝不会是最后一名。

    当大会组委会宣布比赛成绩时，我们甚至都躲到远远的地方，害
怕阻碍了其他俱乐部队上台领奖，并且也衷心的为取得了好成绩的比
赛队加油鼓掌，祝贺他们的好成绩。但是没有想到的事情发生了，当
大会组委会宣布：本次比赛的团体第二名是牧羊人俱乐部队的时候，
我们似乎没有反应过来，短暂的几秒钟过后，我们才突然发出一阵欢
呼声，难以置信！我们居然取得了团体比赛的第二名，真是激动人心
呀。

    站在主席台上，我们牧羊人俱乐部队所有的队员都激动万分，面
对着记者的镜头我们的眼睛湿润了。将近一年的体能锻炼没有白费，
赛前的强化训练也有了结果，这都依赖于我们彼此的精诚团结及默契
的配合。站在领奖台上我们心里在说： 请大家记住我们吧-----年轻
的牧羊人俱乐部队。

    虽然比赛早已结束，但是我们的心还留在比赛场地，我们依然在
反思，依然在寻找我们的不足。无线电运动是一项伟大的、永远的运
动，她带给我们的不仅仅是荣誉和激动，留给我们的也是深刻的记忆
。通过这次比赛，我们认为：要深入持久的开展无线电运动，必须要
形成一个面：就是要全面发展！那种只讲设备不讲体质和素质的方法
带有非常大的片面性。本次比赛中就有这样的事例。我们牧羊人俱乐
部还很年轻，要走的路还很长，我们还会遇到许多的困难。但是我们
会克服它们的！无线电运动将是我们终身的事业！

    牧羊人俱乐部---永不消逝电波版---练习评论员---老山参作 



【卡座天地】阿里巴巴:我对AM采用同步检波的认识
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

         我对AM广播电台接收时采用“同步检波”的认识

                   --  作者：★阿里巴巴★

    “同步检波”也称相干检波（coherent)和零拍检波(homodyne),
适用于所有线性幅度调制（包括普通am调幅波）。抑制载波的双边带
或者单边带调幅只能通过“同步检波”来解调。

    同步检波分为乘积型和叠加型两种方式，这两种检波方式都需要
接收端恢复载波支持，恢复载波性能的好坏，直接关系到接收机解调
性能的优劣。

    乘积型同步检波是直接把本地恢复载波与接收信号相乘，用低通
滤波器将低频信号提取出来。在这种检波器中，要求恢复载波与发端
的载波同频同相。如果其频率或相位有一定的偏差．将会使恢复出来
的调制信号产生失真。

    叠加型同步检波是将dsb或ssb信号插入恢复载波，使之成为或近
似为am信号，利用包络检波器将调制信号恢复出来。 对于dsb信号而
言，只要加入的恢复载波电压在数值上满足一定的关系，就可得到一
个不失真的am波。

    在ssb模式， 接收机采用高稳定度振荡器产生指定频率的恢复载
波，要使恢复载波与原载波信号严格同步是不可能的，只要频率和相
位的不同步量限制在允许的范围内还原出原调制信号的失真还是可以
被容忍。

    《晶体管收音机新技术》第227页是这样描述的： 相干检波也叫
符合检波或者同步检波，在输入信噪比很低的情况下，相干检波输出
的信噪比是随输入信噪比按比例下降的，比一般峰值检波器的输出的
信噪比下降慢得多。因此，相干检波能够显著提高收音机的实际灵敏
度，使噪声和干扰大大减少。

    然而，实现相干检波的关键是如何产生一个与外来信号同频同相
的相干参考信号，这就是为什么早在二十世纪三十年代人们就提出了
相干检波，由于外来信号的频率漂移和相位变化都是随机的，无法预
测，所以在锁相环电路未出现以前，相干检波一直未能实现。（对最
后一句俺持保留意见，退役军机56的报档， 第三本振电路—BFO产生
的本地参考信号通过6A2变频电子管 解调单边带信号应当属于参考信
号的频率和相位的不同步量限制在允许的范围内的同步检波）

    简单收音机（如sony icf-sw7600gr） 用的“SYNC同步检波”电
路实际上是特指通过锁相环电路锁定原载波而产生的再生的本地载波
与原载波基本上同相位但是同频率的对全载波调幅信号的“同步检波
”，是同步检波的一种特例，而非代表全部“同步检波”的概念。它
被少数人将其实际效果无限扩大，宣传为可以抗邻频干扰、提高灵敏
度、提高收音机音质的灵丹妙药，这是极端错误的观点。

    我首先谈谈“SYNC同步检波”对抗邻频干扰的情况：

    一部分倍受民乐干扰的广播收听者根据一些宣传，对“SYNC同步
检波”可以“同步检波抗干扰”，望文生义，对“同步”印象深刻以
为A B台同频，有了同步检波，想听A台，7600G就同步到A台上去，不
理会B台；想听B台，7600G就同步到B台上去，不理会A台。 满怀期待
地买回7600G，结果发现不是这么回事！

    殊不知，本地再生的载波要想与频率相差不大的两个载波之一同
频同相是非常困难的，锁相环电路只锁强信号，不一定会锁在所要接
收的广播电台的频率上；即使锁相环电路锁定在所要接收的广播电台
的频率上，它在相干检波器中同样与干扰信号的载波或其边带发生作
用，产生一单音和其它音频信号。

    如果干扰信号仅仅干扰了全载波双边带调幅信号（普通am广播电
台信号）的一个边带，没有单边带滤波器配合的SYNC同步检波是不是
就可以大显身手了呢？

    不怕不识货，就怕货比货！“SYNC同步检波”同样将那个干扰信
号解调成音频信号，与包络检波解调出来的差不太多，然而，现代化
的收信机在单边带接收模式，用优质的单边带滤波器配合参考信号的
频率和相位的不同步量限制在允许的范围内的同步检波可以将另外的
一个边带信号至少衰减60DB以上！这样一比SYNC同步检波的抗邻频干
扰作用仅仅是个噱头。

    我再谈谈“SYNC同步检波”对提高灵敏度的情况：

    有大虾说“在输入信噪比很低的情况下，相干检波输出的信噪比
是随输入信噪比按比例下降的，比一般峰值检波器的输出的信噪比下
降慢得多。”此话应当正确！但是此方法不一定是最佳的提高灵敏度
的方法。

    对于最微弱的信号， 要用PLL再生出严格同步于原载波信号的参
考信号是非常困难的，（信噪比低而且信号太弱）那么，此时此刻，
“SYNC同步检波”也因为难以再生出与原载波严格同频同相的同步的
载频信号而失去意义。而带低噪音高频运放的将普通检波二极管的特
性有质的改善的包络检波器的阀值也很低啊，虽说专业杂志上有论述
，但是高档次的顶级收信机的前级放大器做得足够好，增益做得足够
高，它已将检波前的高频信号已放大得足够（到检波级已经是大信号
），所以它们的AM解调还是普通的检波二级管或者三级管。

    其实，无限追求接收机的灵敏度毫无意义，现在，混频电路的动
态范围就一百分贝多一点，且宇宙噪音的强度已很高，从下述资料就
可以理解为什么那些顶级短波专业收信机的限噪灵敏度均在0.16uV左
右的原因了。

    所有电器干扰造成的背景噪音远远高过大气噪音, 以下数据宇宙
噪音的强度, 可推知人为噪音有多严重.(引用millerliu提供的资料)

       频率(MHz)　   收信频宽(2.1kHz) 　　收信频宽(6kHz) 
         1.5MHz 　　 　  6.30uV 　　　　　　11.00uV 
         3.0 　　　　　  2.00　　　　　　　　3.50 
         7.2 　　　　　  0.90 　　　　　　 　1.60 
         9.0　　　　　   0.63　　　　　　 　 1.10 
        15.0 　　　 　   0.36 　　　　　　　 0.63 
        21.0 　　　　  　0.25 　　　　　　　 0.44 
        25.0　　　　　   0.20 　　　　　　　 0.35 

    由此而来，“SYNC同步检波”不是为提高灵敏度的最优方案。

    最后我谈谈“SYNC同步检波”提高收音机音质的情况：

    AM调幅广播电台的播音本来就不属于高保真，且接收机中频电路
的带内波动和群时延对整机的音质起着极其重要的作用，对于高灵敏
度接收机，检波级的失真已相对而言不很突出。

    短波专业收信机的限噪灵敏度均在0.16uV左右， 其AGC电路一般
来说在1uV--5uV就起控，即在此时此刻其简单的包络检波器已工作在
理想状态，失真很小。对于更微弱的信号，由于它的强度已接近天电
背景噪音和电器干扰造成的背景噪音，分辩出来极其困难，只能谈语
音的可懂度，毫无音乐欣赏的意义，何况此时此刻，“SYNC同步检波
” 也因为其PLL电路难以再生出与原载波同频同相的同步的载频信号
而失去“失真小”的意义。

    同样得出一个结论，“SYNC同步检波”不是为提高接收机音质的
最优方案。

    收信机是一个系统工程，具备“水桶效应”，脚踏实地将每一部
分都做好才能达到最佳的整体效果。根据以上比较，普通AM调幅信号
的“SYNC同步检波”不是什么可以独当一面的“灵丹妙药”高级货，
而是属于省钱的“万金油”，它不能做到“雪中送炭”，能够做到“
锦上添花”就很不错了。

    也许对于低档次的接收设备来说，带同步检波的收音机接收效果
相对普通收音机而言接收效果会有所改善，而对于各方面都做到接近
极限的专业收信机来说，带同步检波的一级收信机SSD009接收效果相
对普通收信机RX1002而言接收效果没有感觉出任何优势。

    不过当今的收音机厂商还是应当考虑在中档（600元以上） 的收
音机里增设普通AM调幅信号的“SYNC同步检波”功能，其成本的增加
在现在的元器件价格下并不多，它是步进较大的中档收音机对普通AM
调幅信号（音乐） 进行相干检波时BFO与原载波不易做到频率误差很
小的问题的一种很有效和较彻底的解决办法，另外卖收音机不仅仅是
卖技术和产品，广大的用户的要求也必须得到尊重才能畅销。

    对抗针对VOA等广播电台的人为干扰， 无论是用高档的专业收信
机的单边带滤波器加相干检波还是什么“SYNC同步检波”都没有太明
显的效果，换句话说，用个几万块钱的收信机或者用个“SYNC同步检
波”技术就可以消除那些干扰是不现实的，如果能够做到，恐怕干扰
台早就关门了！“矛”的技术一般说来要比“盾”的技术容易实现些
。要相信我们的科学技术研究人员的水平！

    当然，用计算机对解调输出后的音频信号进行分析处理，根据语
音和民乐不同的特征，将纯语音信号从复合的音频信号中分离出来也
许可以做到减轻音乐干扰，不过干扰台更换音频信号源就可以让我们
的努力化为零。

    用个带零指向的定向天线， 找一个只受到一个干扰台干扰的VOA
频率，将天线的零增益方向对准干扰台恐怕是抵抗这类故意干扰的有
效方法。最好是不听或者少听此类广播电台，它的内容与我国的宣传
导向不符合，它的宣传不可能代表中国的国家利益。

     （原载卡座天地  http://kazuo.yeah.netindex.asp ）



【哈罗ＣＱ】BA3CE:RTTY,PSK31,SSTV…接口板说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    BA3CE RTTY接口板说明&FAQ

    最近作了一批RTTY,PSK31,SSTV,CW……接口板，现在我做个简要
使用说明。

    1、 这个电路是与电台无关的，使用任何电台均可。
    2、 自己需要配置的设备就是电脑音频线，串口线。
    2.1 音频线声卡端配3.5mm双声插头， 但只用一个声道，左右都
可以。
    2.2 串口线用两头都是DB-9孔的，一一对应线序，接到我图纸J2
上。
    3、 和电台接线，因为机器不同后面的ACC插座也不一样。 可以
根据机器说明书接线。
    3.1 这个电缆最好用里面有两根屏蔽线和3根导线， 外面还有屏
蔽的电缆，找不到可以用废显示器电缆。
    3.2 里面有屏蔽的两根线是电台的音频输入和输出。
    4、 这个电路是有源的，所以需要9-15V/50mA的直流电源，不建
议和电台公用。
    5、 电路接线说明
    5.1 声卡的扬声器输出接J4-1,J4-2(GND),声卡的LINE IN(MIC也
可以但不如线路)接J4-3,J4-4(GND)。
    5.2 电台的音频输出接J1-5,电台的音频输入接J1-4。
    5.3 电台的PTT接J1-2
    5.4 电台的电键接J3-2,J3-1(GND)
    5.4 电台的FSK(不是所有机器都有)接J1-3
    5.5 电台的GND接 J1-6，电台和板子电源负共地。
    5.6 外接电源 正接J1-1,负接J1-6。

    注意事项：
    1、 电脑和电台不共地，所以装壳要注意，外壳和电台共地，电
脑端插头插座等绝缘，请看我那个订货贴，电脑端的音频插座我用的
6.3的塑料的。 一定注意不要将电脑的地和电台通上。否则，虽然不
会出故障，但就失去隔离，干扰很大！
    2、 建议在串口线上套个EMI磁环（电脑端）。
    3、 音频线一定屏蔽线。
    4、 如果电脑干扰电台接收（有些电脑不加这个电路就干扰7兆）
应先解决，可以在电脑电源加滤波。
    5、 这个板的电源建议用旧的笔记本电脑的电源。
    6、 外壳一定和电台共地。
    7、 W1电位器是调整去电台调制度的，把声卡音量放到中间，调
整这个电位器到电台ALC指示在正常范围。
    8、 R7电位器调整电台音频输出去电脑的增益，如果是从声卡线
路输入就得大，MIC就的小。

    FSK问题
    1、 如果电台有FSK最好使用FSK
    2、 业余RTTY是移频170Hz，注意设置
    3、 业余RTTY是向下移频也要注意设置
    4、 没有FSK的机器就只好用LSB方式玩RTTY了，要注意任何频率
都是LSB
    5、 有些机器如817，JST145/245的FSK是选购的，要看自己机器。

（载：http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99209 ）



【哈罗ＣＱ】bg7ibq:DEER iBQ04手持式频率计预定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    DEER iBQ04手持式频率计现接收预定！

    现定价：每台330元，邮资实收！

    前二十名，将可以以310元包邮的优惠价格购买！ 名次以跟帖为
准！

    另加二十元，可以获赠04年修订版的《业余无线电通信》（本书
不零售，市场价是26元）！

    以前曾购买过HR603手持式频率计的朋友，也可以以310元包邮的
优惠价格购买！还可以有另加10元获赠04年修订版的《业余无线电通
信》！

    说明书（初稿）

    DEER iBQ-04
    高灵敏度手持式频率计

    简介
    DEER手持式频率计是专业的高灵敏度无线电频率测度仪器，具有
测量数据自动保持，RF信号场强指示等先进功能

    规格
    频率范围 100KHz - 2500MHz
    重量： 250g
    尺寸： 84mmX49mmX22mm
    外壳： 高品质PVC外壳
    电源： 3.6V 锂离子电池 （16340）
    充电器： 9VDC 500mA

    特性：
    7位 LCD 数码显示
    50 ohm输入阻抗，测试范围 100KHZ-2500MHz
    分高，低波段两档，通过面板开关控制切换
    低波段测试范围：200KHz-100MHz
    高波段测试范围：100MHz-2500MHz
    多种工作模式：自动、手动数据保持，自动、手动背光照明
    40段超动感同步RF信号场强指示
    多功能电池状态指示灯
    轻触开关机
    延时自动关机
    数据保持功能可以从自动与手动之间切换
    附橡胶短天线及充电器

    操作
    1  POWER 电源开关：电源开启，LCD即显示出数码，即可进行测
试。
    2  BAND 波段切换开关：输入放大器可以由高，低波段之间进行
切换。
    3　LAMP 背光感应器，按住感应器窗口即可开启背光，在环境光
线比较低时，感应器自动开启背光功能。
    4　HOLD 手动数据保持开关：按动即可保持数据，方便读取。
    5　SELE 数据保持切换开关：按动开关使HOLD指示灯亮，此时为
手动保持功能，再按功开关使HOLD指示灯灭时，则为自动数据保持功
能，当输入信号达到满档的75％时，机器自动进行数据保持，此时如
要解除数据保持，按HOLD键即可。当保持功能设为自动时，手动功能
同时也能使用。开机后，机器的默认工作状态为高波段  （200MHz -
2500MHz）BAND指示灯不亮， 数据保持状态为自动保持，HOLD灯，不
亮，按动BAND时使BAND灯亮时,即可切换到低波段（200KHz-200MHz）
，按动SELE使HOLD灯亮时即可切换到手动保持状态，HOLD亮。

    注意事项
    1   电池使用
    DEER手持式频率计采用可充式LI-ION锂离子电池供电，在电池充
饱的情况下，可以使用数小时，充电时请使用所附的充电器，充电时
间大约需4小时。
    电池使用状态指示：
    使用过程中，如果电池电量不充，指示灯将显为红色闪动，用充
电器给本机供电和充电时指示灯显示绿色。当电池充满后，指示灯将
变成橙色。
    2   天线选择
    本机的输入接口为BNC， 配有145MHz，400MHz频段橡胶天线各一
支，可自配天线。使用时，请配合测试频率选用合适的天线，才会得
到较好的测试效果！注意，天线长度与测试频率是成反比的！

    3　 测试距离
    由于周围的环境有来自四面八方的各种RF信号，可能会使频率计
的读数不稳定，且其影响的因素较多，如被测设备的发射功率，天线
匹配，周围的阻隔物和不同的测试位置，都可能会造成影响的。

    保修
    本机可以在一年内保修
    保修期间在正常的使用情况下，如产品故障则提供免费修复，但
不包含自行修改、非经许可的拆换，超出规格的强信号输入的损害、
误用、滥用及外力破坏造成的故障，另超出保修范围这故障本公司将
酌收一定费用。
    本保修条例不包含机器本身以外的一切事物！
    本保修条例不含运输所产生的费用！
    本公司不供超出上述保修范围以外的服务！

（载：http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99352 ）



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
