
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 204 期）               **
      **                                           **
      *************    2004年11月21日   *************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛九篇
       【编者的话】下载以前各期内容请暂移步QSL服务器
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛九篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2004年11月11日

哈罗CQ火腿社区
-   天线
-   -   与天线有关，就贴这吧
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99778) 

bg6cg  2004-11-11 12:24

    与天线有关，就贴这吧

    经过几个月的努力，在周围火腿朋友的帮助下，CG2000自动天调
终于制作完成，并已小批量生产。
    CG2000自动天调是在分析破解了国内外多种自动天调电路、程序
的基础上进行了电路程序的优化而研制、仿制成功的，经与多种自动
天调实际使用对比CG2000自动天调具有调谐速度快 （初次约2秒记忆
频率小于20毫秒）、自动记忆150个频点、不需要控制数据线 （只要
有电源线、射频输入即可）、体积小可以车载使用等优点，具体数据
如下：

    工作频率范围 1.6～30Mhz
    输入阻抗 50Ω
    输入功率 5～150W PEP
    驻波比 <2:1 （通常<1.5:1）
    工作电压 12V ±10%
    工作电流 0.3~0.8A
    初次调谐时间 约2秒
    记忆调谐时间 <20毫秒
    记忆频点 150个
    适用天线长度 6～30Mhz时 2.4～22米
    1.6～30Mhz时 8～22米

    在整个研制、仿制过程中得到全国部分火腿的大力支持，在此特
别鸣谢北京BG1CGF保定BD3RJ合肥BD6AR在外观设计、电路程序优化等
给于的帮助！

    CG2000自动天调将于下周开始现货供应，到时有需要的朋友可以
到有关网站跟帖购买，两种价格均低于500元！

------------------------------------------------------------
●2004年11月12日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   7o53网络时间从11月14(星期日)起改为上午8点至10点
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99862) 

ba3dx  2004-11-12 22:54

    7o53网络时间从11月14(星期日)起改为上午8点至10点

    各位HAM: 每周六晚上9点-11点的7053网络由于冬季传播不好,经
和老前辈们协商, 从11月14(星期日)起改为上午8点至10点,欢迎广大
HAM参加,同时也感谢广大HAM对7053网络支持和帮助.

    73!

    BD3GT/杨文生 BA3DX/赵春云

------------------------------------------------------------
●2004年11月14日

哈罗CQ火腿社区
-   QRP and DIY
-   -   即将推出的蛙鸣 40米波段 0.5W CW 收发信机 VER3.0 版本
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99933) 

bg6qby  2004-11-14 16:21

    即将推出的蛙鸣 40米波段 0.5W CW 收发信机 VER3.0 版本

    中周改成了7×7和10×10两种封装都可以用的焊盘，改动了部分
的地线布线，使得整个板子的地线成一个整体，加大大部分焊盘，焊
接更加舒服。将有错误的管脚排列改正了，元件的型号也直接印到PCB
上，基本不用看电路图就可以安装。

------------------------------------------------------------
●2004年11月14日

哈罗CQ火腿社区
-   天线
-   -   我的窗台天线
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99937) 

BA7NQ  2004-11-14 16:43

    我的窗台天线

    没有短波天线的日子实在难熬，今天忍不住做了一条钓鱼竿天线。

    材料，5米长电线，手动天调一个，从窗台伸出5米钓鱼竿，通过
手动天调将SWR调整到最低。

    电线直接接到天调上，天调的地线顺手接到窗户旁边的水管上，
通过手动天调，从80米到10米，包括WARC波段，都可以把驻波调整到
3以下。

    刚好碰到今天是日本的JIDX比赛，在21兆、28兆上通了几个日本
电台， 收他们都有59以上。 在7兆上通了本地离我30公里左右的BD7
IBB、BG7IUG，收他们两位也是59。

    大家可以看看，我窗户外，四周都是8层高的楼房。

    凑合着用吧，哈哈。

------------------------------------------------------------
●2004年11月15日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   中国无线电运动协会应急通讯抢险演练暨“传奇无线”
        户外新体验鹰山森林公园赛场表演赛全程报道！
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99999) 

游泳的鱼  2004-11-15 21:21

    中国无线电运动协会应急通讯抢险演练暨“传奇无线”户外新体
验鹰山森林公园赛场表演赛全程报道！

    2004年11月14日上午，天气晴朗，能见度较好，伴随着4级大风，
北京传奇无线体育运动俱乐部与中国无线电运动协会在丰台区的鹰山
森林公园举办了“传奇无线”户外运动新体验表演。特别感谢CCTV中
央电视台和北京电视台对全过程进行了拍摄。由于本人也是业余无线
电爱好者，刚刚参加完协会的统一学习考试，暂时还没有拿到呼号，
因此全程观摩学习了此次活动，从中受益非浅！特别的用手中的数码
相机记录下来的现场的情况，特别奉贤给大家（照像水平有限，大家
不要见笑）

    由于此次是表演赛，我们并没有邀请过多的组织参赛（考虑到现
场录象及观赏性的问题）此次参加表演的共有2支队伍， 探路者代表
队、传奇无线女HAM联队。

    参赛队员4人一组，运用专项技能，经历了应急通讯、匍匐侦察、
野外救护、搭建营地的野外科目，使这些平时很少有机会参加户外运
动的队员，充分放松自己的心情，在比赛中体现互助的精神，增加了
团队的凝聚力。充份体现了业余无线电爱好者之间的体谅，忠诚，进
取，友爱，适度，爱国的准则！

    “传奇无线”户外运动------是一个全新的户外运动比赛运动，
它集中了定向越野、gps定向搜寻、无线电测向（猎狐）等专项技能，
结合军事基础训练、户外运动技能、野外医疗救护、应急通讯等科目
，由北京传奇无线俱乐部不定期的向业余无线电爱好者推出的项目，
是传统的无线电运动、定向越野活动向户外运动、专业技能训练领域
的延伸。

    这个项目将根据参加人员成份及赛场的不同，采用分级制度，制
定出适合成年人、大中学生、青少年等的不同版本，保证在安全第一
的情形下，安排不同的难度，参与者在活动中会体验到它的知识性、
实用性、趣味性。 这是把定向越野、无线电测向、gps定向搜寻活动
结合起来的一个项目，可以锻炼参与者的综合素质。每个参赛队有一
部定频电台，在比赛中如遇到问题，可以及时呼叫指挥部，能够得到
及时的援助，充分给参赛队员提供一个安全的保障。

    活动安排：

    一个模拟军事越野小分队执行穿越任务，他们利用定向（地形图
及指北针）、无线电测向、 gps全球定位系统定向，业余无线电对讲
机，随身的野外装备等手段，执行野外救护，运用野外行动的技能，
完成6个“艰巨”的任务，最终取得胜利。

    活动目的：

    1.掌握各种山区（复杂地区）地形图的正确识别方法，在最短的
时间内找到目标；
    2.熟练掌握无线电测向机的使用方法，在最短的时间内找到目标；
    3.掌握gps， 业余无线电的正确使用方法以及如何在野外正确，
快速的定位；
    4.掌握野外应急抢救，包扎等医疗救护方面相关的急救措施，在
专业营救人员到来之前，给受伤人员安全的保护；
    5.掌握营地帐篷的正确搭建及基本的野外生存的方法，
    6.在艰苦的环境中锻炼自己的意志，坚强团对的合作精神，共同
度过难关的决心；

    活动整整进行了2个小时， 由于活动之前准备的比较充分，各队
人员无一人受伤，最终都胜利完成了我们之前预先设计好的各种任务
，胜利返航！活动结束后，我们与无委会领导认真总结，最终把这个
活动推广到各地无线电协会当中去，加强各地业余无线电组织之间的
联系和交流，增进全国业余无线电爱好者之间的团结和友谊。

    由于本人刚入会不久，现场的工作人员的呼号都没有记住（失败
啊）不过还好，有照片可以证明他们在整个活动当中所付出的辛勤劳
动！

    好了不多说了，我们看照片把！！

    北京金捷诺科技有限公司
    丰武刚 （BG1***）
    2004年11月15日

------------------------------------------------------------
●2004年11月17日

-  火腿青岛论坛  (http://www.cqqingdao.com/index.asp)
    --  技术资料
      ----  天线的最佳长度及计算方法

      --  作者：zhangyi
      --  发布时间：2004-11-17 18:31:45

      --  天线的最佳长度及计算方法

    一段金属导线中的交变电流能够向空间发射交替变化的感应电场
和感应磁场，这就是无线电信号的发射。相反，空间中交变的电磁场
在遇到金属导线时又可以感应出交变的电流，这对应了无线信号的接
收。

    在电台进行发射和接收时都希望导线中的交变电流能够有效的转
换成为空间中的电磁波，或空间中的电磁波能够最有效的转换成导线
中的交变电流。这就对用于发射和接收的导线有获取最佳转换效率的
要求，满足这样要求的用与发射和接收无线电磁波信号的导线称为天
线。理论和实践证明， 当天线的长度为无线电信号波长的1/4时，天
线的发射和接收转换效率最高。因此，天线的长度将根据所发射和接
收信号的频率即波长来决定。只要知道对应发射和接收的中心频率就
可以用下面的公式算出对应的无线电信号的波长，再将算出的波长除
以4就是对应的最佳天线长度。

    频率与波长的换算公式为：

          波长=30万公里/频率
              =300000000米/频率       （得到的单位为米）

    例：求业余无线电台的天线长度

    已知业余无线电台使用的信号频率为435mhz附近，其波长为:

          波长= 300000公里/435mhz 
              = 300000000/435000000
              = 300/435
              = 0.69米

           对应的最佳天线长度应为 0.69/4 ，等于0.1725米

    当频率为439mhz时，大家可以将计算公式简化为

          波长=300/439
              =0.683米

           最佳天线长度为0.683米/4，等于0.17米

    注意：只要在金属体内有交变的电流, 该金属体就要向空间辐射
电磁波；反之，只要空间中有一定强度的电磁波信号，就会在该空间
中的金属体上感应出交变的电流。天线与一般金属体的不同之处在于
，天线强调了将金属体内交变电流最有效的转变成空间的电磁波或将
空间的电磁波最有效的转变成金属体中的交变电流信号。

------------------------------------------------------------
●2004年11月17日

-  火腿青岛论坛  (http://www.cqqingdao.com/index.asp)
    --  技术资料
      ----  马兰士、八重州系列操作说明专区
 
     --  作者：zhangyi
      --  发布时间：2004-11-17 21:34:46

    YAESU FT-7800R基本操作

    现将八重洲FT-7800R的一些基本功能操作方法公布一下，方便大
家操作。

    一． 设定频率
      1． 在主机上设定
      （1） 打开电源
      （2） 按(V/M.MW)键进入VFO(频率)状态；
      （3） 短按（BAND.SET）键设定您将使用的频段， 如144段或
430段或850段；
      （4） 旋转频道旋钮来设定您要使用的频率，短按一下（MHz.
PRI）键，将直接调整频率显示小数点前的数字。
      2． 用手咪直接设定（ MH-48手咪）
      （1） 打开电源；
      （2） 按(V/M.MW)键进入VFO(频率)状态；
      （3） 把您要使用的频率直接用手咪上的数字键输入。

    二． 设定亚音频
      1． 按（BAND.SET）键一秒以上，进入操作菜单，用旋转频道
旋钮选择至菜单第44项TN FRQ，轻按一下（BAND.SET）键进入该选项
，用旋转频道旋钮选择您需要的亚音值，然后按（BAND.SET）键一秒
以上，退出操作菜单。
      2． 按一下（TONE.HM/RV）键，显示ENC，3秒后将自动返回频
率显示，屏幕将显示ENC的小字，亚音设置完毕。

    三． 设定差频
      1． 消除电台默认亚音. 按（BAND.SET）键一秒以上，进入操
作菜单，用旋转频道旋钮选择至菜单第4项ARS,轻按一下（BAND.SET）
键进入该选项，用旋转频道旋钮选择OFF,然后按（BAND.SET）键一秒
以上，退出操作菜单。
      2． 设定差频值.按（BAND.SET）键一秒以上，进入操作菜单，
用旋转频道旋钮选择至菜单第39项SHIFT,轻按一下（BAND.SET）键进
入该选项，用旋转频道旋钮选择您所需要的差频值, 然后按 （BAND.
SET）键一秒以上，退出操作菜单。
      3． 激活差频. 
      按（BAND.SET）键一秒以上，进入操作菜单，用旋转频道旋钮
选择至菜单第33项RPT.MOD,轻按一下（BAND.SET）键进入该选项，用
旋转频道旋钮选择﹢或﹣选择上差频或下差频，然后按（BAND.SET）
键一秒以上，退出操作菜单。差频设置完毕。

    四． 存储频率
      1． 按上面所述步骤选择好您需要存储的频率、差频值、亚音
值；
      2． 按(V/M.MW)键一秒以上，屏幕左上角的数字会跳动，用旋
转频道旋钮选择您需要存储的信道数字；
      3． 选择好信道数字后按(V/M.MW)键，这时屏幕会显示一排断
续的横线，此时用旋转频道旋钮选择您需要存储的信道名称，可选择
英文字母或数字，如不需要存储，按手咪PTT键即可跳过， 频率存储
完毕。

    五.  调节发射功率
      1． 在主机上调节  短按（LOW.ACC）键，可选择大、中1、中
2、小 四档输出功率，3秒后会自动返回频率显示。 
      2． 用手咪调节发射功率 短按手咪上的（P4）键，可选择大、
中1、中2、小 。四档输出功率，3秒后会自动返回频率显示。

    六 .  倒频功能的使用。
      1.  在使用带有差频的、异频收发中继台时，可使用此功能不
经中继台转发直接与其他中继台使用者联系。
      2.  按（TONE.HM/RV）键一秒以上， 屏幕将会将设定的发射/
接收频率倒置，即用原发射频率接收，用原接收频率发射。

    七  搜索功能的使用. 
      1．   在主机上设定
      （1） 打开电源
      （2） 按(V/M.MW)键进入VFO(频率)状态；
      （3） 短按（BAND.SET）键设定您将使用的频段， 如144段或
430段或850段；
      （4） 按(SCAN.SEL)键一秒以上,屏幕将显示BAND,再短按(SCA
N.SEL)键，进入搜索状态，搜索到有信号的频率时会自动停止，如您
没有进行其他操作，几秒后会继续进行搜索，如需要停止在这个频率
上，按手咪PTT键即可停止搜索， 如需反向搜索逆时针旋转一下旋转
频道旋钮即可。
      3． 用手咪进行搜索
      （1） 按手咪顶端（DWN）键一秒后松开 为向当前显示频前搜
索；按手咪顶端（UP）键一秒后松开为向当前显示频后搜索，停止方
式和上面一条相同。

------------------------------------------------------------
●2004年11月19日

-  火腿青岛论坛  (http://www.cqqingdao.com/index.asp)
      --  技术资料
        ----  I-COM 爱康姆系列操作说明专区

     --  作者：zhangyi
      --  发布时间：2004-11-19 21:00:12

    icom T90使用手册

    功能键说明

    上下箭头键用于调整音量
    按1（V-D）一秒：音量调节键与调节旋钮互换功能。
    按2（TONE）一秒：叠加亚音功能 （亚音频率需在功能菜单里调
整）
    按3（H/L）一秒：发射功率调整 （高/低两档）
    按4（DUP）一秒：差频方式调整 （上差/下差等，差频频率需在
功能菜单里调整）
    按7（T.SCAN）一秒：中继亚音频率搜索
    按8（SET）一秒：进入功能菜单
    按9（TS）一秒：调整频率步进值
    按MODE/SCAN一秒：在自由频率设定模式下可搜索有效频率， 在
频道模式下可搜索正在通联的频率
    按VFO/MHZ一下：进入自由频率设定模式； 该键同时是各种功能
设定的推出键，如停止搜索，退出设置菜单等。
    按MR/S.MW一下：进入频道模式 （旋转调谐钮可快速切换预先设
定好的频率）
    按DTMF.W键一秒：设定按键发送信令音调
    按CALL/TV/LOCK一秒：锁定键盘
    BAND键一般是为了快速调整频段来用的，一般使用，用处不大
    侧面SQL键：按住-旋转调谐钮调整降噪级别（共九级，一般设定
在3或AUTO即可），在设定了差频的频率上按此键， 可检查上差或下
差的信号。
    *系统重置：按住BAND、MR、VFO三个键同时按住并开机
    *部分重置：按住VFO开机
    频率设定存储及删除
    1、按VFO键一下，进入自由频率设定模式
    2、按数字键盘调整希望的频率，例103.9，则按1-0-3-.-9-0-0
屏幕显示103.900
    3、将该频率存储，按MR/S.MW一秒，屏幕右侧小数字闪动，旋转
频率调谐钮，选择希望的频道，按一下MR/S.MW键存储完毕
    4、删除频率（待续）

    菜单内容
      R TONE 亚音频率设定
      C TONE 数字亚音频率设定
      CODE 数字亚音设定
      OFFSET 差频设定
      RESUME 扫描恢复时间
      PUSE 扫描暂停时间
      PRIO 优先观望
      BEEPLV 提示音音量
      BEEB 提示音音调
      LIGHT 背景灯
      BUSY 遇忙显示灯
      AP OFF 自动关机
      P SAVE 省电模式
      MONI 监听功能
      SPEED 旋钮速度
      AUTO RP 自动中继
      DTMF DTMF码速度
      MIC 配件MIC
      WXALT 天气预报警示
      EXP1 扩展功能1
      EXP2 扩展功能2
      扩展设置1
      STOPB 扫描停止音
      STOPL 扫描停止灯
      LIGHTP 背景灯光位置
      COLOR 背景灯颜色
      DEGE B 波段边缘提示音
      AP ON 自动开机
      LOCK 按键上锁
      PTT LK PTT键上锁
      CONT 液晶深度调整
      OPN.MSG 开机信息
      扩展设置2
      DTCSP 数字亚音
      LK OUT 忙锁定
      TOT 发射限时
      ACTIVE 当前波段
      SPLIT 分频操作（跨波段收发）
      NARROW 窄带调频调制度
      MC SYN 摩尔斯电码
      KY SPD  摩尔斯电码速度

------------------------------------------------------------
●2004年11月20日

哈罗CQ火腿社区
-   QRP and DIY
-   -   智能频率显示组件提供预告（2004-11）
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=100274) 

BD7RC  2004-11-20 23:32

    智能频率显示组件提供预告（2004-11）

    下个星期二之后，我可能暂时有半个月左右比较自由的时间，打
算再组织一小批智能频率显示组件提供给一些急需的朋友，数量大约
在10～20个，大约可以在该周末供货。也可以提供主要器件 （PCB、
晶体、单片机芯片、LCD等）。

    因为这几天包括周六和周日一直全天呆在学校实验室带实验课，
具体的材料价格、特别是单片机芯片的价格尚未能到元件供应商处确
定，因此现在组件及其零件具体的价格还不能定下来， 估计会有5～
10元的涨幅，即成品含普邮价格可能在75～80元间。 另外，PCB价格
为10元/片。

    前几天深圳一个微芯的代理商来了一个电话，顺便报了一下价，
PIC16F628为10元/片，PIC16F84为30元/片！ 我还没有证实这个报价
的真实性，如果这样就贵一些了。真想做试验看看是否可以用PIC16F
628直接代替，可惜手头还没这个芯片， 申请的样片还在路上，还不
知道能否到手。

    可能同时提供一些DIY用的器件。



【编者的话】下载以前各期内容请暂移步QSL服务器
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    因本人在国内的镜象网站近期上传遇到了一点问题，无法及时更
新网站内容。所以，需要在线阅读或下载本刊以前各期内容的，请访
问 http://www.qsl.net/bd7as/zazhi/ml.htm 。 请大家相互转告，
给大家造成了不便，本人谨表歉意。
                                              —— BA7AS



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
