
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 205 期）               **
      **                                           **
      *************    2004年12月1日   **************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛14篇
       【本刊专稿】BA3CE/王浩淼:ARRL在线电台日记申请
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛14篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2004年11月21日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   “2004安徽业余无线电爱好者技术交流会”的通知
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=100286) 

bd6cx  2004-11-21 11:54

    “2004安徽业余无线电爱好者技术交流会”的通知

    为了推动业余无线电运动的发展，促进业余无线电爱好者之间的
交流，由合肥、淮南两地业余无线电爱好者倡议，谨定于2004年12月
4日、5日在淮南市举行“2004安徽业余无线电爱好者技术交流会”。
热烈欢迎广大业余无线电爱好者踊跃参加，并积极参与大会经验、技
术、器材交流。请各位HAM朋友们互相转告！

    一、 会议时间
    2004年12月4日、5日，会期两天。

    二、会议地点
    淮南煤矿宾馆：淮南市洞山（迎宾路1号）。
     1、住宿地点：淮南煤矿宾馆西楼。
     2、大会地点：淮南煤矿宾馆会议室。 
     3、报到地点：淮南煤矿宾馆西楼大厅。

    三、参会人员
     1、安徽省及淮南市体育局、无线电管理委员会、无线电协会、
科技局等有关单位领导；
     2、业余无线电爱好者。

    四、报名事项
     1、向各地集中报名：负责各地报名人员见组委会名单；
     2、报名时须提交姓名、性别、呼号；(没有呼号的也欢迎参加)
     3、各地负责报名人务必在2004年11月28日22时前将参会人员名
单报淮南或“徽行天下网站”

    五、会议内容
     1、安徽业余无线电活动总结和展望；
     2、会员发展和会费交纳问题探讨；
     3、淮南业余无线电活动开展情况介绍；
     4、业余无线电法律法规、
     5、业余无线电历史讲座；
     6、业余无线电技术讲座；
     7、有奖知识竟答，奖品为爱好者捐献；
     8、器材交流。

    六、会议日程
     1、2004年12月3日下午、12月4日上午，报到；
     2、2004年12月4日下午14时，交流大会；
     3、2004年12月4日晚20时，技术讲座；
     4、2004年12月5日上午8时，游览“八公山国家地质森林公园”；
     5、2004年12月5日下午14时，器材交流。

    七、会务安排
     1、住宿费：100元/天/标准间（两人）。
     2、餐费：12月4日晚餐50元/每人，12月5日午餐30元/每人，其
它各餐自理。
     3、会务费：100元/人（含会场费、合影、游览费等）。
     4、大会接受业余无线电爱好者捐献器材作为会议奖品。
     5、“徽行天下火腿服务组”接受捐款，用于业余无线电公益活
动。

    八、组委会

    BD6AO(合肥）、BA6AA（合肥）、BD6AR（合肥）、BD6ABP（中国
科技大学）、 BD6CS （淮南）、BD6CD（淮北）、BG6AHJ（徽行天下
网站）、BG6AJA（徽行天下火腿服务组）、BG6AIE（徽行天下车友会
）、BD6BX（阜阳）、BG6AJH（蚌埠）、BD6AEA（六安）、BG6CC（通
讯器材公司）、BD6CZ（亳州）、 BA6AH （太和）、 BA6BF（马鞍山
）、BA6BI（界首）、BD6AX（铜陵）、BA6AY（芜湖）、BD6BM（巢湖
）、BA6AX（铜陵）、 BA6BI（临泉）、

    九、淮南联络方式
     1、 徽行天下网站，WWW.AHCHE.COM
     2、 联系人：BD6CS： 13013052136. bd6cs@sina.com
     BG6AHJ： 13305545333. sciso@btamail.net.cn
     BD6CY: 13003076274.
     BD6CP：13956407999.
     3、 淮南中继：上行434.450 下行439.450 直频144.870

    十、媒体支持
    徽行天下网站，WWW.AHCHE.COM

    “2004安徽业余无线电爱好者技术交流会”组委会
    2004年11月13日

------------------------------------------------------------
●2004年11月22日

哈罗CQ火腿社区
-   QRP and DIY
-   -   KN830GBF收信机（HF+50M）继续供应。
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=100353) 

BG7KH  2004-11-22 18:28

    KN830GBF收信机（HF+50M）继续供应。

    KN830GBF收信机（HF+50M） 采用双DDS数字频率合成技术代表着
现今DIY的最高水平，经过广大HAM友的实际使用装配，验证了本机的
性能。

    现推出二种型式套件供大家选用：
     1：纯散件，含所有KN830的元器件，PCB，写的程序的单片机，
塑胶机壳，及单键飞梭用的大旋钮（无DDS）。价格： 290元/套（适
合动手能力强，有较多业余时间的朋友）
     2：大散件，含组装好的KN830收信机电路板 （由锡炉焊接），
塑胶机壳，及单键飞梭用的大旋钮（无DDS）。 价格：390元/套（适
合动手能一般，工作较忙的朋友）

    邮费：
    普包10元。
    快递15元（有的地方不到）。 

    如有技术问题请参见原贴：
    http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=96046
&page=1&pp=30 

    另外KN830的程序我们也可以帮您烧录（必需是KN830的用户），
20元含普包费，25元含快递费（包含烧好的MCU一片）。

    新机的PCB已经交由工厂订制了，需要的朋友可以跟贴汇款了。

    这是KN830的详细说明书，请下载阅读：
    http://www.gooit.com.cn/kn830.zip

------------------------------------------------------------
●2004年11月23日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   赴十三陵水库野外通联圆满成功
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=100403) 

bg1qo  2004-11-23 18:22

    赴十三陵水库野外通联圆满成功

    2004年11月21日的上午，17名业余无线电爱好者，驾车奔赴十三
陵水库，架设短波天线，进行野外通联。

    上午10点半左右，我们一行人顺利到达目的地，大概12点左右，
我们成功的架设完天线，并进行通联~！~！正在这时BG1OYR的车不知
为什么~！~ 前半部掉入水中~！ 不能自拔！~

    BG1OWP见此情景，奋不顾身开着4驱的大jeep带着BG1QO和BG1AJJ
赶往出事地点~！由于不熟悉路况，他们的车也陷入泥潭，动弹不得！
~我们见此情况，在架台基地留了几位年老的老HAM照看设备，年轻的
HAM全都投入紧张的抢险中。

    正在大家为两辆车铺石垫道的过程中，先后有两次专以拖车为生
的当地村民要为我们拖车，可是因为价格太高，一直没能决定下来，
同时，BG1ESB也在附近联系了一辆铲车，等待命令~！~

    在大家万分焦急的时候，BG1OYR的爱人，通过越野者俱乐部的频
率，联系到一位正在附近游玩的代号为609的朋友！ 这位朋友听说此
事，二话没说驾驶4驱切诺机赶了过来， 通过大家齐心协力的帮助，
BG1OYR的车，终于被这位朋友的车从冰冷的水中拽了出来~！~

    紧接着大家又抢救BG1OWP的车，由于我们在出来的时候没有带足
够的钢丝绳，所以在拖完BG1OYR的车以后，仅有的几根绳子已经是伤
痕累累了，可是大家并没有放弃，最终在大家的帮助下，BG1OWP的车
在BG1OYR的车的牵引下，缓慢的从泥潭中开了出来~！~在这一刻，大
家高兴的欢呼了起来！~！并拍照留念~~!此后，大家愉快的共进了午
餐！~

    通过这次成功的野外通联，让朋友们见到了原来在频率上只听其
声的朋友，并且曾进了大家的友谊，在次，我代表大家感谢在这次活
动中，作出贡献的：BG1QO，BG1OWP，BG1ARD，BG1AJJ，BG1IOV，BG1
GLS，BG1EHS，BG1ESB，BG1BJS，BG1OYR，刘杰，老陈，老憷， 还有
BG1OYR的爱人等等（其他人的名字和呼号被我忘记了，抱歉！），和
一直在家为我们测试信号的BG1FBF，并且我要特别感谢BG1OWP不惜重
金给大家提供短波天线和设备和支援我们的，越野者俱乐部的代号为
609的朋友~！~如果没有这位朋友，我们将付出沉重的代价~！~~

    希望大家以后多多组织这样的活动，多多发表建议，把这种团结
协作的精神继续发扬下去！~！（以后出去玩儿，要多带些钢丝绳~！
~！~ 哈哈！~！）

------------------------------------------------------------
●2004年11月24日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   2004年 京、津、冀 火腿聚会
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=100471) 

BG3MBB  2004-11-24 21:28

    2004年 京、津、冀 火腿聚会

    兹定于2004年12月5日，星期日，上午9：00，在香河举行“2004
年 京、津、冀 火腿聚会”，敬请光临。

    活动内容：
     1、野外通联，应急通信演练。
     2、中午品尝“香河肉饼”。
     3、闲置设备交流。
     4、其他。

    报名截至日期：2004年12月4日17时。
    活动费用：实行AA制，不包括到达香河交通费用。
    联系人：bg3mbb
    电话：13700365757
    qq：32208
    联络频率：
    439.950 -7（中继）
    438.325
    145.000

    欢迎各界朋友参加！

------------------------------------------------------------
●2004年11月25日

哈罗CQ火腿社区
-   QRP and DIY
-   -   智能频率显示组件第三次提供（2004年11月）
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=100506) 

BD7RC  2004-11-25 14:43

    智能频率显示组件第三次提供（2004年11月）

    经过多方考虑，现再次组织智能频率显示组件提供，需要该组件
的朋友可以开始汇款了。

    此次能提供的东西和规格如下，注意双行的没有背光，是全新的
。单行的有背光但视角特性差一点，具体的请看实物图片。使用说明
书和电路图、原理图请自行下载参考：

    PCB：10元/片
    写好程序的芯片：35元/片
    调试校准好的成品1（无LCD）：65元/个
    调试校准好的成品2（原单行有背光LCD）：75元/个
    调试校准好的成品3（双行无背光全新LCD）：85元/个

    邮费：
    邮局普通包裹8元/次（含邮局一个1.5元的标准纸箱）。 需要邮
局快递包裹的再加5元。

    汇款地址：530001广西南宁市友爱北路32号3栋1单元101号李映超
    农行卡号：95599 8083 92569 47814 李映超
    （通过农行的请自己加零头以便识别，我可以网上查询）

    汇出款项后，请悄悄话把你的购买清单和详细地址告诉我，谢谢！

------------------------------------------------------------
●2004年11月25日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   南宁 寻访HAM汇报,迟到好过不到,哈哈
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=100535) 

BG7KPA  2004-11-25 23:51

    南寻访HAM汇报,迟到好过不到,哈哈

    首先,感谢顺德BG7ILA大哥和BG7JJM,没有你们协助恐怕还是不能
找到南宁的HAM

    东盟-南博会,沸沸扬扬的过了, 参与过这个项目的我几次匆匆访
南,维独最深印象的是"寻亲"

    第一次,国庆前后近半个月竟然未能联系上南宁HAM, 扫频多次未
果,倒是南宁的出租频点中的哥们秩序井然,令我肃然起敬.

    月中再度访桂, 多亏JJM和ILA大哥帮手发贴, 终于顺利找到南宁
HAM组织, 并在他们的活动基地--青少年科技中心一度畅谈至夜深.南
宁HAM的热情诚挚给我此行添上最为难忘的一笔回忆.

    聚会HAM名录: BG7VJ;BG7SAM;BG7UQ;BG7TBM;BG7UX;BG7TEJ;
                 BG7VA;BG7TAC;BG7KPA.

------------------------------------------------------------
●2004年11月26日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   [转贴]浅谈无线电对讲机的分类
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=100574) 

ba6iv  2004-11-26 15:13

    [转贴]浅谈无线电对讲机的分类

    本文所谈的无线电对讲机，其涵盖范围较宽。在这里我们将工作
在超短波频段（VHF30~300MHZ、UHF300~3000MHZ）的无线电通信设备
都统称为无线电对讲机。实际上按国家的有关标准应称为超短波调频
无线电话机，人们通常将功率小、体积小的手持式的无线电话机叫做
“对讲机”，以前曾有人称它为“步谈机”、“步话机”，而将功率
大、体积较大的可装在车（船）等交通工具或固定使用的无线电话机
又叫做“电台”，如车载台（车载机）、船用台、固定台、基地台、
中转台等。

    无线电对讲机是最早被人类使用的无线移动通信设备，早在二十
世纪三十年代就开始得到应用。1936年美国摩托罗拉公司研制出第一
台移动无线电通信产品——“巡警牌”调幅车用无线电接收机，随后
在1940年 又为美国陆军通信兵研制出第一台重量为2.2公斤的手持式
双向无线电调幅对讲机，通信距离为1.6公里。 到了1962年，摩托罗
拉公司又推出了第一台仅重33盎司的手持式无线对讲机HT200， 其外
形被称为“砖头”，大小和早期的大哥大手机差不多。 经过近3/4世
纪的发展对讲机的应用已十分普遍，已从专业化领域走向普通消费，
从军用扩展到民用。它既是移动通信中的一种专业无线通信工具，又
是一种能满足人们生活需要的具有消费类产品特点的消费工具。

    顾名思义移动通信就是通信一方和另一方在移动中实现通信。它
包括移动用户对移动用户、移动用户对固定用户、当然又包括固定用
户对固定用户之间进行通信联系，无线电对讲机就是移动通信中的一
个重要分支。它是一种无线的可在移动中使用的一点对多点进行通信
的终端设备，可使许多人同时彼此交流，使许多人能同时听到同一个
人说话，但是在同一时刻只能有一个人讲话。这种通信方式和其它通
信方式有不同的特点：即时沟通、一呼百应、经济实用、运营成本低
、不耗费通话费用、节约使用方便，同时还具有组呼通播、系统呼叫
、机密呼叫等功能。在处理紧急突发事件中，在进行调度指挥中其作
用是其它通信工具所不能替代的。无线电对讲机和其它无线通信工具
（如手机）其市场定位各不相同，难以互相取代。无线电对讲机决不
是过时的产品。它还将长期使用下去。随着经济的发展，社会的进步
，人们更关注自身的安全、工作效率和生活质量的提高，对无线电对
讲机的需求也将日益增长。公众对讲机的大量使用，更促进了无线电
对讲机和有线电话机一样成为人们喜爱和依赖的通信工具。

    一、从使用方式上，手持式、车（船、机）载式、固定式、转发
式。

    手持式无线对讲机
    这是一种体积小、重量轻、功率小的无线对讲机，适合于手持或
袋装，便于个人随身携带，能在行进中进行通信联系，其功率一般VHF
频段不超过5W、UHF频段不超过4W。但也有少数机型的功率VHF为6W、
UHF为5W，如IC-T7H（VHF）达6W。通信距离在无障挡的开阔地带时一
般可达到5公里。 在无线通信网络的支持下，通过中转台通信距离可
达10公里以上。该机适合近距离的各种场合下流动人员之间的通信联
系。在无线电话机的系列中，手持式无线电“对讲机”的应用数量及
品种是最多的，约占80%以上。 从摩托罗拉生产的三千元左右的高端
手持式无线电对讲机到国内一百多元左右的国产低端手持式无线电对
讲机，价格差异很大，据估计这类对讲机每年在国内销售量已超过一
百万台，其市场潜力很大。

    车（船、机）载式无线对讲机
    这是一种能安装在车辆、船舶、飞机等交通工具上直接由车辆上
的电源供电的，并使用车〈船、机〉上天线的无线对讲机，主要用于
交通运输、生产调度、保安指挥等业务。其体积较大，功率不小于10
W，一般为25W。最大功率为VHF为56W、UHF为50W。还有个别车载台在
某一频段的功率达到75W（IC-VX8000）。 车载台其电源为13.8V，通
信距离可达到20公里以上，在无线通信网络中，通过中转台通信距离
明显增大，可达数十公里。销售价格从国产的1000元到进口机的3000
元。据估计，国内年销售量不低于10万台。随着交通运输的迅猛发展
，特别是私家车的增加，个人购买车载机（属于业余无线电爱好者）
的数量将日益扩大，2003年北京仅业余无线电爱好者购车载机（含二
手机）不少于二千台。

    转发式无线对讲机
    转发式无线对讲机就是将所接收到的某一频段的信号直接通过自
身的发射机在其它频率上转发出去。这两组不同频率信号相互不影响
，或者说能够允许两组用户在不同频率上进行通信联系。它具有收发
同时工作而又相互不干扰的全双工工作的特点。转发式无线电话机的
英文名称是Repeater Transeiver， 中文名称也叫中转台、中继台、
转信台。其最大的特点是能够有效地扩展通信系统中手持机、车载机
、固定台的通信范围和能力给系统提供更大的覆盖半径。由于这类设
备工作时处于无人值守状态，有的中转台还放在高山上，工作环境较
差，有的中转台长时间处于发射状态。因此对中转台的技术设计要求
比车载机、固定台要高得多，甚至有一些特殊的要求，如高稳定性、
高可靠性、优良的散热性，能在高、低温条件下长时间稳定工作。不
少设备都具有在主电源故障情况下能够自动启动备用电源或切换到直
流电源继续工作的功能。在无线通信系统中使用的专用中转台的功率
都较大，一般都在25W~50W甚至达到100W（大吉公司的TB8100）， 在
楼宇中使用的小中转台的功率一般不超过25W。

    中转台的发展历史仅有二十多年，随着新器件、新工艺、新电路
的诞生，新技术在中转台设计上的应用使其技术水平、品质和功能在
不断提高和完善。1984年以日本八重洲公司（YAESU）生产的FTR1045
、日本ICOM公司生产的IC-RP1520为代表的中转台， 采用的是晶体振
荡倍频方式。而到了1985年日本协同公司（KYODO）生产的KG110、日
本世纪公司（SELKL）生产的UP450/PCV150、 日本马兰士公司（STAN
DARD）生产的 RP172BR/RP512BR等中转台已经采用了频率合成技术、
EPROM存储和数字逻辑电路控制等技术。 从此中转台的技术水平和功
能有了较大的发展。 至今KG110的优良性能和高可靠性仍为业界人士
所称道。日本建伍公司（KENWOOD） 也于1987年相继推出TKR720/820
以及以后的TKR828（350M）、TKR830等中转台。 建伍的TKR系列中转
台采用了先进的锁相环频率合成技术、CPU控制技术， 所有数据均存
储在EEPROM中，功能更多，频率稳定精确，同时大范围使用表面贴装
元器件工艺。 在这期间日本马兰士公司生产的RP80系列基地/中转台
以及RP513基地/中转台也先后进入中国市场。 RP513中转台采用微处
理控制技术，能提供自动自我检测功能， 其功率在50%工作周期情况
下可高达80W。 在众多的中转台中，建伍TKR720/820系列的中转台以
良好的性能价格比深受国内专业用户的欢迎，其市场保有量也是最多
的，可以说是中转台中的经典产品。1998年底美国摩托罗拉公司开发
的GR1225等系列中转台先后投放中国市场，宽带技术、语音压控技术
的采用，调试参数全面软件化，极大提高了中转台的综合性能，频率
稳定度得到了提高，25KHE和12.5KHE信道间隔得到了兼容，增加了频
率利用率。近年来，中转台的换代的新产品也先后上市，建伍公司生
产的TKR750/820中转台取代了TKR720/820。日本协同公司研发的KG510
于2000年投放中国市场后，停止生产了KG110， KG510秉承了KG110高
可靠特点，采用CPU中央微处理器， 还具有无线遥控信道转换功能，
50W功率连续不间断发射，可进行多种中转扫描模式。 新西兰大吉公
司（TAIT）生产的T800Ⅱ中转台以独特的插板式结构和100W的大功率
等特点也得到特殊用户的欢迎。日本威泰克斯公司也在2003年的“通
信奥运”展览会上推出了VXR7000型中转台。2002年澳大利亚SPECTRA
公司生产的“频谱”专业基地/中转台MX800通过国内的代理商也打入
了中国市场。该公司是世界上专门从事无线电通信设备制造的著名公
司，其产品通过十项国际认证。 MX800型中转台采用了一系列新的技
术，如采用军用级别的模块结构，采用高速闭锁及高速发射技术等，
可实现远端遥控、远程设置和监测自我诊断功能。其频率范围包括30
-960MHz内的各个频段，频率稳定度1PPm，发射启动时间小于4ms. 新
西兰大吉公司近期推出的 TB8100基地/中转台则采用当今最前沿的数
字通信技术（RISC处理器和DSP数字信号处理器），功率从5W、50W至
100W是目前性能和技术水平都很高的基地/中转台。

    二、从通信工作方式上，单工通信工作的单工机和双工通信工作
的双工机

    单工通信工作的单工无线对讲机
    单工通信是指在同一时刻，信息只能单方向进行传输，你说我听
，我说你听。这种发射机和接收机只能交替工作，不能同时工作的无
线电对讲机叫做单工机。单工机工作是以按键控制收和发的转换，当
按下发射控制键时，发射处于工作状态，接收处于不工作状态，反之
，松开发射按键时，发射处于不工作状态，接收处于工作状态。单工
机根据频率使用情况，又分为同频单工机（或称单频机）和异频单工
机（或称双频机、准双工机、半双工机）。同频单工机是指发射和接
收都工作在同一频率上。其优点是：仅使用一个频率工作，它能最有
效地使用频率资源，由于是收发信机间断工作，线路设计相对简单、
价格也较便宜。缺点是：双方要轮流说话，即对方讲完之后，我方才
能讲话。使用起来不如打电话那样方便、习惯。但从频率资源的利用
来讲，单工机是主流机型。异频单工机只是在有中转台的无线电通信
系统中才有使用。现在很多单工机既能同频工作又能异频工作。

    双工通信工作的无线对讲机
    双工通信是指在同一时刻信息可以进行双向传输，和打电话一样
，说的同时也能听，边说边听。这种发射机和接收机分别在两个不同
的频率上（两个频率差有一定要求）能同时进行工作的双工机也称为
异频双工机。双工机包括双工手持机、双工车载机、 双工基地/中转
台。双工手持机大多在VHF频段和UHF频段上跨段工作。一般将双工手
持机称为跨段双工手持机。 其工作时，或VHF发射、UHF接收，或UHF
发射、VHF接收。而双工车载机及基地/中转台就不存在这个问题，可
以跨段双工工作，也可以做成（VHF或UHF频段的）同频双工机。由于
使用了将收、发信号进行隔离的双工器或使用收、发分开的双天线，
在VHF、UHF频段中，只要有一定的频差（国家标准VHF频段为5~7MHZ、
UHF频段为10MHZ）就可以完成同频双工工作。双工机虽然使用方便，
但线路设计较复杂，价格也较高，特别是在频率资源的利用上极不经
济，所以除在特殊场合下需使用双工机（手持机和基地/中转台）外，
双工车载机在国内专业通信中几乎没有得到使用（在八十年代，在一
些行业中，如水利、电力系统UP450、KG106等进口机型以及国产的双
工频段机。到九十年代大部分都不再使用）。特殊场合使用双工机，
就是用于转发的中转台或作指挥用的基地台。双工机还有一个特点是
，作为双工基地台可以通过接口设备实现无线网络和有线网络的联接
。这个接口设备就是有无线接驳器（或又叫转接器）。通过它，有线
电话可以和无线对讲机通话，反之对讲机通过拨号可以打有线电话。
这种设备在八十年代后期到九十年代中、前期，在国内很流行。在这
一点上，单工机是无法实现的。因为单工机的收、发都是同一个频率
。在九十年代中期的全双工集群通讯系统中，号称“小大哥大”的跨
段集群双工手持对讲机和车载机曾经有过短暂的风光。其基站的发射
频点UHF频段，接收频点是VHF频段， 反之，移动台的发射频点是VHF
频段，接收频点是UHF频段。 这些跨段双工手持对讲机有日本ICOM公
司的IC-W21AT、IC-T21CP/T31CP，日本建伍公司的TH-78A/79A，台湾
ADI公司的AT68C/88C、X98C，深圳天立通公司的TH82。跨段集群全双
工车载台，有日本ICOM公司的IC-281H/481H、日本建伍公司的TK-733
、深圳天立通公司的TH811、台湾ADI公司的MR588。 到了九十年代后
期，随着“大哥大”的普及，价格的降低，体积的缩小，使用的方便
，功能的增加，跨段双工集群通讯系统很快从“共用网”到“专用网
”都随之淘汰，目前仅剩少数专用跨段双工集群通讯系统在运行中。

    三、从技术设计上，模拟对讲机和数字对讲机

    无线电对讲机在设计技术方面，可分为采用模拟通信技术设计的
模拟对讲机（也称为传统对讲机），以及采用数字技术进行设计的数
字对讲机。模拟对讲机是将储存的信号调制到对讲机传输频率上，而
数字对讲机则是将语音信号数字化，要以数字编码形式传播，也就是
说，对讲机传输频率上的全部调制均为数字。只有直接采用数字信号
处理器的对讲机才是真正意义上的数字对讲机，而采用数字控制信号
的对讲机（如集群系统的对讲机）则不属于数字对讲机。数字对讲机
有许多优点，首先是可以更好地利用频谱资源，与蜂窝数字技术相似
，数字对讲机可以在一条指定的信道上如25KHZ装载更多用户， 提高
频谱利用率，这是一种解决频率拥挤的解决方案，具有长远的意义。
其次是提高话音质量。由于数字通信技术拥有系统内错误校正功能，
和模拟对讲机相比，可以在一个范围更广泛的信号环境中，实现更好
的语音音频质量，其接收到的音频噪音会更少些，声音更清晰。最后
一点是，提高和改进语音和数据集成，改变控制信号随通讯距离增加
而降低的弱点，与类似集成模拟语音及数据系统相比，数字对讲机可
以提供更好的数据处理及界面功能，从而使更多的数据应用可以被集
成到同一个双向无线通讯基站结构中对语音和数据服务集成更完善、
更加方便。这三大特点使数字对讲机成为未来对讲机技术发展的必然
趋势。七十年代摩托罗拉率先将数字技术引入对讲机系统设计中，19
75年生产出数字语音加密的DVP对讲机， 1980年研制了一套数字数据
通信系统，在1991年的沙漠风暴行动中，使用了35000台数字对讲机。
很显然，随着无线电通信技术的发展，人们对无线通信质量的要求的
提高以及频谱资源的日益高涨，数字对讲机必将有着巨大的需求市场
。但不管数字对讲机有多广泛的应用，在对讲机技术上已经十分成熟
的模拟技术，在很长一段时间内还将继续为对讲机的设计服务，向体
积小、成本低、功能强、更商品化的方向发展，以满足通讯用户的不
同需求。数字对讲机在短时间内不可能代替模拟对讲机，这二种对讲
机将发挥各自特点共同发展。

    四、从设备等级上，业余无线电对讲机和专业无线电对讲机

    业余无线电对讲机
    专为满足无线电爱好者使用而设计、生产的无线电对讲机。这类
对讲机又可称为“玩机”。针对这种业余的个人无线电业务，各个国
家都开辟了专用频段分配给业余无线电运动爱好者使用。我国开辟的
频段为144~146MHZ和430~440MHZ，世界各国一般也都是这一频段。20
01年10月信息产业部国家无线电管理局发布的《中华人民共和国无线
电频率规划》中的对业余无线电爱好者和业余业务专门有说明“业余
业务：供业余无线电爱好者进行自我训练、相互通信和技术研究的无
线电通信业务。业余无线电爱好者系指经正式批准的、对无线电技术
有兴趣的人，其兴趣纯系个人爱好而不涉及谋取利润。”

    由于无线电对讲机的频率范围有限，使用的环境条件及使用要求
和专业对讲机有所区别。业余机的主要特色是，体积要小巧、功能要
齐全、可进行频率扫描，可在面板上直接置频，面板上显示频率点。
其技术指标、设备的稳定性、频率稳定性、可靠性以及工作环境也相
对专业无线电对讲机要差些。其直接结果是业余机成本也较低些，以
适应个人购买的需要。目前，我国所使用的业余机绝大部分为进口设
备。这些设备系摩托罗拉在九十年代中期有二款手持对讲机AP50、AP
10进入国内市场以及台湾 ADI 公司的AR-146/446车载台及S-145/450
手持机外，均为日本生产的。这些业余机主要是：日本建伍公司的TH
22A/42A 手持对讲机、TM261/461车载台， 日本特灵通公司的DR130/
430 、DR135/435车载台，日本八重洲公司的FTC2008/7008、VX150手
持对讲机、（日本ICOM公司的IC-）2100H车载台、日本马兰士公司的
C150/450 手持对讲机等等。

    业余机一般都有一个特点，其工作范围频率较宽，都可以在V 、
U段全段范围内工作。V段为136~174MHZ 、U段为400~470MHZ工作。但
其技术指标只是在业余频段中得到保证，如日本特灵通公司的DR435TG
业余机的实际工作范围为 136~173.995MHZ， 但技术指标只能保证在
144~147.995MHZ业余频段上。 同样，DR435TA专业机，其技术指标在
136~173.995MHZ的范围内都能得到满足要求。又如业余无线电爱好者
喜欢使用的日本建伍公司的TM461车载机， 在技术指标中是这样规定
的，指标保证范围是430~440MHZ，实际工作频率范围是400~470MHZ。
如果要在其它频段使用最好要重新调试，特别是功率，否则功率下降
很多。由于业余机价格要低些，一些专业用户也将业余机作为他们所
选用的机型，在此时最好请有经验的工程师重新调试一下，以保证在
工作频段的性能指标。

    专业无线电对讲机
    专业无线电对讲机的使用者大都是在群体团队的专业业务中使用
。因此，专业无线电对讲机的特点是，功能简单实用。在设计是都留
有多种通信接口供用户作二次开发。其频率报设置大都是通过计算机
编程，使用者无法改变频率，其面板显示的只是信道数，不直接显示
频率点，频率的保密性较好，频率的稳定性也较高，不易跑频。在长
期工作中，其稳定性、可靠性都较高，工作温度范围较宽，一般都在
－30度到＋60度。 专业机的工作频率在VHF段时一部分V高段 （148~
174MHZ）和V低段（136~160MHZ）。另有一部分是全段（136~174MHZ）
。但在UHF频段， 大部分分U高段（450~470MHZ） 和U低段（400~430
MHZ），极少数是U全段（400~470MHZ）。专业机的性能、可靠性、稳
定性较业余机高，其价格自然比业余机要高，有的甚至高出很多。国
内使用的专业机除一部分国产外，大都为进口机型。摩托罗拉生产的
机型几乎都是专业机，其代表产品有 GP88、GP88S、GP2000、GP328/
338手持对讲机，GM950、GH300、GM338/398车载台，新西兰大吉公司
的T2000系列车载台，协同公司（KYODO）的KG系列车载台、手持机，
日本建伍公司的TK系列的手持对讲机、车载台，日本八重洲公司的VX
160、VX400手持机、VX4000车载台。 日本ICOM公司的F系列手持对讲
机和车载台。国内生产的手持对讲机不少机型都是按照专业机的设计
标准进行的，但真正达到专业机水准的机型实在不多。其差距不只是
在设计技术方面，更主要的还在元器件的品质，制造工艺、装配工艺
的水平，零件的加工质量，材料的选用（如机壳的塑料），特别是在
产品的环境试验方面，作为专业机必须按标准经过严格的环境试验。
不少进口机都按照美国军标MIL-STD810C、D、E进行试验。MIL-STD810
标准是美军在恶劣环境中对产品性能认可的标准，它的试验包括低压
、高温、低温、瞬间温度、日晒、防晒、防潮、盐雾、防尘、防震、
防冲击等；MIL-STD810E 是非曲直0C、810D的升级版本。有的进口机
型是按欧洲ETIS标准进行试验。摩托罗拉的对讲机在出厂前还要经过
“加速老化实验”即模拟五年实际苛刻使用情况，符合ELA-316B抗冲
击、防震、防尘、防潮标准和IPX4密封测试。在这方面显然国产机的
差距是很大的。有的缺乏例行测试条件，有的试验标准低，有的没有
根本没有这种试验意识。业余机当然也不会在这方面投入很大的力量
。专业机和业余机的品质差距也就显而易见的。如专业机的工作温度
，低温达到－30度，而业余机一般只达到－10度。在此我们也就不难
理解专业机与业余机、国产机与进口机、专业机与专业机、品牌机与
非品牌机之间的价格差异。

    五、从通信业务上可分为公众对讲机、数传对讲机、警用对讲机
、航空对讲机、船用对讲机

    公众无线电对讲机
    公众对讲机，人们俗称为民用对讲机。这是指只能工作在政府无
线电管理部门指定的供公众使用的无线频率的对讲机。它实质上是属
于一种个人业务通信范畴，是以个人家用或小团体的近距离无线电通
信业务。使用公众对讲机无须批准，不收频率占用费，免通话费，任
何人都可以选购使用。但这类公众对讲机在频率、功率及技术指标方
面都有明确的规定。目前我国正在制定“400MHz频段公众对讲机技术
规范和测量方法”的国家标准。据悉，我国的公众对讲机的国家标准
参照的是美国 FCC 标准 47CRR 的第 95 部分——个人无线电服务，
该部分的标准包括7个方面内容。 经比较，我国公众对讲机与其第二
方面内容家用无线电业务（ FRS）相当，因此我国公众对讲机的标准
主要是参考美国相关标准“FRS”来制订。 欧洲在公众对讲机方面也
有相应的标准。各国标准虽不尽相同，但有一点是一致的，即水平上
都不超过0.5W。在频率方面，却相差较大，各个国家或地区各自规定
或执行自己确认的频率和频道数量。我国开放的频道数是 20 个，频
率范围从409.750~409.9875MHZ ；美国则是 14 个频点， 分 462MHz
和467MHz 两组，每组 7 个频点；在台湾地区也为 14 个频率点，从
446.00625MHz~446.09375MHz；在泰国开放频点达到80个，从245.000
MHz~245.7375MHz。 据了解，日本、韩国采用的是美国规定的公众频
率。此外，作为公众对讲机，各国的技术规范都规定对讲机的前面板
上不能设置编程操作功能，目的是防止用户随意扩展频率范围，修改
工作参数。按规定，公众对讲机只能显示频道数，不能显示其工作频
率。同时还规定公众对讲机可以使用低于300HZ的亚音频技术 （ CTC
SS），俗称防干扰码或叫私密线，以防止其同频率的对讲机的干扰。

    根据《中华人民共和国无线电管理条例》、《进口无线电发射设
备的管理规定》、《生产无线电发射设备的管理规定》，在国内市场
上销售的公众对讲机，不论进口的还是国产的，都必须经国家无线电
检测中心，符合国家有关管理规定和技术标准，获得信息产业部无线
电管理局签发的无线电发射设备型号核准证。据统计，至今已有近30
个厂家的近60个型号的公众对讲机获得核准证。但仍有不少的厂家来
做这方面的工作，其中大多是国产机。

    附美国公众对讲机相关 FRS 标准的部分内容：
    95 、 191FRS规则 1 —— 资格和责任：规定不发执照，信道共
享。
    95 、 192FRS规则 2 —— 批准的场所：无线电业务是由 FCC管
理的世界任何地区之内。
    95 、 193FRS规则 3 —— 通信的种类：双向话音通信，可用低
于 300Hz的亚音频连续单音建立或保持通信，任何时间所有信道都优
先给紧急消息，不与公众交换网互连。
    95 、 194FRS规则 4 —— 家用无线电业务单元，只可使用经FCC
核准贴有标签的产品。
    其技术规范为：
    95 、 627FRS单元的信道频率：分 462MHz 和 467MHz 两组，每
个 FRS 单元必须保持频率容限在 0.00025% 之内。
    95 、 631发射类型：一个 FRS单元只可以发射 F3E 发射类型。
为了建立或保持话筒通信，非话音发射限制为选呼或静噪单音。
    95 、 633发射带宽：由 FRS 单元发射的 F3E发射类型，其核准
带宽为 12.5KHz 。
    95 、 637调制规格：发射 F3E 发射类型的 .FRS 单元不应超过
2.5KHz的峰值频偏，并且音频的响应不应超过 3.125KHz 。
    95 、 639最大发射功率： FRS 单元在任何调制条件下不应超过
0.5W有效辐射功率（ ERP ）。
    95 、 647FRS 单元发射机天线：每个FRS单元的天线必须是发射
机的整体部分，天线应没有增益（与半波偶极比较）并为垂直极化。
    95 、 649电源动力：FRS单元不应为增加其发射功率到超过95、
639所定的限度（0.5W）的任何电平提供电源动力。
    95 、 651所需晶体控制：除了在26-27MHz频率发射的 R/C 电台
、FRS单元和LPRS单元， 用于个人无线电业务的所有发射机应用晶体
控制。

    中国公众对讲机标准频点 
    信道 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    频率（MHz） 409.7500 409.7625 409.7750 409.7875 409.8000
409.8125 409.8250 409.8375 409.8500 409.8625
    信道 11 12 13 14 15 16 17 18 19 120 
    频率（MHz） 409.8750 409.8875 409.9000 409.9125 409.9250
409.9375 409.9500 409.9625 409.9750 409.9875 

    美国公众对讲机标准频点
    信道 1 2 3 4 5 6 7 
    频率（MHz） 462.5625 462.5875 462.6125 462.6375 462.6625
462.6875 462.7125 
    信道 8 9 10 11 12 13 14 
    频率（MHz） 467.5625 467.5875 467.6125 467.6375 467.6625
467.6875 467.7125 

    欧洲公众对讲机标准频点 
    信道 1 2 3 4 5 6 7 8 
    频率（MHz） 446.00625 446.01875 446.03125 446.04375
446.05625 446.06875 446.08125 446.09375 

    台湾公众对讲机标准频点 
    信道 1 2 3 4 5 6 7 
    频率（MHz） 467.5125 467.5250 467.5375 467.5500 467.5625
467.5750 467.5875 
    信道 8 9 10 11 12 13 14 
    频率（MHz） 467.6000 467.6125 467.6250 467.6375 467.6500
467.51256625 467.6750 

    （下略）

------------------------------------------------------------
●2004年11月27日

哈罗CQ火腿社区
-   QRP and DIY
-   -   谈10年前的国产数字式接收机的情况
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=100610) 

bd7ei  2004-11-27 09:38

    谈10年前的国产数字式接收机的情况

    由于种种原因，我偏爱国产数字式接收机的收藏，我收藏的数量
和品种很少，希望能抛砖引玉，同时也希望能够让某些假洋鬼子能够
意识到中国并不象他想象的那么落后。

    某些人一提起退役军机，立刻拿出小八一和239来驳斥， 我认为
这是他对中国自主知识产权设备知识的贫瘠甚至是诋毁！因为目前德
劲收音机里边的DE1103可以在95%的情况下的接收性能超过139A和239
-1（仪器指标测试、1米天线、20米室外斜拉天线）。

    我不准备提引进技术生产的 RX1001、RX1002、MSR8000等机，以
免某些崇洋媚外的人抓辫子，我只讲我曾经拥有过的SSD009和目前还
拥有的SD005A收信机。

    我可以很负责任的讲，目前国内火腿开发的任何套件，在接收机
的性能和操纵方便性上，与这两款收信机还差得很远！

    不要以为用国外技术资料上的技术设计的DIY套件 就比退役军机
好，其实十年前国内的收信机就做得很好！

------------------------------------------------------------
●2004年11月28日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   一早起来晨运
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=100608) 

BG4ALC  2004-11-28 22:25

    我也是第一次参加cw比赛， 原来打算在上海参加ba4ed他们的强
化学习，不巧周六要加班，周日要去温州，又是一次cqww ssb那两天
的翻版，郁闷死了。

    反正cw是学习，重在参与，有了第一次以后就放得开了。

    周五晚上在余姚做了根电脑连线， 把电脑和817连起拉，用来发
cw,一次成功了，好高兴。

    周六上班前赖了2个小时，28兆上工作了一会儿， 然后决定只作
21兆的单波段的，下午提早下班又偷到了欧洲传播的尾巴。

    周日去温州前又干了2个小时，温州回到余姚已经7点了，21兆上
只有聊聊几个大洋州的电台，817通起来有点困难， 明天早上起来早
的话还能通几个美洲的。

    目前为止21兆66个qso, 28兆6个qso, 8360分 ft-817 5w, 1/4波
长GP，电脑发送cw.

    发现cw真的很好玩，比想象的简单，只要能熟练听懂自己的呼号
就可以放心回答别人的cq test了， 由于抄收水平低，功率也小，不
敢摆地摊。那些高手真厉害， 一遍就能抄收别人100多码发过去的呼
号，我想如果是我叫cq，这么快的速度，我绝对是要抄2－3遍才能搞
定一个呼号的。以后努力的方向有了，要练习压5个码抄， 就能比较
从容了。

------------------------------------------------------------
●2004年11月28日

广播爱好者论坛
标 题:ＳＯＮＹ高档收音机系列简要介绍
发信人:ahuama
时 间:2004-11-28 22:43:45
详细信息:

    1. ICF-SW77
    高价的收音机，性能不错，不知为何命名为膝上型收音机，也许
区别于便携式和台式。
    优点：外型酷，按键多，音质优美，频率调谐智能化，不错的同
步检波。缺点：不大不小，外出不好带，在桌上用接天线又不如台式
机那么多外接口，短波频率熟悉的人不在乎频率智能化。
    总体评价：****

    2. ICF-SW55
    特别的喇叭安装方式，性能还可以，没有同步检波，储存频率较
多。优点：很特别的收音机，缺点：相对于性能价格贵。SW55给我感
觉是储存频率的功能多过接收性能，是SONY一款买弄芯片技术的收音
机，如果你喜欢玩弄PDA就买它。
    总体评价：**

    3. ICF-SW07
    非常好的性能，在室内用拉杆天线都能清晰收到S**， AN-LP2天
线作用很大，中波表现良好，这么小的收音机没用过很难想象它已经
达到SW77、2001D的水平。相对与SW77、SW55，SW07更人性化， 将收
音机常用的功能做上去，相对不花哨，为旅途中的人提供良好的接收
性能。
    总体评价：*****

    4. ICF-SW7600G
    经典，性能相对于价格是非常好，操作界面是典型的SONY收音机
操作，您会使用7600G，基本可以使用任何SONY数调收音机。 做工精
良，比较小巧。储存方面显得不够，音质不错。
    总体评价：*****

    5. ICF-SW22
    非常小巧，它的电路设计和结构设计是无线电人应该学习的，堪
称收音机制作的经典，没有多余的线路板，结构紧凑合理，对于这么
小的喇叭，声音重放是不错的
    总体评价：***

    6. ICF-SW11
    性能一般，手感还可以，接长线天线效果一般，承载强信号能力
低，
    总体评价：*

    7. ICF-SW12
    很一般，时间功能比收音机功能还强大。
    总体评价：*

    8. ICF-SW35
    性能不错，50个储存是特色，音质音量一般，做工勉强可以，中
国东莞樟木头镇制造，没有良好的包装，说明书简单，没有皮套布套
，银色机壳容易显旧
    总体评价：**

    9. ICF-SW7601
    指标较高，机械调谐，体积与7600G差不多， 音质不错，手感良
好，做工精美。
    总体评价：****

    10. ICF-1000L
    精美的做工，特别的外型，FM、AM、LW、SW，不错的短波性能，
5.85-18MHZ,收听短波时的调谐依然回位准确， 基本没有调谐回旋的
空隙，静噪性能好，难得的一款内外都非常优秀的SONY产品。
    总体评价：*****

------------------------------------------------------------
●2004年11月29日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   HAM灌水的又一个好地方，HELLO CQ茶馆开张
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=100721) 

神秘色彩  2004-11-29 14:42

    HAM灌水的又一个好地方，HELLO CQ茶馆开张
    http://www.hellocq.com/cgi-bin/forums.cgi?forum=40

------------------------------------------------------------
●2004年11月29日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   交作业了 ---- 2004 CQWW CW
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=100734) 

BA7NQ  2004-11-29 20:32

    交作业了 ---- 2004 CQWW CW

    QSOs QSO points Zones Countries Multipliers Score
    160m: 0 0 0 
     80m: 35 53 10 12
     40m: 517 1213 27 79
     20m: 224 542 30 79
     15m: 810 1962 31 84
     10m: 405 751 27 63
    Totals: 1991 4521 125 317 442 1998282

    这次比赛，总的来说传播不错，20米和10米稍差，80米临时架设
的DP天线效果不好，丢失了很多系数分。 由于过分陶醉在pile-up的
快乐之中，错过了不少抓字头的机会，抓字头的功夫还要加强。在所
有的QSO中，亚洲电台占了36%、欧洲41%、美洲15%。

    谢谢BD7IPD把电台借给我使用， 比赛过程中还给我提供了4个盒
饭，虽然都是千篇一律的时菜肉片，但味道不错，我都吃完了，还在
电台室里面为我搭起了帐篷让我睡觉的时候免收蚊蝇骚扰， BA7KW在
比赛前帮后修好了功放，BG7IBU、BG7IXE在比赛前帮我休整了80米的
天线。

------------------------------------------------------------
●2004年11月30日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   BA5TT @ CQWW CW 2004
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=100746) 

BA5TT  2004-11-30 00:44

    BA5TT @ CQWW CW 2004

    比赛两天时间，太阳活动水平低，日面所有活动区都简单稳定，
仅在27日产生一个小C级耀斑， 地磁活动以微扰水平为主，这对传播
利好无疑。只是太阳黑子数不算太高，比赛两天的太阳黑子数分别为
64、66，而上个月CQWW SSB比赛的两天分别是153、163。

  我参加14MHz单波段的项目，14MHz的传播主观感觉没有上个月的CQ
WW SSB比赛期间好。中美洲的信号很微弱，没通上几个，以前很好通
的地区这次也难通或通不上，如西欧和南美。非洲的台也难通，通常
比较好通的ZS就没有通上，除了传播因素，也和ZS参赛的台比上个月
SSB比赛的少也有关系，因为我听南非的信标非常好。上个月的比赛，
我在14MHz上遇到很多BY的台， 这次只听到 BA4RF、BA4TB、BA7NQ、
B1Z、BD9BA，这种情况则是说明国内玩CW的比玩SSB的少。

    一些远征台的发报速度实在太快了，大概每分钟200个字母以上，
发出类似HELLSCHREIBER数据通讯的声音。 一阵比赛之后，入睡前一
阵子耳朵里也有隐约的CW声，还夹杂着噪声，它是如此得真切。莫非
我的耳朵具有接收机的功能，可以把电台卖了？我高兴得太早，这是
比赛后遗症，周一午睡过后，特异功能就交公了。

  我的通联结果：489个QSO，86个DXCC，33个CQ分区，总分122451。

------------------------------------------------------------
●2004年11月30日

哈罗CQ火腿社区
-   设备
-   -   国产火腿专用车台诞生了！
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=100747) 

神秘色彩  2004-11-30 06:23

    国产火腿专用车台诞生了！

    江南无线电二厂的BD5UYW何毅伟老兄继国内首家推出FB-318业余
段火腿专用手台之后，最近又推出了业余段车载台！！

    - 采用微电脑芯片控制，操作简单且功能更加强劲。
    - 锁相环频率合成，变换工作频率、频道更为便捷。
    - 可工作于频率模式、频道模式、收发异频模式。
    - 内置EEPROM存储器，可储存多达128个工作频道。
    - 内置硬件亚音编码电路，可设置50个发射亚音频。
    - 具16V电源过电压保护电路，有效保护功放模快。
    - 采用高效率场效应功率发射模块，电流小发热低。
    - 标配编码手持话筒，可直接输入信道、频率数值。
    - 功能键多，不需使用电脑，可进行手动频率编程。
    - 软硬件都是我设计的，可以按HAM的使用特点编程。
    - 可与FRS-409MHz 中国免执照对讲机互通。
    CH1:409.7500MHz - CH20:409.9875MHz
    - 通信距离：实际测试可以打开50公里外的中继台。

      ------------主 要 技 术 指 标------------

    频率范围 ：400 ～ 440MHz
    频率步进值 ：5、10、12.5、25 kHz
    频道数目 ：128个收、发可编程频道
    亚音频编码 ：50组亚音频发射（内置）
    DTMF编码 ：标准16键双音频
    频率稳定度 ：±5ppm(-15°C～+60°C)
    调制型式 ：调频（16F3）
    工作方式 ：同、异频单工
    天线阻抗 ：50Ω
    天线接口 ：M（SL16）
    发射功率 ：L：5W H：30W
    杂波及谐波 ：≤-60dB
    发射时电流 ：≤8A
    调制频偏 ：≤±4.5kHz
    调制灵敏度 ：2～20mV
    可用灵敏度 ：0.18μV（12dB SINAD）
    静噪开启灵敏度 ：≤0.15μV
    深静噪灵敏度 ：≤2μV
    音频输出功率 ：≥3W（4Ω）
    音频谐波失真 ：≤10%
    音频频率响应 ：300～3000Hz
    接收时电流 ：≤300mA
    供电电压 ：13.8V（标称值）
    外形尺寸 ：40×138×148mm
    标准配件 ：编码手持话筒一只、U形支架。

    价格：950元不含邮费，保修一年。



【本刊专稿】BA3CE/王浩淼:ARRL在线电台日记申请
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                    ARRL在线电台日记申请

                        BA3CE 王浩淼

    经常作DX的朋友都经常抱怨回卡太慢，因为想申请各类DX奖状几
乎都需要提交QSL卡片。 为了这个目的， ARRL于2003年推出 ARRL's
Logbook of the World (LoTW)系统。 凡在该系统能交叉确认的通联
纪录，都可以用于DXCC奖状的申请，而不用提交QSL卡片。

　　LoTW是为全世界HAM开放的， 但为了防止盗用或作弊等，该系统
使用了数字证书(TQSLCert)来鉴别使用者的合法身份，该证书申请对
美国HAM和国外方法是不同的，我主要介绍对于咱们中国的HAM如何申
请TQSLCert，来使用LoTW。

　　首先，到 http://www.arrl.org/lotw/ 下载TrustedQSL 该软件
是用来通过数字证书加密您的电台日记的客户端软件，在它的下载业
面有不同操作系统版本，朋友们下载时注意。下载完毕，在计算机上
安装TrustedQSL，安装完毕后生成TQSLCert和TQSL两个图标。TQSLCe
rt是TrustedQSL的证书管理软件，TQSL是TrustedQSL的主程序。

　　第二步，打开TQSLCert 选择File->New Certificate Request菜
单。填写自己的呼号，选择DXCC国家，操作证有效期等，然后选择下
一步。填写自己的姓名(英文)，地址等信息， 选择下一步。 输入E-
MAIL地址，这项非常关键，一定要正确输入有效的邮箱地址，否则将
收不到数字证书！选择下一步，输入密码，然后选择下一步。如果您
是第一次申请TQSLCert选择Unsigned如果您以前有其他呼号的TQSLCe
rt可以选择signed。最后点选完成，将提示您保存证书申请文件，呼
号.TQ5。保存完毕后，tQSL Certificates 将出现您的呼号但有个红
色禁用标记，因为您的证书还未激活。

　　第三步，将您呼号.TQ5文件通过电子邮件发到
lotw-logs@arrl.org  或通过 https://www.arrl.org/lotw/upload 
上载到ARRL。 然后将您的电台执照，操作证及身份证或护照(护照最
好，因为有英文)复印后寄到(必须邮寄)：

      Logbook Administration
      ARRL
      225 Main Street
      Newington, CT 06111
      USA

　　第四步，就是安静等电子邮件， 一般您的信得1周以后被ARRL收
到，然后开始处理您的申请。当您收到ARRL来的电子邮件，附件中有
个您呼号.TQ6的文件。这个文件就是被ARRL的认证的证书文件。在打
开TQSLCert选择File->Load Certificate File将TQ6文件导入，导入
后您的呼号前面的禁用标记就消失了。这时赶快备份您的证书，因为
，TQ6文件就能用一次！ 备份方法是选择Certificate-〉Save将您的
证书备份成P12格式，妥善保存。

　　第五部，就是开始使用TrustedQSL 。 打开TQSL 选择Station->
Add Location添加您的电台数据。 然后，选择File->Sign existing
ADIF or Cabrillo file菜单。将您的电台日记的ADI格式或Cabrillo
格式的文件加密成为TQ8文件。然后到
https://www.arrl.org/lotwuser/default 输入您的呼号和密码 (在
收到TQ6文件的邮件里的密码)。 将您的TQ8文件提交，就可以在这个
页面里立即看到有多少可以确认的记录了。

　　以上是我申请LoTW过程中总结出的一点点经验，供大家参考。

    73 de BA3CE



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
