
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 206 期）               **
      **                                           **
      *************    2004年12月11日   *************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛13篇
       【广播论坛】我是港人:收藏收音机的四项基本原则
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛13篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2004年12月3日

HAM-73 火腿论坛(http://61.243.89.35/ham/bbs/index.asp)
      --  火腿设备及资料
      ----  主流双段监听车载电台导购

      --  作者：BG0AAK
      --  发布时间：2004-12-3 0:56:32

    车载电台是目前比较常见的无线电通讯设备，如果说手持电台大
多数情况下是许多朋友进入无线电领域的入门武器，那么车载电台就
是广大爱好者晋级的利器了。想想看，不同地区的驾车人通过车载电
台这个小小的设备，就能实现通联，畅通无阻地交流，这是多么神奇
而时尚的事情。先要提醒大家的是，使用无线电设备，特别是车载电
台和基地台这样的大功率发射设备必须经过无线电运动协会和无委会
的统一培训、考试， 取得会员资格、4级或以上操作证以及电台执照
后才可使用，其他情况一律为非法使用大功率无线电设备。

    说到车台，市场中的产品五花八门，从上万元的顶级产品、到三
两千元的中端产品、还有一千多元的普及机型都有。二手市场中的车
载设备也非常丰富，这里面即有国外淘汰下来的专业设备，也有国内
HAM升级后卖掉的入门产品或者业余设备。 如何选择确实让人头疼，
这里我们建议大家在没有对电台有较深入了解的情况下最好不要去买
那些二手货，因为许多二手货原本都是工作在专用频段的专业机，在
二手流入市场之后被人改频到业余段销售，其中部分产品因为改频后
有频差，甚至将VCO等元件都更换了。 虽然说合理的改频对机器的性
能有一定影响，但是影响一般并不会大到影响使用。但是有些改造却
并不是这样，一些二手台子扩频后容易出现跑频、灵敏度降低等情况
，这样就得不偿失了。

    废话少说，还是赶紧进入我们今天的主题，市面销售的双段监听
车载电台导购，希望能在您选购车载电台时起到一些帮助作用。

      品牌的选择

    在车载电台中，口碑比较好也比较常见的品牌有Motorola、YAESU
、ICOM、Kenwood、Alinco等五种，除了一个Motorola是美国货意外，
其他四个品牌都来自小日本，看来小日本在电台设计开发制造上还是
有相当的技术实力。其他还有一些进口品牌以及国产品牌，但是因为
产品销量较小，在市场中很难看到这里就暂时不提了。在这五个比较
常见的品牌中，Motorola专注于开发专业机市场，因此Motorola推出
的业余设备相对其他四家厂商来说要少的多了。其他四家厂家各自都
有出色的产品，在业余段的设备也都各有爱好者追捧。目前还在市场
中销售，性能比较全面也比较常见的双段监听机型包括 YAESU FT-89
00R、YAESU FT-8800R、ICOM 2720H、Kenwood V7A等几款，下面我们
就来一个一个的分析一下这几款产品的特色。

      机型推荐

    YAESU FT-8900R
    市场售价：3300元左右
    优点：四段发射、多段接收、支持跨段差转
    缺点：6米和10米波段不够实用，话音调制度偏低

    FT-8900R是一款坚固耐用的、高质量的四小波段调频收发信机。
在29/50/144MHz段，提供50W的输出功率、在430MHz段，提供30W的输
出功率。FT-8900R的高功率输出，来源于MOSFET功率管的功率放大器
RD70HVF1，以及机身背后的直吹式散热片，全自动温控式风冷散热电
路，这些都为本机保持长时间工作的稳定性提供了强有力的保障。

    FT-8900R的一个特色功能就是支持跨段差转，也就是说FT-8900R
可以在不同频段的信号中进行差转转发，也就等于是一个小中继了。
FT-8900R支持809个存储信道， 全双工操作方式，支持双频双显双段
监听，主次信道独立调节，不会互相干扰，在主信道发射或者接收到
信号时次信道自动静音，保证主信道的正常收听和发射。FT-8900R支
持独立的静噪和音量控制，内置CTCSS和DCS编/解码电路。 前面板可
以拆卸，有分离安装组件，使您可以将机器安装到大多小型车的后备
箱中，而控制面板则留在车辆前部的控制台上方便操作。

    在购买时需要注意的是，美版的FT-8900R附送的手咪是带数字码
盘的MH-48，而欧版FT-8900R附送的手咪是带数字码盘的MH-42，因此
尽量还是买美版的机器吧，手咪有码盘在开车操作时是非常方便的。

    YAESU FT-8800R
    市场售价：2800元左右
    优点：实用的双段发射 双频监听机器，性价比较高
    缺点：话音调制度偏低

    YAESU FT-8800R 是在推出8900R一年多以后推出的一款产品，如
果单单是从外观上看，8800R和8900R几乎没有区别，同样的可拆卸面
板设计，同样的主动式散热风扇，连天线接口都是同样的SO-239型。
而两者最大的区别就是： FT-8900R可以在10米\6米\2米以及0.7米四
个波段发射，而FT-8800R的发射频段仅有2米以及0.7米，正好把不太
常用的10米和6米给去掉了。 同时，跨段差转的功能也被取消了，这
两个缩水主要的目的应该更好的节约成本。毕竟，市面上热销的双段
机器，特别是价格相对较低的ICOM IC-2720H给8900R的市场带来了很
大的冲击。虽然8900R在功能上比2720要强不少， 不过很多功能对于
一般用户来说并不实用，因此，YEASU急需一款和2720H相抗衡的机器
，FT-8800R就这样应运而生了。

    除了发射功率和差转功能之外， FT-8800R的大多数功能和FT-89
00R相似，2米波段发射功率最大为50W，0.7米波段发射功率最大为35
W。在存储信道上，FT-8800R比FT-8900R多了200个信道，不过其实809
个信道已经足够我们使用， 1000多个，即使存了也很难记住啊。FT-
8800R的前面板也可以拆卸，附增有分离安装组件， 使您可以将机器
安装到大多小型车的后备箱中，而控制面板则留在车辆前部的控制台
上方便操作。

    ICOM IC-2720H
    市场售价：2900元左右
    优点：双段发射双频监听机器，话音调制度不错，液晶屏色彩可
          变色
    缺点：小功率发射出现烧功放的情况

    ICOM IC-2720H是市场中比较常见的双段双频监听车载电台之一，
在广大爱好者中口碑相当不错。 和差不多时期推出市场的YAESU FT-
8900R相比， IC-2720H的外观显得更加时尚一些，机身按键就采用了
白、黑、绿三种颜色，液晶显示屏还可以调节颜色，可以说是一款非
常时尚的机器。虽然IC-2720H的前面板也可以分离安装，但是它们却
无法安装在一起，也就是说你只能分离安装，不过随机的附件中有一
长一短两根连接线，可以根据主机和屏幕安装的距离不同选择使用。

   ICOM IC-2720H接收范围为118-999.99MHz，发射范围只能是2米和
0.7米波段了， 不过这两个波段正式我们业余无线电爱好者比较常用
的。 在2米波段，最大发射功率为50W，而在0.7米波段最大发射功率
为35W。在使用之后，许多无线电爱好者都发现了2720H在小功率发射
时会出现烧功放电路的情况，ICOM在后续生产的机器中已经对部分电
路做了调整，新生产的机器并不会再出现烧电路的情况了。

    ICOM IC-2720H支持212的存储信道，这个指标和8900R和8800R相
比似乎是少了很多， 但是对于一般用户来说212个存储信道已经完全
足够了。

    Kenwood TM-V7A
    市场售价：3700元左右
    优点：双段发射 双频监听机器，菜单简洁，蓝色超大液晶屏
    缺点：机身较大

    Kenwood除了在专业无线电领域驰骋之外， 在业余无线电领域也
是一员大将。其许多业余设备例如：TM-461A车台、TK-42AT手台都是
许多业余爱好者热衷的产品，今天我们要介绍的Kenwood TM-V7A则是
Kenwood车载设备中比较著名的一款产品。

    Kenwood TM-V7A是Kenwood在90年代末推出的一款产品， 而同级
别的竞争对手，例如我们上面提到的IC-2720H和YEASU FT-8900R等产
品都是2002年才上市的。足以见得建伍在技术方面是如何先进了。

    建伍TM-V7A支持双段、双显、双频监听，发射频段和ICOM的2720H
一样是2米波段和0.7米波段，发射功率也同样分别是50W和35W，不过
建伍TM-V7A是我们用过的同级别车台中信号最稳定的一台，同时，语
音调制度和还原也是最真实的。

    上面介绍的四款双段监听车载电台是目前国内市场中比较常见的
，其他厂商也有同类别的产品，但是因为市场中占有量较少这里就不
一一介绍了，希望上面的介绍对您的选购能带来一些帮助，选购到一
款称心如意的双段监听车载电台。

------------------------------------------------------------
●2004年12月4日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   《神奇的无线电波》一个感人至深的故事
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=100982) 

bd3nc  2004-12-04 21:00

    《神奇的无线电波》一个感人至深的故事

    在十多年以前我曾在朋友的一本杂志上看到过一篇关与无线电爱
好者的文章，感人至深。虽然过去了很多年依然很想再读一读那篇文
章，但时过境迁那一本杂志已经很难寻觅了。不过今天我到一位朋友
那里去，忽然在他的书柜上又看到了这篇文章，非常兴奋。特地把它
发到火腿神聊来与大家共赏

                       神奇的无线电波

    滴滴答答的无线电波，是天各一方的美国人内德和柬埔寨人基奥
成了莫逆之交，并使失散多年的基奥一家重新团圆
    曙光初露，天将破晓，爱德华(昵称内德)劳勃虽然一夜没合眼，
但显得毫无倦意，他头戴耳机，身体斜靠在一张小桌上，正在神情紧
张地监听桌上那架无线电收发报机中发出的声音。
    内德是美国康涅狄格州沃特福德市的一位无线电爱好者。他平时
最喜欢做的是在夜深人静之时打开他的短波无线电收发报机，与半个
地球以外的无线电爱好者建立联系。 迄今为止，他已同世界上320个
不同国家和地方的人取得联系。在他那间窄小的无线电工作室的墙壁
上， 贴满了从320个国家和地方寄来的证明已与他有过联系的卡片。
今晚他在等待联系的是柬埔寨唯一的业余无线电爱好者比塞恩基奥。
基奥住在位于泰国和柬埔寨交界处的一个难民营内。倘若内德能同他
联络上，那他就实现了他毕生所追求的目标：与国际业余无线电爱好
者名单上所列的每一个国家和地区都取得了无线电联系。
    凌晨6点， 在一连串嘈杂的无线电电波声中，内德忽然听到一个
柬埔寨人的微弱声音：“我是XUISS。我寻找美国康涅狄格州的WlRAN
(疑为W 1 RAN，我查了此呼号确有其人——BD3NC注)，请回答，请回
答……”内德的心怦怦直跳，他急忙对着桌子上的话筒答道：“XUISS
，我就是美国康涅狄格州的WIRAN，我终于找到你了，真高兴!”在同
基奥简短地交换地址后， 内德急切地说：“XUISS，请告诉我一些你
的情况。”沉默了一阵后，基奥语调深沉地说：“我是柬埔寨难民，
跟家人分离已有多年，如今独身一个，生活在泰柬边境的二号难民营
。昨晚我们的营地出了点事，越军打来的一发炮弹差一点把营地炸毁
，炮火把我仅有的东西，包括闹钟、地图和耳机等都烧掉了。”
    内德关掉无线电收发报机，喜忧参半。高兴的是一两个星期后基
奥的卡片一到达，他所收集的证明卡片就全部齐全了。忧虑的是，那
个柬埔寨业余无线电爱好者的处境十分凄惨。思虑再三，内德决定设
法帮助基奥弥补他在炮火中遭受的损失。第二天，他买了钟、地图和
耳机等物寄给基奥，邮包中还偷偷夹了两张面值20美元的钞票。
    内德焦虑不安地等待着基奥的回音。可是几个星期过去了，XUISS
仍然音信杳无。 1988年1月的一天下午，内德终于收到了基奥用蓝色
信封寄来的回信和一张证明内德已同他取得无线电联系的卡片，基奥
在信中除了感谢“亲爱的内德先生给他寄去邮包外，还作了详细的自
我介绍。他告诉内德，他的那台短波无线电收发报机是“捡来的”，
几年前，当日本的几个业余无线电爱好者访问泰国边界时，把这台机
器送给了驻扎在当地的柬埔寨抵抗力量的领导人，可这些人对这种机
器兴趣不大，又知道基奥学过一些无线电通讯知识，最后便把机器交
给他长期保管。对基奥来说，这台机器成了他与二号难民营以外的世
界接触的生命线。他设法弄来一个旧的汽车用电池，供电给这台收发
两用机，后来又想办法弄到一个可以给电池充电的太阳能电池板。
    内德和基奥接上头后，很快成了好朋友，他们经常通过无线电联
络，往往谈到深更半夜。基奥告诉内德，他家原有11口人，但在战乱
中，父亲丧命，哥哥被关进了柬埔寨境内的越南人监狱，母亲带着兄
弟姐妹出走很多年过去了，杳无音信。据说他们都已不在人世。他说
他好比是掉人深井的一只青蛙。
    内德发誓要把基奥从“深井”中拯救出来，并帮助他把他的大哥
救出狱。根据基奥的意思，内德决定先办第二件事。他听基奥说有时
可用黄金向越南人赎囚犯，于是便同妻子雪莉商量筹钱。内德夫妇并
不富有，不过不久前他们接受了一小笔遗产，夫妇俩决定先把这笔钱
捐献出来。这时正好有一对美国医生夫妇要去曼谷救援柬埔寨难民，
内德便请求他们把赎金带去难民营交给基奥。这对医生夫妇爽快地答
应了，内德马上在无线电联系中叫基奥留意，不错错过同美国医生唐
恩和卡蒂的会面。
    基奥苦苦等了6个星期，四处打听寻找， 最后终于在他的难民营
诊所内看到了一个年轻的白种女人。
    “请问你是卡蒂医生吗?” 基奥急不可待地问到。“不是——你
是不是基奥?”她回答说。
    原来，唐恩夫妇没有获准到泰柬边境的二号难民营去，他们只好
把内德的赎金交给另一位美国医生，请她转交给基奥。
    基奥收到了那个装着泰币的厚厚信封后，欣喜若狂，他马上写信
给内德，感谢他的慷慨相助。
    基奥通过一位中间人，把这笔赎金交给了越南人，不久他的大哥
便获释了。遗憾的是，基奥弟兄俩未及重逢，他的大哥就死了。尽管
如此，基奥还是感到无比宽慰，因为“对柬埔寨人来说，死时是个自
由人是很重要的”。
    正当基奥在为他大哥的不幸上去世深感悲痛时，他从新进二号难
民营的一个，熟人那里听说，他的母亲并没有死，很可能住在菲律宾
的—个名叫莫龙的难民营中，因为此人有一次在这个难民营的告示板
上曾偶尔见到基奥的母亲正在寻找家人下落的字样。基奥马上把这个
消息告诉了内德。
    与此同时， 基奥向菲律宾的3名业余无线电爱好者库特、多迪和
莲达发出了求助信号，他告诉他们，他相信自己的母亲尚在莫龙难民
营，请求帮助寻找。
    大约1个早期后， 库特等人就驱乍风尘仆仆地赶列莫龙难民营，
随身带着基奥用柬埔寨语跟母亲说话的录音带，他们没有白去，莫龙
难民营的管理人员告诉他们，基奥的母亲基金松确实就在这个营地，
而且基奥的3个兄弟和1个妹妹也在。管理人员说：“你们来的正是时
候，再晚来—步恐怕就见不着了，因为基金松老人在几天后就要带着
她的4个孩子去美国了。”
    基金松老人因为年岁已大，加上多年来的颠沛流离和折磨，行走
已不方便，反应也有些迟钝，但心里时时时惦念着她的小儿子基奥。
听着录音机基奥呼喊“妈妈!妈妈!”的声音，老人泪如泉涌，泣不成
声，—个劲地向来人表示感谢!
    找到基金松老妈妈后，库特等人如释重负。
    当天晚上他们就在莫龙难民营的空地上架起天线，和在泰柬边境
二号难民营的基奥取得了联系。当无线电收发报机中传来基奥亲切而
又熟悉的声音时，基金松老人和她的4个子女抱成一团， —个劲地喊
着基奥的小名，随后，这—家人通过无线电波，互相倾诉多年的失散
之苦和思念之情。最后，他们相约在美国的西雅图重新团聚。
    几天后， 基金松老人带着她身边的4个孩子顺利抵达了西雅图。
他们在那里急起切地盼望着基奥的到来。
    但好事多磨，直到8个多月后， 有关方面才允许基奥离开二号难
民营，先去非律宾的一个难民营，如果运气好，再去美国与家人团聚
。这期间，美国的山德和菲律宾的库特等人四处为基奥奔波，用尽了
他们的人事关系，光是内得就写了160封信、申请书及备忘录， 力促
有关方面同意基奥早日与家人团聚。
    1989年10月，也就是在内德与基奥用短波通话的两年后，内德赶
到马尼拉，欢迎基奥跳出“深井”，获准到菲律宾。机场上，内德戴
着——顶崭新的棒球帽，上面用金丝绣着基奥的无线电寻呼名XUISS。
无需任何人介绍，这对从未见面们已成为莫逆之交的老朋友就相认了
。在一阵紧紧的拥抱后， 内德又拿小—顶绣有XUlSS金字的棒球帽，
戴在基奥头上。
    16个月后，基奥终于离开了非律宾，和他的新婚麦子李纳洛—起
飞抵西雅图。李纳洛是基奥在泰柬边境的难民营中认识的。
    在西雅图机场出口处，基奥—家人焦急地等待着，手里举着用柬
文和英文：书写的标语：“欢迎回家!”基奥老远就看到了这些标浯，
他拉着李纳洛不顾一切地冲了上去，与老母亲和兄弟姐妹们紧紧拥抱
，泪水模糊了他们的眼睛。

------------------------------------------------------------
●2004年12月6日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   CQWW CW 2004 - HS0ZAR(K3ZO)
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=101071) 

BA7NQ  2004-12-06 20:44

    CQWW CW 2004 - HS0ZAR(K3ZO)

    K3ZO Fred，相信很多朋友都和他通联过，老人家今年的CQWW CW
刚好在泰国，这是他比赛后发表在3830上的比赛感想，值得我们学习
。感想的大意是，这次他在泰国比赛，使用了最原始的比赛方式，就
像他1968年第一次参加比赛一样。没有依赖任何任何辅助器材、没有
电脑、没有internet，天线也是比较简单的A3S和DP， 与他老人家在
美国的电台相比，泰国的电台非常简陋，但是一样玩得开心，乐趣无
穷，关键是能够融入到比赛，用心去体会比赛的气氛。

------------------------------------------------------------
●2004年12月6日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   关于3830
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=101078) 

BA7NQ  2004-12-06 22:12

    关于3830

    好像上一期的QST杂志提到了3830Mailing List，据说以前inter
net还没有普及的时候，大家在比赛过后， 都跑到3.830MHz上，交换
一下比赛成绩。后来，internet普及了，逐步采用了邮件的方式，而
这个Mailing List，取的名字，就叫3830。

    在3830上发表的比赛成绩，叫claim score，中文叫“宣告成绩”
吧，就是说，这只是自己单方面宣布的成绩。最后的成绩，需要我们
把log寄到比赛的组织者那里， 让他们核对后才能得出，通常这个核
对时间很长。以CQWW为例，需要一年，一般是在今年的比赛的前一个
月，公布去年的成绩。

    大家可以在这里访问3830，以后比赛过后，不要忘了在这里发表
一下比赛的成绩和自己的感想，交流一下，一起分享比赛的经验和感
受。

    在网上浏览3830，
http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/3830

    发表比赛成绩，
http://www.hornucopia.com/3830score/

------------------------------------------------------------
●2004年12月7日

哈罗CQ火腿社区
-   QRP and DIY
-   -   水平偶级天线的有效架设方法 （转贴）
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=101095) 

redoct  2004-12-07 10:32

    水平偶级天线的有效架设方法 （转贴）

    天线有千百种惟独水平偶级天线（DIPOLE ANTENNA ）简单经济，
效率又高

    水平偶级天线标准情况的阻抗是73欧 ，图一是标准的设立方法，
天线的元件方向成一直线。两边的支柱可利用大楼或其他杆状物如竹
竿类代体也可以。

    当您的电波频率低时若要架设一标准天线，就必须再较宽广的平
面上来架设。这时都市最大的限制，但是，不一定要作成标准的水平
偶级天线。也可以架设倒V型天线， 如此一来面积长度就可以节省很
多。同时也只需要一根中心支柱。

    水平偶级天线角度与阻抗的关系

    水平偶天线给电部角度为180°时阻抗是73欧 ,从180°角度开始
变窄，它的阻抗也随之会渐渐下降， 150°时68欧， 120°时58欧，
105°时刚好是50欧，更窄的角度90°时是42欧，60°时则降到23欧，
因此，如果用50欧的同轴电缆线作为天线的传输线时， 150°的角度
是最理想的，当水平偶级天线的角度一样，而天线的地上高度不一样
时，也有可能产生阻抗不同的情形，例如：您的水平偶级天线张开角
度为120°时，天线离地高度时0.56波长.0.73波长，1.15波长时（21
MHz的情况是7.95米，10.37米 16.33米）这时候天线的阻抗却降到了
50欧。要想架设一组高效率的水平偶级天线，就必须注意上列事项，
除此之外，下列项目也请特别注意

    天线元件尽量避免靠近电话配线和电力线，天线主体四周如果离
一般电线太近的话。不但会影响改变天线的阻抗，而且会产生电波干
扰。一个波长以上的距离最理想，两者无法兼顾时，也请尽量避免天
线元件和电线平行，而且利用一高一低或相互交叉之方式架设。在遇
有钢筋水泥大厦，钢铁和其他金属类的影响的情况下也有相同的影响
，所以也请特别注意。

    平衡与不平衡转换器 （BALUN）巴伦的使用

    水平偶级天线本身是平衡式（BALANCE ），但是同轴电缆线却是
不平衡式 （UNBALANCE）要连接不平衡式同轴电缆线到平衡式的天线
时，就要使用到平衡与不平衡转换器。但是一般市售的转换器价格却
要比自制的简单偶级天线的价格高，在这种情况下，不用转换器也是
可以的，只要上述事项都能够注意到，实际使用起来也没有问题

    水平偶级天线在调整时，可以将天线元件的两端预先留置30公分
左右，再一边看驻波比表，一边一此剪掉3-5公分左右长度， 一直到
驻波比最低为止，这是最简单的调整方法之一

    架设倒V型水平偶级天线时， 最重要的是要注意人身安全问题，
因为当发射机发射时，水平偶级天线本身会产生高周波电流，而其两
端的高周波电压最强，所以，若要架设此天线，请尽量架设在人身触
摸不到的地方，这样才比较安全，或者标上危险注意的标志

    野井宣孝原著

------------------------------------------------------------
●2004年12月7日

哈罗CQ火腿社区
-   QRP and DIY
-   -   架设在窗口的GP天线 （转贴bd5hag）
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=101098) 

redoct  2004-12-07 11:26

    架设在窗口的GP天线 （转贴bd5hag）

    最近我住的公寓房子进行了翻修，虽然面积增加，但是我却再也
上不了房顶了。幸好我抢在翻修前把天线从房顶上拆了下来，才没有
什么财产损失。可是卷在床下的DP天线能有什么用。

    眼看着十年的电台生涯就此要结束，悲痛之际，耳边老是响起BG
5ENA沈颂华在BG开放前常说的一句话：穷则思变。是啊，房顶虽然没
了，可是电台总还得要玩。

    方案之一，是学习VR2RO（BG2JC）王石玉， 他把IC706和12V12A
的电池装在行李车上，一到周末，就拉上行李车，到官塘住处附近的
小山头上，架起DP天线来工作。我住的地方附近山是不少，可是杭州
的山不象香港，没有路可以拉着行李车上山；如果是背上山，体力消
耗太大，恐怕只能偶而为之。更何况我不喜欢这样把玩电台当一件大
事情来做，我喜欢的是上班前、下班后，开机听听，有传播就捏着电
键做几个联络。看来王石玉的经验没办法为我所用。

    方案之二，是学习VR2GY李锦鸿，在工作的地方架一副天线玩玩。
我工作的地方倒是条件不错，七层的房顶，钥匙就在自己手里，我在
顶楼又有一个单间，本来就是电台室（我的公司也做无线通讯工程的
），电源、馈线都是现成的。可是内地的法律不比香港，把电台移动
到其他地方是要另外申请执照的。虽然本地的无委关系很好，可自己
也不太愿意为了这样一件事情去麻烦自己和别人。更何况把电台放在
公司，又要把玩电台正经当做件事情来做了，要找理由申请加班、报
老总批准，等等等等一大堆事情，也不能满足我闲时玩电台的愿望。 

    倒是近几日BBS上BG7NQ梁铁威在嚷嚷窗口天线的事情启发了我。
本来在美国的QST杂志上也是常见in door antenna，在日本的CQ杂志
上也常见阳台天线。不过过去条件好的时候，从来对那些东西不以为
然：室内天线总要木房子才行，至于阳台天线嘛，也得是顶楼开阔地
带。我住的是钢筋水泥的房子，又是七层楼房子的四楼，还是一大片
居民区的中心。从前想都不敢想一副架设在我窗口的天线能有什么效
果。

    可眼下，似乎这是唯一的解决之道了。

    仔细查阅手头的资料，才发现原来架设在窗口的天线也是有好多
选择：长线、端馈、环型。最早看中的是一副环型天线， 是BA4AE冯
国祥老前辈几年前推荐给我的。他自己已经做过一副，说效果不错，
方向性也很强，20米和15米都可以用。不过一米乘一米的方框，挂在
窗外总有点吓人，而且还需要一个好的空气电容。另外还有一种多圈
环型天线，是绕三圈的，15米波段只要25厘米左右的方框，小是小，
但是要三个电容，想必调整很不容易。

    犹豫之际，想起VR2GY李先生的野外天线，那种底部加感的简易GP
天线来。说来好笑， 以前跟VR2GY出去野外的时候，心里总是不以他
的天线为然，总觉得没有DP好。DP效率高、简单、重量轻。一次也跟
他争论过，他只说了一条理由，就是这样的天线架设容易，跑出去不
一定有地方给你拉DP的，但是GP，自己就能立起来，上哪里都可以用
。想想他的话也是有道理，现在我的这个窗口，也只有GP是上手最快
，成功率最高。

    于是就开始找材料。

    理论上，一副底部加感的GP天线，是由一根金属的辐射体，加上
底部的加感线圈，和地线组成的。辐射体越长越好， 只要不超过1/4
波长。加感线圈电感量越小越好，当然是要配合辐射体能谐振， Q值
越低越好，Q值太高频带太窄。地线就没有什么讲究，一根细线都行。 

    我找了一根1.5米长的拉杆天线做辐射体， 拉杆天线虽然有接触
不良的危险，但是拆装容易、重量轻。而且这根拉杆天线本身有一个
底座，拉杆部分可以从底座上卸下来，底座有锣丝孔可以固定。

    然后锯了约十厘米的一段1.5厘米直径的PVC水管，做底座和绕线
圈。PVC水管最大的好处是加工容易，只要用1毫米的小电钻，就可以
拿电钻当冼刀用， 在PVC管上割出所需的形状来。先在水管的一端，
做一个3毫米的小孔，把拉杆的底座固定在水管上，并装好焊片。

    接下来，用0.7毫米的漆包线，一端焊在焊片上，在PVC水管上开
始绕线。由于不知道拉杆天线的特性，也无从计算线圈的电感，就决
定采取cut and try的办法，先紧密地绕上40圈，再来取抽头。

    线圈绕到头的时候，在水管上对开钻两个小孔，把线从一个孔穿
过去到对面的孔出来，就可以拉紧了。然后再与穿线垂直地对开两个
3毫米的孔， 装上两个锣丝和焊片，把线头焊到其中的一个焊片上，
就可以了。这两个锣丝，不妨用得长些。

    再在水管尾部适当的地方，开一个6毫米的孔， 把一根50-3的电
缆穿进水管，再从这个孔穿出来。电缆的芯线接焊了线圈的焊片，皮
线接在另一个空闲的焊片上。皮线这个焊片上，再焊上一段地线。我
是用了一根约4米长的多股塑料细线做地线。

    最后，用一个纸模把水管头堵住，从水管尾，就是穿入电缆的地
方，注入热熔胶，把水管里面全部填实，把电缆固定住。

    这样，基本的天线就做出来了，下面，就要根据所需的频段，调
整电感和地线。

    调整前，先在电缆的另一头做上一个M型插头， 有一种专门用于
50-3电缆的M插头， 它有一个小小的尾巴，只能让一根50-3的电缆穿
过。如果买不到这种插头，也可以在做好的插头里，用热熔胶填充一
下，把电缆固定住。

    然后，在接电缆芯线的焊片上，焊一根细线，准备做跳线用。跳
线时就是在线圈上某圈处，刮去漆皮，把跳线焊上，那么整个线圈的
圈数就等于从接拉杆天线底座处到这一圈的圈数。 VR2GY李先生更为
彻底，他是在跳线上做鳄鱼夹，线圈绕成间绕的，每一层都有刮去漆
皮的地方，想跳哪一圈随时夹一下就可以。我只想做15米单波段的固
定天线，所以就用焊的。

    调整前，先要把天线架起来，最好是直接就架在实际的位置来做
调整。也可以先在房间内空旷的地方架起来粗略的调整一下。

    我先在房间里架起来后，不做跳线，用MFJ259测了一下，谐振频
率低到哪里去都不知道了。然后在线圈中部抽头，要是高了再下来一
半，低了再上去一半。就这样用二分法，一步步找到一个15米的谐振
点是在距离拉杆天线10圈的地方。

    接下来，就要把天线架出去实地测试了。 

    由于拉杆天线的抗风、防水性能都不好，而且如果是装在窗台上
还需要一个底座和一根伸出去的延伸杆。我就打起了玻璃窗的主意。
江南的天气，一年中大部分时间玻璃窗是开着的，只关着纱窗。因此
推出去和墙成90度的木窗，正好是天线的支撑体。由于拉杆天线不牢
，我就没想做成永久固定的，何况下起雨来窗子还是要关的。所以我
就在窗框底部斜地钉了四颗钉子。这四颗钉子刚好能够把绕了线圈的
PVC水管放进去，靠尾部两个接线的焊片的锣丝，又能阻止水管滑下；
而天线的重量加在水管上的力，使它紧紧压靠在钉子上，不至于从边
上滑出。当然这样的牢固程度，只是保证一般使用中不会掉下来，刮
起风来，还是要收进来的。

    把天线实际架出去后，再测谐振情况，发现谐振点往上移了约1M
Hz，到了22MHz。 想来是环境的影响，于是收进来，把抽头又加多了
一圈，为11圈。再架出去一测，BINGO，刚好在21MHz。于是再收进来
，线圈表面涂一层德国汉高胶水，焊片部分用热融胶包一下，最后整
个用胶带包起来。本来最好是用热缩套管，不过那么粗的热缩套管手
头上一下子没有。

    最后再架出去，用MFJ259测了一下天线的谐振情况，这个天线在
整个业余段内都能保持在2以下的驻波比，已经令我满意了。

    天线是做好了，只花了个把小时，谐振情况也令我满意。可是实
际接收发射的效果如何呢？我自己实在不是很有信心。于是烧起电台
来，搜索了一会，就在我最喜欢的15米CW波段，听到一个日本电台在
CQ，小心地回答他，马上就回来了，他给了我599的信号报告。 哗，
我一下子就从椅子上跳起来，差点忘了抄他的QTH。 那天下午剩下的
时间里，我作了四个日本电台，信号报告都在579到599之间。实在是
美妙的经历，比之过去用房顶上的DP天线好象过瘾多了。

    天黑了，听听频段上安静了下来，就把天线收了进来，只留下四
颗钉子在外面。

    当然这副天线总是没办法跟房顶上的DP相比，而且架设在朝北的
窗口，那么南面的信号就完全没有可能了。另外我发现地线对天线的
影响也很明显，有一次工作中，突然IC706说驻波比变坏了。拿MFJ259
一看，谐振点没变，但是阻抗变成了三十几欧姆。一查看，发现楼下
开了窗，把我的地线推动了一下，有一小段叠在窗框上面，没有拉成
完全的直线。伸手把地线抖了抖，让它垂下去成直线，阻抗就好了。

    另外做这种天线还要注意一个陷阱，就是地线正好谐振，而辐射
体本身却不谐振，造成天线谐振的假象。我跟VR2GY曾经碰到过， TS
50说驻波比很好，可是却联络不到什么台，7MHz上在百多公里外的电
台说我们只有51。后来才发现是扔在地上的地线在做辐射体。

------------------------------------------------------------
●2004年12月7日

徽行天下论坛(http://www.ahche.com/dvbbs/index.asp)
      --  公告
      ----  “2004安徽业余无线电爱好者技术交流会”胜利召开

      --  作者：bd6cs
      --  发布时间：2004-12-7 22:28:21

     “2004安徽业余无线电爱好者技术交流会”历时1天半在淮南胜
利闭幕，完成交流会的所有日程。

    诚邀参会的有：
    安徽省无线电协会理事长                  陈国武先生
    安徽省信息产业厅无线电管理处副处长      张兆林先生
    安徽省信息产业厅无线电管理处管理科      耿卫红女士
    安徽省体育局水上射击管理中心主任        张  玉先生
    淮南市无线电管理处处长                  邵若吾先生
    淮南市科技局副局长                      吴  健先生 
    淮南市科协主席                          陈广阔先生
    淮南市科协中心主任                      刘  辉先生
    北京BG1WSY王树英先生（61岁） 代表北京老HAM们专程赶来表示
祝贺！来自全省各地HAM朋友49人参加了交流会。

    大会召开时组委会收到BG5BAW潜卫强先生用特快邮件寄来的贺礼
——写频器一套。
    大会组委会收到以下HAM朋友提供器材赞助， 作为晚会“业余无
线电知识”奖品：
    BA6AA——多功能开关电源板3块
    BD6BX——有资明信片250张
    BD6CS——13.8V/30A通信开关电源1台
    BD6DE——TK208/308电池盒2只
    BG6AHJ——多功能军用水壶1只

    再次感谢百忙之中赶来参会的HAM朋友， 希望大家继续关注和支
持我省业余无线电事业的发展。
    通过这次交流会我们对我省业余无线电发展有乐观也有困惑的看
法。乐观是HAM综合素质在不断提高，困惑的是HAM不能积极参加集体
活动；更不能按协会章程完成自己的义务（例如交纳CRSA的会费）。
。。。。。

    4日晚23：00时—5日1：00 部分组委会成员和参会人员在会议厅
讨论今后我省业余无线电发展的一些建议（摘录）
    6AA： 1》解决穷HAM的问题（这是一两句话无法解决的。怎样解
             决？大家可以在板块上发表高见）
          2》困难下能相处；富贵下不相容（HAM团结才有力量）
    6AR： 1》北部发展快；南部发展慢（宣传力度不够）
          2》以协会发展HAM
    6AJD：协会发展不平衡（区域经济是瓶颈）
    6BX： 1》入会自愿（介绍为主；不勉强别人加入协会； 让真正
             的爱好者进入）
          2》不主张操作证书盲目升级
    6AH： 地区HAM未发展经济是主要原因
    6CP： 加强空中频率监督作用
    1WSY：1》营造环境；形成机制；加强管理；促进发展
          2》落实人员和相关部门关系；促进沟通
          3》顺此自然发展会员
    6CS： 1》加快成立我省无线电运动协会
          2》建立全省HAM沟通渠道
    6ABP：目前学校开展活动学生条件制约
    6CY： 真正想玩业余无线电的朋友最大制约恐怕还是经济
    6DE： 个人的工作；时间；环境也受制约
    。。。 。。。

    最后讨论2005年全省HAM活动计划
    1》加强和省无协联系，尽早成立“安徽业余无线电运动协会”
    2》计划5月“中国无线电节”期间在黄山开展一次通信宣传活动
    3》2005年安徽HAM年会

    这是本次年会的最后发稿。欢迎HAM朋友发表自己的看法和意见！
推动我省业余无线电技术发展！

    谢谢您的参与！再见！
                                                          
                      2004安徽业余无线电交流会组委会
                                   2004．12．6．淮南

------------------------------------------------------------
●2004年12月8日

广播爱好者论坛
标 题:《西瓜上市谈收音机和接收机》
发信人:列兵
时 间:2004-12-8 7:41:20
详细信息:

  西瓜上市谈收音机和接收机

  收音机

  现在的收音机性能都还可以，接收一般弱信号也过的去，不过要应
付复杂的电磁环境显然不够。

  灵敏度
  灵敏度普遍都不算高，不管指标标的怎么样，实际上很多极弱信号
是根本收不到，什么接收机能收到的收音机也能收到等等说法其实是
没有什么道理的，差别客观存在，大多数情况下还不小。当然收音机
在现在的基础上想把灵敏度做的更高也不现实，不说外部环境恶劣，
天电噪音工业干扰多，就是收音机内部产生的噪音也会把为提高灵敏
度所作的努力消耗殆尽。虽然很多人凭耐心和天况也能解决不少问题
。人的主观能动性很大，有时候只要有精神就可以解决很多问题，大
多数的场合却是物质基础决定了一切，所以要想有好的接收效果必然
要屏弃收音机，

  选择性，这个指标也是不好的，我们用不着从数据去看这些，凭实
际使用的体会就可以知道，现在的广播其实整体而言还是规矩的，每
个电台都有自己的位置，一般互不干扰，但实际收听中受邻频干扰的
情况时有发生，，在这一点上虽说收音机和接收机在测试数据上可能
会有较大差别，实际使用有时表现却差不多，当然这是指接收广播信
号而言，我就感觉我国的电台比较霸道，同样信号强度国内的电台比
国外的电台发生这种事的几率好象会高一些，是因为国内电台信号普
遍太强还是因为本身占用的频带就较宽不得而知，因此可以认为有时
这种情况之所以发生并不是收音机的过错。

  音质，现在的好的几乎没有，国产的老电子管收音机音质还可以，
不过和国外同期产品相比又要差很多，晶体管或集成电路收音机音质
好的个人认为国产几乎没有，海燕T241有过，不觉得声音怎么样，后
来送人了，欧美的声音素质一般都很好，听过且真正做到念念不忘的
是根德的的一台破收录机，声音不能开大，小声或一般音量非常迷人
，S700各个方面表现全面，单就音质而言还是略显单薄。

  造型，最热门的表现舞台，各种收音机有时候让人觉得完全就是靠
造型来欺骗腰包，这个没什么话好说，女人一般也是靠外表骗人的。

  价格，天差地别，买的时候最好考虑清楚，有钱买贵的就不要去贪
便宜。

  频率稳定性，在国产老电子管收音机能感觉到频率漂移的乐趣，222
也会，现在比较有名的是B2K。

  同步检波和SSB，收音机上的一般是噱头。

  音调控制或带通选择，有比没有好，不过各种收音机之间好坏差距
较大，有的也只是摆设。

  场强指示，过去国外机器很多都有，现在也少了，分指针与非指针
二种，绝大多数人都喜欢指针式的。

  波段选择开关，一般都会有，所用方式与可靠性也是差别巨大，好
的几十年不坏。

  喇叭与体积，一般来说是越大越好，有家的人能买台式就不要买便
携式。 

  接收机

  接收机与收音机有什么区别？内行的人会说出很多来，俺不内行，
也能说一点。比如比收音机大，比如比收音机高级，比如比收音机贵
，比如不好买到。

  现在R71好象都大量供应了， 事情就是这样，偶尔有一台的时候，
一眨眼就会被抢没，多了人们反而有了疑问，值得买吗？当然值得，
前提是你别买到坏的。为什么值？因为是接收机啊。

  有了收音机，有了电台，干吗还要做接收机？当然是为了把接收做
大做好，一般的消费者可以用， BCL发烧友可以用，专业或业务用途
也可以用，这就要求接收机在灵敏度，选择性，频率稳定性等基本性
能以及可靠性，稳定性，抗干扰性等方面要超出收音机很多，特别是
过去的产品，这些方面更用功，现在情况有些变，专业用机向高级化
发展，一般业余爱好者整体而言市场购买力降低，于是就出现了折中
的产品，这些产品售价相对低廉，体积较小，样子漂亮，功能多，性
能也有一定保证，但总觉得更靠近收音机，或者说有接收机名分的收
音机比较合适，这一类的机器其实很适合一般玩家，但对超级烧友不
适合，除非用来做副机或者备用机，要看有没有那么多钱了。

  接收机到底比收音机好在哪里？

  首先是好在可以接天线，收音机也可以接天线，但接收机使用的前
提却是一定要外接天线，业余无线电爱好者用的接收机一般都有ATT，
为的是接太强太大的天线不至过载，有的机器却是没有ATT的， 不要
小看这个差别，接了ATT后弱信号一样被衰减，在一开一关ATT的时候
就显的麻烦不实用，没有ATT的机器大小通吃就没有这种麻烦， 当然
不管怎么样接收机可以外接的天线都要比收音机牛皮的多，这就意味
着可以收更多更远信号更弱的台，而这正是做DX所必需的。

  其他还有些什么好处呢？

  一般是全模式接收，LSB，USB，CW，RTTY，FM，AM。

  中频滤波器性能好，最简单的也有窄，中等，宽三档，性能可是比
收音机上用的要好的多。

  现代接收机一般有多种混信除去功能，不要指望有多么神奇，但是
有比没有好也是不争的事实。

  信号场强指示，不管是指针式的还是其他现代形式，都要比收音机
上的真实有用的多。

  高灵敏度，高动态。短波段电波频谱因为密度大动态宽的特点，接
收机的性能对接收品质有很大影响，所谓灵敏度其实就是接收弱小信
号的能力，受到接收机自身产生的噪音以及银河和大气来的噪音的限
制，至于大信号的处理能力，受到强烈信号的互相调制的限制。在大
动态的场合要有良好的互调特性对接收机的要求是很高的，其实换句
简单的话说就是好一点的机器一般不会收到不该收到的台，否则把影
子当作真身拜就不好玩了。

  其他还有很多，比如稳定性，大内存，电脑控制，前级预选，操作
性和视认性等等等等，对了，现在的一般有同步检波。

  我们买的老军机都是接收机，在操作性上和现代的比会有差距，性
能也许略有差别，但比收音机可都是要好的多的东西。

  码字是俺的第N爱好，无聊了就码，码一码好象会学点东西。

  ----
  只做自己能做之事；只做自己该做之事。
  世上一切都因缘而生，也因缘而散。
  生尔何喜？死尔何惧？ 

------------------------------------------------------------
●2004年12月9日

哈罗CQ火腿社区
-   BV6HJ天线专区
-   -   BV9A活動照片集
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=101228) 

bv6gu  2004-12-09 20:07

    BV9A活动照片集
       
    参加野外通信及IOTA已经无数粗了..
    这是最近一次BV9A的照片集锦...
    与各位分享...
    http://www.pixnet.net/thumbnails.php?album=119437

------------------------------------------------------------
●2004年12月10日

哈罗CQ火腿社区
-   天线
-   -   T2FD天线制作成功
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=101249) 

mylcq  2004-12-10 09:45

    T2FD天线制作成功

    T2FD --性能优异的接收天线　如果对所有的短波DXers做一次调
研来看看他们都用的是什么天线，我猜想大多数用的是长线天线，其
次可能是商品化的斜拉天线和水平偶极子天线。然而，天线的流行程
度并不说明其有优异的性能，虽然长线天线安装非常简单和廉价，但
是极易受到电磁干扰，且相对于不同的接收频率，呈现了很宽的阻抗
变化范围，难以与接收机取得匹配。

    这个端接的，倾斜的，折合的偶极子天线(T2FD)  虽然很少为人
所知，但性能非常出色。与半波偶极子天线相比尺寸要小很（60米波
段天线大约有 67英尺长）， T2FD有增益高，频率覆盖宽和噪声低的
优点。

    最早关于T2FD的讨论出现在1949年6月出版的QST（一本在业余无
线电界非常上受欢迎的杂志）。更近一点的关于T2FD的文章发表于19
84年5月的73杂志上。

    1988年的WRTH手册给出了T2FD天线的详细描述和图表，那一年的
WRTH通讯稿提供了制作的资料。更多的细节发表在1989年的WRTH上。
但是WRTH也出现了一些另人误解的或者不完全的信息，这些文章在后
来被更正。

    设计

    一些人称T2FD为“压扁的菱形”天线。T2FD具有一些与非谐振菱
形天线相似的设计，但是理论上性能要差一些。虽然，T2FD在大多数
频率上的性能很好，然而菱形天线可以做得更宽--事实上是不切实际
的--在所有的SWBC波段上。

    T2FD本质上是一个两端折叠后用一个无感电阻连接的环型天线，
传输线可以是300-600欧姆的扁馈线。

    由于扁馈线会被附近的金属物影响（落水管，金属窗框等等），
更好的传输线是同轴电缆，并用balun做阻抗匹配。T2FD具有5或6比1
的频率特征，这意味着它可以有效工作在设计的最低频率到5或6倍的
频率间。打个比方，T2FD的设计最佳频率在4.9MHz，但可以工作在一
直到25-29 MHz的范围。事实上这个天线可以满意工作到75-90米的热
带波段，但是效能没有专为75或90米设计的水平或三角天线那么好。

    性能：
    美国海军于1940年在加里佛尼亚的Long Beach对T2FD的发射和接
收性能做了大量的测试。他们使用了一个Model TCC Navy 1KW的发射
机，频率范围从2.0 到 18.0 MHz。 经过一年的使用，发现在所有的
频率上T2FD的性能要优于各个波段的单独天线。

    在同样的时段，日本九州的电子局得出了类似的结果。他们的实
验说明这个端接、斜拉、折合的偶极子天线性能要优于以前通常使用
的“zepp”和半波偶极子天线。他们注意到这个天线的宽带特性，并
且发现在不同的接收地点，使用T2PD后接收信号强度增加了4到8dB。

    我的体会是当条件只允许架设一根天线时，由于有宽带的特性，
T2PD是最佳选择。另外相对于长线天线甚至于偶极子天线，它的抗干
扰能力非常好。

    终端电阻

    正如QST的文章提到的， 终端电阻的取值是非常临界的。这个值
取决于馈点的阻抗，通常还要大些。比如， 如果使用300欧姆传输线
（或者使用75欧姆的同轴电缆，4/1的balun），合适的值是390欧姆。
如果使用600欧姆的传输线， 650欧姆的值是最佳的。假如使用450欧
姆的传输线， 正确的值是500欧姆左右。我并不是太清楚为什么终端
电阻的值要高于馈点的阻抗，也不清楚两者换算的公式。

    当馈点阻抗降低时，终端电阻取值变得更为临界。当使用低阻抗
馈线时（包括直接和50欧姆同轴电缆连接）， 临界值在5欧姆以内（
QST杂志没有给出使用低阻抗传输线时得精确的值）

    WRTH 有误，认为T2FD天线需要500欧姆的电阻和10：1的平衡-不
平衡变压器，使用50欧姆的同轴电缆。其实并不是这种情况，尽管你
使用这些参数天线会工作得很好，但是T2FD的推荐值是使用75欧姆的
同轴电缆(RG-59 or RG-6)， 普通的4：1 baluun，和390欧姆的终端
电阻。

    电阻一定不能选用线绕型的，自感会很大程度上影响到效能。一
个1/2到1瓦的碳质电阻就非常好（T2FD仅仅用来接收）。1988年的WR
TH 通讯上指出T2FD的线必须使用3mm-5mm的纯铜线。其实线的直径和
线的类型很少影响到T2FD的接收性能。你要考虑的主要是线的强度而
不用关心直径的大小。

    安装技巧

    T2FD比典型的水平偶极子天线有更多的部件。要保持两根平行导
线之间的间隔的均匀度，还要考虑天线的坚固度，第一次吊升天线时
T2FD就损坏了，我低估了线两端的张力，现在的T2FD已使用1-1.5年，
使用了14股的冷延铜线。

    天线间隔的支撑棒可以是直径5/8"（最小值）的木棍，甚至是聚
丙烯棒。在两端钻孔，以便电线通过。这些间隔棒不能损害线体，也
不能滑动。

    非常有必要将终端电阻用一个塑料合保护起来，可以防止风雨。
另外避免这个电阻受到线的张力。

    我推荐在分割棒的两端使用羊眼圈螺钉以供线体通过。很多无线
电商店提供4：1的成品balun， 您只需要将连接部分密封起来以防止
水气侵入。同轴电缆的连接器最好选用PL259。

    插图说明了这样的构造，使用通常的4：1balun，390欧姆电阻合
75欧姆同轴电缆。

    T2FD尺寸的计算公式：

    1.从一端到中心的A的长度是50000除以最低的操作频率（使用KHz
）再乘3.28，结果单位用英尺表示

    2.两条线体的间距B等于3000除以最低的操作频率（使用KHz）再
乘3.28，结果单位用英尺表示

    3.如果是非方向性的设计，斜拉角度是30度， 但是在20-40度范
围内是可接受的。

    例子：设计一个3MHz（100M）波段的天线

    "A"
    (50.000 / 3300) x 3.28
    49.70 英尺

    "B"
    (3000 / 3300) x 3.28
    2.98 英尺

    天线的总长是 99.4 英尺 (2 x 49.7), 宽是2.98英尺 ("B").

    完成这个天线总计需要用线为 204.76 英尺 (4 x 49.7) + (2 x
2.98). 

    mylcq@sohu.com tel:013990101111 李先生

    成本:
    振子:25*25M*2 外层用防紫外线和低温树脂 250元
    支杆: 50元
    无感电阻(北京产) 120W 120元
    宽带匹配网络: 200W 400元
    合计:820元

------------------------------------------------------------
●2004年12月10日

哈罗CQ火腿社区
-   设备
-   -   IC-R7000接收机操作使用说明
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=101255) 

BD7QL  2004-12-10 12:01

    IC-R7000接收机操作使用说明

    转帖于桂林无委BBS:
    http://www.glsradio.gov.cn/leadbbs/...ardID=100&ID=16

    一、主要旋钮、按键及开关说明
    1、速度钮SPEED用于扫描速度的调整，右旋到底扫描速度最大。
    2、延时方式钮DELAY，用于扫描过程中检测到信号时停留延时方
式。OFF-信号出现多久就暂停多久；5-停留5秒钟；15-停留15秒钟；
∞-只要检测到信号就停止扫描。
    3、扫描键盘SCAN START/STOP，可设置六种扫描方式：重点扫描
、频段扫描、选择信道扫描、同种制式扫描、所有信道扫描和自动扫
描存贮。
    ①、重点扫描键PRIO，可在当前信道频率和重点设置的频率这两
个频率间进行扫描。
    ②、频段扫描键PROG，设置了低频和高频后，则以TS旋钮设置的
步进反复进行扫描。
    ③、选择信道扫描键SEL-M，在选择了的各个信道中进行扫描。
    ④、同种制式信道扫描键MODE扫描与当前制式相同的各个信道。
    ⑤、所有信道扫描键MEMORY，扫描所有的存贮了的信道。
    ⑥、自动扫描存贮键AUTO-M，根据频段扫描中设置的高低频率，
扫描并自动存贮到CH80~99信道中，因此CH80~99信道不作为常规存贮
信道用。
    4、衰减键ATT，天线衰减器，按下为衰减。实际工作中一般不需
衰减，不用按下此键。
    5、频段键1GHz，按下此键则转换到1GHz以上的频段， 最高监测
频率可达1999.999MHz。
    6、锁键LOCK，锁定键。
    7、信道钮MEMORY CH，选择信道旋钮。
    8、存写键WRITE，将频率存写入信道。
    9、清除键CLEAR，清除当前信道内的频率数据。
    10、确定键ENT，输入频率及其调制方式时的确定键。
    11、步进钮TS(kHz)，频率步进钮，频段扫描时用， 一般设为25
kHz。
    12、音量钮AF GAIN，旋至合适位置即可。
    13、静噪钮SQUELCH，扫描时要旋至合适位置。
    14、FM频段开关（在背面板），因为是拆机下来的机子，有些内
部线路可能有改动，对FM和FMn调制方式有影响， 因此要根据实际情
况将此开关拨至FM(1)或FM(2)档位，才能正常监听FM或FMn的信号。
    二、存写信道。例如将电视伴音频率206.750MHz存入CH02信道，
则按206.750+FM+ENT+WRITE完成。
    三、设置扫描方式
    1、重点扫描。按PRIO组键中的SET键，显示ch P，这就是所谓的
重点信道，输入频率例如123.750MHz，按数字键盘123.750+AM，再按
PRIO键。则扫描在当前信道频率和123.750MHz两个频率之间进行。屏
幕底行显示红色的SCAN，表明正在扫描。
    2、频段扫描。例如在频段118.000~137.000MHz间扫描。 按PROG
组键中的SET键，屏幕底行显示一红色LO，表示要输入扫描的低频率，
按数字键盘118.000+AM+ENT，这时屏幕底行又显示一红色的HI，表示
要输入扫描的高频率，按数字键盘137.000+AM+ENT，屏幕恢复原始显
示，按PROG键，则在118.000~137.000以步进TS(25kHz)进行扫描，屏
幕底行显示红色PRO SCAN，表示正在扫描频段。再按PROG键，停止扫
描。
    3、选择信道扫描。 例如要在CH11、CH52、CH73信道中扫描。用
信道选择钮MEMORY CH调出要选择的信道，按SEL-M组键中的SET/RESET
键选择，屏幕将被选择的信道显示为CH1.1、CH5.2、CH7.3，再按SET/
RESET键则取消选择，若按CL键则取消所有选择。按SEL-M键，则在选
择的信道中进行扫描。再按SEL-M键停止扫描。
    4、同种制式信道扫描。例如要扫描航空频段的信道。 先用信道
选择钮MEMORY CH 任意调出一个AM制式的信道，按MODE键，则所有AM
制式的信道被扫描
    5、所有信道扫描。按MEMORY键会在所有存贮的信道中扫描
    6、自动扫描存贮。例如要将航空频段内的在用频率尽数扫出，则
如上述2一样，先用PROG组键中的SET键设置高低频率 118.000和137.
000MHz，并将调制方式设为AM，步进TS设为25，然后按AUTO-M键扫描
，则会自动将有信号的频率（包括干扰、噪声信号等）依次存入CH80
~99信道中，一个频率只占用一个信道，存满为止。 若这样自动扫描
几天，必能将该频段内的信号频率尽数扫出，只要将干扰或噪声等无
用信号的频率识别出来即可。自动扫描过程中若出现停电情况，则必
须重扫；若该频段内信号频率太多，超过20个，则可将扫描的频段设
置窄一些。

------------------------------------------------------------
●2004年12月10日

广播爱好者论坛
标 题:收音机之 “四值”
发信人:大气电波
时 间:2004-12-10 15:33:09
详细信息:

  收音机之 “四值”

  淘机、藏机在于喜好，有喜好就有搜集，有搜集就有研究，有研究
就有提升。正所谓：物以稀为贵，稀以新为极，乐趣者也。

  藏机者，不外乎喜收听广播、喜欢收音机，或者是两者都喜欢，就
好象喜摄影、喜照相机，或两者都喜欢一样，在这过程中，有“四值
”想和本坛弟兄们分享下，仅抛砖引玉，望多发表您之所见。

  一、    历史价值

  历史价值顾名思义是和时间性挂钩的东西。

  天字第一号的“第一”性，第一台矿石机、第一台电子管收音机、
第一台晶体管收音机、第一台集成电路收音机、第一台卫星接收机和
第一台我现正搜刮的接收数字广播的收音机，当然世界首台和中国首
台的价值不能相比。

  历史时期的特有产物，一去不返的东西。如：“东方红”、“红旗
”、“工农兵”、“向阳花”、“抓革命，促生产”……具有历史代
表性的遗物。

  纪念意义（纪念价值）的东西，纪念什么日子、什么事件，什么名
人及用过的机子。

  二、    艺术价值

  外型非凡、造型独特的艺术性收音机自然受欢迎，正所谓先敬罗衣
后敬人。可能是我孤陋寡闻，我感觉它正是国内近代机子，最缺少的
一个卖点元素！看看国外的浮雕型，早期国前的天鹅611、宝石花605
、白云808等等。

  衡量一部机的艺术鉴赏性，最有发言权的是女人！是不喜欢收音机
的朋友！非本坛爱机的一族！

  我认为最简单原则就是：女人说漂亮的机，我想都十不离八九了。

  三、    研究价值

  从无线电的发展过程，接收（发射）技术的成熟，工艺水平的提高
，在每款代表性的专业机、军用机、民用机上，都可以发现刻录上的
历史痕迹。

  从以前的奢侈品、结婚三大件之一、上山下乡必须品，到现代被电
子产品（手机、MP3……） 整合于无形的发展，无论是爱机一族，或
是留给后人研究，都具研究性。

  四、    经济价值

  能变钱的就是好东西，能升值的就是宝贝，能进入博物馆的就是文
物。

  从投资的角度、投机的角度，收藏家们心里最清楚，不用我这些小
字辈不用多说了。

  收音机收大气电波者也，请多多指教。

                                    2005.12.10

------------------------------------------------------------
●2004年12月10日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   QRZ中国 最新消息: 新增太阳动态栏目
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=101277) 

BA4EG  2004-12-10 16:31

    QRZ中国 最新消息: 新增太阳动态栏目

    地址：http://www.qrz.cn
    有每日太阳活动报告
    3日太阳活动预报
    实时太阳黑子指数



【广播论坛】我是港人:收藏收音机的四项基本原则
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

              收藏收音机的四项基本原则（初稿）

                          我是港人

  1.    罕有度

  物以稀为贵、为宝，越少有的机子越有收藏价值，如生产量稀少、
或存世量不多、以及已经停产的机子，都是值得收藏的机子。不过，
如生产量很多，即使现在已经停产，但因存世量仍然较多，就影响了
机子的罕有度。可能再过多十数年，生产量很多的机子可能因年代日
久而影响了它的存世量，罕有程度就会提高。

  2.    原包装及未开苞

  相信没有人会告诉我他不喜欢开苞罢？所以未开芭的机子一般都甚
有收藏价值，也很抢手，更是收藏家的最爱！不过，收藏时也不要开
苞，一旦开了苞，价值立刻少了三成，可能这就是开苞的代价罢，呵
呵！

  未开苞的全新根德S700在EBAY卖出＄1250的高价(未计运费)，开了
苞的全新根德S700只能卖$850-$900； 未开苞带木箱的熊猫B-11在本
坛开卖1950元，若是开了苞，即使带全套不包装也可能只得叫价1400
元，这些都是例子；

  即使是已经开苞，带有原包装箱的机子比没有包装箱的机子高，带
有原包装箱的机子再加上全套附件以及全部说明书的机子，比带有原
包装箱的机子而只有部份附件、说明书的机子高；所以朋友们，不要
随便把机子的包装箱、印刷品顺手扔掉，特别是一些较为高级的机子
，日后它们可能都是宝物啊！

  3.    成色新旧

  成色新旧与否，有没有踫撞过，有没有脱漆，起花班，有凹痕，拉
竿天线是否原装及笔直，有没有缺件如逐钮、电池盖板、刻度针…等
等，都绝对影响机子的收藏的价值；不要以为未开苞的机子的成色就
一定是好的，有些未开苞的机子在开出来之后也有成色不好，什至里
面是破烂的，但这些都会投诉无门，也不关卖家的事 (除非卖家曾偷
偷地开苞!!!)；所以有时千拣万拣，却会拣了个烂灯盏！

  后天的照顾也很重要，有些机子收进时脏兮兮，但若能把它打扫干
净，恢复昔日的光辉，如西毒zjian处理过的那些机子， 收藏价值也
大增了！

  4.    性能

  上面各原则的排列都是收藏价值的重要性而排列的，所以把性能排
至最后。使用机子，性能最重要，但在收藏上就不及上面三项原则重
要了。当然，收藏机子也不能是要台性能不好的，不能收台及发声的
机子收藏价值不大，若是性能不好，把它修复至性能很好，收藏就更
有意思了！

  上面各原则是按重要性排列的，若要给机子打分， 我认为(1)罕有
度最高可评4分，(2)包装/开苞最高可评3分，(3)成色最高可评2分，
(4)性能最高可评1分。若您有一台能评分至十分的机子，那就恭喜您
了！

  你有收藏机子吗？若你的机子数量超出收听所而需，而其中有些机
子平均一个星期也没有开动过也没有想过尽快把它们扫地出门，十分
恭喜您，您也是收音机收藏者！

  2004/12/7 初稿

  本文旨在拋砖引玉，鲜花与金砖一律欢迎

      （原载广播爱好者论坛 http://swlbbs.126.com/ ）



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
