
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 226 期）               **
      **                                           **
      ***************   2005年7月1日   **************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛10篇
       【哈罗ＣＱ】BG1FPX编译:"火腿入门"(VE3XD原著)
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛10篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2005年6月21日

哈罗CQ火腿社区
-   QRP and DIY
-   -   新款廉价天线分析仪订购
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=112047) 

BA5RW  2005-06-21 12:27

    新款廉价天线分析仪订购

    因为在短波全段机器的软件设计中取得新的进展, 发现其中的部
分软件实践可以应用到天线分析仪开发中.结合原AW259成熟的技术实
践，新款分析仪为降低成本,提高性能,拟采用以下设计要点：

     1、分开"发行"HF、V/U两种天线分析仪，以满足不同QSO群体和
场合的需求，另外也解决一些HF段大尺寸天线受电磁环境影响严重的
问题。

     2、不再使用指针表头，采用液晶显示SWR和RES值，并有实时信
号条指示调整趋向。

     3、将采用按钮调整频率并能自动扫描存储以备读出可用频点。

     4、为降低成本不考虑DDS而用廉价的PLL产生测试信号。HF可到
60兆左右，V/U至少保证两米段，U段还没有实验基础估计不会太难。

     5、本次拟“首创”采用显示控制面板和测试主机遥控分离技术
（源于俺的蚂蚁机器人设计实践）这样可以实现单人或两人各修剪振
子一端， 不用来回或专人读取数值，迅速搞定多段倒V天线的架设。
但根据成本核算和大家反应不一定采用该项“成果”，或做为附加选
件。

    也会考虑多数人建议的合理升降费用。 以免造成对其他DIY开发
者的积极性冲击。请大家报一报自己的承受价，当然要有点良心哦！

    按照８ＧＡ的提议，我将本贴问题解答时常做一个整理放到第一
帖，为方便朋友们查阅每次整理段颜色不同.

    １、bd8uk：您推出的UHF分析仪频率范围是不是400-470MHz的啊?
    答：Ｕ段肯定要大于这范围的，但估计没这么快，我要先做ＨＦ
段的．新款的机器不是靠旋钮了，全部是电调的。 

    2、pg007： 个人认为开发一个可靠小巧的SWR报警装置，价格在
50元以下，有了这个咚咚很快就知道天线系统出了问题。不知这个想
法是否可行。 
    答：很好的提议，但属于专用设备，一两周内拿出这样的样机，
送你试用。

    ３、fengqiguan：建议将天线的匹配情况通过音调的变化情况,
通过扬声器或无线电发射、接收来鉴听天线的匹配情况，从而直观地
、不用看仪器就可以轻松把天线调好。
    答：这可是５ＵＹＷ的创意！也正是在他的创意启发下，考虑了
实际操作可行性，我拟采用的是红外线传送谐振点数据由手上的显示
控制部件遥控分析仪相关动作．作为技术探讨，我认为我的方案更现
实可靠节能．扫描关开机都在你的直接控制之下，真正实现在人体不
影响天线系统结构的情况下不需要跑来跑去的劳累。冬天有云的天气
我在学校操场上实现近二十米的红外线遥控机器人实验已经成功，但
在夏天烈日下能否保证十五米左右的遥控距离还是问号。

    ４、BG6INC ：周老师的好东西快出来了，热情等待呀！！
    答：至少两个月的研发周期。

    ５、bg2fw：  能否考虑给我们老用户的机子升级呀，加上u段。
现在感到没有u段，稍微有点不方便..... 
    答：这是两台不同的机器，一旦推出老用户绝对优惠。

    ６、BD5HMC：题目已经说明是廉价天线分析仪，有基本功能就差
不多了！搞那么多花俏功能成本就又上去了，和楼主廉价仪器的出发
点背道而驰！！
    答：我会考虑做选件，兼顾大家的兴趣和爱好。

    ７、hampig：uv段的分析仪最好别搞成两个部件，不然测小天线
的话很麻烦的。
    答：言之有理，小尺寸天线无需那么麻烦。

    ８、Titan：能兼容到V U段就太好了,价格希望在400以下把 
    答：ＨＦ＋５０和Ｖ／Ｕ段机器是分开的。ＨＦ仪器将控制在３
００元以下，看定购的数量多的话会大幅度降低，主要是周边配套器
件的群加工费用要摊派。

    ９、BD5HMC：第5个功能确实不错~~价格么.............比老款
便宜？？？
    答：无法跟老款比较，各有千秋，设计思路不同器件必要储备和
器件浪费费用不同，太多的不同。只能说当ＨＦ的分析仪时候肯定要
便宜多了。

    １０、weed：我现在还是学生，当然想价钱低一点好。350—450
元可以吗？？？ 
    答：目前估价是３００元以下了，已经可以低于你的心理价位，
对学生有学生证号和有效年限可查的，绝对会优惠。

------------------------------------------------------------
●2005年6月21日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   佛山业余无线电俱乐部成立大会暨2005年佛山HAM聚会视频
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=112049) 

BA7NQ  2005-06-21 12:43

    佛山业余无线电俱乐部成立大会暨2005年佛山HAM聚会视频

    http://www.139.com/download.aspx?DFileId=35152

    鸣谢制作此视频的LAMA

------------------------------------------------------------
●2005年6月23日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   福建省集体业余电台竞赛活动消息（个人台也有奖项计划）
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=112157) 

BA5RW  2005-06-23 11:45

    福建省集体业余电台竞赛活动消息（个人台也有奖项计划）

    集体业余电台是培养下一代高素质业余无线电爱好者的摇篮，对
集体业余电台的支持、鼓励和关注是我们每一位热心正直的业余无线
电爱好者所应尽的职责，也关系到未来业余无线电领域的正确发展方
向。为促进我省集体业余电台活动的正常开展，福建省体育局和福建
省教育厅联合发布关于举办２００５年福建省青少年无线电、定向竞
赛通知，其中业余电台锦标赛拟在１２月份在福州举行。由福建省无
线电定向运动协会和福建省人民政府无线电管理办公室福州管理处联
合承办，协办单位为福州鼓楼科学艺术宫。

    敬请了解福建省内其他地区集体业余电台情况的爱好者积极帮忙
联系，并转告响应信息，希望届时组队参加。

    为了感谢省内外个人业余电台参与支持鼓励和扶持集体业余电台
活动，竞赛其间凡获得一定数量的相关参赛队通联记录的国内业余电
台，将由福建省协会颁发相应的纪念奖状或物质奖励。

    也希望省内外热情的业余无线电爱好者提出相应的建议，使比赛
能够更生动活泼的开展起来。省内集体业余电台报名请直接找省协会
秘书长乐初聪联系，联系电话：１３０７５９７０２５５。传真：０
５９１－７７２０１４７。

    具体建议可通过回贴。谢谢！

------------------------------------------------------------
●2005年6月24日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   深圳协会（筹备组）每周五开通“中继台网”报道
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=110742) 

bg7muv  2005-06-24 18:44

    第十三期深圳台网讨论--成为一名进取的真正火腿

    我们先来看看几个概念：

    业余无线电 
    是一种以无线电通联为方式、以无线电研究为目的的个人业余爱
好。对不同的火腿，业余无线电有不同的吸引力。例如，有些火腿喜
欢使用手持电台或车载电台，与本国、本省、本市的火腿通联；有些
火腿喜欢使用短波电台，与全世界各国的火腿通联；有些火腿喜欢将
电台与计算机结合起来，利用无线电-数字混合技术， 与国内外火腿
交换各种信息；有些火腿喜欢参加国内外的各种通联竞赛，以获得奖
状为最大乐趣；当然，也有许多火腿喜欢上面提到的所有通联方式。
    业余无线电爱好者中的“业余”一词，并不表示这些人缺少专业
知识与技能，只表示业余无线电不能用于商业目的，即赢利目的。每
个火腿都应当保持业余无线电的非商业性质。

    高频 -- high frequency（HF）（SW短波 SHOT WAVE）
    使用短波电台，与世界各地的火腿通联，也就是10米（29兆）至
100米（3.5兆）的波长范围，与我们远程通联的火腿，可能在本国（
例如北京），可能在邻国（例如马来西亚），可能在地球的另一面（
例如美洲、欧洲），也可能在地图上查找不到的某个岛屿上（例如瑙
鲁），因此远程通联比本地通联更有乐趣，更有挑战性。远程通联的
数量与难度，是衡量火腿专业水平高低的主要依据，也是火腿申请各
种竞赛奖状的主要依据。

    专业知识与技能是我们火腿重要的学习和试验过程，从学习技术
到指导各类通信实践、从大量实践总结技术理论、技术成果。这个过
程是我们作为一名进取火腿所需要做的。

    目前深圳有呼号HAM数量不少，主要分为以下几个大群体：车腿、
聊天派、技术派、国内通联派、DX派；其中车腿、聊天派（吹水）占
了80%以上，技术派约占10%，国内通联派（短波吹水派）9%， DX&通
联派只占1%左右。由上面的统计不难看出， 大部有呼号HAM只是把业
余无线电作为聊天娱乐与通信工具，已经远远偏离了业余无线电的初
衷。

    作为筹办发起深圳无线电运动协会，目的主要是团结深圳火腿集
体凝聚力、发展业余无线电技术、丰富火腿专业知识、提高通联技巧
、组织参加各类比赛、培养DXER。从目前的发展形势看来，我们更多
人还停留在“形而上学”的火腿程度，普遍停留在只追求设备形式、
而忽略技术与通连发展。很明显的例子：“在深圳火腿杂志假如出现
一个技术讨论帖子，发言者寥寥无几；假如是一个购买设备或吹水的
讨论帖子，讨论异常红火”......

    以上话题是否值得我们每一个深思，给自己定一定位。作为协会
发起人，我绝对不希望看到深圳业余无线电是这样一番前景，我深信
，在大家努力下，一切都会变得好起来。

    深圳台网从4月1日首播到现在已经是第十三期了，从最开始的作
为我们深圳火腿联络工具、通告工具，慢慢向无线电专业知识、通联
技巧转向，让台网成为我们互动的学习空间，是台网在实践过程中的
重要变革。 

    在深圳有很多值得我们学习的模范： 造就很深的前辈BD7OH等、
技术与实践理论扎实的BD7ISO、BG7IGG、BG7KQT、BG7JUN、BG7JCR、
BG7JEZ、BG7IOG、BG7JMZ等，突飞猛进的DX高手&天线狂人：BG7LHY，
日夜守侯的中继台主： BG7JAX，DIY新人高手：BG7NQF，新通联派高
烧者：BG7MVZ、BG7IUN、BG7LSA等。特别鼓舞人的是目前最新的M、N
字头火腿中出现不少才子，由BG7MYD带领出来的火腿中，有不少是DIY
高手和特别热心火腿，辛勤为大家服务，如给大家做天线、做呼号牌
......还有很多模范，不再一一列举。

    作为火腿群体，在深圳我们是一个松散型组织，要筹办这样的组
织是一件难度非常大的工作，说到我们的组织纪律和责任感，在这方
面我唯一值得表扬的人就是BG7NQF和我自己BG7MUV，很可悲！从协会
筹备组开办第一期台网到今天的第十三期，BG7NQF每期必定把录音会
如期录好，给人无比的信任感！BG7MUV是唯一一个全勤参加台网、从
来不迟到的人，使得我们台网每周五晚上9点如期和大家见面； 我们
所有集体活动、会议、义务劳动，BG7MUV也是从来承诺必达。其实这
些事情背后，每个人可能也会有其他很多事情缠身，可以理解！但是
无论任何事情，您是否把集体责任放在第一位？ 

    有不少火腿谈到关于台网总结问题，在下来举办的台网，我不再
书写台网总结，这个总结，将留给大家自觉来写，每一位CHECK IN参
加台网的火腿，都有责任和义务为台网写总结，这个就看大家的积极
性和自觉性了。

    BG7MUV 写稿 2005年6月24日

------------------------------------------------------------
●2005年6月26日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   中俄2米通联记
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=112273) 

laohou  2005-06-26 14:30
       
    中俄2米通联记

    BG2GT　　沈涛

    开台3年来，虽然与国外火腿有过多次的QSO，双方都答应交换QSL
，但因种种原因，我却没有收到一张外国卡片，总是叫人有点着急，
我们鸡西地区的火腿也都是感同身受，没有十张外国的卡片升级就成
了问题。 冬天的一个晚上，我正与本地的火腿们在2米上聊天，忽然
在中继的下行频率145.800M上收到了俄罗斯火腿的呼叫，我们试着报
出自己呼号，没想到对方竟把我们的呼号重复了一遍，啊！通上了！
他的呼号是UA&Oslash;LHW，频率上一片欢腾， 从对方飘忽不定的信
号场强上看，他没有上中继，而是发射用直频145.800M，收用我们中
继的下行频率，互报信号报告后，传播就下去了，尽管是这样，我们
都十分高兴，因为2米FM模式通国外毕竟少有！ 这得感谢我们得天独
厚的地理优势。后来这个UA&Oslash;LHW 经常能到频率上与我们通联
一会，由于传播的原因和语言阻碍、我方没有规律的抢答，互通有用
的信息不多，把宝贵而又短暂有效传播浪费掉了……。

    天越来越热了，我把我们中继的上下行频率的英文数字告诉了能
经常在频率上值班的BG2AHM吕克俭，TX： one four four dot zero 
zero zero ，RX：one four five dot eight zero zero。 吕大哥不
但把英文读音记下来了，还把这两个频率的俄文读法找人翻译记下来
了。时间不长，这位UA&Oslash;LHW 又爬到频率上来，BG2AHM马上把
中继频率用英文报了一遍，要说搞业余无线电的人就是聪明，没等吕
哥把俄文读法报完，这位仁兄已经上到中继台了，这时频率上一片“
哈拉少”，这回是真正通上了！我们的英语水平都不高，一面按着话
筒，一面翻着BD2CM的“红宝书”，电台里净是翻书的动静，报一句
自己的设备、天线、发射功率等情况， 再反问一次对方 what about
you? 萨沙都一一做答。

    他叫阿历山大，昵称“萨沙”。 他的QTH是“切理尼高夫卡”，
因为没有双方的地图， 具体离我们多少公里说不清， 设备是日本的
ICOM，天线是垂直天线，他那里有6个火腿， 我说我要与他们通联。
第二天这位萨沙就把这几位请到他家， 分别与他们进行了QSO。为了
能多得到对方的一些信息，每当俄罗斯朋友上来时，我们就找懂会俄
语或当过俄语翻译的朋友，有时翻译朋友来不及回来，就通过电话和
我们家里的电台与俄国HAM说上几句， 要不就是一些人与他们通联并
稳住他们，BG2ABQ和BG2AHM等人就坐车上街满世界地找翻译，找到后
拽到车里，用车载台与俄罗斯朋友交谈，那天找的是一位漂亮的女翻
译，她那甜美的嗓音叫萨沙很是着迷，急吼吼地告诉女翻译：他是个
军人，今年29岁，身高1米85，体重76公斤， 父母健在，几个兄弟…
…，敢情俄国火腿除了报告信号，还会“痛说革命家史”哩！女翻译
只是笑，不回答。

    经俄罗斯朋友的转告，我们的中继频率已在他们的滨海边疆区传
开了，他们原来直频通不上的电台经过我们的中继也轻松通到了，有
一天一个叫 RW&Oslash;LBV 的俱乐部电台还主动呼叫我们呢！ 有个
UA&Oslash;LM今年59岁，告诉他们聊天直频为144.250M，密山那里可
以收到，可惜我们这里有个很强的干扰信号，因而无法抄收。

    记下了萨沙的地址，我们开始添写各自的QSL卡片， 每张卡片上
又附一张自己在设备旁的咧嘴像，全送到BG2AHM那里，他找那个漂亮
的女翻译，由她送到俄罗斯境内，再寄到萨沙的家，想起女翻译暧昧
的笑，萨沙好像没有结婚吧……。

------------------------------------------------------------
●2005年6月27日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   太阳黑子低潮夏日的友情提示
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=112318) 

BA4RF  2005-06-27 20:42

    太阳黑子低潮夏日的友情提示

    这段时间要通远地的台选择20,17m两个波段比较合适。

    下班后偶尔去守听频率，还能有点收获。我的困难地区（加勒比
海）连续有两个稀有电台在这两个波段进帐（CY9SS,J68AS）。

    时间为北京时间20～21点。

------------------------------------------------------------
●2005年6月28日

广播爱好者论坛
标 题:玩退役军机很久了，胡说八道几句：
发信人:wjh5024
时 间:2005-6-28 15:19:50
详细信息:

  相信很多人都看过著名的《火腿器材梅花宝典》，里面有一句话对
我影响最大：需要说明的是，所有的军用收信机，即使是139A，其效
果也要比一般的收音机好许多，包括广告做的震天响的几款热门收音
机。因此像我一样的很多菜鸟一头扎进退役军机的热潮中，拉也拉不
回来。

  实事求是的说，退役军机是不计成本的制作， 制造工艺/频率稳定
度/灵敏度/选择性/镜象抑制比/动态范围/抗干扰能力 都比普通的收
音机好，但是，要搞清楚收音机和收信机的设计思路是不同的。同样
的信号，收音机需要的是接收信号，并且用人耳朵认为舒服的声音重
现。但是收信机不同，它的设计思路则是最大可能稳定、清晰的接收
信号，然后还原成人耳听到的声音，至于还原后的信号人耳听着是否
舒服，那就不在考虑之列，君不见，所有的退役军机都是使用阻抗600
或者2200的耳机，声音表现如何，自然不用我在赘述。

  我记得论坛某一位大虾的签名很有意思：最重要的一点，收音机是
用来听的。我觉得这句话太有道理了，作为一个短波爱好者，我一直
认为享受广播才是最终的目的，没有人愿意听噪音或者听锣鼓喧天的
干扰。当然，喜欢捕捉各种短波信号的人除外，因为这又是另一种乐
趣。

  与收音机相比，退役军机我认为是比较难玩的，主要体现在以下几
个方面：

  1、体积庞大：除了139系列小巧一些，其他的都不小巧，更别说中
型的222和巨大的56。

  2、机器的日常维护麻烦： 退役军机尽管质量优良，但是毕竟是几
十年的老产品了，传动机构润滑、触点清洁、度盘偏差校正等，偶尔
再来个零件实效，呵呵，那可是没有保修的。

  3、退役军机的声音表现没有完美的解决方案： 尽管有港人线变和
桶桶线变，但是物色一款合适的音箱却不好找。俺也看过很多大虾的
军机音箱，恕我直言，漂亮的少，丑陋的多。

  4、退役军机的价格已经很离谱： 曾经的退役军机是以物美价廉而
得到大家的追捧的，但是，现在的退役军机价格已经到了很离谱的地
步，更加上个别善于炒作的商人煽风点火，拥有退役军机的门槛越来
越高。

  5、天线问题： 退役军机一般要求安装44米双极天线，而城市里面
显然很少具备这种条件。俺也只能搞几米长线天线凑合。

  有时候，我在打开70-2的时候，也会用1103做比较，平心而论，信
号好的时候，1103的音质表现好于70-2。信号弱的时候，两者都是耳
朵受罪。

  曾经对s800嗤之以鼻，但是，从专业收音机的角度来看，它的确是
目前国内能够买得到的最好的收音机。

  曾经期待过1108，因为有1103带给我的信心作基础，但是，现在的
1108是遥遥无期。

  如果再选择收信机， 我会选择frg8800之类的自带喇叭的机器，如
果选择收音机，我选择s800。毕竟，耳朵的舒服才使最主要的，只因
为我有享受广播的梦想！

------------------------------------------------------------
●2005年6月29日

广播爱好者论坛
标 题:25/06/05 深圳广播爱好者荔枝盛会图文总结
发信人:shwx
时 间:2005-6-29 0:08:16
详细信息:

  时间：2005年6月25日  10：00-15：00
  地点：深圳西丽湖果场
  人物：13大2小

  1 继2004年元旦深圳国际商业大厦楼顶无线电DX活动后的户外大型
接收活动

  2 动用8718专业短波接收机

  3 首次使用车机做户外FM/MW的远程接收活动

  4 继续积累户外接收活动的器材准备、电源供应、天线架设、工具
配备、接插件与充电电池等

  5 很高兴得到北京资深BCL戴晓刚的光临指导

  6 天气非常好，集合前大雨洗礼，活动中阳光充沛

  7 荔枝最旺盛的时刻享受，前一周和后一周都不是最佳摘荔枝的时
刻

  南霸天 / shwx
  2005年6月28日

------------------------------------------------------------
●2005年6月29日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   通知：吉林HAM
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=112426) 

BD2PM  2005-06-29 20:12

    吉林市HAM请注意；

    从2005年6月30 日起 原：吉林市18-26信箱 暂停使用！

    新的信箱地址正在办理中。

------------------------------------------------------------
●2005年6月30日
哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   《火腿入门》全部完成，欢迎下载。
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=112467) 

老甜甜  2005-06-30 19:31

    《火腿入门》全部完成，欢迎下载。

    《火腿入门》是VE3XD写的， 是我当初的入门自学教材，简明扼
要，通俗易懂，只有两万多字，特别适合新火腿阅读，缺点是有许多
加拿大、美国的内容，需要改写。我利用最近去外地开会的空闲时间
，全部翻译、改写完成，您可以从下列网址下载。没有版权，欢迎转
载，谢谢捧场。

    http://www.hellocq.net/forum/attach...chmentid=147788 
    或者
    http://portuguese.nease.net/hamguide.zip



【哈罗ＣＱ】BG1FPX编译:"火腿入门"(VE3XD原著)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                          火腿入门

                    原著VE3XD 编译BG1FPX

第1章 什么是业余无线电？

如果你问十个火腿（业余无线电爱好者的同义词），什么是业余无线
电，你可能得到十个不同的答案。业余无线电是一种以无线电通联为
方式、以无线电研究为目的的个人业余爱好，但对于不同的火腿，业
余无线电有不同的吸引力。例如，有些火腿喜欢使用手持电台或车载
电台，与本地的火腿通联；有些火腿喜欢使用短波电台，与全世界各
地的火腿通联；有些火腿喜欢将电台与计算机结合起来，利用无线电
-数字混合技术，与国内外火腿交换各种信息； 有些火腿喜欢参加国
内外的各种通联竞赛，以获得奖状为最大乐趣；当然，也有许多火腿
喜欢上面提到的所有通联方式。

1.1 解释两个名词
业余无线电爱好者与“火腿”实际上是同一类人的两个不同名称，前
者是法律上的正式名称，后者是圈子内的非正式名称，不过欧美公众
更熟悉后者（ham）。没有人知道火腿一词的准确起源， 它已经约定
俗成，从1900年代业余无线电开始出现到今天的一百多年中，一直是
业余无线电爱好者的同义词。业余无线电爱好者中的“业余”一词，
并不表示这些人缺少专业知识与技能，只表示业余无线电不能用于商
业目的，即赢利目的。每个火腿都应当保持业余无线电的非商业性质。

1.2 五种常见的通联方式
火腿之间是利用电台互相通联的。一部电台，通常既是发射机（发射
信号），又是接收机（接收信号），当然也有功能单一的发射机和接
收机。火腿可以利用电台，以多种方式通联，就好象游泳者可以以蛙
泳、仰泳、蝶泳等多种方式游泳一样。常见的通联方式有五种，它们
是：语音方式、摩尔斯电码方式、无线电传方式、电视方式和数字方
式。根据最近的一项调查，全球火腿使用最多的是语音方式，其次是
摩尔斯电码方式。

1.3 电台执照
与世界上绝大多数个人业余爱好不同的是，业余无线电爱好者必须申
请一张电台执照，才能使用电台进行通联。不同的国家，对电台执照
的申请手续有不同的规定，我们稍后将介绍在中国如何申请电台执照
。电台执照通常分为不同的等级，每个等级有不同的权利，等级越高
，权利越多，例如，持低等级电台执照的火腿，只能在较窄的频率范
围内，以较小的功率通联，持高等级电台执照的火腿，可以在较宽的
频率范围内，以较大的功率通联。在中国，电台执照分为五个等级，
五级最低，一级最高。

第2章 火腿能够做什么？

火腿可以使用不同类型的电台，在不同的地点进行通联。例如，使用
固定电台在家里通联，使用移动电台在野外通连，使用手持电台在行
进中通联，使用车载电台在行驶中通联，等等。如果我们不考虑具体
的电台类型与通联地点，那么火腿通常能够做下面一些事情。

2.1 本地通联
使用手持电台或车载电台，与本地火腿通联。这里所说的“本地”，
有时是指火腿所在的城市，例如北京市，有时是指火腿所在的社区，
例如丰台区。本地通联一般使用UHF（超高频）或VHF（甚高频），在
火腿术语中，UHF也称作70厘米（波长）， VHF也称作2米（波长），
具体的频率与波长在以后章节中介绍。本地通联的距离可以达到50英
里（约80公里），如果在本地架设一台中继器，距离还可以更远。

2.2 远程通联
使用短波电台，与世界各地的火腿通联。在中国，“短波”通常泛指
HF（高频），也就是10米至100米的波长范围， 具体的频率与波长在
以后章节中介绍。与我们远程通联的火腿，可能在本国（例如新疆）
，可能在邻国（例如日本），可能在地球的另一面（例如智利），也
可能在地图上查找不到的某个岛屿上（例如瑙鲁），因此远程通联比
本地通联更有乐趣，更有挑战性。远程通联的数量与难度，是衡量火
腿专业水平高低的主要依据，也是火腿申请各种竞赛奖状的主要依据。

2.3 数字通联
将电台与计算机连接起来，通过专门的软件，在火腿之间进行信息交
换。数字通联既利用传统的无线电技术，又利用当代的计算机技术，
极大丰富了业余无线电的内涵。例如，以前火腿通联，只能听到对方
的声音，看不到对方的影象，而现在利用慢扫描电视，可以传输低分
辨率图象，增加了通联的乐趣。在中国，最常见的数字通联方式有三
种，即RTTY（无线电传）、SSTV（慢扫描电视）和Packet（数据包）
，均需要专门软件的支持，不过这些软件都是免费的。

2.4 网上通联
将业余无线电技术、计算机技术、网络技术三者结合起来，实现基于
互联网的远程通联。许多国家的火腿都设计出自己的网上通联系统，
但由于资金等原因，并没有实际应用。在西方，最著名的网上通联系
统是IRLP（互联网-电台连接方案），通过这个系统， 南半球澳大利
亚的火腿可以使用普通的手持电台，轻松地与北半球加拿大的火腿通
联。在中国，最常用的网上通联系统是eQSO（在线通联），但通联双
方必须使用计算机和一个相同的软件，因此它更像是一个网上聊天室。

2.5 外空通联
与宇宙空间站上的宇航员通联，或者以卫星为中继器，进行国际、洲
际的远程通联。在美国、俄国的宇宙空间站上，安装了业余无线电设
备，有些宇航员本身就是有电台执照的火腿，他们会在工作闲暇时间
，与地球上的火腿通联。另外，卫星可以看作是安装在外层空间的中
继器，一个地点的火腿可以将无线电信号传送给卫星，由卫星转发给
另外一个地点的火腿，进行国际、洲际的中英对照常用术语：O(eQSO)

2.6 通联竞赛
看看谁能够在规定期限内，通联到尽可能多的电台。通联竞赛有各种
各样的形式，例如，世界各国火腿都可以参加的全球性通联竞赛，日
本火腿组织的日本国内通联竞赛，摩尔斯电码（CW）的通联竞赛，14
兆赫（20米）的通联竞赛，等等。这些通联竞赛的消息会提前刊登在
各大火腿网站上，为便于火腿参加，通联竞赛一般安排在周末进行。
在世界各国，许多火腿都以能够参加通联竞赛并获得奖状而自豪。在
中国，只有一个没有期限要求的通联竞赛：凡是能够与中国十个地区
的电台全部通联的火腿，即可获得中国无线电运动协会（CRSA）颁发
的一张奖状。

2.7 自制设备
自己动手，研制各种业余无线电设备。火腿的构成非常复杂，几乎囊
括了社会生活的所有行业，从教师到医生，从科学家到退休者，凡是
你能想到的职业，都有火腿。对许多火腿来说，除了通联之外，业余
无线电的另外一个乐趣是自己动手，研制各种业余无线电设备。有些
设备比较简单，例如电台与计算机的接口电路，有些设备比较复杂，
例如定向天线，有些设备甚至达到专业水平，例如短波电台。火腿的
探索精神有力推动了业余无线电技术的向前发展。

2.8 应急通讯
在发生紧急情况或自然灾害，常规通讯服务中断时，火腿有义务利用
业余无线电设备，为政府和公众提供应急通讯服务。美国有两个著名
的火腿应急通讯组织，它们是业余无线电应急通讯服务（ARES）和全
国交通系统（NTS）， 这两个组织定期开展与应急通讯有关的培训与
演习。火腿参加应急通讯的一个著名例子是美国的911事件， 当时有
一批纽约火腿临时组建了一个应急通讯网，在救援过程中发挥了重要
作用。 

第3章 如何成为一名火腿

无论哪个国家的公民，要想成为火腿，大致需要三个步骤：一、提出
书面申请，二、参加资格考试，三、获得电台执照。以加拿大为例，
希望成为火腿的人，可以向加拿大工业部提出书面申请，然后参加资
格考试。资格考试分为初级、中级、高级三种，申请人可以根据自己
的实际水平，选择一种。资格考试的内容包括无线电理论、无线电法
规、常用通联操作和摩尔斯电码四个部分。资格考试合格者，即可获
得相应的电台执照（初级、中级、高级三种），正式成为火腿。

3.1 中国公民成为火腿的简单流程
中国公民成为火腿大致也需要这三个步骤，但中国的情况比较复杂，
这是因为在中国，火腿由两个不同行业的政府主管部门管理，分别是
国家体育总局下属的中国无线电运动协会（CRSA）和信息产业部下属
的国家无线电管理委员会（SRRC）， 这种“体委-无委”双重管理体
制，增加了申请人获得电台执照的难度。在中国无线电运动协会的网
站上，有如何获得电台执照的详细介绍，这里不再赘述，下面只介绍
一下简单流程。

CRSA地址：邮政编码100061　北京市6106信箱　中国无线电运动协会
CRSA网址：http://www.crsa.org

①申请人将75元人民币邮汇至CRSA。

②CRSA将《中国无线电运动协会入会申请表》（A1）、《设置个人业
余电台申请表》（A2，一式三份）、《中华人民共和国业余无线电台
操作证书考试复习资料汇编》（A3）、试卷（A4）邮寄至申请人。

③申请人填写A1、A2，参考A3的内容，填写A4。将A1、A2、A4、四张
照片邮寄至CRSA。

④CRSA将《中国无线电运动协会会员证》（B1）、《中华人民共和国
业余无线电台操作证书（四级）》（B2）、《设置个人业余电台申请
表》（A2，一式三份）邮寄至申请人。在A2上面有CRSA分配给申请人
的呼号，例如BG5VIP。

⑤申请人购买电台。根据电台的规格，填写A2的剩余栏目。持B1、B2
、A2、电台去当地无线电管理委员会验机。

⑥当地无线电管理委员会向申请人颁发《中华人民共和国无线电台执
照》（B3），同时收回一份A2。

⑦申请人将B3复印件、一份A2邮寄至CRSA。

至此，申请人获得B1、B2、B3、A2、呼号，正式成为四级火腿，可以
使用电台在UHF、VHF、50MHz、29MHz这四个频率段上与其他火腿通联。

3.2 中国火腿的五个等级
中国的电台执照有五个等级，因此火腿也相应地有五个等级。除一级
火腿之外，每个等级的火腿都可以通过考试，向上升级。在中国，升
级考试每年第一季度举行一次。各个等级火腿之间的主要区别有三个
：一是呼号前缀不同，例如一级火腿的呼号前缀是BA，二级火腿是BD
，三级和四级火腿是BG；二是通联频率不同，例如一级和二级火腿允
许使用18MHz通联，而三级火腿不允许； 三是电台的最大发射功率不
同，例如在30MHz以下频率，一级火腿的最大发射功率是500瓦，二级
火腿是100瓦，三级和四级火腿是25瓦。 

3.3 给准火腿的一个忠告
在许多国家的许多地方，都有业余无线电俱乐部（ARC）， 这些火腿
组织少则有几十人，多则有几百人。我们强烈建议那些希望成为火腿
的准火腿，在提出申请之前，与本地的一个ARC取得联系， 如果条件
允许的话，还可以亲自去一趟。这样做有两个好处：一是能够从老火
腿那里，了解申请过程中的一些注意事项，避免走弯路；二是能够结
识一些老火腿，一旦获得电台执照，可以通联时，他们就是你最好、
最近的通联对象。在中国，ARC并不多见，但在一些大中城市，有CRSA
的分支机构，在互联网上，还有一些类似ARC的车友会（MC）， 我们
强烈建议中国的准火腿也这样做。

第4章 呼号
每一个有电台执照的火腿都有一个呼号。火腿的呼号与火腿的姓名，
两者的功能是完全相同的，都是用来识别某个人，但呼号有两个姓名
所不具有的特点：一是唯一性，每个火腿的呼号都是全球唯一的，世
界上绝不会有两个相同的呼号；二是地域性，也就是根据呼号，能够
知道火腿所在的国家或地区，例如以W6开头的呼号，表示火腿在美国
的加利福尼亚州，以VE3开头的呼号，表示火腿在加拿大的安大略省，
等等。 

4.1 呼号的前缀与后缀
一个呼号可以分为两个部分：前缀和后缀。 以VE3XD这个呼号为例，
VE3是前缀，XD是后缀。 大部分前缀由一个或两个字母与一个数字组
成，例如W6（美国）或VE3（加拿大）， 小部分前缀由一个数字与一
个字母组成，例如3X（几内亚）和9K（科威特）。由于各种原因，一
些国家有几个、十几个甚至几十个前缀，例如W1至W9都是美国的前缀
，VE1至VE7都是加拿大的前缀，而另外一些国家则只有一个前缀，例
如几内亚和科威特。

如果说前缀是用来区别国家的，那么后缀就是用来区别火腿的。后缀
最少一个字母，最多三个字母，按照英语字母的顺序生成，依次分配
给先后获得电台执照的每个火腿，例如VE3XA→VE3XB→VE3XC→VE3XD
等。除了上面介绍的标准呼号之外，在某些国家，还有两种特殊呼号
：一种是纪念呼号，用来纪念某个特别事件， 例如7S2000M是瑞典火
腿为纪念公元2000年的到来而特别设立的临时呼号；另外一种是荣誉
呼号，也就是火腿可以申请用自己的姓名或姓名缩写作为呼号，例如
Bob（鲍伯）可以申请KA5BOB， Willian Henry Harrison（威廉·亨
利·哈里森）可以申请KA5WHH，等等。

4.2 中国呼号的含义
中国呼号有大约40个前缀，但实际使用的只有10个， 最常见的只有5
个。下面我们以BG5VIP这个呼号为例，介绍一下中国呼号中各个部分
的含义。我们首先将BG5VIP分成三个部分，即BG-5-VIP。

①第一部分是前缀，其中BA表示一级火腿，BD表示二级火腿，BG表示
三级或四级火腿，BY表示集体电台，因此BG5VIP是三级或四级火腿。

②第二部分也是前缀，用来表示火腿所在的地区。中国的业余无线电
台被划分为十个区，其中北京是第1区，福建、江西、浙江三省是第5
区，因此BG5VIP这位火腿在这三省中的某一省。下面是十个区的具体
划分。

第1区：北京
第2区：黑龙江 吉林 辽宁
第3区：河北 内蒙古 山西 天津
第4区：江苏 山东 上海
第5区：福建 江西 浙江
第6区：安徽 河南 湖北
第7区：广东 广西 海南 湖南
第8区：贵州 四川 云南
第9区：甘肃 宁夏 青海 陕西
第0区：西藏 新疆

③第三部分是后缀，用来区别不同的火腿。

在中国大陆之外，台湾呼号的最常见前缀是BV， 例如BV2AC，香港呼
号的前缀是VR2，例如VR2UNA，澳门呼号的前缀是XX9，例如XX9AU。

4.3 异地通联与移动通联时的呼号
在加拿大，VE3是安大略省的前缀，VE6是阿尔伯塔省的前缀。如果一
个安大略省火腿VE3XD在阿尔伯塔省通联，他的呼号应当变成VE3XD/
VE6，读作 VE3XD portable VE6。 反之， 如果一个阿尔伯塔省火腿
VE6KJ在安大略省通联， 他的呼号应当变成 VE6KJ/VE3， 读作VE6KJ
portable VE3。在中国，遇到这种情况时，通常省略（通联地）前缀
中的字母，只保留数字，例如BA4IA/7（4区火腿在7区通联）。 如果
加拿大火腿VE3XD在美国加利福尼亚州（前缀是W6）通联， 他的呼号
应当变成VE3XD/W6或者W6/VE3XD。 如果VE3XD在汽车、火车、轮船、
飞机等正在移动的交通工具上通联， 他的呼号应当变成VE3XD/M，读
作VE3XD mobile（请注意：不要读作VE3XD portable mobile）。

第5章 波段
在加拿大，火腿可以在18.068MHz－18.168MHz之间通联。如果用英语
念这组数字与字母，那是很罗嗦的，为此，我们可以根据频率，将它
简称为18兆，或者根据波长，将它简称为17米，这里的18兆就是频段
（频率段），17米就是波段（波长段）。今后如果我们说在18兆或17
米通联，那就表示我们要在18.068MHz－18.168MHz之间的某个频点上
通联。下面是世界各国火腿最常用的六个频段与波段的名称，其中①
至④统称HF，⑤又称VHF，⑥又称UHF。

①7兆 -- 40米（HF）
②14兆 -- 20米（HF）
③21兆 -- 15米（HF）
④28兆 -- 10米（HF）
⑤144兆 -- 2米（VHF）
⑥430兆 -- 70厘米（UHF）

5.1 为什么新火腿应当了解波段？
每一个新火腿都应当了解波段，主要原因有两个。第一，不同等级的
火腿，允许使用的波段是不同的，等级越高，波段越多，等级越低，
波段越少。许多国家都规定，初级火腿只能使用UHF和VHF通联，中级
火腿可以使用HF的部分波段通联，高级火腿可以使用HF的所有波段通
联。在中国，新入门的四级火腿只能使用UHF、VHF以及HF中很小一部
分波段通联。 

第二个原因与购买电台有关。 市场上出售的电台， 大致分为三种：
UHF/VHF电台、HF电台和UHF/VHF/HF电台。 适合新火腿购买的手持电
台或车载电台， 大部分是UHF/VHF电台（价格相对较低），小部分是
UHF/VHF/HF电台（价格相对较高）。另外，UHF/VHF电台又分为两种：
只有UHF或者只有VHF的单波段电台（价格相对较低），以及同时包括
UHF和VHF的双波段电台（价格相对较高）。新火腿应当根据自己的等
级与支付能力，购买适当波段的电台。 

5.2 波段规划
我们平常所说的通联，一般是指语音通联，也就是两个火腿用英语、
汉语或其它语言交谈。 在一个波段中， 有许多连续的频点， 例如
21.111MHz、211.112MHz、21.113MHz等，但不是每个频点都用于语音
通联。根据有关的无线电法规，某些频点应当用于其它形式的通联，
语音通联应当选择在这些特殊频点之外的其它频点进行。以美国的10
米（28兆）波段为例：

①28.000MHz－28.070MHz用于CW通联
②28.070MHz－28.150MHz用于RTTY通联
③28.150MHz－28.190MHz用于Packet通联
④28.680MHz用于SSTV通联

因此美国火腿不能在28.680MHz进行语音通联， 因为这个频点是用于
SSTV通联的。类似上面这种对一个波段的各个频点进行规划，在无线
电技术上就叫作波段规划。各个国家的波段规划相互之间有细微的差
别，中国的波段规划在CRSA编写的《中华人民共和国业余无线电台操
作证书考试复习资料汇编》第15页上。下面是中国六个主要波段中最
适合语音通联的频率。 

①40米（7兆）：7.030MHz－7.100MHz
②20米（14兆）：14.100MHz－14.350MHz
③15米（21兆）：21.125MHz－21.450MHz
④10米（28兆）：29.510MHz－29.700MHz
⑤2米（144兆）：144.035MHz－145.800MHz
⑥70厘米（430兆）：438.000MHz－439.000MHz

5.3 短波波段的传播
短波波段是一些极不稳定的波段，受到季节、气候、时间等的影响。
例如某些波段，夏季传播好，冬季传播不好，晴天传播好，阴天传播
不好，上午传播好，下午传播不好，甚至一分钟之前传播好，一分钟
之后传播不好，等等。不过对短波波段影响最大的，还是太阳黑子与
电离层。

短波通讯的基本原理是：一个电台，通过它的天线，将电波发射到天
空，电波经过电离层的多次折射，最后到达另外一个电台的天线。太
阳黑子的活动决定了电离层的密度，而电离层的密度又决定了传播的
质量。一般来说，太阳黑子活动剧烈时，电离层密度大，频率较高的
波段（例如28兆）传播较好；相反，太阳黑子活动不剧烈时，电离层
密度小，频率较低的波段（例如7兆）传播较好。

太阳黑子的活动每11年达到一次高峰期， 随后的5年处于低峰期。最
近一次高峰期是2000年，因此今年（2005年）仍属于低峰期，频率较
低波段（例如7兆） 的传播一般要好于频率较高波段（例如28兆）的
传播，但这并不是绝对的，经常会发生各种意外情况。

最后补充一点： 上面介绍的内容，只适用于短波波段，不适用于UHF
和VHF， 这两个波段基本不受外界影响，因为它们的电波是沿着地面
传播的，不经过电离层折射。 

第6章 怎样进行UHF/VHF通联？

刚刚获得电台执照的新火腿，往往抑制不住激动的心情，立即开始通
联。我们原则上不赞成这样做，我们建议这些新火腿在开始通联之前
，至少用一天的时间，守听老火腿的通联，看看他们是怎样通联的，
包括怎样开始、怎样交谈、怎样结束，以便对通联过程有一个感性认
识。新火腿不守听就立即开始通联，往往会养成一些不正确、不规范
的坏习惯，有这些坏习惯的新火腿往往会遭到老火腿的轻视或蔑视。

6.1 一个UHF/VHF通联的范例
假设在加拿大的安大略省，有两个火腿VE3AK和VE3XD，使用手持电台
或车载电台，正在UHF或VHF的某个频点上守听，下面介绍两个人应当
如何通联。

①VE3AK不知道此时此刻波段上是否有其他火腿，他应当这样呼叫：
[英语] CQ CQ CQ. This is VE3AK listening for a call.
[汉语] CQ CQ CQ。这里是VE3AK，正在守听，等待应答。

在英语中，CQ的发音正好是seek you（寻找你），在业余无线电上，
它的意思就是呼叫。呼叫不特定的任何火腿时，CQ必须重复三遍。上
面这句呼叫如果没有应答，应当每隔几秒钟，继续呼叫一次。

②VE3XD听到VE3AK的呼叫，应当这样应答：
[英语] VE3AK, this is VE3XD.
[汉语] VE3AK，这里是VE3XD。

也就是先报出对方的呼号，后报出自己的呼号。

③双方互相报出呼号后，即可开始交谈，交谈的内容没有限制，但不
应当违反所在国家的法律、法规、道德、伦理等。在交谈过程中，应
当注意养成两个好习惯。一个好习惯是每隔几句话，就报出双方的呼
号，以便让波段上的其他火腿知道是谁与谁正在通联。例如：
[英语] VE3XD, this is VE3AK.
[汉语] VE3XD，这里是VE3AK。

第二个好习惯是每次说完话，再说一个Over，表示自己说话结束，请
对方说话。例如：
[英语] My name is Bob. What's your name? Over.
[汉语] 我的名字是鲍伯。您的名字是什么？Over。

④通联结束之前，双方应当这样告别：
[英语] 73 and goodbye. 
       VE3XD, this is VE3AK, clear and listening.
[汉语] 73，再见。VE3XD，这里是VE3AK，结束通联，继续守听。

6.2 与UHF/VHF通联有关的两个问题
上面介绍的UHF/VHF通联对话， 是加拿大、美国火腿最常用的表达方
式，在实际通联中，可能会听到一些略有不同的其它表达方式，例如
有的火腿不喜欢说listening（守听）， 而喜欢说monitoring（守听
的另外一种说法），有的火腿不喜欢说Over（结束），而喜欢说Back
to you（该你说了），等等， 但UHF/VHF通联的基本规则是不能改变
的。事实上，世界各国的UHF/VHF通联， 没有两个地方的表达方式是
一模一样的，只要符合基本规则即可，没有必要把加拿大、美国的表
达方式照搬到自己的国家。

在一些国家，在UHF/VHF通联的火腿通常都是本地人，彼此熟悉， 一
般不用交换通联卡片（稍后介绍通联卡片）。但在中国，新入门的四
级火腿一定要与至少十位本地火腿交换通联卡片，这是因为根据CRSA
的一项规定，四级火腿如果有十张有效的通联卡片，可以不经过升级
考试，直接成为三级火腿。因此对中国的新火腿来说，获得十张UHF/
VHF波段的通联卡片是非常重要的。

第7章 怎样进行HF通联？

7.1 语音字母表
UHF/VHF波段通常用于本地通联， 许多时候语音清晰，背景安静，而
HF波段通常用于远程通联， 许多时候语音模糊，背景嘈杂， 因此与
UHF/VHF通联相比， HF通联的最大特点就是频繁使用语音字母表（又
称字母解释法）。以BA5RW这个呼号为例， 为了让通联对方听清楚，
可以用英语单词Bravo代替字母B， 用Alpha代替A，用Five代替5，用
Romeo代替R，用Whiskey代替W， 因此BA5RW这个呼号在HF通联中经常
被读作：Bravo Alpha Five Romeo Whiskey。

下面是英语的语音字母表，每一个火腿都应当牢记，否则在HF通联中
，无法报出自己的呼号，也无法抄收对方的呼号。

A＝Alpha　B＝Bravo　C＝Charlie　D＝Delta　E＝Echo F＝Foxtrot
G＝Golf　H＝Hotel　I＝India　J＝Juliet　K＝Kilo　L＝Lima M＝
Mike　N＝November　O＝Oscar　P＝Papa　Q＝Quebec R＝Romeo S＝
Sierra　T＝Tango　U＝Uniform　V＝Victor　W＝Whiskey　X＝Xray
Y＝Yankee　Z＝Zulu

1＝One　2＝Two　3＝Three　4＝Four　5＝Five　6＝Six　7＝Seven
8＝Eight　9＝Nine　0＝Zero

另外，在HF通联中，一些国家的火腿经常使用非标准的语音字母表，
例如 F不读作Foxtrot， 而读作Florida，  G不读作Golf，  而读作
Germany，等等，需要引起新火腿的注意。

7.2 RST报告
在进行HF通联时，由于传播极不稳定，因此通联双方都想知道自己的
信号到达对方时是怎样的，例如信号是强是弱？强到什么程度？弱到
什么程度？ 为此，通联双方应当将对方信号的质量，以RST报告的形
式告诉对方。

①RST的第一个字母R代表信号的可辨性（Readability）， 用五个数
值来描述，1表示完全不可辨，2至4逐渐可辩，5表示完全可辩。
②第二个字母S代表信号的强度（Strength）， 用九个数值来描述，
1表示强度最小，2至8逐渐增大，9表示强度最大。
③第三个字母T代表信号的音调（Tone），也用九个数值来描述，1表
示音调最差，2至8逐渐改善，9表示音调最好。

语音通联只使用RS报告，稍后介绍的CW通联则使用RST报告。 假设在
语音通联中，一方告诉另外一方，他的RS报告是59，那就表示另外一
方的信号完全可辩（R5），强度最大（S9），是质量最好的信号，比
这个信号稍差一点的，可能是58、57或者48、47等。

RST是三个不精确的指标，并没有客观标准， 比如S8与S9，用人的耳
朵几乎察觉不出有什么明显区别。 有些电台的控制面板上有RST数值
的显示，如果没有，也可以凭经验，给出近似值。

7.3 一个HF通联的范例
假设加拿大火腿VE3XD和巴西火腿PY1NF使用短波电台，正在HF的某个
频点上守听，下面介绍两个人应当如何通联。

①VE3XD不知道此时此刻波段上是否有其他火腿，他应当这样呼叫：
[英语] CQ CQ CQ. This is Victor-Echo-Three-Xray-Delta, VE3XD
calling CQ and waiting for a call.
[汉语] CQ CQ CQ。这里是Victor-Echo-Three-Xray-Delta，VE3XD呼
叫CQ，等待应答。

②PY1NF听到VE3XD的呼叫，应当这样应答：
[英语] Victor-Echo-Three-Xray-Delta, this is Papa-Yankee-One
-November-Foxtrot, PY1NF calling.
[汉语] Victor-Echo-Three-Xray-Delta，这里是Papa-Yankee-One-
November-Foxtrot，PY1NF呼叫。

③双方互相报出对方的RST报告、自己的名字与位置。
[英语] PY1NF, this is VE3XD.  Your signal is 59.  My name is
Bob and my location is Ontario Canada. Over.
[汉语] PY1NF，这里是VE3XD。 您的信号是59。我的名字是鲍伯，我
的位置是加拿大的安大略。Over。
[英语] VE3XD, this is PY1NF.  Your signal is 57.  My name is
Joao and my location is Sao Paulo, Brazil. Over.
[汉语] VE3XD，这里是PY1NF。您的信号是57。 我的名字是若昂，我
的位置是巴西的圣保罗。Over。

④完成上面第③步之后，一次有效的通联就算完成了，可以进入下面
第⑤步。但如果双方有兴趣交谈，也可以继续交谈。在交谈过程中，
不要忘记上一章介绍的两个好习惯。

⑤通联结束之前，双方应当这样告别：
[英语] Thank you for the contact. 73 and goodbye. PY1NF, this
is VE3XD signing off.
[汉语] 谢谢您与我通联。73，再见。 PY1NF，这里是VE3XD，结束通
联。

7.4 通联日志
通联日志实际上就是一个笔记本，用来记录每次通联的相关信息。对
新火腿来说，每次通联时，只要记录下列七项信息即可，请看一个例
子。

①对方呼号：PY1NF
②通联日期：07/05/2005
③通联时间：11:07
④通联频率：21.350MHz
⑤通联方式：SSB
⑥RST报告：59
⑦备注：交换通联卡片其中第②项通联日期，应当按照“日/月/年”
的格式填写，为了避免混乱，月份可以填写英语单词， 即07/MAY/20
05。第③项通联时间，是指通联开始时间，不要填写本地时间，而应
当填写协调世界时（UTC）。UTC比北京时间晚八个小时，假设北京时
间现在是晚上19:07，那么UTC就是上午11:07。第⑤项通联方式，如
果是UHF/VHF通联则填写FM（调频），如果是HF语音通联则填写SSB（
单边带），如果是CW通联则填写CW，其它通联方式还包括PTTY、SSTV
、Packet等。

世界许多国家的无线电法规都要求火腿认真填写通联日志，并且长期
保存。更重要的是，填写通联日志是将来填写通联卡片的唯一依据。

第8章 怎样进行CW通联？

8.1 摩尔斯电码
所谓CW通联，就是利用电键，拍发、抄收滴滴答答的摩尔斯电码，与
其他火腿通联。CW通联是业余无线电的各种通联方式中效率最高的一
种，因为它只需要很少几个缩写词，即可表达复杂的意思。在许多国
家，初级火腿不需要掌握摩尔斯电码，但中级和高级火腿必须掌握。
以加拿大为例， 中级火腿每分钟应当抄收5组代码（30个字符），高
级火腿每分钟还应当拍发同样数量的代码（字符）。这个速度并不算
快，如果每天练习一段时间，通常一个月之内可以达到。

下面是26个英语字母、 10个阿拉伯数字以及4个常用标点符号的摩尔
斯电码。对于那些打算升级的初级火腿，我们建议他们尽快掌握。
①[A] .- [B] -... [C] -.-. [D] -..  [E] .  [F] ..-. [G] --. 
[H] .... [I] .. [J] .--- [K] -.- [L] .-.. [M] -- [N] -.  [O]
--- [P] .--. [Q] --.- [R] .-. [S] ... [T] - [U] ..- [V] ...-
[W] .-- [X] -..- [Y] -.-- [Z] --..

②[1] .---- [2] ..--- [3] ...-- [4] ....- [5] ..... [6] -....
[7] --... [8] ---.. [9] ----. [0] -----

③[,] --..-- [.] .-.-.- [?] ..--.. [/] -..-.

8.2 Q代码
在语音通联时， 我们可以说任何想说的话， 例如 What  is  your
location?（你的地理位置是哪里？），但在CW通联时， 拍发这样多
的字符是相当麻烦的， 为此人们发明了一些以字母Q开头的三字母代
码，用来代替CW通联中的一些常用对话， 这些代码就叫作Q代码（又
称Q简语），例如上面这句话的Q代码是QTH。根据实际情况，Q代码可
以用来询问，也可以用来回答， 以QTH为例，它的意思可以是“你的
地理位置是哪里？”，也可以是“我的地理位置是...”。Q代码有大
约一百个，下面是CW通联中最常用的一组Q代码。

QRA：①你台的名称是什么？②我台的名称是...。
QRL：①你忙吗？②我很忙。
QRM：①你受到他台干扰吗？②我受到他台干扰，强度为... （1最小
，5最大）。 
QRN：①你受到天电干扰吗？②我受到天电干扰，强度为... （1最小
，5最大）。
QRP：①我需要降低发射功率吗？②请降低发射功率。
QRT：①我需要停止拍发吗？②请停止拍发。
QRV：①你准备好了吗？②我准备好了。
QRZ：①谁在呼叫我？②...在呼叫你。
QSB：①我的信号有衰落吗？②你的信号有衰落。
QSL：①你能确认与我交换通联卡片吗？ ②我能确认与你交换通联卡
片。 
QSO：①你能与...直接通联吗？②我能与...直接通联。
QSY：①我需要改变频率吗？②你需要改变频率。
QTH：①你的地理位置是哪里？②我的地理位置是...

8.3 缩略语
在CW通联中，除了一些常用对话用Q代码代替之外， 一些常用单词也
用缩略语代替，例如YOUR（你的）缩略为UR，NAME（名字）缩略为NM
，THANKS（谢谢）缩略为TNX，等等。 下面是CW通联中最常用的一组
缩略语。

ADR＝ADDRESS（地址）
AGN＝AGAIN（再次）
ANT＝ANTENNA（天线）
BK＝BREAK（插入）
BURO＝BUREAU（卡片管理局）
CFM＝CONFIRM（证实）
CUAGN＝SEE YOU AGAIN（再次见到你）
DE＝FROM（从）
ES＝AND（和）
FER＝FOR（为了）
GB＝GOODBYE（再见）
GD＝GOOD（好）
HW＝HOW（怎样）
K＝GO AHEAD（请回答）
KN＝GO AHEAD（请回答）
OP＝OPERATOR（操作员）
PSE＝PLEASE（请）
R＝ROGER（收到）
RIG＝EQUIPMENT（设备）
RPT＝REPORT（报告）
RX＝RECEIVER（收信机）
SK＝CLEAR（结束通联）
TNX＝THANKS（谢谢）
TU＝THANK YOU（谢谢你）
TX＝TRANSMITTER（发信机）
U＝YOU（你）
UR＝YOUR（你的）
VY＝VERY（很）

8.4 一个CW通联的范例
假设加拿大火腿VE3XD和巴西火腿PY1NF使用短波电台和电键，正在HF
的某个频点上守听，下面介绍两个人应当如何通联。

①VE3XD不知道此时此刻波段上是否有其他火腿，他应当这样呼叫：
[电文] CQ CQ CQ DE VE3XD VE3XD VE3XD K
[含义] CQ CQ CQ，这里是VE3XD（重复三遍），请回答。

②PY1NF听到VE3XD的呼叫，应当这样应答：
[电文] VE3XD DE PY1NF PY1NF PY1NF K
[含义] VE3XD，这里是PY1NF（重复三遍），请回答。

③双方互相报出对方的RST报告、自己的名字与位置。
[电文] PY1NF DE VE3XD UR RPT IS 599 599  MY NM IS BOB ES QTH
IS ONTARIO CANADA PY1NF DE VE3XD KN
[含义] PY1NF，这里是VE3XD。 您的RST报告是599（重复两遍），我
的名字是鲍伯，位置是加拿大的安大略。PY1NF，这里是VE3XD，请回
答。
[电文] VE3XD DE PY1NF UR RPT IS 599 599 MY NM IS JOAO ES QTH
IS SAO PAULO BRAZIL VE3XD DE PY1NF KN
[含义] VE3XD，这里是PY1NF。 您的RST报告是599（重复两遍），我
的名字是若昂，位置是巴西的圣保罗。VE3XD，这里是PY1NF，请回答。

④完成上面第③步之后，一次有效的通联就算完成了，可以进入下面
第⑤步。但如果双方有兴趣交谈，也可以继续交谈。

⑤通联结束之前，双方应当这样告别：
[电文] TNX FER THE QSO 73 ES GB PY1NF DE VE3XD SK
[含义] 谢谢您与我通联。73，再见。 PY1NF，这里是VE3XD，结束通
联。 

第9章 通联卡片

除了通联之外，业余无线电的另外一个乐趣是收集各种各样的通联卡
片（以下简称卡片），也就是曾经通联过的两个火腿，互相给对方邮
寄一张类似明信片大小的卡片，用来确认双方的通联。为什么说收集
卡片是一个乐趣呢？第一，在卡片上，除了有一些技术数据之外，通
常还有对方及其设备、工作室的照片，或者对方所在地的自然、人文
景观的图片，这有助于我们了解世界各地的风土人情。第二，装卡片
的信封上，通常会有世界各地的邮票，因此许多火腿同时也是集邮爱
好者。第三，也是最重要的一点，卡片的数量是火腿申请各种竞赛奖
状的依据。 以著名的DXCC奖状为例，火腿必须有至少100个国家或地
区的通联卡片，才有资格提出申请。

9.1 如何获得空白的通联卡片？
一般来说，有三种方法可以获得空白卡片。第一种方法是购买。在许
多国家，业余无线电俱乐部（ARC）都出售空白卡片， 需要少量卡片
的火腿可以在这里购买。不过这种卡片有一个缺点，那就是卡片的式
样与图片都是统一的，不能反映每个火腿的个性。第二种方法是定作
，也就是火腿自己设计式样与图片，然后委托当地的印刷厂（或者能
够印刷的其他火腿）印制。这种卡片的优点是能够反映每个火腿的个
性，缺点是一批卡片（几百张甚至几千张）全部是一种式样、一张图
片，无法更改。第三种方法是自制，也就是从文具店买来空白的卡片
纸，用黑白或彩色打印机打印卡片。每次打印之前，火腿都可以临时
设计一种新式样或者一张新图片，因此这种卡片是完全个性化的卡片。

在中国，按照惯例，火腿在定作、自制卡片时，应当包含下列三项内
容。

①中国无线电运动协会的会徽（下图，制作时需要将图象缩小到三分
之一左右）。

②火腿所在的CQ分区和ITU分区， 这两项内容都是用来指示火腿所在
的地理位置。北京的CQ分区是24，其它省份有可能是23， 北京的ITU
分区是44，其它省份有可能是42或43，具体分区请向当地老火腿咨询
。以北京火腿为例，在定作、自制卡片时，应当包含下列两行内容。
CQ Zone 24
ITU Zone 44

③“中国人民共和国业余无线电台”的英文译文，即：
Amateur Radio Station of the People's Republic of China
或者
Amateur Radio Station of P. R. China

9.2 通联卡片上的栏目
对新火腿来说，卡片上应当包括下列栏目。
①自己的呼号
②自己的姓名
③自己的地址
④对方的呼号
⑤通联日期
⑥通联时间
⑦通联频率
⑧通联方式
⑨RST报告
⑩请求（或者感谢）对方给自己回卡的提示

此外，卡片上还可以有下列栏目，没有也可以。
①电台型号
②发射功率
③天线类型
④天气
⑤温度
⑥留言
⑦签名
⑧其它信息

9.3 如何填写通联卡片？
火腿应当按照通联日志的内容，填写通联卡片。一般来说，只要将通
联日志上某个栏目的内容，无须修改，直接填写到通联卡片的对应栏
目中即可。请看一个范例。

[Station] VR2UNA（对方呼号）
[Date] 21-05-2005（通联日期）
[Time] 11:47 UTC（通联时间）
[Frequency] 21.400 MHz（通联频率）
[Mode] SSB（通联方式）
[RST] 59（RST报告）
[Rig] ICOM IC-718（电台型号）
[Power] 25 Watts（发射功率）
[Antenna] GP（天线类型）
[QSL] [V]PSE [ ]TNX（请求对方给自己回卡）

关于栏目内容，另外补充几点。第一，自己的呼号，应当用大号字体
，填写或印制在卡片的醒目位置上。第二，自己的姓名与地址，可以
填写在卡片下方的空白区域中。第三，最后一项[QSL]， 如果是请求
对方给自己回卡，在PSE前面划一个钩，如果是感谢对方给自己回卡，
在TNX前面划一个钩。 第四，在填写数字0时，为避免与字母O混淆，
应当在数字0上面划一条斜线。 第五，为减少填写卡片的工作量，可
以在定作、自制卡片时，将自己的呼号、姓名、地址、电台型号、发
射功率、天线类型等固定内容事先印制好（上图中的黑体字），这样
一来，只需要填写少量的非固定内容即可（上图中的红体字）。

9.4 火腿的通信地址
把卡片装入信封之后，下一步就是在信封上书写对方的通信地址。能
否找到某个火腿的通信地址，可以分为三种情况。第一种情况是这个
火腿愿意公布自己的通信地址，他把自己的通信地址提交给 QRZ.COM
等网站，我们只要访问这些网站，输入他的呼号，即可找到他的通信
地址，这种情况是最理想的。下面是可以查询世界各国火腿通信地址
的最著名网站。
http://www.qrz.com

第二种情况是这个火腿不愿意公布自己的通信地址，但他所在国家的
业余无线电协会有卡片管理局（BURO，其实只有一、两个人，但翻译
成“局”），我们可以先将卡片邮寄给他所在国的卡片管理局，由后
者负责转交。世界各国卡片管理局的通信地址可以在下列网站找到。
http://www.iaru.org/iaruqsl.html

第三种情况最麻烦，那就是这个火腿既不愿意公布自己的通信地址，
所在国也没有卡片管理局。遇到这种情况时，有些人是在网上论坛上
询问，或者通过其他火腿打听，但不一定能够找到。正是考虑到可能
出现这种情况，一些有经验的老火腿在当初通联时，就特意询问对方
的通信地址是否可以在QRZ.COM找到， 所在国是否有卡片管理局，如
果两者都是“否”，应当怎样交换卡片。

中国火腿的通信地址可以在下列网站找到。另外该网站每年出版一本
中国火腿的通信地址簿，经常进行国内通联的火腿有必要购买。
http://www.qrz.cn

9.5 通联卡片的邮寄与转交
将通联卡片送到对方手中，通常有两种方式，一种是通过邮局，以信
函方式邮寄，另外一种是先把卡片（通常是一批卡片）邮寄给本国的
卡片管理局，由后者负责转交。信函方式的优点是比较快捷，缺点是
价格昂贵。以中国为例，国内信函的邮资是0.80元，港澳台地区信函
的邮资是1.50元，这两种邮资尚可以承受，但国外信函的平均邮资为
6元，假设我们一个月通联100个外国火腿（很低的标准），那么仅邮
资一项就需要600元， 明显超出了中国普通工薪阶层的承受能力，因
此许多火腿更愿意采用卡片管理局转交的方式。转交方式的优点是价
格便宜，以中国为例，转交每张卡片只需要0.50元，缺点是速度极慢
，有些火腿甚至在几年之后才收到对方的卡片。

CRSA的卡片管理局由一位热心的老火腿志愿担任转交工作，由于年老
多病等原因，这项工作据说已经停止，何时恢复还不清楚。

9.6 卡片管理人
一些经常通联的老火腿都有自己的卡片管理人，由卡片管理人负责处
理自己的卡片收发工作。一个火腿有自己的卡片管理人之后，卡片管
理人负责接收他的所有来卡，也负责邮寄他的所有回卡，他本人不再
经手任何卡片。按照业余无线电的惯例，给一个火腿的卡片管理人邮
寄卡片的其他火腿，应当在信封中夹带一个写好回邮地址的信封，以
及1至2美元的现金邮资（或者一枚国际回信券），这样做可以减轻卡
片管理人的工作负担，并补偿卡片管理人处理卡片的费用。

上面提到的国际回信券相当于世界通用邮票，在中国，国际回信券每
枚12元，但只能在比较大的邮局中买到。另外，一个火腿如果有自己
的卡片管理人，应当在通联时明确告诉对方，以免对方将卡片邮寄给
自己，以CW通联为例，应当拍发 QSL VIA XXXXX（卡片管理人的呼号
）。需要卡片管理人的火腿可以在下列网址查询。
http://www.eham.net/qslmgr/

9.7 与通联卡片有关的软件与网站
随着技术的进步，现在许多火腿都可以在使用电台通联的同时，使用
计算机和互联网。前面介绍的手工填写通联日志、手工填写通联卡片
的方法，只适合那些偶尔通联的火腿，对于那些经常通联的火腿，我
们建议他们使用一些专门的日志软件，例如DX4Win、EasyLog、DXBase
等。使用这些软件之后，火腿可以一边在电台上通联，一边在计算机
上录入日志，通联结束后，软件可以根据火腿指定的规格、式样、图
片等，打印出高质量的卡片，从而大大提高了处理卡片的效率。这些
软件在许多火腿网站上都可以找到，需要的火腿可以下载。

由于互联网的普及，一些火腿开始通过网络交换卡片，这就是所谓的
eQSL（网络卡片）。最著名的eQSL网站是http://www.eqsl.cc，火腿
只要在这里注册一个帐户，即可交换卡片。eQSL的最大优点是完全免
费，不需要花费一分钱，最大缺点是这种卡片不被各种通联竞赛所承
认，因此无法用它们来申请奖状。对于那些喜欢通联，但经济状况不
好的火腿，eQSL是一个很好的选择。

第10章 传播

我们曾经介绍过，UHF/VHF电波是沿着地面传播的，又称作地波， 而
HF电波是经过电离层的多次折射而传播的，又称作天波。影响UHF/VHF
通联的主要障碍是地面物体，例如建筑物或丘陵，我们无法控制这些
物体，不过我们可以在这些物体上架设中继设备，帮助我们进行稳定
的UHF/VHF通联。 但我们不可能在电离层上架设中继设备，我们无法
控制电离层，因此HF通联基本上是“靠天吃饭”的。

不过，电离层往往随着太阳黑子、季节、昼夜的变化而变化，这种变
化有一定的规律，了解这些规律，有助于我们掌握较好的传播时机，
避免HF通联的盲目性。下面是与传播有关的三条规律。

①太阳黑子对传播的影响。一般来说，太阳黑子的高峰年传播好，低
峰年传播不好。上一个高峰年是2000年，下一个高峰年是2011年，今
年（2005年）正好是低峰年，因此总的传播形势并不好。

②季节对传播的影响。 一般来说，10MHz以上波段，夏季传播好，冬
季传播不好，10MHz以下波段正好相反，夏季传播不好，冬季传播好。
另外，季节交替的时候，例如春夏交替或秋冬交替，往往是传播比较
好的时候，可以通联到许多遥远的电台。

③昼夜对传播的影响。 一般来说，10MHz以上波段，白天传播好，夜
间传播不好，10MHz以下波段正好相反，白天传播不好，夜间传播好。 
不过需要特别指出，这三条规律并不严谨，经常会出现各种各样不符
合这些规律的意外情况，因此只能作为参考。

         （转载自：http://www.hellocq.net/ 有删节）



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
