
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 192 期）               **
      **                                           **
      *************    2004年7月21日   **************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛八篇
       【哈罗ＣＱ】BA6BF:通俗点来谈SSB工作模式和原理
       【广播论坛】衔泥而筑:终于中毒不浅--与德生邂逅
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛八篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2004年7月11日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   武汉HAM和省无委2004.7.10测向活动全图
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=93085) 

BD6QI 2004-07-11 00:19

    武汉HAM和省无委2004.7.10测向活动全图

    http://wuhanham.e21.cn/showthread.php?s=&threadid=2014
    http://wuhanham.e21.cn/showthread.php?s=&threadid=2012

------------------------------------------------------------
●2004年7月17日

收音机论坛
简易抗干扰外接短波天线的制作要点
康桥 于 2004-7-17 13:18:00 发表内容：

最近，我陆续收到询问抗干扰外接天线制法的E—Mail， 现集中回复
如下。

    一、使用前提
    收音机本身要有“外接天线输入”插口。如德生PL—230、550，
德劲DE1102、1103等。如果收音机基本性能指标不错，但没有“外接
天线输入”插口。如德生PL—200，可以加装，方法：1、在合适的地
方安装3.5mm单声道插口；2、把原机上金属拉杆天线与电路板分开后
接在3.5mm单声道插口的内簧片上，用一根导线把3.5mm单声道插口的
外簧片和电路板中的“天线输入”端（就是原来与天线相连的地方）
相连；3、找出电路板中“输入回路”的“地”，与3.5mm单声道插口
的“地”相连。建议网友请勿草率改装。

    二、使用效果
    对改善短波接收效果较明显，对改善调频接收没什么效果（调频
波本身就不容易受电磁干扰）。能较明显降低室内电器干扰；能在一
定程度上降低周围大环境的干扰；对无线电波本身受到的干扰（如同
频干扰）和收音机内干扰（如镜像干扰）无效。

    三、制作材质
    （一）、3.5mm单声道插座 + 小信号屏蔽线
    优点：效果最好    缺点：元件、线材难购
    （二）、“莲花转3.5mm”插头 + 莲花插头 + 小信号屏蔽线
    优点：效果很好    缺点：线材难购
    （三）、“6.5mm转3.5mm”插头 + 6.5mm插头 +话筒线
    优点：元件易购    缺点：优质线材难购
    （四）、“电视天线输入转3.5mm”插头 + 电视天线输出插头 +
有线电视同轴电缆
    优点：制作简单，不用烙铁   缺点：“电视天线输入转3.5mm”
插头难购

    四、设计原理
    （一）、确定接收部分的长度
    接收部分的长度 = 米波段波长 ÷ 4
    例1： 想让天线主要在22米波段上良好接收，那么该天线接收部
分的长度 = 22米 ÷ 4  = 5.5米
    如果想让天线在几个米波段都能好接收接收，就要先算出中心波
长。中心波长 =想接收的最长波长 与 想接收的最短波长的积的开平
方。然后套用上面公式：接收部分的长度 = 中心波长 ÷ 4
    例2： 想让天线主要在49——16米波段上良好接收，那么该天线
接收部分的长度（米）计算方法如下：
    A、想接收的最长波长49米 × 想接收的最短波长16米 = 784米
    B、中心波长 = 784的开平方 = 28米
    C、接收部分的长度 = 中心波长28米 ÷ 4 = 7米
    例2是一般爱好者最常用的设计思路， 它可基本保证设计出的天
线接收短波6——18MHz效果良好，而6——18MHz频段的广播节目是最
丰富的。
    注意：此时千万别剪线！！！
    （二）、确定屏蔽部分的长度
    根据实际情况确定。
    这种天线主要是用来降低室内电器干扰的，所以，设计原则是：
在室内的部分都要屏蔽。
    例3： 房屋外墙离收音机的距离是5米，屏蔽部分长度就不少于5
米。
    （三）、天线总长
    天线总长 = 接收部分的长度 + 屏蔽部分的长度
    此时可以剪线了！！！

    五、制作步骤
    （一）、剥离屏蔽层
    1、 设计的“接收部分”有多长，就要把有线电视同轴电缆上的
屏蔽层剥离多长。
    2、 剥离方法：先剪开有线电视同轴电缆最外层的塑料皮，再剪
掉金属屏蔽网和铝箔。
    3、在“伤口”处滴上蜡烛，防止氧化；最后妥善包好绝缘胶布，
确保安全。
    （二）、连好接头
    在电缆的另一头的塑料皮剪开少许，（注意：此时别把屏蔽层剪
坏！）接上电视天线插头，再插入“电视天线输入转3.5mm” 插头即
可。

    六、架设要点
    注意防雷！不得和任何带电物体相接触！要充分考虑到因各种条
件变化而可能产生的潜在危险，确保安全！
    （一）、接收部分一般置于室外，尽量垂直于地面。避免与附近
其它电缆线平行，以防电磁干扰。
    （二）、要把天线折一个“U”形弯后接入室内， 防止雨水顺着
天线流入室内。

    七、常见问题
    （一）、收不到信号或信号微弱。
    原因： 1、芯线与屏蔽层短路，重点检查电缆与电视天线插头的
连接。2、芯线与电视天线插头没有接好。3、电缆内部芯线断裂（很
少见）。
    （二）、没有抗干扰效果。
    原因： 1、天线架设位置不当，重点注意室外干扰，还可以把室
内电器全开，然后根据实际情况调整。 2、屏蔽层与电视天线插头没
有接好。3、电缆内部屏蔽层断裂（极少见）。
    “事事洞明皆学问”，实际上天线的设计与制作还要考虑阻抗、
频宽、缩短系数等诸多因素。但一来我是学文科的，并非无线电专业
毕业，对一些问题也不甚了了；二来考虑到论坛上的大多数网友也是
普通的收音机爱好者，所以尽量以“简单、通俗、易做”为主。应该
注意：本文有很多不科学、不完善之处，对一些术语的表述也不规范
。让大侠见笑了！欢迎提出修改意见，很愿意和大家彼此交流，共同
受益。

    声明：
     1、本文为纯技术交流，不带其它任何目的！使用收音器材、接
收广播节目请遵守国家有关法规！
     2、天线制作、架设、使用涉及人身安全！本人并不承当由此直
接或间接引发的任何后果！

--------------------------------
美好的一天从此开始…… 
   
------------------------------------------------------------
●2004年7月17日

谈机论机论坛
标 题:DJ-X1操作简介
发信人:网络小虾
时 间:2004-7-17 17:19:50
详细信息:

  DJ-X1操作简介
  4. 控制功能
  1．键盘介绍
  F：用于访问所有的第二功能；按住F再按所需的命令键； 按住F再
     旋转Dial旋钮，频率将以100kHz步长改变；也用于机器复位
  F1 ：按住F1旋转Dial旋钮频率将以1MHz步长改变
  F2 ：按住F2旋转Dial旋钮频率将以10MHz步长改变
  LAMP/BEEP：点亮照明灯；按住F再按该键将在有无BEEP声间切换
  MONI/BS：取消静噪功能；按住F再按该键开启省电功能
  MODE/MB：选择调制模式；按住F再按该键选择内存组
  V/M/MW：切换VFO和存储模式；按住F再按该键存储频率和调制模式
          到频道中
  SCAN/SKIP：开始扫描；按住F再按该键选择存储扫描时跳过的频道
  PRI/FL：启动优先功能；按住F再按该键激活或禁止功能锁定功能
  1/PS1：键入1；按住F再按该键启动L1和U1间的扫描
  2/PS2：键入2；按住F再按该键启动L2和U2间的扫描
  3/PS3：键入3；按住F再按该键启动L3和U3间的扫描
  4/PS4：键入4；按住F再按该键启动L4和U4间的扫描
  5/PS5：键入5；按住F再按该键启动L5和U5间的扫描
  6：键入6
  7/STEP：键入7；在VFO模式中按住F再按改建显示和更改步进频率
  8/DUTY：键入8；按住F再按该键，改变接收时间和电池保护时间
  9/A.LP：键入9；激活或禁止自动点亮功能
  ∧：增加频率或频道
  ∨：减少频率或频道
  CALL/CALL W：呼出频道；再VFO模式中， 按住F再按该键写入频率
               和模式到呼叫频道中
  EN/APO：再输入数字键后结束频率输入； 按住F再按该键启动自动
          关机功能
  ./SPO：键入小数点；按住F再按改建选择希望的扫描速度
  5.操作
  5.1接收
  ① 操作模式
  1）VFO模式
  按V/M/MW，LCD显示V时，指示当前模式为VFO模式
  2）存储模式
  按V/M/MW，LCD显示M时，指示当前模式为存储模式
  3）呼叫频道模式
  按V/M/MW，LCD显示C时，指示当前模式为存储模式
  ② 频率选择
  有三种输入频率的方式
  1)Dial旋钮输入
  顺时针扭一下Dial旋钮增加一个步长的频率，逆时针扭一下Dial旋
钮减少一个步长的频率；
  按住F旋转一下Dial旋钮将增加或减少100kHz；
  按住F1旋转一下Dial旋钮将增加或减少1MHz；
  按住F2旋转一下Dial旋钮将增加或减少10MHz.。
  2)上下键输入
  按一下∧，增加一个步长的频率；
  按一下∨，减少一个步长的频率；
  注意：如果按住∧或∨约一秒，搜索功能将启动；如果按住约两秒
以上，频率将连续增加或减少
  3)键盘直接输入
  用数字键盘直接输入频率，小数点要输入；输入小于1M的频率输入
的频率是0.XXX；结束并确认输入按EN/APO；在输入时按F则取消输入
；输入10M以上的频率时5kHz不能被输入， 但可以通过或Dial旋钮细
调，如输入15.235M：可以先输入15.23EN/APO，再按∧或顺时针扭一
下Dial旋钮。注意要将设置合适的步长。
  ③ 调制模式
  1）自动调制模式选择功能
  所需的频率输入后相应的调制模式将自动选择，这个功能也可以被
关闭：按住F，同时按0将在启用和关闭间切换。
  2）调制模式选择
  按MODE/MB键将在AM、NFM和WFM间切换；
  A指示当前在AM模式下；
  ↑指示当前在NFM模式下；
  A↑指示当前在WFM模式下；
  ④ 音量
  ⑤ 静噪控制
  按住MONI/BS，关闭静噪，有利于接收信号非常弱的信号 
  5.2频道步进
  频道步进可以是5、9、10、12.5、25、30、50和100kHz，其中9kHz
只有在522～1629kHz间可用。
  改变步进的方法：
  1）将机器置于VFO模式
  2）按住F，再按7/STEP
  3）旋转Dial旋钮或用改变显示的步长
  4）按VM./MW
  5.3 存储
  DJ-X1有100个存储频道，其中包括40个主存储频道，40个次存储频
道，20个扫描频道。
  ① 存储一个频率和调置模式到存储频道：
  1）按VM/MW，进入VFO模式
  2）选择需要的频率和调制模式
  3）按住F，再按MODE/MB，选择需要的组，多次按MODE/MB在组间切
     换
  4）按住F，再按∧或∨改变频道，多次按∧或∨在本组的不同频道
     间切换
  5）按住F，再按VM/MW,结束操作
  ② 取回存储的频道
  1）按VM/MW，进入存储模式
  2）按住F，再按MODE/MB，选择需要的组，多次按MODE/MB在组间切
     换
  3）按住F，再按∧或∨改变频道，多次按∧或∨在本组的不同频道
     间切换
  4）存储的频率和调制模式出现在LCD上，该操作结束
  5.4 呼叫频道
  可以将你守听次数最多的频率设入此频道中，减少切换的麻烦程度。
  ① 存储方法：
  1）按VM/MW，进入VFO模式
  2）选择需要频率和调制模式
  3）按住F，再按CALL/CALL W
  ② 取回呼叫频道
  1）按CALL/CALL W，取回呼叫频道
  2）再按CALL/CALL W回原来的模式
  5.5 扫描
  ① VFO扫描：
  1）进入VFO模式
  2）按∧或∨或用Dial旋钮选择扫描方向
  3）按SCAN/SKIP，小数点闪动，表示扫描将开始
  4）扫描是可用∧或∨和Dial旋钮改变扫描的方向
  5）按SCAN/SKIP，扫描将停止
  6）调制模式是自动的情况下，不同频段自动切换到相应的调制模式
  7）收到信号后停止，信号停止2秒后自动继续
  ② 搜索
  1）进入VFO模式
  2）按∧或∨一秒启动搜索
  3）有信号后搜索停止
  4）按∧或∨两秒，频率连续改变，直到该键松开
  5）搜索时方向可用Dial旋钮改变
  6）搜索时按∧或∨将停止搜索
  ③ 编程扫描
  这种扫描方式以存储在扫描频道中的频率为上下限频率进行扫描，
L1U1～L5U5频道，可以存储5组上下限频率
  1）用5.3的方法存入搜索频道
  2）进入VFO模式
  3）按∧或∨或用Dial旋钮选择扫描方向
  4）按住F，再根据搜索频道，按对应的PS1～5，开始扫描
  5）扫描时按SCAN/SKIP或V/M/MW或1～5，扫描将停止
  6）收到信号暂停扫描，信号停止2秒后继续扫描
  ④ 存储扫描
  扫描已存储的频道
  1）进入存储模式
  2）按∧或∨或用Dial旋钮选择扫描方向
  3）按住SCAN/SKIP开始扫描
  4）再按SCAN/SKIP停止扫描
  5）按∧或∨或用Dial旋钮可改变扫描方向
  6）收到信号暂停扫描，信号停止2秒后继续扫描
  存储扫描时可以选择跳过的频道：
  1）进入存储模式
  2）按∧或∨或用Dial旋钮选择
  3）按住F，再按SCAN/SKIP，S将出现再LCD上，此频道将被跳过
  4）重复2－3多选
  7）按住SCAN/SKIP开始扫描
  8）再按SCAN/SKIP停止扫描
  9）按∧或∨或用Dial旋钮可改变扫描方向
  收到信号暂停扫描，信号停止2秒后继续扫描
  ⑦ 扫描速度
  有10、15和20频道/秒三档扫描速度， 设低的扫描速度有利于发现
较弱的信号，设置方法：按住F，再按SPD，三档循环切换。
  5.12 整机复位
  按住F打开电源，机器恢复出厂设置，所存频道清除。

  ----
  广播爱好者 

------------------------------------------------------------
●2004年7月17日

广播爱好者论坛
标 题:如何让老婆支持你的业余爱好
发信人:yhq
时 间:2004-7-17 21:43:32
详细信息:

    如何让老婆支持你的业余爱好

    今日在聊天室遇一大侠,谈及业余爱好,诉苦曰:"老婆坚决反对..
."直流电心中顿生酸楚。试想自己无论在金钱上还是在道义上都得到
老婆的大力支持，而朋友却生活在水深火热之中，哪有不帮之理？遂
决定奉献自己获得老婆支持的秘籍，供各位看官参考。

    要在老婆的“粉色恐怖”下开展业余无线电活动，有三种策略： 
    下策：不顾老婆反对，我行我素。 
  　中策：争取老婆的宽容甚至支持。 
  　上策：同化老婆，把她也培养成火腿。 
  　估计不少朋友还停留在“下策”的阶段，而“上策”似乎可望不
可及，“中策”最为实际，也正是直流电目前采取的策略。要争取老
婆的宽容甚至支持，有以下方面要注意： 

   1、努力工作，多挣钱。搞无线电是要钱的，但是一家几口吃饭更
要钱。一天不搞无线电没关系，而一顿不吃恐怕就受不了了。作为女
主人，精打细算是天经地义的。饼只有那么大，你还要从里面切一大
块去，夫人哪有不反对之理？所以，与其省不如挣。直流电就很努力
，心知肚明搞DIY要钱， 老向老婆要是不行的，于是出卖大脑，写程
序，做网站，总能有老婆意料之外的收入。而老婆对计划外的收入一
般管理比较松散，于是可以雁过拔毛。双方皆大欢喜，其乐融融也！

   2、要与老婆对等。搞业余爱好，不免常要购买一些器材。这个时
候，千万不要一味考虑自己，要不失时机地给老婆买一些首饰等，要
不就逢年过节多去孝敬孝敬岳父岳母。对于这些“贿赂“，老婆自然
笑纳，于是心里一高兴，一切好说。

   3、要学会哄老婆开心。这一点很重要，可是不少人就做不到。下
班路过超市的时候，买一些老婆喜欢吃的零食，路过书店买一些老婆
喜欢看的书，都是好办法。家务活要多做一些，不要以为自己忙，什
么事情都推给老婆。老婆一不高兴，就会给你小鞋穿，要你有苦难言
。还有一些细节问题也可以让老婆开心。比如直流电本人，主动承担
了为老婆的手机充电的任务，拨专款为老婆买一块备用电池，充足电
，不失时机地为她换上充足了电的电池。老婆为此十分感动，觉得老
公真是体贴入微。夫妻关系搞好了，一切都好说。

   4、不要抽烟、喝酒。女性一般都比较反感抽烟喝酒，而且抽烟喝
酒的费用也是老婆的预算。如果把烟、酒戒了，可以对老婆说，我把
抽烟喝酒省下的钱用来搞无线电，你总不反对吧。老婆一般会回答：
你不抽烟喝酒把家里搞得乌烟瘴气就谢天谢地了，搞无线电说什么也
比抽烟喝酒好。“两害相权取其轻”，这个道理老婆不会不知道。

   5、不要让业余时间占用了你全部时间，否则老婆会感到无线电把
她的老公抢去了，于是产生与你的业余爱好势不两立的念头，这样你
就麻烦了。每周至少花两个晚上陪老婆应该不过分吧？她需要你的关
心，她需要有人陪她散步、聊天。如果连这一点都做不到，她会高兴
吗？

   6、老婆怀孕期间尽量避免发射。虽然电磁波对胎儿的影响尚无定
论，但是“电磁波导致胎儿畸形”的说法流传广泛，作为一个准妈妈
，她对此肯定是担心的。因此，即使你再狂热，也要让她度过这一段
非常岁月。要不就把卧室屏蔽起来，或者趁她不在家里的时候发射。

   7、锻炼身体，保持旺盛的精力...呵呵...不说了，各位自己去想
吧。

  ----
  广播爱好者 
------------------------------------------------------------
●2004年7月19日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   全国定向越野锦标赛郴洲业余无线电特设电台
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=93572) 

xlypsw 2004-07-19 22:28

    全国定向越野锦标赛郴洲业余无线电特设电台
       
    2004年7月20号 星期二 
    全国越野定向锦标赛在湖南省郴州市举行，郴州业余无线电爱好
者将在现场架设特设业余电台
    使用频率如下： 
    主要频率： 7.050M
    备用频率：14.180M 21.400M
    通联时间：8：30~~13：00
    期待与全国的爱好者通联 :D :D :D

------------------------------------------------------------
●2004年7月20日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   老照片--谁能认得出照片中的人
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=77720) 

BA5TX 2004-07-20 11:07

    1995年北京国际DX会议

    当年在首批福建BG当中，并没有真正的“通联派”火腿，接到CR
SA的通知后，共有3个火腿（王斌俊、薛立人、郑英俊） 报名参加。
后来王斌俊因单位事情忙以及名额限制（CRSA说只能去2人） 没有去
成。出发前魏教练还带薛立人、郑英俊两人到射击中心体验了一番小
口径手枪“射击比赛”。就这次北京之行，居然还引起了某个人的心
理不平衡，并压抑了四年才讲出来：你们还可以花协会的钱去北京..
...。 晕倒！当时他自己连报名的胆量都没有，还把人家自费代表福
建协会到北京参加会议臆想成是“公派”，这不是和自己过不去吗。

    针对空调列车车窗的特点，郑英俊试验制作了“玻璃车窗用吸盘
方框天线”。在江西、浙江和上海都没有通到电台，到江苏境内却意
外通上了30公里外的（昆山的）陈钰明，他用的是拉杆天线而我们用
的就是车窗上的方框天线，通联效果很好。

    经过苏州时通过回音中继通到了BY4SZ， 当时他们好像正在进行
什么活动，所以只是简单的交换信号报告。经过南京时通过中继与汪
缨等南京火腿做了QSO，离开南京50公里左右信号才中断。

    金冰峰在无锡站上车并找到了我们。由于外地到京参加会议的火
腿不多，我们三人在北京一直吃住在一起（住的是BY1PK地下室18元/
天的“招待所”），一起到凯迪克大酒店帮忙架天线，一起去拜访火
腿老前辈。

    会议召开前夕，郑英俊、薛立人、金冰峰抽空拜访了北京的几位
火腿前辈。这是在BA1RA家中的合影。BA1RA朱老对年轻火腿非常热情
，他还帮郑英俊搞到了一台FDD-A型1600瓦单边带发射机的频合部分。
可惜后来这个频合在铁路货运发往福建途中丢失。

    开会了，会议由陈平老师和“马蹄”主持。童效勇老师向大家介
绍了中国业余无线电的发展历史，播放的幻灯片当中有一张是陈平老
师学生时代寄给CRSA收听卡片，当翻译念完卡片上的那句话时，全场
来宾都笑了。童老师穿西装的样子,还是蛮帅的嘛 :) 

------------------------------------------------------------
●2004年7月20日

哈罗CQ火腿社区
-   设备
-   -   90年代以来世界名牌收信机
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=93589) 

BG7IWW 2004-07-20 12:24

    90年代以来世界名牌收信机
       
    1。美国哈里斯（HARRIS)公司的RF-590A
    2。德国罗得-舒瓦兹（ROHDE-SCHWARZ）公司的EK-895/896
    3。美国渥特金-庄孙（WATKING-JOHNON）公司的HF-1000A
    4。美国桑奈尔（SUNAIR）公司的R-9200
    5。天-惕克（TEN-TEC）公司的RX-340

    这些收信机几乎都是数字化的机器，其DSP性能没比了。我国曾
引进其中的一些公司的技术，从SD-004/007/009都可看到这些。

------------------------------------------------------------
●2004年7月20日

哈罗CQ火腿社区
-   各地火腿活动专题
-   -   本星期六7月24日晚於香港大帽山UHF中港測試
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=93616) 

Vr2UUB 2004-07-20 22:49

    本星期六7月24日晚於香港大帽山UHF中港測試

    致各方好友

    在下於7月14日偶然成功用手機與廣州,珠三角成功通聯, 現再接
再厲於本星期六再上大帽山測試,期望能與更遠程地方通聯,各位師兄
好友如有興趣參加者,請於當晚21:00用頻道435.900Mhz進行測試, 誠
邀各方好友參加



【哈罗ＣＱ】BA6BF:通俗点来谈SSB工作模式和原理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                通俗点来谈SSB工作模式和原理

    提到SSB就不得不谈谈AM，SSB从本质上来说也是一种调幅信号，
它出自于调幅又区别于调幅。

    调幅波是一个载波幅度跟随调制音频幅度变化而变化的调制方式
。只有清楚的知道调幅波的频谱特征才能准确的掌握SSB的产生方法，
我觉得可以根据混频的原理来说明调幅波的频谱特征：

    由于非线性元件的特点，两个不同频率的信号频率1和频率2通过
非线性元件会出现4个频率：两个频率的和，两个频率的差，频率1，
频率2。 通常无线电通信要传送的有用信号是音频，假设要传送的音
频有两个，500HZ和3KHZ，载波频率为10MHZ，那这三个信号被同时送
到调制器中后将产生7个频率：

    10MHz+500Hz=10.0005MHz;
    10MHz+3KHz=10.003MHz;
    10MHz-500Hz=9.9995MHz;
    10MHz-3KHz=9.997MHz
    10MHz
    500Hz
    3KHz

    在这些频率当中，我们把和频率（10.0005MHz, 10.003MHz)称为
上边带，简称USB；而把差频率（9.9995MHz,9.997MHz)称为下边带，
简称LSB。这两个边带都是比较高的频率和10MHz的载波频率一样很容
易被发射出去, 也只有这两个边带的无线电信号包含着我们需要传送
的信息,而且这两个边带中携带的信息完全一样.

    由于调幅波要发射出去3个频率分量(载波,上边带,下边带),而且
不携带有用信息(音频)的载波在发射功率中又占了大部分功率份额.
所以调幅波对电力的利用效率是比较低的.

    前面说过了,在调幅波频谱中的上下两个边带都含有相同的信息,
而且载波并不含有有用信息。那么, 只传送一个边带也就可以完成信
息的传送,为了提高发射功率的效率,而把其中一个边带和载波都消除
掉。这个过程就叫做单边带调制，而最终输出的无线电信号就叫做单
边带信号（SSB）。

    单边带信号的产生：

    幸好我们有一种调制器叫平衡调制器，它的特点是经过调制的信
号只包含上边带和下边带频率分量，而音频和载波在调制器内部就被
消灭掉了。这样在调制器的输出端，我们就得到了两个边带的频率分
量，这种含有两个边带信号同时也没有载波分量的信号，我们称它为
双边带信号，简称DSB。 此时，DSB也可以被直接发射出去，但是DSB
信号中含有两个边带的信号，这两个边带携带着两个完全相同的信息
，我们完全可以只发射其中的一个。这时，我们用滤波器过滤掉其中
的一个边带就可以得到单边带信号（LSB或者USB）。由于这两个边带
的频率都是在很高的高频波段，而且两个边带的频谱靠的很近。显然
只能靠 Q值极高的机械滤波器或晶体滤波器才能很好的把其中一个边
带滤除掉。

    单边带接收机的工作程式：

    对于简单的直接解调式单边带接收机来说（别告诉我你不知道什
么是直接解调式接收机，如果当真不知道的话，你就别往下看了，把
6CR的PIXIE找出来看明白）。由于接收到的LSB或者USB信号中不包含
载波信号，所以必须在接收机里把缺失的载波补上 (这个过程其实就
是把SSB信号恢复成调幅波），否则就不能得到我们想要的有用信息。

    比如：

    对于10.003MHz的单音调制 （指的调制信号只有3KHz这一个频率
分量，实际的调制信号是300~3KHz的音频频带分量） USB信号来说，
它缺失的是10.000MHz的载波，如果在接收机里不把这个10MHz的载波
补上的话， 那对于检波器来说，检波器面对的将是一个10.003MHz的
单一频率分量。 如果在本地人为的产生一个10.000MHz的频率（对于
直接解调接收机来说，这个10.000MHz就是本振频率，或者称为BFO）
，那么送入检波器的将是两个频率分量：

    10.003MHz
    10.000MHz

    那么这两个频率经过非线性检波器将会产生4个频率分量：

    10.003MHz-10.000MHz=3KHz
    10.003MHz+10.000MHz=20.003KHz
    10.003MHz
    10.000MHz

    显然我们需要的是第一个频率分量10.003MHz-10.000MHz=3KHz。
其余的频率分量因为都是高频信号，使用简单的低通滤波器就可以完
全消除它。

    上面的推导过程也同样适用于下边带（LSB）， 但是需要注意的
一点就是由于上下边带处在频谱上不同的位置，所以，对于10.003的
下边带信号来说，它的载波点就在10.006MHz。 如果读者头脑比较清
楚的话，应该不难理解。

    超外差式单边带接收机的工作程式：

    对于超外差接收机来说，就不能不谈到频谱倒置的问题，至于其
他的变频中放和普通的超外差原理上是一样的，这里就不赘述了。

    超外差接收机的工作程式有两种，差频变频方式与和频变频方式
。对于和频变频器产生的中频来说，数学关系比较单纯，它不会改变
信号的特征。简单的说，接收到的LSB信号， 经过和频变频器后产生
的中频仍然是LSB信号。

    但是对于本振频率高于接收频率的差频变频方式的电路来说，情
况就完全不同了。经过差频变频器产生的中频信号将是和接收到的信
号边带相反的， 即所谓的频谱倒置。简单的说，接收到的LSB信号，
经过变频后产生的中频将是USB信号。 那么在进行单边带解调时，就
必须按照USB信号的特点来进行选择BFO的频率才能正确解调出我们希
望的有用信号。

    如果读者把前面的信号频谱的段落都看明白了的话，应该可以理
解频谱倒置的关系。

（载 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=93610 ）



【广播论坛】衔泥而筑:终于中毒不浅--与德生邂逅
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

            终于中毒不浅--“我与德生的初次邂逅”

                          衔泥而筑

                     2004-7-15  1:05:16

  2004年7月13日晚上20时，应邀前去骊虹MM家烛光晚餐，跨进门槛，
一股艺术气息扑面而来，墙壁上挂着虹MM自己画的森林与池塘，电视
柜上一套胆机正在播放肖邦的夜曲第一章，壁灯散发着昏黄的光芒，
站在客厅可以望到书房里的电脑，屏幕上正好广播爱好者的坛子页面。

  而我的目光，却被另一件小物品牵引，它静静地躺在茶几上，那样
的不起眼，却又有股神奇的力量让我靠近它，它就是传说中的德生PL
-550。我用“传说中”三个字是因为无线电于我来说，确确实实是非
常陌生，经过坛子的浸泡，我知道这个世界上原来有些名叫“德生”
、“德劲”的玩艺儿让无数“火腿族”们魂牵梦绕。

  似乎是一见钟情，我几乎就在同一时间并且是虔诚地捧起它，恍然
间，我好象是看到它对我笑了。

  “这就是德生吗？你们平时在坛子里说的德生吗？”我轻轻地问。

  “是啊，你第一次见吗？”王参谋、骊虹、云MM三个人几乎是同时
回答，分别流露出不可思议地眼神。

  “恩。”我脸红红的，因为第一次才见到它而自卑起来。轻按了一
下开关，收音机的液屏上跳出几个数字，一曲神秘园的乐声流了出来
，一瞬间，我便对这小玩意儿充满了爱意，仔细问了虹MM哪里有得卖
等等问题，心里暗暗下决心，第二天就去买一台。

  一想到自己将要拥有一台收音机，我便兴奋不已，躺在床上总也不
得入眠，脑海里竟全是这机子的影子，坛子里有人说我中毒了，我开
始相信了。

  清晨7点12分，手机铃响，原来是王参谋的，呀！心里念着收音机，
居然忘记今天要与他及云MM一起到上海出差，那那那，我岂不是买不
成德生了？吱吱唔唔中拒绝了上海之行。

  起床头件事就是先上坛子看看有什么新鲜的贴子，咦，哈勃在闹，
赶紧找他，并大声宣布：“我要买一台德生。”哈勃不紧不慢，甚至
有点冷静地回音：“是吗。”

  “当然是的啦，我昨天晚上去了虹MM家，我一眼就爱上他了。”我
郑重地告诉他：“我一共要买三台，我自己一台，爸爸妈妈一台，公
公婆婆一台。哈哈”

  许是我的激情感染了哈勃，他兴奋地说：“蛙，终于中毒啦，哈哈
。”接着他便向我介绍各款机子的优缺点，洋洋洒洒一大堆。

  “好啦好啦，你就告诉我该买什么型号就是了。 我喜欢550，你说
好不好？”我极端心急。

  沉默10秒钟后，哈勃说：“你自己就用550，给长辈们买1959吧。”

  “OK。”话还没说完，我的人影已经飘到门口去了。

  路上飘着丝丝小雨，有点春天的缠绵，江南就是这样，不温不火的
，没有热烈的色彩，而此时，我的心却如燃着一把炽烈的火。不过10
来分钟，我就来到了解放路百货商店，直奔三楼家电部。

  电视机、空调、影碟机……怎么怎么就没有德生，我有点紧张，转
了一圈，无果。就在我略感失望的时候，眼前一排小小的机子开始朝
我微笑，我想我的身体里应该流着无线电的血，不然，怎么会感到如
此亲切？我几乎是用劲了全力向那个柜台跑去，令营业员有点诧异。

  “我、我、我要买德生。”我几乎有点结巴。

  “要哪一款？”对方微笑着。

  “550和1959”我眼睛盯着550，坚定地说。

  “1959型没有，要不就买550吧”对方继续微笑。

  “噢。。。。。。”我略有失望，有点后悔没有问哈勃要手机号，
可以打电话问问他我是不是记错型号了。但因为有550在， 似乎也不
那么难过，先买550吧。

  在这关键时刻手机响了。

  “喂，那位？”

  “我是寿XX啊，在忙什么呢？”

  原来是我在西湖之声广播台工作的朋友：“噢，你好啊，你在买收
音机呢。”

  “啊哈，好噢，你怎么想起去买个收音机呢？不会是专门买来想每
天听我的声音吧，知道我的直播时间吗，每天…………”

  #￥%……%￥%￥··%%%晕死，真是吐血，这是哪儿跟哪啊。

  又在同时，云MM发来短信：“我们现在在上海朱家角。”

  “噢，玩的开心吧，猜我在干嘛？”我回了她一条短信。

  我让营业员开了小票，共458元钱， 营业员拿出一台银色的机子给
我试，我想起哈勃交待过，要买就要买黑色的，即刻让对方给我换一
台。

  终于捧得一台德生了，兴奋地心情难以平息，这是我拥有生命中的
第一台收音机，能不激动吗？此时，云MM发来短信：“猜不到你在干
嘛，王参谋猜你在哭。”

  #￥%……%￥%￥··%%%再次晕，再次吐血。

  30分钟后，我拎着机子来到单位上班，走进大门的时候，发现门口
站岗的保安对我笑得特别灿烂，手里有台德生，我比平时更直起了腰
板，含蓄地向保安笑了笑，还下意识的把德生在他眼前晃了一眼。

  莫不及待地打开包装盒，小小德生乖乖地躺在我的手里：“西湖牌
黑麦啤酒，醇正、味感好……”一则广告播了出来。这是我的德生为
我发出的第一个声音，一时间，我很想去买这个牌子的啤酒，庆祝一
下啦。

  跑上MSN，嘿，哈勃也在，我说：“我买好啦。。。。。。。。”

  “噢，这么快啊。”哈勃真诚地说：“祝贺你成为又一个被坛子毒
到的瘾者。”

  收音机的声音引来了周围的同事，差不多超过15个人问了同一个问
题：“你干嘛买个收音机？”

  “你是不是写江航的收音机稿子写疯了？”同事A说。

  “这几天受了什么刺激。”同事B说。

  “收音机是你自己买的还是先祖留给你的家产啊？”同事C说。

  “咦，发生什么事了？这里怎么有台收音机？那个白菜的？”同事
D说。

  “没事吧？要是有什么心事的话就说出来，我们帮得上的一定帮你
。”同事E说。

  心事，我的心事就是要拥有一台德生，对于同事们的关心，我抱以
微笑，并旁若无人的研究着德生的按钮，对收音机的每一个细节，我
都痴痴地看着，就这样，我的目光几乎停滞了。

  “我有一件梦的衣裳，让我为你轻轻披上……”一曲《梦的衣裳》
缓缓传出，我的心不由地一紧，十年了，十年前，有个男孩子曾经在
广播台为我点过这首歌，那天正好是个下雪天，只记得主持人叫大卫
，男孩子是写信去点的歌，那晚我们一起守在收音机前听的节目，当
大卫说到我们俩的名字时，我们的手紧紧地握在了一起。

  他，还好吗？我轻轻地问自己，心里隐隐地散发着疼痛，被自己小
心埋好的这些过去，竟然被小小的德生给翻了出来，我没舍得关掉，
整个人，整个身心沉醉其间。

  晚上下班10点多，我拎着爱机下班回家了，坐到电脑前点击坛子，
听着收音机里正在播放的老歌，心潮起伏，把自己的心情写出来吧，
放在贴子里与友共享，

  原本我以为拥有德生，对我来说是一种喜悦，然而现在拥有了，我
发现又多了几种感觉，就是甜蜜、酸楚、心痛、当然，还有满足。

  电脑前的你，共享到了吗？
 
  ----
  -人生最幸福的事，就是六十岁时还能和爸爸妈妈一起吃饭。
  -灰色文字是一种心情,躲进音乐是一种逃避.
   我的世界一种只存在音乐和文字空间的生活状态。

      （原载广播爱好者论坛 http://swlbbs.126.com/ ）



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
