
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 193 期）               **
      **                                           **
      **************    2004年8月1日   **************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛11篇
       【广播论坛】BG2VO评测最新手持全模接收机IC-R20
       【广播论坛】王参谋:七月----大慈山广播接收游记
       【广播论坛】我是港人:<每周一机入库>总目录1-51
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛11篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2004年7月21日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   山东省无线电测向、无线电通信比赛（8月15日、日照）
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=93648) 

BA4IX 2004-07-21 15:25

      山东省无线电测向、无线电通信比赛（8月15日、日照）

    一年一度的山东省无线电测向、无线电通信比赛将于 8月15日－
20日在海滨城市日照举行， 各地爱好者若有意参与请与以下各地HAM
联系并以地区为单位组队参赛，我们将根据参加人数与赛区联系安排
活动日程。请下列HAM把各地的参赛人员组织好,TNX!

      济南：陈黎波BD4IDN 0531-6777875
      淄博：石志恺BA4IR 13053351255
      青岛：王昌立BG4IIE
      潍坊：孙好武BG4ICT
      滨州、东营：王冠迪BD4JB
      泰安、莱芜、新泰：马光利BD4NZ
      济宁：冷加祥BD4JP
      临沂：朱孔利BA4IM
      日照：王安林BD4IGH
      ......

------------------------------------------------------------
●2004年7月23日

广播爱好者论坛
标 题:收音机/广播 美容之三十六招（入门必读）！！！
发信人:康桥
时 间:2004-7-23 15:25:06
详细信息:

                            收音机篇

                  灵敏度低 可以美化成 “选择性好”
                  选择性差 可以美化成 “巨细无遗”

                  旋钮太涩 可以美化成 “阻尼适当”
                  旋钮太滑 可以美化成 “手感流畅”

                  音调太尖 可以美化成 “高音锵锵”
                  音调太闷 可以美化成 “低音蓬蓬”

                  音质模糊 可以美化成 “余音饶梁”
                  音质发干 可以美化成 “原汁原味”

                  操作不便 可以美化成 “专业使用”
                  设计失误 可以美化成 “另类鸡鸡”

                  功能太多 可以美化成 “个性选择”
                  功能太少 可以美化成 “简洁为上”

                  电路老旧 可以美化成 “经典名机”
                  二次变频 可以美化成 “灵丹妙药”

                  机子太烂 可以美化成 “VS  SONY”
                  机子尚可 可以美化成 “打败SONY”

                  肉麻吹捧 可以美化成 “个人观点”
                  胡说八道 可以美化成 “仅供参考”


                             广播篇

                  江湖游医 可以美化成 “杏林圣手”
                  性病广告 可以美化成 “专家门诊”

                  无聊节目 可以美化成 “严肃话题”
                  不知所云 可以美化成 “最具深度”

                  插科打诨 可以美化成 “形式活泼”
                  听众凑和 可以美化成 “加强互动”

                  语言贫乏 可以美化成 “说到点子”
                  语音不准 可以美化成 “风格浓郁”

                  答非所问 可以美化成 “加强主导”
                  放任自流 可以美化成 “尊重听友”

                  老旧资讯 可以美化成 “经典回顾”
                  推荐购物 可以美化成 “时尚品位”

                  疏于编辑 可以美化成 “真实再现”
                  过度修改 可以美化成 “精心打造”

                  不良文化 可以美化成 “贴近生活”
                  抄袭拼凑 可以美化成 “八面来风”

                  硬拉赞助 可以美化成 “奉献爱心”
                  大段广告 可以美化成 “休息一下”

  ----
  广播爱好者 

------------------------------------------------------------
●2004年7月24日

哈罗CQ火腿社区
-   QRP and DIY
-   -   火腿DIY大卖场已经更新完毕,
        需要DIY系列中周的朋友可以下订单了

bg6qby 2004-07-24 17:10

火腿DIY大卖场已经更新完毕,需要DIY系列中周的朋友可以下订单了

      http://wuhanham.e21.cn/store
      http://diy.cnham.com

------------------------------------------------------------
●2004年7月25日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   北京地区及周边广播频率一览
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=93844) 

loverlsg 2004-07-25 13:02

    北京地区及周边广播频率一览

    呵呵，天太热了。。。在家鼓捣机子

    把北京及周边俺这里能收到的FM广播收集出来了，有兴趣的朋友
看看

    接收设备 T90A 接收天线 4米棒子 中心频点435 哈哈哈哈哈哈 
    :p 

      频率 电台名称
      FM87.6 北京人民广播电台文艺广播娱乐调频FM87.6
      FM88.7 中国国际广播电台FM88.7
      FM90.0 中央人民广播电台三套音乐之声FM90.0
      FM91.5 中国国际广播电台FM91.5
      FM91.9 河北交通音乐广播电台FM91.9
      FM93.8 河北承德人民广播电台FM93.8
      FM94.8 河北文艺广播电台FM94.8
      FM96.9 中央人民广播电台二套经济之声FM96.6
      FM97.4 北京人民广播电台音乐广播FM97.4
      FM100.3 河北廊坊人民广播电台FM100.3
      FM100.6 北京人民广播电台新闻频道FM100.6
      FM101.8 中央人民广播电台四套都市之声FM101.8
      FM103.1 昌平人民广播电台音乐频道
      FM103.9 北京人民广播电台交通广播FM103.9
      FM105.2 河北人民广播电台
      FM106.1 中央人民广播电台一套新闻综合频道FM106.1
      FM107.3 北京人民广播电台经济广播FM107.3

------------------------------------------------------------
●2004年7月25日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   1.2瓦通1360公里
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=93857) 

BG2AAE 2004-07-25 16:56

    1.2瓦通1360公里

    今天上午北京时间9.45分、10.33分二次通BG1FPG， 都是在29.6
叫通后转到29.55的。BG1FPG在北京北四环，用的是八重洲897，12米
高倒V天线，15瓦的功率，信号59+20，他收我最好也就52。

    10.53分通BG1AIL，在29.6上。 BG1AIL在承德万寿山上设的台，
用的是FT-897(我想可能就是八重洲897），四波段倒V天线， 25瓦功
率，信号59+20， 他收多少我不知道，他没报给我（我想我的信号到
他哪儿也好不哪儿去）。

    我用的就是708B军机，功率是1.2瓦（有资料说是1.5瓦，实际多
少我也没有设备测），天线就是在楼顶上立一个4米高的竹竿， 顺竿
绑了一根7.5米长的电线，长出来的那3米就绕在了竹竿的下面当加感
线圈了（哈哈哈），馈线的蕊线接电线，皮接在了楼顶的铁皮上（楼
是铁皮盖的，就把它当大地网了）

    去年我就用708B军机通了南京、温州等地，当时的天线就是随机
的2.7米的鞭天线架到楼顶上了。

    我很喜欢708B军机，一个是它的样子很有股无线电的味道，再一
个就是它很好伺候，因它机器上有随机带的天调，不用太担心驻波什
么的，什么样的天线都可以试，这一点很适合入门者。也正是这一点
，让我的无线电知识比以前有了很大的提高。

------------------------------------------------------------
●2004年7月26日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   QSL 管理者
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=93884)

BA1HAM 2004-07-26 08:40

    QSL Manager 是代理某个业余电台的管理员，比如BD1ABC同意做
你的QSL Manager，你的一切卡片就由他来收发， 你在联络中不能再
说“PSE QSL VIA BURO / 请将卡片寄到卡片管理局”或者“PSE QSL 
DIRECT / 请将卡片直接寄来”，而必须声明“QSL VIA BD1ABC / 卡
片请通过BD1ABC”或者“QSL MGR BD1ABC / 我的QSL管理员是BD1ABC
”，此外尽可能通知主要的呼号手册/通信录注明QSL管理员的呼号，
这样别人在回卡片时会正确地寄到管理员。

    QSL MGR 都是志愿的，通常会掏钱给你印卡片。而国际联络一般
的习惯是，给管理员寄卡片时会夹带万国邮券或者 Green Stamps（1
－2美元现钞），作为管理员印寄卡片的成本。QSL MGR一般都是对DX
有感情的 Old Timer，退休后有时间，而且熟悉DXCC呼号前缀以及DX
界的重要信息。QSL MSG 一般只原意代理DX QSO频繁的电台，这样才
有意思，也容易从Green Stamps取得经济的平衡。

    如果我们要给你寄卡片，就应该寄给你的QSL MGR而不是寄给你，
也不应该通过QSL BURO寄给他，而是应该连同邮费直接寄给他，否则
QSL MGR 那里没有足够的收入，别人既要为你花时间、又要为你贴补
大量邮资，说不过去。

      73
      Chen BA1HAM

------------------------------------------------------------
●2004年7月26日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   QSL 管理者
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=93884)

BA1HAM 2004-07-26 09:00

    至于卡片管理局QSL BURO，在有IARU成员的国家和地区，应该由
作为IARU成员的协会来设立。不过个别国家卡片处理量大，可能分设
多个QSL BURO，例如美国。BURO也可以由协会直接运作，例如美国AR
RL总部就有一个很有规模的BURO，但也可以委托运作，例如日本JARL
的BURO近几年来由一位女士的公司运行。各地BURO的服务方式和对象
也略有不同，有些BURO管本国家和地区内所有业余电台（AR）的QSL，
也有的BURO只管单独缴纳了QSL服务费用的AR。

    我国大陆的QSL BURO 目前是由BA1HC韩铸文老前辈在义务服务，
另外上海地区BA4CH许毓嘉老前辈管理着一个上海地区的分局。 其它
一些省的无线电运动协会、以及会员中的志愿者也在义务处理外面的
来卡incoming。

    QSL卡片管理是十分繁杂细致的工作， 经济的平衡有时也是一个
难题。目前CRSA会费很低，很多工作没有进入市场运作模式。以后随
着协会体制上的进步，肯定会走上国际上业余无线电协会共同的运作
方式，即制定适当的会费标准，加强服务，以达到平衡。

      73
      Chen BA1HAM

------------------------------------------------------------
●2004年7月27日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   。--。-。
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=93963) 

ba4ia/3 2004-07-27 18:11

      。--。-。

    随着“@” 成为在通信中描述电子邮件地址时不可缺少的符号，
国际电联(ITU)于5月3日正式在莫尔斯电码集中正式加入了“@”的电
码“.--.-. (相当于AC两个字母的电码结合在一起)”。

------------------------------------------------------------
●2004年7月27日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   热烈庆祝
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=93977)

crsaham 2004-07-27 21:29

    热烈庆祝
       
    首先谢谢HELLOCQ。NET站长和大家的支持。

    金华HAM网站现在换了一台服务器， 新的服务经过试验，稳定性
比老服务器好。

    并且启用新域名 http://www.jhham.com.cn

    金华HAM网站欢迎全国的HAM和网友前来浏览、交流、指导。

------------------------------------------------------------
●2004年7月28日

哈罗CQ火腿社区
-   DX通信
-   -   金华HAM，自驾车西藏行。
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=94033)

crsaham 2004-07-28 21:50

    金华HAM，自驾车西藏行。

    金华HAM，自驾车西藏行，今天2004年7月28日，共有六位勇士今
天一同出发。

    金华3人，汽车：丰田陆地巡洋舰SUV
    义乌3人，汽车：
    联系频率：呼号：BD5DJC
    20米14MHz（SSB、CW）频率另定，间隙开机。
    15米21MHz（SSB、CW）频率另定，间隙开机。
    10米29.6000MHz（FM）全天开机。
    2米145.000MHz（FM）间隙开机。
    0.7米433.000MHz（FM）间隙开机。

    让我们祝福他们；一路平安、马到成功！
    请；沿途的HAM和网友提供一切力所能及的帮助和支持！

    73！谢谢！
    -------------------------------------------------------
    祥清请到“金华HAM”网站的《金华HAM，自驾车西藏行》专栏，
    我们将全程跟踪报道。
    http://www.jhham.com.cn

------------------------------------------------------------
●2004年7月30日

哈罗CQ火腿社区
-   数字和空间通信
-   -   AO-51(AMSAT ECHO)已经开放使用
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=94100)

BA7NQ 2004-07-30 08:43

    AO-51(AMSAT ECHO)已经开放使用

    经过地面人员的数周测试，AO-51开始对广大业余无线电爱好者
逐步开放。

    现在开放的是B模式，相当于一个FM模式的中继台，
    上行145.920，下行435.150，要加67Hz的CTCSS。



【广播论坛】BG2VO评测最新手持全模接收机IC-R20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

            还是写个评测吧：
            ICOM最新手持宽频全模式接收机：IC-R20

                            bg2vo

  不知为什么，喜欢手持全段接收机。

  几年前就受广播论坛的毒害，托人到日本买了个DJ-X2， 着实玩了
一段时间，也写过一些东西。但这个小东西有功能有些局限，由于小
巧方便，出门的时候经常带着用。

  今年年初偶尔看到ICOM公司要出一款IC-R20（以下简称R20）， 仔
细研究一番，原来就是我30个月前预计18个月内要出的机器，没想到
晚了1年多才出，很快被列入我的采购清单中。

  可巧，上个月（2004年5月）不仅机器出来了， 甚至有朋友在广播
论坛转让刚到手不到1天的R20，因此毫不犹豫的拿下。

  对方信誉不错，全新的机器很快邮来。用了一段时间有了一些体会
，也发现一些不足。无论如何写个评测吧，不仅可以使自己更了解，
而且将来对自己也是一个参考，由于一些内容说明书上是没有的。不
过，很多大家都有的功能（例如数字亚音）就省略了。

  第一部分，普通功能描述
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

   1、一句话功能描述：全频段（0.15MHz－3304MHz）、全模式、双
频、带1200多个存储频道和4小时数字录音功能的扫描接收机。

   2、外观布局
  打开原包装，里面配件齐全，包含主机、锂电池、 三节5号电池适
配器、手带、皮带扣、天线、充电器。

  但当我拿到手里仔细端详时，这个东西并没有给我任何惊奇或惊喜
。因为早早就看到很多照片，对其外观有所了解，其形状和大小也与
我想像的类似。

  与其前辈IC-R10比，扬声器放到了最下面，形成“显示－键盘－喇
叭”的布局，而不是“喇叭－显示－键盘”的布局。后来发现，这种
布局的改动是有道理的：显示在上容易观察，键盘在中非常适合单手
操作。左侧有三个常用按钮，这类似大多数的手持机，适合左手操作。

  自带天线是拉杆天线，中间有个活节可以方便的折向任意方向。这
样的天线尽管看起来不是很专业，但可以变换长度适合多波段的接收
，并可以方便的收到后边或侧面。天线长度18cm－61cm（最短－最长
）。像大多数的手持机一样，天线在左侧，两个旋钮在右侧，主要是
给右手用的。本来以为这两组旋钮分上下两层但实际不是，这多少使
我有些失望，因为我的W21AT双段手台上面就有3组5个旋钮。而R20只
有两个电子式的单旋钮。

   3、基本操作
  R20的功能键比较多，因此基本操作还是比较简便的。 以前用惯了
ICOM的W21AT，其功能键（F键）很有效，我另外常用的VX-1R和VX-2R
也有这个键，但R20缺少了这个F键因此开始感觉不方便，不过很快就
适应了。把一些常用的功能使用方法罗列一下：

  －－红色的电源按钮，按1秒开机或关机。 开机后，显示模式等参
数完全与上一次关机时一样，哪怕是扫描的时候关机，再开机则继续
扫描。
  －－音量可以通过左边（实际在中上）的电子旋钮来调节，或者通
过专用的在机器左侧的音量上下键来调节。下面有条状显示，有级但
非常细。
  －－静噪通过按住左侧的SQL键（手台PTT键的位置）再同时转动旋
钮来调节，10级＋自动
  －－操作模式：按VFO进入VFO模式，此时按BAND键可以换波段；按
MR进入内存模式，此时按BAND键可以换内存组
  －－直接输入频率：在VFO模式下按数字键。提前结束按VFO键，例
如1、0、VFO即输入10MHz。可以在任何波段输入任何频率。
  －－调谐：用旋钮，可以跨频段，即从旋钮的角度看，整个是一个
频段。按MHz键后可以以1MHz或者10MHz步进。
  －－接收模式：按MODE键， 可以在FM、WFM、AM、LSB、USB、CW之
间循环转换。但是，并非所有的频率都适合所有的模式， 例如：WFM
在1.625MHz以上才有，SSB/CW在470MHz以下才有。当然，FM和AM是在
任何频率都可以用的模式。
  －－监听：按左边的SQL键即打开静噪
  －－键盘锁：按LOCK键1秒可以打开或关闭

   3、VFO模式的操作
  按VFO，则进入VFO模式。VFO即Variable Frequency Oscillator的
意思, 频率可以通过直接数字键输入，或者通过波段键和旋钮来设置。

  －－可以用数字键直接输入频率。这个非常直接快速，例如想收听
7.053MHz，直接输入这5个数字键即可。假若要提前结束，例如10M，
输入10后再按VFO键。 但是，假设要145.1025kHz，则最后一个5就输
入不进去，还需要转动一下旋钮。
  －－旋动旋钮，就可以在当前波段上按照当前的步长调节频率值。
也可以通过按MHz键1秒来取得步长1MHz或者10MHz的快速调节。
  －－按BAND，可以选择波段。也可以按住BAND键左右转动旋钮，选
择到感兴趣的波段后松开BAND。分11个波段，经过仔细的调谐后得到
（MHz）：
  中波 ：0.15－1.624
  短波 ：1.625－29.999
  50MHz：30.0－75.999
  调频 ：76.0－107.999
  V Air：108.0－135.999
  VHF  ：136.0－255.099
  300M ：255.1－382.099
  400M ：382.1－769.799
  800M ：769.8－960.099
  1200M：960.1－1304.999
  2400M：1305.0－3304.999
  每一个波段都自动保留（存储）一个频率，就是上一次在该波段最
后使用的频率。
  －－步长的设置，按TS键1秒，再转动旋钮即可， 设置完再按TS。
可以根据不同的波段，最短可以为10Hz，最长为100kHz。常用的步长
都覆盖了。
  －－可以进行信号衰减。按ATT1秒可打开或关闭前级衰减器。打开
ATT后衰减还是很严重的，说明书上说衰减30dB， 实际收听，原本满
格信号的本地调频台，打开ATT后只能刚刚收到一个最强的
  －－可以进行射频增益的调节。 按RF GAIN 1秒再转动旋钮即可。
射频增益分10档，缺省值为最大。
  －－可以打开自动频率控制，按AFC键1秒就可以打开或关闭
  －－甚至可以差频接收（duplex）。这一般是发射机上中继的时候
用的。采用这种方法，设置好差频后，按SQL键就可以听到上行频率。

   4、存储模式的操作
  按MR键就进入存储模式。在存储模式里，可以分几种子模式调用实
现保存好的频率。 感觉R20最突出的特点就是大容量的存储和多方式
的内存调用。

  －－R20具有1000个普通内存，编号000－999。 还有50个（25对）
扫描边界频率，编号00A－24A和00B－24B， 例如00A是上边界并对应
00B为下边界。另外有26个组（A－Z），每组可以指定最多100个内存
频点，编号A00－A99、B00－B99、、Z00－Z99。前面两个共1050个是
真实的内存，后面2600个频点只是外部的索引，需要实际内存做基础
，是一种标记而已。一个内存可以被标记到很多不同的组里，每一个
组可以认为是自己分的一个逻辑类别，可以起个名字、方便扫描、方
便内存管理等。
  －－每个内存不仅可以存储频率，实际上也同时存储以下内容：接
收模式、差频、静噪信息、扫描跳过信息。
  －－存储操作也是很典型的：VFO模式下先设好频率等信息， 按MR
1秒进入内存编辑模式，转动旋钮到一个空内存上，再按MR 1秒即可。
  －－每一个内存可以指定到26个内存组（Bank）之一，需要按MR 1
秒进入内存编辑模式、按SET选择BANK设置、 按BAND选择BANK、旋转
旋钮选择一个地点、最后再按MR 1秒即可。
  －－每个内存或者一个内存组均可以起一个名字，与频率同时显示
。但个人感觉这一步骤比较繁琐，每次都需要看说明才能做：要按MR
1秒进入内存编辑模式、按SET进行设置项目选择、按BAND走到下一个
位置，按M.N进行字符集合转换等。
  －－内存可以拷贝到VFO内：选择要拷贝的内存，按MR键2秒即可
  －－要想删除一个内存的操作是直观的：选择要删除的内存，进入
内存操作模式（按MR 1秒），按SET选择CLEAR，再按MR 1秒即可。
  －－按数字键可以快速定位到相应的频道号码

   5、扫描
  扫描是R20的特色之一。 有的时候这类机器就成为扫描器，原因就
是得益于功能强大而快速的扫描。扫描的作用，就是快速、自动的搜
索信号。扫描分几种类别，对应使用方式如下：

  －－全扫描，即整个接收频段。 感觉这个用处不大。 使用时，在
VFO模式下按住SCAN 1秒，旋转旋钮为ALL放手即可
  －－波段扫描，即当前接收频段。感觉这个用处也不大。使用时，
在VFO模式下按住SCAN 1秒，旋转旋钮为BAND放手即可
  －－程序扫描，或者边界扫描，比较有用。 使用时，在VFO模式下
按住SCAN 1秒，旋转旋钮选择相应的程序边界（需要事先设置好）放
手即可
  －－全体内存扫描，不太有用。使用时，在内存模式下按住SCAN 1
秒，旋转旋钮选ALL放手即可
  －－内存组扫描，很有用。使用时，在内存模式下按住SCAN 1秒，
旋转旋钮选相应的组（需要事先设置好）放手即可（显示BANK-?，其
中?代表A－Z 26个字母之一）

  要想停止扫描，按DUALWATCH键。 其实这个键也起到其它取消的作
用，只不过不那么直观罢了。

  扫描过程中，显示信息不断更新。若碰到信号暂停时，频率的小数
点仍然在闪动。但是，到底什么条件下扫描恢复呢？ 可以通过2秒到
20秒10级可调节（即无论信号是否有，时间一到就恢复扫描），或HO
LD使得只要有信号就一直不扫描。

  另外，可以设置信号消失后扫描恢复时间（0－5秒）、或者HOLD。
0秒表示只要信号停止，马上恢复扫描。 5秒表示信号停止5秒后恢复
扫描。一般设置2－3秒使得两个人对讲的时候即便中间有1－2秒的停
顿也不至于跑走。HOLD则信号停止也不恢复扫描了，直到旋动旋钮才
继续扫描。

  有关扫描速度，广告上说可以达到每秒扫描100个频点（VFO模式）
，这才像个真正的扫描器。  但我用秒表测量了一下， VFO模式每秒
64.8个频点，内存模式每秒才22个频点。这说明广告还是有水分，也
许通过计算机控制可以达到每秒扫描100个频点的速度。 不过这个速
度感觉还是非常快的。前一段时间我买了个VX-2R， 感觉扫描速度已
经很快了，刚才测量了一下只有每秒11个频点（VFO模式）。

  第二部分，特殊功能描述
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

  前面描述了通常每个接收机都具备的功能，下面是一些别的接收机
不太常见，或者仅限于R20才有的特殊功能

   1、双频接收
  这是个非常好的功能，有了双频同时接收，就好像是有了两个收音
机一样，这是我最看好的。 因为除了这个R20以外，我还有两个双频
双显的设备： ICOM IC-W21AT和YAESU FT-8900R。这样的设备的共同
特点是，每个段的频段、模式、音量等可以独立调节。事实上，内部
的硬件是两套，这从双段接收时耗电指标增加也可以看出来。我自己
用这个模式最多的场合，就是一个频率做中继守听，音量开得比较大
但一般无声，另一个段来收听、频率扫描或者频谱扫描等。

  双频的操作：按DUALWATCH 1秒就可以转换单段和双段。 两个旋钮
分别控制一段，但其它的控制（例如音量）根据“MAIN”的显示在那
个段来决定的，按MAIN/SUB可以转换控制段。按MAIN/SUB 1秒可以交
换上下段。

  限制：上段只能用于前8个波段，即 0.150MHz－469.799MHz，而下
段只能用于118MHz到174.999MHz、330MHz－1304.999MHz的频率范围。

   2、频谱显示/扫描
  按一下BAND键，则以当前频率为中心，以当前扫描步长为步长，自
左至右开始扫描，共29个频点。例如，假设中心频率是420M，步长25
k，则扫描的范围就是419.650－420.350。扫描一周的时间为正好2秒
。在扫描期间，正常接收停止，扫描到有信号的频点，可以短暂的放
一下音（但不停顿），并把信号强度以长短条的方式显示出来。扫描
完成后接收恢复，此时转动旋钮，有一个光标，可以很方便、精确的
找到刚才有信号的地方。

  如果按BAND 1秒，则开始连续扫描，再按一下BAND停止扫描。

  按SWEEP键的同时转动旋钮，可以改变扫描步长，从1k改变到100k，
因此扫描的宽度是可变的，为28kHz－2.8MHz。

  有关扫描可能有两个误解：
   A、可以大范围的连续扫描。事实上，尽管扫描频率范围可以设置
的比较大（比如2.8MHz），但扫描不是全范围的，而是单点的，一共
29个点。处于这些频点之外的就收不到。例如我用420M中心接收、25
kHz步长扫描，另一手台在420.0125MHz、距离非常近发射就没有扫到。
   B、收听的同时可以扫描。事实上，扫描和收听是用的一个硬件通
道，扫描时正常接收停止。不过，由于这个接收机是双频的，完全可
以一个频段接收用，另一个扫描用。

   3、录音
  R20具备最长260分钟的固体录音功能。这个是很独特的，等价于把
一个收音机变成了一个收录机，而且不会磨损、不会变味道。开会时
如果使用无限麦克，就可以非常直接的、不受干扰的从空中抓来信号
进行录音。录音从质量上分为三种模式：

   A、长时间模式，质量一般，但对于录制语言影响不大，260分钟
   B、正常模式，较好的质量，130分钟
   C、优良模式，声音最好，录制FM广播都很难区分那个是原声那个
是录音，但只能录65分钟。

  从功能上看，可以随时录制（WYHIWYR－即听到什么就录到什么），
可以任意播放任何一段以前录制的内容， 可以以 50%、75%、100%、
125%、150%的速度来播放（但音调也改变了）。最值得一提的是自动
信号录音功能，即可以设置成有信号（打开静噪）的时候才录音，信
号中断后停止录音，这样对于间断的信号，可以监录很长时间。

  限制： 录音最大只能录32段/次，超过后必须删除或转移到PC机后
才能重新录音。 尽管可以用可选的 CS-R20克隆线把录制的内容通过
USB接口下到计算机里，但计算机并不能播放！只能重新存到R20上后
才能通过接收机来播放。这主要原因是出于版权和费用的问题，ICOM
采用了OKI的特殊的、与标准不兼容的芯片而导致的。 不过网上有人
正积极研究这文件的格式，有可能很快分析出来。另外一个限制，就
是删除只能全删，不能有选择的删除。

   4、扫描存储功能
  可以在VFO模式下，扫描时碰到的信号， 保存在一个特殊的内存组
里。这对于新到一地，想知道例如当地的调频广播或者诸如出租车频
点等非常有用。这个内存组共有200个频点，标记 AW000－AW199。这
些内存可以分别拷贝到常规内存里，但只能一起清除（不能单独分别
删除）。

   5、设置模式
  设置模式就是接收机可以用来设置各种参数的模式，很多接收机都
具备。R20具有30个设置选项。

  进入设置模式很简单：按SET键。进入后出现菜单， 可以旋转旋钮
选择、再按SET进入或选择，按DUALWATCH键存储结束。这里不想把全
部选项设置内容都写出来，只把几个可能感兴趣的内容罗列一下：

  －－可以设置按键声音的大小（几乎是无级的）
  －－可以设置背光的开、关、自动（根据信号打开并延时5秒关闭）
  －－可以关掉省电模式
  －－可以设置NB功能（Noise Blanker，SSB/CW用）
  －－可以设置AF滤波器（对FM无效）
  －－可以设置键盘锁的锁定范围
  －－AM接收可以选择外接天线（插口）还是内部磁棒天线
  －－FM接收可以选择外接天线（插口）还是耳机天线（把耳机作为
天线用，因此天线可以拆除）
  －－可以设置自动关机时间（30－120分钟或不关机），或者 BUSY
（最后操作3分钟后，或者无信号后关机）

   6、PC连接
  R20居然可以以两种方式与计算机连接。一种是通过USB接口，从硬
件上看起来与某些数码相机的USB接口非常类似。 ICOM另外销售一个
CS-R20软件，同时带一个连USB接线，用于备份、传输、 编辑接收机
的设置、内存，也用于保存和恢复声音录音文件。这个USB接口很怪，
必须安装ICOM CS-R20带的驱动程序后才可以使用。 当然，有人在网
上找到了第三方的驱动程序。 我买了根小口的USB线，计算机已经识
别出USB设备但由于没有软件也不好用。克隆的时候，可以两机操作，
但也可以一机与一个PC机操作（备份、恢复）

  另外，R20还具备一个RS232接口，叫CV-I，与耳机共用一个插口，
用于接受PC机的遥控用。这个CV-I接口好像以前好多ICOM的机器都有
。这个接口物理上就是3.5mm立体耳机插口，外皮是地， 中间环是信
号线，最尖端的头是喇叭/耳机。 假若自己有能力，把立体插头的尖
端弄掉，就做成了个纯通讯线，插进去后内部喇叭并不断开。这个通
讯接口不能直接接RS232的，需要一个电平转换电路。 从功能上看，
接口可以发送或接收频率信息、模式信息，设置各种模式阅读各种状
态，因此可以通过PC机来控制、监测接收机的状态或者传输数据。另
外这个电平转换电路还是很普通的， 也是众多HAM设备常用的方法。
转换器不仅完成电平转换，而且把设备的单线I/O共用转成RS232的分
别收发，我现在手里就有一个这样的线，是给VX-2R/VX-7R用的。 但
我接上去用超级终端试验了一下，没有任何反应。

   7、天气频道
  可以选择预置的天气频道：按MR键数次

  具备天气警告功能。当该警告选项设置为开，同时有警告发布时，
回显示和发警告声。

   8、键盘夜光照明
  为了便于夜间使用，备有液晶背光照明和键盘灯。与很多手机类似
，键子本来是透明的塑料，然后普遍覆盖黑色的漆，有字的部分是半
透明的。这样的做法好处是好看不刺眼，但弱点是黑色的部分容易磨
损露亮。

  第三部分，实际收听效果
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

   1、内置喇叭的效果，还是不错的。尽管喇叭不算大，直径大约为
35mm，但声音洪量而清脆，低音也有一些，音量放的很大也只有不大
的失真。声音好于一般的高档手台。

   2、外接耳机，插入比较高档的立体耳机，则只有单声道。适当拔
出一些，就可以双耳全响（喇叭也响）。收听FM调频广播，与收音机
比，效果我是听不出什么差别来，只是感觉重低音没有收音机强。

   2、灵敏度，各波段（含短波）。我没有综测或者信号发生器，不
好测量R20在各波段的灵敏度， 只能收听一些随机找到的信号，与我
的另外几个机器相比较。因此这种测试只能是主观的、相对的。频率
单位为MHz，比较时均为自带的天线， 长度尽量调节到一样。有的信
号是天然的，也有的是人造的（利用VX-1R的本振发射）。 根据以下
结果来看，R20的表现还是不错的。要知道另外3个机器都是灵敏度非
常高的，例如DX-440跟随我多年一直感觉效果很理想， VX-2R在500M
之内效果非常好，但500M以外很一般，这与1R的效果是类似的。 R20
在U/V段表现稍差，实际上是整个频段灵敏度比较平而造成的。

  频率 模式 A B C D
  0.882  AM 3 3 3 0
  7.055 LSB 1 3 - -
  7.140  AM 4 4 3 3
  45.00  FM 3 - 4 4
  100.0 WFM 3 4 3 3
  145.0  FM 2 - 4 4
  350.0  FM 4 - 3 3
  440.0  FM 3 - 4 4
  800.0  FM 4 - 4 1
  950.0  FM 4 - 3 1

  A: ICOM IC-R20
  B: Realistic DX-440
  C: Alinco DJ-X2
  D: Yaesu VX-2R

  -: 不适用
  0: 信号无法收到
  1: 信号可以收到，但效果很不好，噪音大，语言刚可分辨
  2: 信号有一定强度，可懂性基本不受影响，但有一定噪音
  3: 信号较强，噪音较小，效果比较好
  4: 信号非常强，效果理想

   3、抗干扰性
  我这里干扰不强，无从比较，但感觉不错，因为没有受过什么镜像
、互调干扰。从理论上讲，429.1MHz这样高的第一中频（470MHz以上
使用266.7MHz作为第一中频），对于减少中频镜像干扰非常有利。附
：几个接收机的第一中频频率

  ICOM IC-R8500   778.7MHz（30MHz－500MHz）
  ICOM IC-R20     429.1MHz（470MHz以下，以上为266.7MHz）
  ICOM IC-R10     429.1MHz（340MHz以下，以上为266.7MHz）
  ICOM PCR1000    266.7MHz
  Alinco DJ-X2000 814.5MHz or 304.3MHz
  Alinco DJ-X2    248.45MHz
  Yaesu VR5000    (不得而知)
  Yaesu VX-2R     47.25MHz

  第四部分，不足之处
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝

   1、在静噪已关闭、音量已调节到最小的情况下，把背光照明打开
，耳朵贴近喇叭，居然能听到沙沙的噪音（静噪已关闭、音量已调节
到最小）；背光打开或关闭的瞬间，也发出“扑”的声音。即便背光
总打开或一直关闭，延时时间一到，也能听到“扑”的声音。这个声
音也会被录下来。原因：是省电模式开启。关掉省电模式就好了。

   2、ICOM的软件要另买，尽管说明书上有软件驱动的安装过程描述
。另外也没有看到第三方的软件或者自由软件。

   3、充电时间不快。随机的充电器说要8小时才可以充满， 估计是
使用内部电路防止过热故意限制了电流的原因。 我实际充了1次好像
没用那么长时间。当然，配上座充（选件）可以在2.5小时充满。

   4、没有时钟，因此也没有任何钟控功能。

   5、录音部分做的功能不全，例如不能分别删除录音段。

   6、电台的字符仅有8个。

  第五部分，其它
  ＝＝＝＝＝＝＝

   1、电池与耗电
  随机电池是锂电池，属于容量比较大的3.7V, 1650mAh，非常好用，
我卖到手有好多天了，充电次数很少。看网上，有人说电池可以用12
小时，也有人说用了24小时还有电。我没有这样试，而是采取测量电
流后的折算办法。测量用6位半的HP34401A的4A档进行，电压4.0V

  单频接收，收到信号，音量关小，电流86mA，如此状态下原配锂电
池可以用19小时。

  同上无信号：25.5mA，可以用65小时。

  同上背光打开：增加43mA，可用12.8小时。

  收到信号后，若开录音，电流增加27mA

  双频同时接收，收到信号，音量较小：130mA，可以用12.5小时。

  同上无信号：30.5mA，可以用54小时。

  备注：无信号时，接收机处于一种省电模式下，开启0.125秒睡眠1
秒。睡眠时电流18mA（用快速读数的数字万用表测得）

  另外，说明书上说接收时100mA，省电模式35mA， 没有说明任何具
体条件。推测100mA是某种音量下的电流值。

  遗憾的是充电器的充电时间较长为8小时， 需要座充（选件）才可
以2.5小时充电。

  另外，随机带了一个3节电池适配器，可以非常方便的安装普通5号
电池3节。如果用2000mAh高容量的镍氢电池，比锂电池来得还好呢。
自然也可以随时购买普通电池使用，这样就无后顾之忧了。从网上看
，美国的R20是不附带这个电池适配器，需要另买。

   2、配件
  随机：锂电池、三节5号电池适配器、手带、皮带扣、 天线、充电
器。

  选件：座充、车充、耳机、皮套、电平转换器、软件＋线、旋转快
装板。

   3、说明书
  ICOM的说明书一直写的不错，开始有快速指南，最后有参考卡片，
中间的说明很容易看懂，至少比八重州的说明好多了。另外，ICOM的
机器比较容易上手，操作简单方便，也使得说明书好写一些。

  4、网上电子说明书、评测、资源等
  ICOM网站介绍（日文）：
http://www.icom.co.jp/ce/receiver/products/ic-r20/
  ICOM网站介绍（英文）：
http://www.icomamerica.com/products/receivers/r20/
  官方彩页（英文）：
http://www.icomamerica.com/brochures/IC-R20.pdf
  英文说明书：
http://www.icomamerica.com/support/manuals/IC-R20.PDF
  中文介绍：
http://myradio.51.net/tj001.htm
  yahoo R20 讨论组（英文）：
http://groups.yahoo.com/group/IC-R20/
  软件连接：
http://www.tetrascanner.com/icom-r20-software-links
  R20的一个评测（英文）：
http://www.ukmidlandscanner.co.uk/r20rev.htm

  第六部分，总体评价
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝

  （以下评价，最高为★★★★★，☆为半星）

  制造工艺：★★★★
  外观设计：★★★☆
  人机界面：★★★★☆
  操作功能：★★★★☆
  灵敏　度：★★★★★
  选择　性：★★★★
  动态范围：★★★★
  抗干扰性：★★★★☆
  音　　质：★★★★
  电池耗电：★★★★☆
  整体性能：★★★★★
  整体品质：★★★★☆
  性价　比：★★★

  第七部分，规格指标
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝

  频率范围：0.150－3304.999MHz
  内存数量：1250（含50个扫描边界和200个自动写频频道）
  接收模式：FM, AM, WFM, USB, LSB, CW
  频率分辨：0.01, 0.1, 1, 6.25, 8.33, 9, 10, 12.5, 15, 20, 
25, 30, 50, 100 kHz
  工作温度：-10℃ － +60℃
  频率稳定：6ppm（以上工作温度下）
  供电要求：3节5号碱性电池，BP-206专用锂电池，或6V（+-5%）外
接电源
  电源消耗：150mA（最大音量），100mA（接收），35mA（省电），
均使用内置电池、录音关。
  天线接口：BNC（50欧）
  体积三围：60（宽）X 142（高）X 34.8（厚）mm
  重量大约：320g（带天线和锂电池）
  音频输出：100mW，8欧，10％失真，内置锂电池
  外接输出：3芯耳机插口，8欧
  接收系统：超外差三次变频、下转（即混频后取差频而不是合频）
  中频频率：266.7MHz和429.1MHz（1中频）、19.65MHz（2中频）、
450kHz（3中频）
  FM灵敏度：<0.4μV（5－222MHz）、<0.56μV（333－833MHz）、<0.
71μV（833－1305MHz）、<5.6μV（1330－2305MHz）、<18μV（2330－
3000MHz）
  WFM灵敏度：<1.8μV（76－108MHz、175-222MHz）、<2.5μV（470－
767MHz）
  AM灵敏度：<2.2μV（0.5－5MHz）、<1.5μV（5－30MHz、118－136
MHz）
  SSB灵敏度：<0.4μV（0.5－5MHz）、<0.25μV（5－30MHz）、<0.25
μV（118－147MHz）、<0.32μV（330－467MHz）
  各选择性：-6dB（12kHz，AM/FM）、-60dB（30kHz，AM/FM）、-6dB
（150kHz，WFM）、-6dB（1.8kHz，SSB/CW）

  第八部分，价格信息
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝

  日本定价：69,800日元（不含税）
  美国价格：500美元
  国内价格：4100元－4500元

  首发于广播论坛，转载请注明作者和出处。
  bg2vo
  2004年7月

  ----
  喜欢8位半数字万用表和高精密仪器，因此求购。
  我是原来的lymex。 

      （原载广播爱好者论坛 http://swlbbs.126.com/ ）



【广播论坛】王参谋:七月----大慈山广播接收游记
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                   七月-大慈山广播接收游记

                            王参谋

  上编

  进入七月中旬，杭州城突然变得极其闷热，整座城市地面温度高达
摄氏60度以上。忧如罩在大大的火炉中，供电，避暑，消假成了各种
媒体和市民们使用频繁最高的字汇了！

  今天是周日，昨晚近12点多，我与远在九溪渡周未的的衔泥通了电
话，约好午后在大慈山和烟霞洞碰头，就工作中报道问题再勾通一下
，当然，还要听听广播，在户外嘛！衔泥很兴奋。德生的收音机早早
放入采访包里。

  每周朝八晚五的繁重公事，压得人人喘不过气，真难得有如此放松
片刻……休闲真好！

  早上7点许，把小小的儿子从睡梦中拉起， 照例是逼着他到楼下院
子里操练一阵拳打脚踢的少林体质训练，小家伙委屈的脸拉得很长很
长，一幅不情愿的样子。吃过早饭，把他送到涌金门的军区署假儿童
集训营，分别时，儿子突然搂住我朝额上“叭”一声热烈地亲了一口
。我忽然呆住了，什么时候，小小的儿子也学会了这般浓烈的父子深
情？想想以往没日没夜地全身心投入革命工作，也没有很好很认真地
地去陪陪他，心中内疚不己，欠他的太多太多了……

  翁家山路今天显得很冷静，我驾着车转过一道道弯，突突地朝山水
之间的烟霞洞景区开去，车后惊过一片片白墙黛瓦…… 

  烟霞洞景点在大慈山的另一头，依山而建，它因有南宋以来的罗汉
石刻造像而闻名于杭州，也是杭州这个爱情城市众多动人故事之典故
源地，是衔泥如痴如醉地很向往的一个幽静的世界。

  拾级而上，一口气登上半山腰的洞窟前的陟屺亭，一幅古人楹联映
在眼前：“得来山水奇观，与君选胜；对此烟霞佳景，使我思亲”。
联写得自然情深，一反常态，非常“入俗”。

  引得我细细用心聆读，端详了许久……

  拐进洞窟外由原烟霞寺改建的茶楼，茶楼很小，仅是一个近10来平
方米的二进房，显得陈旧灰暗，象一座废弃的工房，但它一面傍山，
三面林海，古色古香小屋建筑就映色在树色苍茫中，与烟霞仙景格外
的静谧浑为一体，壮丽至极。

  我象走进黄宾虹的画轴里的艺术世界……

  先人的足迹，印证了烟霞洞的灵气，迷人的风景，一道道雄的恢弘
气势。但这里，没有想象中的萧瑟，仍旧是三、五群的各路游人。

  衔泥她们一行要迟些到，我打开笔记本电脑，MVT-7000手持接收机
，和店经理手忙脚乱地拉上一根庭院中的简易天线。不顾四周在品茗
一批上海游人奇异的目光，醉心于旧寺中的广播信号接收试验。

  短波12兆上，一个女播音员正充满激情在讲述青藏公路上的一个故
事，讲了很久，我只听见四个字“扎根高原、献身祖国”，非常响亮
，我笑了，我喜欢这些激情高昂的革命语言，这是从小在军营中长大
的孩子所共同难忘的。

  13兆上，一阵欢快的华语歌曲飘进四周，估计是台北的广播，播了
20多分钟的歌曲，竟一直未报上台名。气呼呼的我将频率重输调整为
8兆和11兆。。

  8兆和11兆上很热闹， 英语台、日语台还有好象还有一个是什么阿
拉伯语言的台，听不懂。日语是男播音报的环球新闻等，没意思，转
掉，回到业余电台频率。

  10米29.6兆，好久没上去了，但这里永远是一片哗哗的静噪声。我
换上一根长长10天线，结果还是未能如愿！好不爽！

  126兆和124兆的的航空通讯波，信号出奇地好，我调整了角度，移
动了天线，使电平信号强度达到了最佳，飞行员浑厚的男中音似如本
地网的调频广播，效果宁人十分满意！

  临近中午，衔泥和她的实习生MM，摄影记者不知从那突然冒了出来
，如约而至，此时的衔泥，淡衣如雪，恬静地站立在身旁，院子里一
片落叶缤纷，似涂上一层金黄色。此情此景，宛如画中人啊。

  一阵寒暄，四人移位烟霞古洞内，在凉气习习的天然氧吧内，开始
了新一轮的洞内广播收听和工作交流……

  下编

  中午的饭菜端上来，就摆在洞穴里，菜好香，有红烧鱼，子排炖丝
瓜，清炒长瓜，四季莱等，衔泥没等我们，张开嘴便吃。我猜MM一定
没吃早餐就早早地去采访那几家单位。一问果然如此！衔泥却说没事
没事，不吃早饭是记者的常事………

  有时想，记者这行不容易，首先先过耐饿这一大关，尤其是抓重要
新闻时，是玩命般的工作到通宵达旦……

  衔泥她们被我们的广播往事逗得笑了一阵又一阵，末了说有广播的
生活好惬意啊等等话，一个女孩子对于广播爱好的执意和敏感--在她
的眼里谈话中表现出来、非常之惟美。我有点暗暗吃惊……

  古洞之餐很快结束了，咱们一前一后驱车朝虎跑后山的大慈山驶去
，一头扎进连锦起伏、无边无际的绿色海洋……

  一直来，杭州的一些广播爱好者友渴望在西湖周围的高山上做一次
广播DX接收活动，下午，大慈山的旷野探游也就是为此次活动的前期
设点准备，衔泥自从德生机因缘由起后，对广播接收和玩机一步步坠
入其中。在山间泥泞路上，抱了个德生550机一直很得意忘形， 弄得
我和摄影记者、实习生和她时时拉长了一段距离，哼！让这美妞独自
去亨广播的福吧……

  走到山脚只见四周全是茶树，上山的道变成了二条，我们一行四人
沿着右道拐上了山路，只见森林中显露一排风格怪异的别墅，前面有
一块天然空地！视野开阔！好地方，我暗暗自语，今后的杭城广播活
动，完全可定位于这美丽的风景中央。

  一股浅浅的喜悦。

  选出现场，咱们一伙开心地沿着山路平缓下了山，这其间一个小小
的插曲，在半山腰，衔泥MM的那位勿勿地打电话过来，不放心地小声
问道，“在山上呢”衔泥冲着手机大声说道，我回过头，只看到衔泥
脸刷地红了，一朵红云飞上脸颊，在一旁幸福地笑。呵呵，发自心灵
的可爱朴实的微笑，终于让咱们三人都齐齐看到了！

  衔泥好幸福！

  回到车上，我把这个小插曲第一告诉了衔泥的好友，仍在湛江的凌
云，手机那一头传来一阵咯咯咯吃吃笑声，还夹着一句清柔柔的话“
衔泥姐姐真好……”。

  衔泥她们要赶回报社写稿，我们在山峦间分手，我把车开进山谷里
，提着MVT-7000接收机，登上山花烂漫大慈山的西侧，

  临近下午，雨点飘逸带来的大慈山是一种惊心动魄的美，环绕的茶
树渐渐地加重了色彩，淡青、淡蓝、深黛。远山的阴影也在不断扩大
，开地以山腰为界，明暗强烈对比，逐渐只乘下山顶、山尖的贵人阁
，最后露了一面的太阳躲在了身后，整座山被猛烈的森林光圈所包围
，古木参天突然被消失，西湖群山中出现了最具魅力的景观！

  象凝成蓝色的海水，又象吞吸天地之灵气。

  静如处子，动如脱兔-大自然又一神奇津津乐道的造化。

  衔泥她们看不到这个景色了，但我知道有可能，她正回去报社的路
上会从采访包里掏出德生收音机，笔记本……

  心有多大，舞台就有多大！衔泥便是这一类普普通通的人，广播爱
好者！

  衔泥的舞台真的很大……

  独自翻过一座不高的山，往下走，回过头去留恋地看看，群山中的
大慈山终于收剑了最后的一抹微笑，回复到它寂静的世界里去了。我
和我的手持接收机到来对它而言只能算是风雨中一个小小的过程，一
切又回归于自然。

  漫步大慈山，遂有修心养性之感。出山之即，便似是完成了一次精
神的洗涤。

  回到了风景区脚下那个公寓楼，坐在电脑前，渐渐地再也听不见自
己的心跳声了。

  下次我们去那里？

  还会再来，大慈山，有更多的热爱广播的爱好者们！

  ----
  佛教讲缘，即是缘份，也是缘由，更是结缘。
  无缘咫尺天涯，有缘天涯咫尺，结缘则使心心相印。
  所谓八方际会，有朋聚合，天下归一，就是全凭了一种缘……

      （原载广播爱好者论坛 http://swlbbs.126.com/ ）



【广播论坛】我是港人:<每周一机入库>总目录1-51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

               《每周一机入库》总目录 (1-51)

                          我是港人

  谢谢南京阿迪网友替我整理《每周一机入库》的文章，因发表的时
间较长，有些入库文章南京阿迪找不到，或没有编号，现把《每周一
机入库》至今的总目录（1-51）整理如下：

  《每周一机入库》总目录

《每周一机入库》之一  ：以４０元在陶街淘得的１２波段收音机
《每周一机入库》之二  ：GRUNDIG根德YB400PE收音机
《每周一机入库》之三  ：红灯牌711-3电子管二波段收音机
《每周一机入库》之四  ：德生9700十二波段收音机
《每周一机入库》之五  ：222-1短波收信机
《每周一机入库》之六  ：ECB RS-9703九波段收音机
《每周一机入库》之七  ：熊猫PANDA2003四波段收音机
《每周一机入库》之八  ：SONY索尼ICF-SW7600G收音机
《每周一机入库》之九  ：WS430-II型无线收信机
《每周一机入库》之１０：SANGEAN山进ATS-909收音机
《每周一机入库》之１１：珠江牌PR-808十波段便携式收音机
《每周一机入库》之１２：DEGEN德劲牌DE101数字调谐四波段收音机
《每周一机入库》之１３：越秀633型六电子管座地收音机及
                        越秀603型六电子管座台收音机
《每周一机入库》之１４：德生R-９７１０十波段收音机
《每周一机入库》之１５：Ｊ级的２２２－１收信机
《每周一机入库》之１６：厦华RX-415D数字显频四波段收音机
《每周一机入库》之１７：SONY ICF-SW77接收机
《每周一机入库》之１８：美国HEATHKIT GR-64四波段接收机
《每周一机入库》之１９：ＪＳ－２４０长中短波收信机
《每周一机入库》之２０：介绍一部我用了近２０年的PHILIPS 990
                        数字显频九波段接收机
《每周一机入库》之２１：KCHIBO凯隆KK-E200四波段数字调谐收音机
《每周一机入库》之２２：前苏联「波罗的海(波罗底克)614」1952式
                        七电子管四波段收音机
《每周一机入库》之２３：SONY ICF-SW7600GR接收机
《每周一机入库》之２４：没有牌字的八波段收音机
《每周一机入库》之２５：８６１Ａ便携式收发话机
《每周一机入库》之２６：海燕７１０１立体声收音／录音／唱机
                        组合机
《每周一机入库》之２７：德生TECSUN GREEN-88便携全波段充电式
                        收音机
《今天一机入库》之２８：凯歌４５５Ｆ型五灯两波段收音机
《每周一机入库》之２９：双重面孔的ＳＡＮＹＯ三洋Dynamic Sound
                        3500四波段收音录音机
《每周一机入库》之３０：７０－２Ｅ型晶体管一级短波接收机 
《本周两机入库》之３１：德生Ｒ－９１１及Ｒ－９１２十一波段／
                        十二波段收音机
《本周两机入库》之３２：珠江牌PR-888及PR-898十二波段收音机
《每周一机入库》之３３：Ｒ－９７００ＤＸ１２波段立体声收音机
《每周一机入库》之３４：BCL-2000五波段接收机(测试用工程机)
《每周一机入库》之３５：７５１２－丙通讯接收机
《每周一机入库》之３６：我的老鼠收音机
《每周一机入库》之３７：ＯＫ牌5-15MHz短波环形有源天线
《每周一机入库》之３８：根德GRUNDIG “MODEL 97 USA” 三波段
                        六灯收音机
《每周一机入库》之３９：1946年的美国PHILCO牌六灯单波段收音机
《每周一机入库》之４０：德劲牌ＤＥＧＥＮ１１０１收音机
《每周一机入库》之４１：GRUNDIG根德SATELLIT700收音机
《每周一机入库》之４２：GE SUPER RADIO III通用牌超级收音机III
《每周一机入库》之４３：德国根德GRUNDIG ５５７０九灯四波段
                        立体声木箱收音机
《每周一机入库》之４４：德国SABA牌FREUDENSTADT 100型八灯四波
                        段「立体声」收音机
《每周一机入库》之４５：德国根德GRUNDIG SATELLIT 5000(205)晶
                        体管12波段收音机
《每周一机入库》之４６：TECSUN德生1959型全波段古典式收音机
《每周一机入库》之４７：松下PANASONIC RF-799LBS多波段收音机
《每周一机入库》之４８：上海牌131型七灯四波段四喇叭一级收音机 
《每周一机入库》之４９：最响亮的歌是东方红最伟大的蓬蓬声是根
                        德4010木箱电子管收音机 
《每周一机入库》之５０：美国HOMEBREW牌户内中波框形天线暨深圳
                        莲花山测试活动侧记
《每周一机入库》之５１：美国GE牌SUPER RADIO II超级收音机II号
                        AM / FM 收音机

  ----
  我們都是來自五湖四海，為了一個共同的愛好走到一起來了！

      （原载广播爱好者论坛 http://swlbbs.126.com/ ）



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
