
      ******** 业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 ********
      **                                           **
      **               （第 229 期）               **
      **                                           **
      ***************   2005年8月1日   **************


                      本  期  目  录
                    ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
       【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛七篇
       【协会消息】全国青少年通信锦标赛8月在北京举行
       【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
       【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法


            ★感谢 http://www.hellocq.net 发行★

             阅读或下载本刊以前各期内容，请访问
         http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/ml.htm



【十日话题】哈罗CQ广播爱好者各HAM/BCL论坛七篇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2005年7月21日

哈罗CQ火腿社区
-   公告通知
-   -   LEG新版5.0.6发布!新增日记发布功能!
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=113119) 

BA4EG  2005-07-21 16:13

    Leg v5.07 发布
    2005-7-21 ba4eg

    新版更新：
     1，修正导出数据到在线日记时频率自动进位的问题。
     2，修正了打印卡片月份为中文的问题。
     3，修正了导出数据为ADIF格式是项目不全的问题。
     4，修正了在WIN98下运行报错的问题。
     5，修正了打开“关于”窗口报错的问题。
     6，修正了其他一些BUG。

    下载：http://www.qrz.cn

------------------------------------------------------------
●2005年7月24日

广播爱好者论坛
标 题:谈谈我的收音机电源解决方案及一点经验
发信人:cheetah
时 间:2005-7-24 0:21:56
详细信息:

  收音机爱好者总免不了与电池打交道，特别是机器多时，面对众多
的机器，如何解决电源问题，各有各的办法。下面略谈谈我的解决之
道。

  1.镍氢电池。便携机中最常见的电池是5#电池（即AA尺寸，用圆柱
型号命名是R14505），普通的1.5V电池有两种即普通锌锰和碱性锌锰
电池，都只能使用一次，虽然一节电池没多少钱，但由于只用一次，
算起来成本还是太高，所以基本上不使用。只有在少数场合，如R66W
或R97T等时钟供电需要的场合才使用碱性锌锰电池，因为碱性锌锰电
池的贮存时间长，电压低时液晶屏稍有点暗，用1.5V电池效果好一点
。主要供电还是使用镍氢电池，我数量最多的是5#镍氢电池，品牌有
次世代的（有深圳宝安生产的1600mAh和上海奉贤生产2100mAh两种）
，还有1300mAh的GP镍氢电池和2300mAh三洋电池，以及网友送的深圳
镍霸2300mAh电池。总数在30来节左右。 使用的感觉这些电池都还不
错，质量最好的自然是三洋，其次是GP的1300mAh和次世代的1600mAh
，可能容量少的质量做得好一些，次世代的2100mAh（ 购于04年上半
年）和镍霸的2300mAh质量稍差一些， 主要是容量的均匀性稍差，有
一两个容量偏低一点。使用镍氢电池我认为是最理想的解决办法，除
了电压稍低（工作电压单节在1.3V~1.0V， 均值1.2V左右）外，其成
本、性价比、易购性、充电方便程度都是最好的，也是最值得推荐的
。此外，为了喂HAM2000， 还购了6节工包的1#（D型）镍氢电池，10
元一只，容量和均匀性不太理想，但还是解决了不少问题。在我用过
的这几个品牌中，比较欣赏GP的电池，性能较好价格也适中（不过如
果在商场买会较贵，在电子市场则假货遍地，要注意学会挑选）。

  我读大学的时候，市场上镍镉电池较多而镍氢电池较少。相比于镍
氢电池，Ni-Cd电池的寿命更好，放电电流更大， 在某些大电流放电
场合它非常适合， 但是镉是剧毒的元素和严重的环境污染物，Ni-Cd
容量要低于Ni-MH，目前国内镍镉电池禁止生产，市场上也不多了。

  多备几节镍氢电池还是很合算的，虽然增加了“固定投资”，但是
使用上方便得多。目前市场上比较流行大电流充电器，其实大电流通
常对电池寿命不利，对差的电池还容易带来过热、漏液等安全问题，
大电流充电器也往往贵一些。只要多配上几节电池，平时充好放起来
，用时手到拿来，根本不用为来不及充电担心。再说，电池数量多了
，平均每节的使用时间短了，从时间来看，寿命也延长了。听机机毫
无后顾之忧，不用考虑机子费电与否，不亦快哉！

  俺再重复说说，为了保证人身安全，尽量使用正规厂商生产的电池
与充电器，杂牌电池不出事则好，一出意外则让人担心，即使有防爆
阀、排气孔也不总是那么灵光的。

  2.稳压电源。除了镍氢电池，用稳压电源也是很好的解决办法。我
使用的主要有两只，一种是YB400随机的9V电源， 110V输入，前面接
了一个220V转110V的变压器，为了防止误插，把两个变压器用胶带固
定在一起，除非有意拆除胶带，否则不会插错烧坏设备，从“制度”
上保证了不会出事故。此电源也可以给Philips 3750供电，它的电源
质量还是不错的，听短波也没有什么干扰。 另一只就是Ham2000的9V
电源，质量很好，用来供根德S700供电也完全可以，倒底都是根德一
家的，电源插座、电压都是一样的，功率余量更大，比S700原配的要
好得多！

  目前市场上买稳压电源也非常方便，很多地摊上都有，不过做工往
往不好，有兴趣拆开的话，可以看看它的真面目。我以前上过当，为
了供7600GR供电，在买机处买了一只垃圾电源，标的是SONY，拆开一
看差点把我气坏了，极差的变压器，二只二极管整流还有一只小电容
，拆完俺就扔了，浪费了60大洋，至今还为此事感觉阴沟里翻了船。
因为在这家买的7600GR，本来印象还好，一买此电源，后来我再也不
到这家买任何东西了。最后还是自己动手解决了问题，买到了适合SO
NY机子的插头，用德生的DC-06改接了一下， 效果非常好！俺多接了
几个接头，这样ATS909、9700DX等四节电池的都可以用它供电，非常
实用。

  值得提醒的是，给收音机供电时，尽量不要用带调压的稳压器，多
数调压的稳压电源是采用变压器多抽头供电的，相对来说输出功率较
小，耗电大时可能供电不足影响性能。更重要的是，由于电压可调，
如果你用6V的电源， 小孩子或不熟悉的人给你调到9V或12V而你用时
没有注意，插上去很可能给你造成意想不到的损失！还有可能是极性
给你调反了，对没有极性保护的机子，也可能造成损害，这是有先例
的。

  所以，如果用稳压电源，最好选用做工较好、容量较大（也即电源
份量较沉，体积较大点的）、极性固定的稳压电源。市场上假货横行
，据我观察，绝大部分标SONY的稳压电源都是假货，不要迷信那几个
字，最重要是自己的火眼金睛，多观察多分析多比较！如果有几个外
形类似的电源，最好明确标示其电压或者适合什么机子，以免误插。
如果有时为了兼顾其它用途，也请作好适当的预防措施。

  3.锂电池。相信不少朋友用过，我在机子中采取锂电池比较早，主
要是因为我以前做的就是锂离子电池的研发，有便利条件。实验室有
测过倍率放电的15Ah，3Ah左右的电芯， 本来要报废的，俺便废物利
用起来，二只串联可以给7600GR供电，一只可以给R9700供电。 锂电
池供电的最大好处是重量轻、电压高，一节电池可以当三节镍氢电池
来用。不好的是它的安全性差、充电也不太方便。俺最近拆了一只座
充与一只锂电池，把锂电池的保护板取出来，直接焊接到座充的电路
板上，从保护板上焊出两根线，头上分别装上红黑两只鳄鱼夹表示极
性。充电时将鳄鱼夹夹到对应的极耳或引线上，这样对锂离子电芯充
电非常方便，座充的指示灯可以指示充电的状态，对任何容量的电芯
都可以充电，只是充电电流稍小了点，白天上班插上充电就可以了，
因为有保护电路，不会发生安全问题。锂电池的不好在于电压比较尴
尬，对于4节电池的机子， 一只电压太低，二只电压又偏高了一点，
需要降压，稍微有点麻烦，还有就是采购锂电芯不方便，价格也贵。
不过现在市场上有了不少圆柱式的锂电芯，如18650,17670甚至14500
（5#）也有，没有带保护电路的钢壳电池。方形的也有销售，不过方
形的正极是铝材，普通焊锡是焊不上的，最好找点焊机焊上镍条作为
引线。买来以后，在两头焊上引线就可以比较方便的进行充电，如果
有夹具更好，不用焊引线了。不过这种电池充电必须要专用的充电线
路，保证精确在4.2V或更低处停止，否则可能导致严重的安全问题！
自己制作充电器的特别要注意电压特别是否精确。4.5V以上电池就会
产生大量的气体，从而可能导致爆炸或起火！ 所以，如果DIY能力不
是很强，充电器最好还是用现成的或是用锂电池充电设备改装。

  4.铅酸电池。像Ham2000这样的机子，采用12V的摩托车电瓶降压后
给它供电是比较经济的（7Ah的比较实用，尺寸、价格都比较合理），
特别是室外使用时。 不过由于12V铅酸电池需要专门的充电器给它充
电（放电容易充电难），加之铅酸电瓶比较重，麻烦了点，目前俺还
没有采用。估计用7812做的稳压电路加上限流电阻就可以解决它的充
电。

  还有几种电源俺没有试过，一种是太阳能电池，速度太慢，受制于
天，不方便，另一种是超级电容，但目前做的能量密度还太低，价格
昂贵（2.5V 300F的价格在150元左右），体积也太大了，两个串联可
到5V但容量会减半，离实用还比较远。至于DMFC等就更远了，不想也
罢，收音机是用不起的。

  还有一种，手摇发电， 在德生的绿88或138中用过，俺没有试过，
不好评论，自放电在野外优势明显，在室内就有点多余了。

------------------------------------------------------------
●2005年7月27日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   深圳地区的HAM请尽快到无委办理和年审电台执照
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=113652) 

bg7ibq  2005-07-27 10:37

    深圳地区的HAM请尽快到无委办理和年审电台执照

    昨日，到深圳无委年审执照，无委的靓女姐姐托我通知一下没有
办理和年审电台执照的朋友，要尽快去办理， 称深圳无委要在9月份
开始清理无照发射的无线电台。

------------------------------------------------------------
●2005年7月29日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   欢迎光临北京是无线电运动协会论坛
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=113747) 

bg1aq  2005-07-29 19:28

    欢迎光临北京是无线电运动协会论坛

    现北京市无线电运动协会论坛已开放注册，欢迎访问，注册地址：

    http://www.by1bj.com/bbs/index.asp

    恭候大家光临！

------------------------------------------------------------
●2005年7月29日

哈罗CQ火腿社区
-   火腿神聊
-   -   再学国家无线电管理局的“通知”——兼说“退出”
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=113762) 

BA4ST  2005-07-29 23:25

    再学国家无线电管理局的“通知”——兼说“退出”

    最近，与大家一样，非常关心业余中继台的问题。从业余中继台
出现之后，我们大家一直为取得它的合法地位做了许多工作，终于，
得到了有关方面领导的重视，出台了一个《关于加强业余无线电台站
管理工作有关问题的通知》，信无函[2004]51号（以下简称“通知”
）。

    首先，作为一个HAM， 遵守各项无线电管理法规是首要条件。所
以，尽管这个“通知”似乎还不能满足有些人要求，但是，从大局来
看，它毕竟承认了业余中继台这个客观事物，并明确了怎样架设，如
何核发执照，为业余中继台的生存发展打下了基础。所以，我写了《
拥护国家无线电管理局的“通知”》，先后被录用刊登在《江苏HAM》
和《CQ业余无线电家》。这里不再多说。

    其次，我们必须尊重、服从各级政府无线电管理办公室管理，积
极配合他们履行职责，依法行政。事实证明，各地业余无线电通信活
动之所以兴旺活跃，必定与当地的无线电管理办公室重视和支持有关
。我们苏州就是如此，长期以来，我们一直在市无线电管理办公室的
关心帮助下发展我们的业余无线电通信事业，为我们苏州的业余无线
电活动营造了一个比较宽松的大环境。因此，这次我们一定要理解、
支持市无线电管理办公室执行落实好这个“通知”。说白了，有时的
“后退”是必要的，有退才有进。更何况对我们业余无线电中继台来
说，也说不上是退。因为，我们是从“0”开始， 我们过去架设的业
余中继台都是无执照的，到目前为止，我们是在无照发射！现在，执
行落实“通知”，是进，不是退，是从“无”到“有”，是走向有照
发射，是一步步走向规范有序。相反，如果让过去的无照无序现象继
续存在下去，放任自流，到最后，必然要被作为一种违法行为受到处
罚或者被取缔，这是我们大家都不愿意看到的。我们一定要把目光看
的远一点。

    第三，至于今后的业余中继台怎么架设，“通知”已经明确了：
一是由无线电运动协会或其委托机构根据需要可设置，个人不得设置
。二是要有专人管理。三是办理申请手续，领取执照。我们大家一起
来再努力吧。我将继续为业余中继台鼓与呼。

    第四，关于目前有关要退出430—440MHz的说法， 在“通知”里
没有明确指明是什么频率，只是说“目前在业余无线电为次要业务的
频段操作的电台，不符合无线电管理有关规定，应逐步退出这些频段
”。经查阅有关文件，国家分配给业余无线电台使用的频段共有27个
，其中属于业余业务专用的有4个；与其他业务共用的有11个； 作为
次要业务的有12个。在12个次要业务频段里， 在440MHz以下的有3个
：即430—440；50—54；10。1—10。15。 而较多HAM使用的是430—
440。为什么单独要退出这个频段呢？我对这个说法持保留意见。

    所谓“次要业务”是业余业务作为次要业务与其他业务共用的频
段。

     1。这个频率分配是1982年由国家体委和国家无线电管理委员会
联合发布的《业余无线电台管理暂行规定》明确的。也是符合国际电
信联盟的频率分配规定的。要业余业务逐步退出次要业务频段，现在
只是无线电管理部门一家单独的意见，似乎有点欠妥。至少应该与国
家体育总局一起协商之后再定。因为过去是体委和无委两家联合发文
许可，那么现在，也应该两家再次联合发文取消。何况，业余电台的
活动组织和管理属于国家体育局。而且退出业余业务次要业务还要注
意与国际接轨。

     2。如果是因为有什么干扰，影响了其他业务，那也不是让业余
业务退出的理由。 在短波30兆的范围里，业余专用的频段有3个，与
其他业务共用的频段有6个， 难道在在430——440兆这个相对比较宽
广频段上，居然容纳不下我们次要业务？既然“通知”中也没有说出
哪个频段，为什么单要退出430—440呢？这样的说法似乎缺乏依据。
特别是“通知”所说业余业务作为次要业务存在“不符合无线电管理
有关规定”，太笼统了，应该明确告知不符合哪一个哪一条无线电管
理规定，这是今天依法行政的起码要求。

     3。在国家《无线电管理条例》第四章频率管理，第22条：国务
院有关部门对分配给本系统使用的频段和频率进行指配，报……备案
。怎么理解？业余电台使用频率是不是属于国家体育部门指配给本系
统的？第23条：……业经指配的频率，原指配单位可以在与使用单位
协商后调整或者收回。从这两条法规上看，“通知”的精神是否相符
呢？

     4。如果是因为在430——440频段上出现干扰或者有害干扰，要
让我们业余业务退出，实在是冤枉的。因为，干扰是不是业余电台所
为？目前没有明确的报告。如果，把干扰责任让业余业务承担，有失
公平。如果确是个别业余电台的干扰了主要业务，完全可以依法处罚
他！而不应该采取“退出”这种打击一大片的做法。再退一步说，按
照国家《无线电管理条例》，处理干扰的原则是“四让”——即“带
外让带内，次要业务让主要业务，后用让先用，无规划让有规划”，
这里一再强调的是“让”而不是“退出”！

    “让”是应该的，因为我们毕竟是业余的业务，是搞通信实验、
训练或比赛，都不是紧急的业务，是带有娱乐性质的业务，“让”也
是可以的，把重要的时间或频点让出来，让有关国计民生的主要业务
先用。当在主要业务不用的时间或频点上，我们在不干扰主要业务的
情况下就见缝插针使用一下，又有什么不妥呢？总之，“退出”是没
有依据的。

    管中之见，难免偏颇，敬请指正。

------------------------------------------------------------
●2005年7月30日

广播爱好者论坛
标 题:MSR8000修理记！
发信人:78621
时 间:2005-7-30 16:06:04
详细信息:

  由于本人对军机中毒较深， 这次又无怨无悔的将一台MSR8000收入
旗下，全套机器过来还有原配电源和减振器，机器到手后发现一些问
题，现将解决的办法记录下来，以备将来查验。

  1.锂电池失效：

  机器购来时发现不能存储频率，直接查原因是原装锂电池已经失效
(电压只的0.5V), 随即找到一只原照相机用完电的锂电池CR123A换上
机器。起初觉得问题算是圆满解决， 没想到5天后这个电池也同样很
快失效。按保存COMS用电池的使用经验，一个这样的电池也应该至少
能使用一年以上，这样迅速的放电肯定是电路的耗电不正常。关机后
测量锂电池的静态电流已达到1.3mA， 这样的耗电当然是用不了几天
的。经过检查存储芯片U4 6551 的管脚发现有不明液迹存在，用纸清
洁后，再测试锂电池静态电流下降为0.16mA。原想这回该是没有问题
了吧。重新买来一个全新CR123A电池换上，留心测量了电池端电压为
3.27V，24小时后再测端电压已降到3.08V。这样的电压下降速度引起
本人的高度重视，仔细推算这样一个锂电池正常机器应该能使用20年
以上，如果按上述耗电电流计算电池容量要达到28032mAh(24*365*20
*0.16),显然这种电池是达不到这个容量的。 要达到使用20年的目的
至少耗电应该再下降10倍。经查机器关机后对锂电池耗电的只有存储
芯片U4，重点检查其隔离二极管CR6之后的电路， 发现在U4的22脚到
18脚间接有一个10k电阻R55，其上电压有1.6V电流就达0.16mA, 可见
主要耗电在此电阻， 按降低10倍耗电计算将10k电阻更换为100k。再
测锂电池静态耗电已降到0.013mA， 三天后锂电池端电压居然回升到
3.11V。看来这回单个锂电维持20年的计划是可以实现了， 不过这机
器的其它电路是否同样能保持20年还能用可就难说了。

  将此故障向坛中大侠阿里巴巴请教,他的正常机器R55两端电压应该
为0,因此建议对相关的IC进行代换处理，查相关电路此部分只涉及U4
和U14，U4为特殊存储器不容易买到，只能重点检查U14了，到中关村
买来54LS00J，才知道军品的和民品不是一回事， 光价格军品就是民
品的9倍，可想当初军机的造价动则上万元是有道理的。

  对U14进行替换后发现R55的端电压仍然有1.7V,因此故障不在U14，
在拆卸U14时还测量过U4 18脚的电压有2.55V （R55两端电压为0），
可见U4也不存在问题。此故障虽未找到根源，但有解决办法也就不再
深究了。

  2.信号强度指示：

  机器购回后，接收性能基本正常。 但不管输入信号如何， 右边的
signal表是从来没有要动作的趋势。但看MSR8000的功能介绍 signal
表的作用除指示发射时的正向和反射功率外还有指示接收信号强度的
功能。随逐项仔细翻阅MSR8000的技术说明书（此书从BA7GM处购得）,
发现S Meter的信号来自音频/静噪板的AGC控制部分，通过检查signal
表电路板的S Meter输入E4发现随信号强度有1V左右的电压变化， 但
在到signal表之前却反接有5.1V的稳压二极管，显然1V的电压是不能
击穿稳压管送达signal表指示，要想signal表有动作这个电压至少应
在5V左右，在继续往前查见有10k可调电阻R2是调整S Meter指示强度
的。将机器收到一个稳定广播信号小心调节R2时随着手指的旋转欣喜
的看到signal表指针在逐渐的跳动。目前还没有信号发生器无法校正
S表的指示。

  3.关于机内电容的易损：

  近日发现机器内部9V, 5V电源部分发热严重，机器封闭开机二十分
钟就有较高的升温，机内没有相应的通风口，热量只能在机内慢慢传
播，估计这也是造成该机电解电容容易失效的原因。 据说24V电源只
是直接供给功放电路，可否将其降低为13.8V供电？ 这样对内部整流
器的发热量会大大降低，但不知对功放是否有害？

  4.发射部分：

  由于没有话筒，发射部分一直未敢测试。但愿不会出多的问题。

  5.6214电源：

  原配电源来时变压器上的固定铁圈圈已松动，接电时交流的“哄哄
”声非常严重。用许多铁片将其塞紧后噪音大大降低，但并未彻底消
除。目前正在用清漆加入变压器间隙以其进一步消除噪音。为了减少
一些发热量，将电源26.4V的输出电压调低为24V给主机供电。

  ----
  广播爱好者、业余无线电爱好者、摄影爱好者、旅游爱好者、越野
车爱好者、收集爱好者、军机爱好者........ 

------------------------------------------------------------
●2005年7月30日

哈罗CQ火腿社区
-   无线移动数据通信
-   -   无线移动数据通信开栏公告
(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=113781) 

bg7lm  2005-07-30 16:22

    无线移动数据通信开栏公告

    鉴于现时GPS卫星定位的使用正在飞速增长,特此开专栏讨论如何
把GPS结合到无线电进行远程数字传输和应用,也就是无线移动定位系
统, 另外本栏还会讨论各种有关GPS接收器在使用过程中碰到的问题,
有需要的可以在这里提出问题.



【协会消息】全国青少年通信锦标赛8月在北京举行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

      【2005年7月25日 2005年全国青少年无线电通信锦标赛
        即将在北京举行，协会总部向北京会员征集志愿者】

2005全国青少年无线电通信锦标赛将于 2005年8月11至16日在北京石
景山区举行，届时将有来自北京和全国其它地区的约 300名中、小学
生参加比赛通信知识、对讲机、短波机上抓抄等项目的比赛。为确保
比赛顺利进行，现面向B1区中国无线电运动协会会员征集志愿者作为
比赛裁判。

裁判要求：中国无线电运动协会北京地区会员，持有四级（含）以上
操作证书，热爱业余无线电活动，工作态度认真负责。

16名志愿者裁判将负责对讲机比赛的起点、终点，中途点的组织、起
跑、计时、守点、发抄报纸、收抄报纸等工作。比赛时间暂定8月13、
14日两个上午（周六、周日），比赛地点暂定北京石景山区玉泉路附
近的雕刻艺术公园。 报名截至日期为2005年8月5日。 协会总部将于
8月6日上午（周六）对志愿者进行培训。联系电话：81109914，联系
人：刘涛。

     （转载自协会网站，网址为 http://www.crsa.org.cn ）



【酷站链接】编者经常光顾的HAM/BCL论坛以及社区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
哈罗CQ火腿社区
http://www.hellocq.net/forum/

QRZ·中国
http://w3.qrz.cn/

阿甘火腿之家
http://bg4ieb.chinaham.com/

广播爱好者
http://swl.126.com/

广播爱好者论坛
http://swlbbs.126.com/

中国火腿
http://www.chinaham.com/bbs/

火树银花
http://www.qsl.net/ba4eg/
　　
无线电论坛
http://club.hunanit.com

湖南IT俱乐部
http://www.hunanit.com/bbs/

收音机论坛
http://www.tecsun.com.cn/asp/

德劲论坛
http://www.degen.com.cn/forum/index.asp 



【登录备忘】本选编/ChinaHam各讨论组的订退办法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业余电台中文邮件选编（本刊）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 as-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 as-unsubscribe@hellocq.net

chinaham讨论组（火腿之间的情感交流）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-announce讨论组（chinaham公告消息）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-announce-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-announce-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-computer讨论组（计算机的使用等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-dx讨论组（DX消息、经验技巧等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-dx-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-dx-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-equipment讨论组（器材的交换信息等）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-equipment-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件 chinaham-equipment-unsubscribe@hellocq.net

chinaham-tech讨论组（业余无线电技术讨论）
---------------------
订阅：发一个空邮件到 chinaham-tech-subscribe@hellocq.net
退订：发一个空邮件到 chinaham-tech-unsubscribe@hellocq.net


       《业余电台中文邮件选编》每月的 1、11、21日发行
       ----------------------------------------------
   http://ba7as.chinaham.com/   mailto:ba7as@chinaham.com
       ----------------------------------------------
        谢谢您的订阅，欢迎您向本刊推荐稿件！下期再见
