*** Sprachmailbox Plochingen %m ***

Betreiber: Detlef Fliegl, DG9MHZ
Standort : 73207 Plochingen/Stumpenhof, Teckstraáe 63, JN48RR

Hardware : 80486/33MHz, 4MByte RAM, HDD 80MB
           DVMS Einsteckkarte, BayCom USCC-Karte, Netzwerkkarte

Software : DVMS Sprachmailboxsoftware von D.Fliegl, DG9MHZ
           BayCom Packet Radio Treiber L2.EXE von F. Radlherr, DL8MBT
           Novell lite, MS-DOS V6.22

HF-Technik: Sprachmailbox
            Antenne: X-300 von Diamond
            Duplexweiche: Kathrein 
            Sender: Dantronik DT3000, Quarzaufbereitung, 
                    HF-Sendeleistung 6Watt auf 439.250MHz
            Empf„nger: Selbstbau mit PLL-Aufbereitung und 
                       10dB GaAsFet Vorverst„rker, Empfang auf 431.650MHz
            
            Packet Radio Einstieg
            Antennen: X-200 von Diamond, 23cm Yagi, Doppelquad
            Einstieg: 433.675MHz mit 9k6 nach G3RUH oder via DB0HP