<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="L200S">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 12 mm</description>
</package>
<package name="E7,5-18">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.62 mm, diameter 18 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<packages>
<package name="LI10">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Piher</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Resistance céramique 22x9x9mm">
<packages>
<package name="RESISTANCE_CERAMIQUE_22X9X9MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="v-reg" package="L200S" value="L200"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/7" value="750"/>
<element name="R4" library="pot" package="LI10" value="100"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X01" value="Entrée redressée"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X01" value="Sortie +48V"/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X01" value="M1"/>
<element name="JP11" library="pinhead" package="1X01" value="Capa"/>
<element name="JP13" library="pinhead" package="1X01" value="M2"/>
<element name="JP14" library="pinhead" package="1X01" value="M3"/>
<element name="JP15" library="pinhead" package="1X01" value="M4"/>
<element name="JP17" library="pinhead" package="1X01" value="Centreur CNC"/>
<element name="U$1" library="Resistance céramique 22x9x9mm" package="RESISTANCE_CERAMIQUE_22X9X9MM" value="0,1"/>
<element name="U$2" library="Resistance céramique 22x9x9mm" package="RESISTANCE_CERAMIQUE_22X9X9MM" value="0,1"/>
<element name="U$3" library="Resistance céramique 22x9x9mm" package="RESISTANCE_CERAMIQUE_22X9X9MM" value="0,1"/>
<element name="U$4" library="Resistance céramique 22x9x9mm" package="RESISTANCE_CERAMIQUE_22X9X9MM" value="RESISTANCE_CERAMIQUE_22X9X9MM"/>
<element name="U$5" library="Resistance céramique 22x9x9mm" package="RESISTANCE_CERAMIQUE_22X9X9MM" value="0,1"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/12" value="0,2  0,5W"/>
<element name="R2" library="pot" package="LI10" value="10k"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value="C1"/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X01" value="B1"/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X01" value="E1"/>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X01" value="C2"/>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X01" value="E2"/>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X01" value="B2"/>
<element name="JP10" library="pinhead" package="1X01" value="C3"/>
<element name="JP12" library="pinhead" package="1X01" value="E3"/>
<element name="JP16" library="pinhead" package="1X01" value="B3"/>
<element name="JP18" library="pinhead" package="1X01" value="C4"/>
<element name="JP19" library="pinhead" package="1X01" value="E4"/>
<element name="JP20" library="pinhead" package="1X01" value="B4"/>
<element name="JP21" library="pinhead" package="1X01" value="C5"/>
<element name="JP22" library="pinhead" package="1X01" value="E5"/>
<element name="JP23" library="pinhead" package="1X01" value="B5"/>
<element name="C3" library="rcl" package="E7,5-18" value="100µF"/>
<element name="C4" library="rcl" package="E7,5-18" value="10µF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP15" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP13" pad="1"/>
<contactref element="JP14" pad="1"/>
<contactref element="JP17" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP11" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="JP18" pad="1"/>
<contactref element="JP21" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="A"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
<contactref element="JP16" pad="1"/>
<contactref element="JP20" pad="1"/>
<contactref element="JP23" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="JP12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="JP19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="U$5" pad="P$2"/>
<contactref element="R2" pad="A"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="E"/>
<contactref element="R4" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R2" pad="S"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="E"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
