[MMSSTV에 추가한 Mode]

1. VIS Code

현재 우수 Parity의 VIS Code는 이미 전부를 사용중이다. 남아있는 기수 Parity를 그대로 사용하면 곧 다 차버리게 되는 것은 시간문제이다. 그래서 MMSSTV에 추가하는 Mode에는 아래와 같이 VIS Code를 16Bit로 확장하고 있다.

1900	300ms

1200	10ms

1900	300ms

1200	30ms

d0	30ms

d1	30ms

:	:

d15	30ms

1200	30ms

(d0-d15 : 1-1100Hz, 0-1300Hz)

새롭게 코드를 할당할 경우, d0-d7까지의 하위8bit는 현재 빈 기수Parity 부분을 사용하고 기존의 8-bit VIS Decoder에 대해선 영향을 주지 않도록 하는 것이 바람직하다.

MMSSTV는 이 목적 때문에 VIS Code 23H를 d0-d7부분에 사용하고 있지만 혹시 귀국이 신규모드를 만들 경우, 23H이외의 빈 VIS코드를 사용할 것을 권한다. 그러면 상위 8-bit분(256종류)을 전부 귀국의 모드로 채울것이다.

2. MP Mode

PD모드와 같은 방식의 색차방식의 모드에서, ６４ｑ에서의 multi-path 및 jitter대책을 위해 마련하였다. 픽셀당의 Scan 시간을 길게 하기 위해서 수직방향의 색 정보가 압축되어 있다.

Mode	Size	VIS	TW[ms]

MP73	320x256	2523h	140.000

MP115	320x256	2923h	223.000

MP140	320x256	2a23h	270.000

MP175	320x256	2c23h	340.000

1200Hz	9.000ms

1500Hz	1.000ms

Y(odd)	TW

R-Y	TW

B-Y	TW

Y(even)	TW

(Repeat 128 scans)

3. MR/ML모드

Robot24/72모드와 같은 방식의 색차방식모드에서 비교적 양호한 전파의 Condition 아래에서 눈으로 보기에 양호한 해상도를 얻는 것이 목적이다. 수평방식의 정보가 압축되어 있다.

Mode	Size	VIS	TW[ms]

MR73	320x256	4523h	138.000

MR90	320x256	4623h	171.000

MR115	320x256	4923h	220.000

MR140	320x256	4a23h	269.000

MR175	320x256	4c23h	337.000

ML180	640x496	8523h	176.500

ML240	640x496	8623h	236.500

ML280	640x496	8923h	277.500

ML320	640x496	8a23h	317.500

1200Hz	9.000ms

1500Hz	1.000ms

Y	TW

LP	0.100ms

R-Y	TW/2

LP	0.100ms

B-Y	TW/2

LP	0.100ms

(Repeat 256 or 496 scans)

LP= 최종픽셀의 신호를 출력

이러한 모드를 다른 장치에 넣는 것은 완전자유다. 그럴 때 나에게의 연락은 일체 필요하지 않다.

73, Mako