
               Incrustateur vidéo PICOSD - Version 3

Voici les fichiers permettant la réalisation de la troisième version 
de l'incrustateur ; en partant du schéma d'origine de Alain F1CJN,
ont été ajoutés un filtre passe-bas sur le circuit d'extraction des 
tops de synchro, et un circuit de reset amélioré ; le choix du message 
affiché se fait par l'intermédiaire d'un commutateur à 7 positions,
associé à un interrupteur (et non pas par un triple inter DIL, comme 
dans les versions 1 et 2). 

Impression du typon :

Le dessin du circuit imprimé est vu côté composants. Une fois le dessin 
photocopié ou imprimé sur un transparent, il faudra donc plaquer contre 
le cuivre la face encrée du transparent.

Si vous disposez du logiciel ARES (de la suite "PROTEUS"), vous pourrez
imprimer directement le typon à l'échelle 1 depuis le logiciel, en 
chargeant le fichier "PICOSDV3.LYT". Dans le cas contraire vous devrez
imprimer le fichier graphic "TyponV3.gif" en respectant les dimensions ;
celui-ci est fourni avec une résolution de 600 DPI (= points par pouce),
et il mesure 2190 pixels x 1380 pixels, ses dimensions sont donc :
- en pouces : 3.65 x 2.30
- en mm :  92.7 x 58.4
(Rappel : 1 pouce = 25.4 mm)

Si votre logiciel de traitement d'image préféré ne sait pas le faire, 
voici une solution simple détaillée :

1°) Téléchargez "Paint Shop Pro 3.12" depuis le lien suivant :
http://dl.winsite.com/files/527/ar2/win95/miscutil/psp312-32.zip
Décompressez-le , puis installez-le.
2°) Chargez le fichier "TyponV3.gif" : Menu [File] / [Open]
3°) Imprimez-le : Menu [File] / [Print] / [Page setup...]

Dans la boîte de dialogue "Page Setup" :
- Les dimensions sont par défaut en "pouces" (="Inches" en anglais), 
vous pouvez les laisser ainsi ; la case "Maintaint Aspect Ratio" doit 
être cochée ; la case "Use Full Page" doit être décochée ; la case 
"Center On Page" peut rester cochée (peu importe).
- Image Width : tapez la largeur de l'image (3.65 pouces).
- Image Height : tapez la hauteur de l'image (2.30 pouces).
- Puis valider, et quitter la boîte de dialogue : [OK].
Vous vous retrouvez dans la boîte de dialogue "Print", lancez l'impression 
en tapant [OK], ou bien profitez-en pour configurer votre imprimante au 
mieux (choisir une impression en noir et blanc, en haute qualité) grâce au 
bouton "Printer Setup", puis revenez dans la boîte "Print" et faites [OK] 
après.

L'impression doit être bonne, c'est-à-dire avec des zones noires bien 
opaques ; personnellement, j'imprime directement sur un transparent pour 
imprimantes à jet d'encre, et je superpose deux exemplaires pour gagner
en opacité. Vous pouvez remesurer les dimensions à la règle (il y a 2.54 
mm entre deux pastilles de circuit intégré), mais le plus simple est de 
vérifier la coïncidence des broches en positionnant le PIC sur le typon.
Vous pouvez alors insoler, graver, puis percer, et souder les composants.
Utilisez impérativement un support pour le PIC (support "tulipe" conseillé).

Liste des composants : 
- 1 résistance de 220 ohms.
- 1 résistance de 680 ohms.
- 1 résistance de 10 kilo ohms.
- 1 résistance de 680 kilo ohms.
- 1 ajustable petit format horizontal 470 ohms.
- 1 ajustable petit format horizontal 5 kilo ohms.
- 3 condensateurs 100 nF.
- 1 condensateur 6,8 pF céramique.
- 1 condensateur 560 pF céramique.
- 2 condensateurs 1 µF tantale (tension de service 25v mini).
- 1 condensateur 10 µF tantale (tension de service 6v mini).
- 15 diodes 1N4148 (ou 1N914).
- 1 diode 1N4001 (ou 4004, ou 4007).
- 1 PIC16F84 à 4 MHz.
- 1 74HC00.
- 1 LM1881.
- 1 régulateur 5v "78L05" (ou à défaut, un 7805).
- 1 commutateur 1 circuit / 12 positions (limité à 7 positions
  grâce à la rondelle à ergot située sous l'écrou de fixation).
- 1 interrupteur.
- 1 support "tulipe" 2 x 9 broches (18 broches, pour le PIC16F84).
- 1 support "tulipe" 2 x 7 broches (14 broches, pour le 74HC00).
- 1 support "tulipe" 2 x 4 broches (8 broches, pour le LM1881).
- 2 fiches RCA à souder.
- 2 borniers à vis "2 plots", à souder.
- 1 bornier à vis "8 plots", à souder (ou 4 borniers "2 plots" accouplés).
- 1 clip de pile 9v et une pile 9v, ou bien une alimentation 9 à 15v "propre".
- Divers : mèches, soudure, perchlo, révélateur, circuit imprimé, fil, etc.

L'implantation des composants est détaillée dans le fichier "CompoV3.gif" ; 
le régulateur 5v peut être un 7805 (arrière métallique), ou un 78L05 (dont 
le brochage est inversé !). Vérifier, au moment du perçage, l'implantation 
des fiches vidéo RCA qui vous ont été fournies : adaptez si nécessaire. 
Rq : l'entrée et la sortie vidéo sont interchangeables. Respectez bien sûr 
les polarités des composants (CI, diodes, condensateurs tantale).

Pierre, F8EGQ.
