CROSS-NEEDLE METER

D1 D2 D3

R1 CABLE SHUNT

R2 R3 + -

+ -

BATT+

BATT-

M1