**Red Text** indicates where you need to add your data

**[DMR Network 2] (IPSC2 DMR+)**

Enabled=1

Address=

Port=55555

TGRewrite0=2,8,2,9,1

PCRewrite0=2,84000,2,4000,100

Password="PASSWORD"

Debug=0

Id=**1234567**

Location=2

Name=name of network URL or IP address

TypeRewrite1=1,8009990,1,9990

TypeRewrite2=2,8009990,2,9990

TGRewrite1=1,8000001,1,1,999999

TGRewrite2=2,8000001,2,1,999999

SrcRewrite1=1,9990,1,8009990,1

SrcRewrite2=2,9990,2,8009990,1

SrcRewrite3=1,1,1,8000001,999999

SrcRewrite4=2,1,2,8000001,999999

Options="StartRef=**4000**;RelinkTime=15;UserLink=1;TS1\_1=**12345**;"

**[DMR Network 3] (System-X, AmComm or QuadNet)**

Enabled=1

Address=name of network URL or IP address

Port=62031

TGRewrite0=2,7,2,9,1

PCRewrite0=2,74000,2,4000,100

Password="passw0rd"

Id=**1234567**

Debug=0

Location=3

Name=name of network

PCRewrite1=1,7009990,1,9990,1

PCRewrite2=2,7009990,2,9990,1

PCRewrite3=1,7000001,1,1,999999

PCRewrite4=2,7000001,2,1,999999

TypeRewrite1=1,7009990,1,9990

TypeRewrite2=2,7009990,2,9990

TGRewrite1=1,7000001,1,1,999999

TGRewrite2=2,7000001,2,1,999999

SrcRewrite1=1,9990,1,7009990,1

SrcRewrite2=2,9990,2,7009990,1

SrcRewrite3=1,1,1,7000001,999999

SrcRewrite4=2,1,2,7000001,999999

Options="PASS=**Short Password**"

**[DMR Network 4] (TGIF)**

Enabled=1

Address=tgif.network

Port=62031

Name=TGIF\_Network

Debug=0

Location=4

Id=**1234567**

Password="**Your TGIF Passkey**"

TypeRewrite1=1,4009990,1,9990

TypeRewrite2=2,4009990,2,9990

TGRewrite1=1,4000001,1,1,999999

TGRewrite2=2,4000001,2,1,999999

SrcRewrite1=1,9990,1,4009990,1

SrcRewrite2=2,9990,2,4009990,1

SrcRewrite3=1,1,1,4000001,999999

SrcRewrite4=2,1,2,4000001,999999

**[DMR Network 5] (System-X, AmComm or QuadNet)**

Enabled=1

Address=name of network URL or IP address

Port=62031

TGRewrite0=2,7,2,9,1

PCRewrite0=2,74000,2,4000,100

Password="passw0rd"

Debug=0

Id=**1234567**

Location=5

Name=name of network

PCRewrite1=1,5009990,1,9990,1

PCRewrite2=2,5009990,2,9990,1

PCRewrite3=1,5000001,1,1,999999

PCRewrite4=2,5000001,2,1,999999

TypeRewrite1=1,5009990,1,9990

TypeRewrite2=2,5009990,2,9990

TGRewrite1=1,5000001,1,1,999999

TGRewrite2=2,5000001,2,1,999999

SrcRewrite1=1,9990,1,5009990,1

SrcRewrite2=2,9990,2,5009990,1

SrcRewrite3=1,1,1,5000001,999999

SrcRewrite4=2,1,2,5000001,999999

Options="PASS=**Short Password**"