Antena Ruzber

# Precauciones

Durante el montaje de la antena se deberá prestar mucha atención a que ningún cable de tensión entre en contacto con cualquier parte de la antena.
Cualquier contacto podría producir daños personales, e incluso accidentes mortales.

# Montaje

Esta página muestra el montaje de la Antena Vertical Siete Bandas. El montaje de cualquier otra antena vertical de Antenas Ruzber es prácticamente idéntico, a excepción del número de tubos y bobinas a utilizar. Este montaje descrito aquí no es mas que meramente informativo.

Se comienza el montaje por la base de la antena (tubo T2) que contiene pre-instalado el aislador de nylon natural.
Por el extremo del aislador libre se monta el tubo T1. Se fija al aislador con el tornillo correspondiente.
A continuación se toma el tubo T3 y se inserta en el tubo T2 haciendo coincidir los taladros de ámbos, asegurándolos con los correspondiente tornillos de fijación.
Localize el tubo T4. Sitúelo sobre T3 atornillándolo en los taladros correspondientes.
En el extremo superior de T4 y a seis cm. de su final se situa la carga capacitiva, que está semi-montada que consiste en una arandela de aluminio sobre la que hay dos tubos finos del mismo metal, uno de ellos sujeto a la arandela por dos tornillos y el otro tubo con uno solo para facilitar el empaquetado. Atornillar en ese tubo el segundo tornillo y fijarlo definitivamente.
Tome la bobina etiquetada como 10-12 m, móntela sobre el tubo T4. Haga coincidir los taladros y fije el conjunto con tornillos. La bobina ha de quedar con la cubierta de goma en el lugar mas alejado de T4.
Localice el tubo T5. ese tubo tiene acanaladuras de unos 6 cm. en los dos extremos. Situe sobre cada una de ellas una abrazadera a unos dos cm. de cada extremo, apretándolas ligeramente para que no se suelten. Monte ahora sobre la bobina 10-12 m uno de los extremos apretando la abrazadera.
Tome la bobina marcada como 15-17 m, elija el extremo que no tiene goma, introdúzcalo en el tubo T5, apretando la abrazadera a fondo.
Localice el tubo T6. Este tubo también tiene dos acanaladuras longitudinales. Situar sobre ellas las abrazaderas correspondientes, apretando ligeramente. Monte este tubo sobre el extremo de la bobina 15-17 m que tiene un capuchón de goma, apretando a fondo.
Localice una pieza circular de 4 cm. de diámetro, un taladro de 20 mm y tres mas de 4 mm. Esta pieza se introducirá en el tubo T6 y servirá para arriostrar la antena con cuatro hilos de nylon.
Localice la bobina marcada como 20-30 m y móntela sobre el tubo T6, por la parte que no tiene goma.
Localice el tubo T7. Introdúzcalo sobre la bobina 20-30 m, haciendo coincidir los taladros correspondientes fijando los tornillos correspondientes.
Localice el tubo T8. Sitúe una abrazadera sobre el tubo T7 apretándo ligeramente. Introduzca unos 15 cm del tubo T8 sobre el tubo T7, fijándolo con la abrazadera. Este tubo termina con una puntera de goma.

El siguiente paso es el de la instalación de los siete radiales que hay que montar en el aislador de nylon en un disco ya preinstalado de aluminio que tiene siete acanaladuras. Afloje los tornillos de fijación e introduzca las varillas de acero inoxidable, apretando por igual y a fondo.

Finalmente, se instala la caja de acoplamiento de impedancia sobre el aislador y la antena. Esta caja tiene tres conexiones que son las siguientes:

Parte baja: Contiene un conector coaxial y una lámina de aluminio, con un taladro, que se fija al tubo T1 mediante el tornillo correspondiente.
Parte alta: Contiene una lámina de aluminio, con un taladro, que se fija al tubo T2 mediante el tornillo correspondiente.
Parte central: En el tornillo mas próximo al disco de aluminio en donde se instalaron los radiales y el centro de la caja, se abrochará un latiguillo de cobre con terminales, con los tornillos correspondientes.

Una vez terminado el montaje de la antena, se volverá a revisar todas las medidas, respetando escrupulosamente las distancias indicadas.
Al colocar la antena en posición vertical, ya debe llevar los hilos de nylon que servirán para su arriostramiento.
Para conseguir un rendimiento adecuado, la altura mínima entre los radiales al suelo debe ser de tres metros.
Como precaución de funcionamiento, se recomienda respetar el límite de potencia máxima indicada en las especificaciones de 1.500 watts.

# Ajustes

Las coberturas de las bandas de 15/20/40 metros es ajustable por segmentos de banda. Para ello, con las bridas de los tubos T5 y T6 acortando o alejando la longitud entre las bobinas. Mas longitud de tubo, frecuencia mas baja (para CW), mientras que menor longitud de tubo, frecuencia mas alta (para SSB).
Para el ajuste de la banda de 40 metros se ajusta con el tubo T8.