| REDSAT |
--- | --- | ---
REDES Y SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIÓN
MIERCOLES 25 DE MAYO DE 2011

| DIVISOR DE POTENCIA PARA 4 ANTENAS Este divisor o distribuidor esta diseñado para usar con antenas de 50 ohmios y se utiliza en su totalidad cable coaxial de 50 ohmios como el tipo RG-8U o RG-213U con dieléctrico de polietileno sólido (PE). El dieléctrico es el aislante entre los conductores, y el material generalmente usado es polietileno, si es sólido se suele llamar PE y si es tipo espuma se llama FOAM. La diferencia está en el rendimiento; el tipo dieléctrico de FOAM tiene menor atenuación que el PE. Sin embargo cuando se trata de humedad es mejor usar el coaxial de polietileno sólido (PE), además este soporta mayor potencia. Otra característica es la velocidad a la que se propaga la señal por el cable. En el de FOAM es más veloz (aproximadamente 80% de la velocidad de la luz); en el de PE es más lento (66% de la velocidad de la luz), por esto las longitudes con cables coaxiales de FOAM son mayores. O sea:

Foam=0.8xc (factor de velocidad = 0.8)

PE=0.66xc (factor de velocidad = 0.66)

c es la velocidad de la luz

En la figura A=B=C=D, E=F, y G= cualquier longitud n=1,3,5,7,9.....(sólo impares) N=1,2,3,4,5,.......Según el tamaño de las antenas y las distancias entre ellas, utilice el valor adecuado de n y N para la longitud total de los cables coaxiales.

CANAL DE TV | frecuencia Pv(MHZ) | A=B=C=D (cm) | E=F (cm)
13 | 211.25 | 46.5*N | 23.2*n
12 | 205.25 | 47.8*N | 24.0*n
11 | 199.25 | 49.3*N | 24.6*n
10 | 193.25 | 50.8*N | 25.4*n
9 | 187.25 | 52.4*N | 26.2*n
8 | 181.25 | 54.1*N | 27.0*n
7 | 175.25 | 56.0*N | 28.0*n

ATENCION:Una parte muy importante es que el dieléctrico sea de polietileno sólido (PE), por lo que estos datos son para este tipo material. Si usa cable coaxial con dieléctrico de Foam o teflón, las medidas son completamente diferentes.

POLIETILENO SOLIDO | ESPUMA DE POLIETILENO (FOAM)
La manera correcta de soldar los cables es no dejar grandes longitudes de cable en las uniones para evitar que se produzcan inductancias parásitas que cambiarían las características de adaptación. También no use ninguna recina o grasa que no sea exclusivamente para electrónica. Y para evitar corto-circuitos se debe aislar con cinta de teflón de plomería; use generosamente para cubrir los conductores vivos del cable coaxial.

Para finalizar debemos sellar las unines de los cables coaxiales con algún pegamento epóxico o com alguna masilla plástica para autos. Para que quede prolijo, se puede usar algún molde y por último una buena pintura dejaría impecable el trabajo.

BIEN | MAL
Conclusión: Este divisor esta basado en el tipo llamado "wilkinson", y presenta mejor adaptación que cuando se usa cables coaxiales de 75 ohmios, (el realidad debería usarse cables coaxiales de 70.7 ohmios para tengan una adaptación correcta).Los cálculos se han hecho sobre la frecuencia central, debido a que en un canal de televisión normal la información ocupa un ancho de banda de 6 Mhz; entonces, el resultado es muy aceptable para potencias medias hasta 400 vatios. Los resultados mostraron una potencia reflejada menor a 100mW, para una potencia directa de 100w.

Los resultados medidos, de impedancia dieron un resultado de Z=49+j2 para una frecuencia de 177 Mhz; la pequeña diferencia podría deberse a las uniones entre cables.

Los conectores finales son muy importantes, y deberían usarse los del tipo "N" de 50 ohmios. En nuestro mercado existen otros conectores del tipo "PL-259", que no garantizan su impedancia de 50 ohmios, además por tener serios problemas para operar en condiciones donde existe humedad.

INICIO |  |  | E-MAIL
Calle Indaburo 1316 Esq. Colón , Edf. Delany, PB-1
Tel.:(591)-2-2200639 Fax.:(591)-2-2200639
WEB: www.red-sat.net, Email: info@red-sat.net
La Paz - Bolivia