G5RV G5RV

A G5RV é hoje uma antena muito popular nas bandas de HF. La antena G5RV ahora es un muy popular en las bandas de HF. Apesar do uso difundido nessas faixas, há alguns mitos e conceitos errôneos relativos à ela. A pesar del uso generalizado de estas bandas, hay algunos mitos e ideas erróneas relacionadas con ella. Isso parece fazer parte da existência da mesma. Esto parece ser parte de la existencia de la misma.

À luz de texto do " Antenna Compendium ", Volume 1, eu gostaria de esclarecer alguns tópicos sobre essa versátil antena, derrubando, inclusive, alguns mitos erroneamente criados. A la luz del texto del Compendio de la antena, Volumen 1, me gustaría aclarar algunas cuestiones acerca de este plato versátil, pasando incluso algunos mitos creados por error.

Iniciando vejamos o que diz Louis, G5RV,(O AUTOR DO PROJETO) de West Sussex ,Inglaterra: Comenzando a ver qué dice Luis, G5RV, (el autor del proyecto) de West Sussex, Inglaterra:

" A antena G5RV, com seu arranjo de alimentação especial, é uma antena multibanda alimentada na parte central, podendo operar eficientemente em HF, de 3.5 a 28 MHz. "La antena G5RV, con su conjunto de un poder especial, es una multi-antena de banda alimentados en el centro y puede operar de manera eficiente en la IC, 3,5 a 28 MHz,

Suas dimensões são especificamente projetadas para operar em áreas de espaço limitado (V invertido),mas que pode "esticar" para razoáveis 31 metros, quando operada totalmente esticada. Sus dimensiones son diseñados específicamente para operar en áreas de espacio limitado (V invertida), pero se puede "estirar" durante un periodo razonable de 31 metros, cuando se opera completamente extendida.

Adicionalmente, Louis afirma que, " Ao contrario das antenas multibandas, em geral, a G5RV desenhada em versão comprimento total não foi projetada como um dipolo meio-onda na freqüência mais baixa de operação, mas sim como uma long-wire com 3/2 de onda alimentada no centro em 14 MHz, onde os 10,36 m de linha aberta funcionam como um transformador de impedancias 1:1 Además, dice Luis, "A diferencia de las antenas multibanda en general, la G5RV diseñado en versión completa, no fue diseñada como un dipolo de media onda en la menor frecuencia de operación, sino como un hilo de largo plazo con 3 / 2 de onda alimentado en el centro a los 14 MHz, en donde la función de 10,36 m de la línea abierta como un transformador de impedancia de 1:1

Isto faz com que a alimentação, com linhas abertas de 75 ohms ou cabos coaxiais de 50/75 Ohms nos levem à uma alimentação perfeita nessa banda, com uma conseqüente SWR baixíssima Esto hace que la comida, con líneas abiertas de 75 ohmios o cables coaxiales 50/75 Ohms nos llevan a un alimento perfecto en esta banda, con un CA muy baja como consecuencia

Porém, em todas as outras bandas de HF, essa seção casadora serve como uma maquiagem, acomodando parte da estacionária (componentes de corrente e tensão), que, em certas freqüências operacionais, não pode ser completamente acomodada na versão totalmente esticada ou mesmo em V-invertido. Pero en todas las bandas HF, esta sección sirve como un maquillaje CASADOR, con capacidad para parte de los parados (los componentes de la corriente y voltaje), que, bajo ciertas frecuencias de funcionamiento, no puede ser plenamente en cuenta en la versión totalmente extendida o incluso V invertida.

A freqüência central do projeto da versão em tamanho completo é 14,15 Mhz. ea dimensão de 31,27 m é derivada da fórmula para antenas long-wire, que é: La frecuencia central de la versión en tamaño completo de diseño es 14,15 Mhz y el tamaño de 31,27 m se deriva de la fórmula para antenas de hilo largo que es:

COMPRIMENTO = 149,95(n -0 ,05)/f(MHz) Longitud = 149,95 (n -0, 05) / f (MHz)

= (149,95 x 2,95)/14,15 = (149,95 x 2,95) / 14,15

= 31,27 m = 31,27 m

onde n = o número de meio comprimentos de onda do fio (versão esticada) donde n = el número de longitudes de onda de la mitad de los cables (versión ampliada)

Considerando que o sistema inteiro será levado à ressonância pelo uso de um acoplador de antenas, na prática, a antena é cortada com 31 metros. Considerando que el sistema en su conjunto sean llevados ante la resonancia mediante un acoplador de antena, en la práctica, la antena se reduce a 31 metros.

Como a antena não faz uso de "traps" ou ferrites, a parte dipolo da mesma se torna progressivamente mais longa (eletricamente) com o aumento da freqüência. Como la antena no haga uso de "trampas" o ferritas, la parte del dipolo de la misma se hace cada vez más largas (de electricidad) con mayor frecuencia.

Esse efeito confere certas vantagens sobre o uso de "traps" ou ferrites, pois com o acréscimo de comprimento elétrico, os lóbulos maiores da componente vertical do diagrama polar tendem a diminuir, à medida que a freqüência sobe. Este efecto confiere ciertas ventajas sobre el uso de trampas o de ferrita, debido a la adición de longitud eléctrica, los lóbulos mayor componente vertical del diagrama polar tienden a disminuir a medida que aumenta la frecuencia. Assim, de 14 Mhz para cima, boa parte da energia irradiada no plano vertical é feita em ângulos interessantes para DX. Así, de hasta 14 MHz, gran parte de la energía radiada en el plano vertical es de ángulos interesantes para DX.

Em adição, as mudanças de diagrama polares com o aumento de freqüência tendem a um padrão de dipolo de meio-onda típico em 3.5 MHz, um dois meia-onda em fase em 7 e 10 MHz e para o de um padrão de long-wire em 14, 18, 21, 24 e 28 MHz. Además, los cambios diagrama polar con mayor frecuencia tienden a un patrón típico dipolo de media onda en 3,5 MHz, dos fase de media onda de 7 a 10 MHz y un patrón de largo de alambre 14, 18, 21, 24 y 28 MHz,

Embora o casamento de impedância com linha aberta de 75 ohms ou coaxial de 75 ohms na entrada da seção casadora seja bom em 14 MHz, podendo ainda resultar numa SWR de 1:1,8, com cabo coaxial de 50 Ohms, nessa banda, o uso de um acoplador de impedancias é necessário em todas as outras bandas, porque a antena mais a seção casadora apresentarão uma carga reativa ao alimentador, nessas outras faixas. Aunque la impedancia de la combinación con la línea abierta de 75 ohm o 75 ohm entrada coaxial en la sección CASADOR es bueno a los 14 MHz, y puede resultar en 1:1,8 cables de acero, cable coaxial de 50 ohmios en esta banda, uso de una impedancia de acoplamiento es necesario en todos los otros grupos, porque la sección CASADOR la antena más presentará una carga reactiva al alimentador, estas otras pistas.

Assim, o uso do tipo correto de casador de impedancias é essencial, de forma que assegure a transferência do máximo de potência à antena, a partir de um típico transceptor que tenha impedancia de 50 ohms de saída (desbalanceado). Así, el uso del tipo correcto de adaptación de impedancia es esencial para maximizar la transferencia del poder a la antena, de un transmisor-receptor típico que tiene una impedancia de salida de 50 ohmios (no balanceada). Considerando que os modernos transceptores utilizam proteção contra altas SWR, iniciando sua atuação a partir de relações de 2:1, o acoplador irá ajudar, também, para que o mesmo libere toda sua potência. Como transmisores-receptores modernos usan la protección contra los cables de acero de alta, abierto a los negocios de las relaciones de 2:1, el enganche ayudará, también, para que liberen a todos su poder. Boa parte desses transceptores já possuem, internamente, esses acopladores automáticos, que se prestam perfeitamente para essa finalidade. Muchos de estos transceptores ya tiene, internamente, los enganches automáticos, que se prestan perfectamente para este propósito.

TEORIA DE OPERAÇÃO TEORÍA DE FUNCIONAMIENTO

Aqui segue a teoria geral de operação. Esta es la teoría general de la operación.

Como eu não posso anexar os diagramas de irradiação no arquivo, eu acompanharei o texto do ARRL "Antenna Compêndium ", Volume 1, que é uma excelente literatura para o fãs de antenas (ISTO NÃO É UM COMERCIAL, APENAS UMA OBSERVAÇÃO...) Como no puede adjuntar diagramas de radiación en el archivo, me acompañan el texto de la "ARRL Antenna Compendium, volumen 1, que es una literatura excelente para los aficionados de las antenas (esto no es una actividad comercial, es solo una nota ...)

Lembre-se de que essas informações fazem parte da teoria e que a operação propriamente dita dependerá da montagem, altura sobre o solo, apoios de metal, linhas de energia, arvores, etc. Recuerde que esta información es parte de la teoría y la operación misma dependerá de la altura sobre el suelo, las restricciones de metal, líneas eléctricas, árboles, etc.

3.5 MHz 3,5 MHz

Nesta faixa, a antena age como uma meio-onda encurtada tipo dipolo, com aproximadamente 5,18 m. En este rango, la antena actúa como un medio reducido de onda de tipo dipolo, con aproximadamente 5,18 m de de comprimento total. longitud total.

O remanescente da seção de casamento de impedancia introduz uma reatancia inevitável para a antena, entre o ponto de alimentação ea linha de alimentação. La sección restante de adaptación de impedancia introduce una reactancia ineludible para la antena entre el punto de alimentación y de la línea de alimentación.

O diagrama da antena está efetivamente igual a um dipolo de meio-onda nesta banda. El diagrama de la antena es efectivamente igual a un dipolo de media onda en esta banda.

7 Mhz 7 Mhz

O comprimento total, mais os 4,87 m. La longitud total, más 4,87 m da seção adaptadora transformam a G5RV em uma colinear em fase, com 2 meia onda, parcialmente dobradas para cima adaptador de la sección de transformar la G5RV en una fase alineados, con 2 de media onda, en parte doblada

O diagrama de irradiação da antena é um pouco mais agudo que um dipolo por causa de suas características de colinear. El diagrama de radiación de la antena es un poco más agudo que un dipolo debido a sus características colineales.

O acoplamento é um pouco degradado devido à inevitável reatancia, introduzida pelo comprimento extra na seção adaptadora. El acoplamiento es un poco degradado debido a la reactancia inevitable introducido por la longitud adicional en el adaptador de la sección. Essa reatancia pode ser facilmente eliminada com um antena tuner (ATU) Esta reactancia puede ser fácilmente eliminado con un sintonizador de antena (ATU)

10 MHz 10MHz

Nesta faixa, a antena funciona como uma colinear 2 meia-onda. En este rango, la antena actúa como un medio alineados onda 2.

É muito efetiva, mas a reatancia apresentada ao ponto de alimentação requer um bom antena tuner (ATU). Es muy eficaz, pero la reactancia presentado al punto de alimentación requiere un sintonizador de antena buena (ATU).

O diagrama de irradiação é basicamente idêntico ao padrão de 7 MHz. El diagrama de radiación es básicamente idéntico a la norma 7 MHz

14 MHZ 14MHz

Esta faixa é onde a G5RV realmente brilha. Esta pista es donde la G5RV realmente brilla.

A antena está operando como uma antena 3/2 comprimento de onda, alimentada pelo centro com um diagrama de irradiação com muitos lóbulos, angulo de irradiação baixo, em torno dos 14 graus de elevação, que é muito eficiente para DX, na mais popular das bandas de DX. La antena está funcionando como una antena de 3 / 2 longitud de onda, alimentado por el centro con un diagrama de radiación de lóbulos, ángulo bajo de radiación, en torno a la elevación de 14 grados, lo cual es muy eficiente para DX, el más popular bandas de DX.

A antena apresenta uma resistência de carga de 90 ohms, basicamente não apresentando reatancia. La antena tiene una resistencia de carga de 90 ohmios, básicamente no muestran la reactancia. A alimentação com cabo coaxial de 50 ohms irá apresentar uma SWR de 1,8:1, facilmente acoplada por um sintonizador de antenas. La alimentación de cable coaxial de 50 ohms presentará un ROE de 1.8:1, conectar fácilmente por un incorporado antenas.

18 MHz 18MHz

A antena trabalha como 2 ondas completas em fase, combinando um angulo mais baixo de irradiação com a grande largura de banda de uma colinear. La antena funciona como un completo de las ondas en la fase 2, que combina un ángulo más bajo de la radiación con el ancho de banda alto de una colina. A carga é de alta impedancia, com razoavelmente baixa reatancia. La carga es de alta impedancia, con reactancia razonablemente bajos.

21 MHz 21 MHz

Nesta faixa, a antena trabalha como uma long-wire com 5/2 comprimento de onda, alimentada pelo centro. En este rango, la antena funciona como un cable largo, con 5 / 2 longitud de onda, alimentado por el centro. Isto leva à muitos lóbulos, baixo ângulo de radiação, com alta impedancia resistiva de carga. Esto lleva a muchos lóbulos, de ángulo bajo de radiación, con una carga resistiva de alta impedancia. Quando devidamente sintonizada com o ATU, transforma-se em uma antena altamente efetiva para Dx's Cuando está bien sintonizada con la UAT, se convierte en una antena muy eficaz para DX

24 MHz 24 MHz

A antena funciona, novamente, como uma long-wire com 5/2 ondas, mas devido à inversão no sentido da corrente, a carga é resistiva, aproximadamente igual a carga em 14 MHz. Novamente, o diagrama de irradiação é composto de muitos lóbulos, com baixo angulo de irradiação Las obras de la antena, de nuevo, como un hilo de largo plazo con 5 / 2 ondas, pero debido a la inversión en la dirección de la carga es resistente, aproximadamente igual a 14 MHz de carga Una vez más, el diagrama de radiación consiste en lóbulos con un ángulo bajo de radiación

28 MHz 28 MHz

Nesta banda, a antena trabalha como uma long-wire, 3 comprimentos de onda, centro-alimentadada. Esta banda, la antena funciona como un cable largo, 3-longitud de onda, de centro-alimentadada. O diagrama de irradiação é semelhante a 21 ou 24 MHZ, mas com certa vantagem, devido ao efeito de colinear obtido pela alimentação de duas antenas 3/2 de onda em fase. El diagrama es similar a la irradiación de 21 o 24 MHz, pero con una ventaja, debido al efecto colineal obtenidos por la alimentación de dos antenas de 3 / 2 onda en fase. A carga é de alta impedancia, com baixa reatancia. La carga es de alta impedancia, reactancia de bajas.

Na parte 3, será discutida a construção da G5RV... En la Parte 3, se discute la construcción de la G5RV ...

DETALHES de CONSTRUÇÃO DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

ANTENA TOTALMENTE ESTENDIDA EXTENDIDO DE ANTENA

São especificadas as dimensões da G5RV totalmente estendidas na parte 1. Puede especificar el tamaño de la G5RV totalmente extendida en la parte 1.

A antena não precisa ser, necessariamente, totalmente estendida, mas pode ser instalada como um V-invertido. La antena no tiene necesariamente que ser completamente extendida, pero puede ser instalado como una V invertida. O centro da antena deverá ser tão alto quanto possível, obviamente, ea seção adaptadora deverá descer em ângulo reto para com a antena. El centro de la antena debe ser lo más alta posible, por supuesto, y la sección de adaptación debe caer en ángulo recto a la antena.

É recomendável que a menor seção usada para o fio de cobre da antena seja de 2,5 mm², embora existam antenas construídas com fio de cobre # 1,5 mm² que estão operando muito bem. Se recomienda que la sección inferior utilizado para la antena de cable de cobre es de 2,5 mm ², aunque hay antenas construidas con alambre de cobre de 1,5 mm ² # que están funcionando muy bien.

Se a antena for montada como V-invertido, o angulo de ápice (incluso) não deve ser menor do que 120 graus . Si la antena está montada como V invertida, el ángulo de la punta (incluido) no debe ser inferior a 120 grados.

A SEÇÃO ADAPTADORA La sección de adaptadores de

É recomendado que a seção adaptadora seja construída de alimentador de linha aberta, para mínima perda, pois a mesma sempre estará em presença de SWR. Se recomienda que la sección de adaptación se haga de la línea de alimentación abierta a la pérdida mínima, ya que siempre estará en la presencia de cables de acero. Face a presença constante de ondas estacionárias, a impedancia da mesma não é importante. Habida cuenta de la constante presencia de ondas estacionarias, la impedancia de la misma no es importante.

Uma técnica de construção satisfatória para a seção casadora de linha aberta seria fabricar seus próprios separadores de acrílico, plástico ou semelhante, com dielétrico de baixa perda. Una técnica de construcción satisfactorio a la línea de la sección de CASADOR abierto harían sus propias fichas de acrílico, plástico o similar, con la pérdida dieléctrica baja.

As tiras de plástico seriam cortadas com aproximadamente 5 centímetros de comprimento e12 mm. Las tiras de plástico se reduciría a unos 5 centímetros de largo E12 mm. de largura, com entalhes para encaixar os fios de # 2,5 mm². de ancho, con ranuras para adaptarse a los hilos de # 2,5 mm ². Perfure as extremidades dos separadores, aproximadamente 1 cm. Perforar los extremos de las pestañas, alrededor de 1 cm. de cada extremidade, para então poder amarrar os fios em sua posição. de cada extremo, por lo que podría atar los cables en su posición. Os espaçadores dever ser montados à cada 30 centímetros. Los espaciadores deben ser instalados en cada uno de 30 centímetros.

Outra forma de se fazer a seção adaptadora seria utilizando-se fitas de alimentação de antena de TV, de grau industrial (Não fabricadas no Brasil...) de 300 ou 450 ohms, cuja seção dos fios seja, no mínimo, AWG16 a AWG20. Otra forma de hacer la sección de adaptación estaría utilizando cintas poder de emisión de TV, de calidad industrial (no fabricados en Brasil ...) 300 o 450 ohms, la sección de los cables es de al menos AWG16 a AWG20 . Abra janelas na parte plástica , evitando que as fitas se torçam, por ocasião de fortes ventos. Abra las ventanas en el plástico, evitando el giro cintas, durante los fuertes vientos.

Por último, ea menos desejável, (embora funcione), é a fita de televisão comercial. A desvantagem principal desse tipo é a durabilidade. Por último, y no es conveniente (aunque las obras), es la cinta de la televisión comercial. La principal desventaja de este tipo es la durabilidad.

Os condutores dessa fita normalmente são #22 a #28, ea qualidade do plástico usado para a isolação é muito baixa, deteriorando mais rapidamente ao sol ea chuva. El conductor de la cinta son generalmente # 22 a # 28, y la calidad de los plásticos utilizados para el aislamiento es muy baja, deteriorando rápidamente en el sol y la lluvia.

A vantagem maior é que está prontamente disponível em lojas de eletrônica, supermercados e loja de ferragens. A qualidade é proporcional ao preço, se vários tipos estão disponíveis. La mayor ventaja es que es fácilmente disponible en las tiendas de electrónica, supermercados y ferretería. La calidad es proporcional al precio, si se dispone de varios tipos.

Não use o tipo "pesado" (2 isolamentos), pois a proteção adicional descasará a seção adaptadora, especialmente em 3.5 ou 7 MHz. No usar el tipo "pesado" (2 aislados), para protección adicional de disociar la sección de adaptación, sobre todo, en un 3,5 o 7 MHz

COMPRIMENTO DA SEÇÃO ADAPTADORA SECCIÓN LONGITUD ADAPTER

O comprimento da seção adaptadora é de meio-onda ELÉTRICA em 14 MHz. La longitud de la sección del adaptador es de media onda en 14 MHz ELÉCTRICO O comprimento físico para utilização é determinado pela seguinte fórmula : La longitud física a utilizar es determinado por la siguiente fórmula:

L = (149,95 x FV)/f(MHz) L = (149,95 x VF) / f (MHz)

onde FV é o fator de velocidade da seção adaptadora. donde VF es el factor de velocidad de la sección de adaptador. O resultado é obtido em metros. El resultado se obtiene en metros.

O fator de velocidade é determinado pelo tipo da linha e as propriedades dielétricas do seu isolamento. El factor de velocidad es determinada por el tipo de línea y las propiedades dieléctricas de su aislamiento. Para Para

os três tipos de linha discutidos acima, o FV (fator de velocidade) é: de los tres tipos de líneas se discutió anteriormente, el VF (factor de velocidad) es:

LINHA ABERTA Línea abierta | 0,97 0,97
LINHA TIPO TV INDUSTRIAL De línea de TV TIPO INDUSTRIAL | 0,90 0,90
FITA PARALETA DE TV BAND OF PARALETA TV | 0,82 0,82

Substituindo o FV na fórmula e calculando para um centro de freqüência de 14.15 MHz, você obtém os seguintes comprimentos para o adaptador de impedancias Sustitución de la FV y la fórmula para el cálculo de la frecuencia central de 14:15 MHz, obtendrá las siguientes longitudes para la impedancia de CA

LINHA ABERTA Línea abierta | 10,28 m 10,28 m
LINHA TIPO TV INDUSTRIAL De línea de TV TIPO INDUSTRIAL | 9,53 m 9,53 m
FITA PARALELA DE TV TAPE PARALELO TV | 8,69 m 8,69 m

O adaptador de impedancias é conectado ao centro da antena, devendo descer verticalmente pelo menos 6 metros ou mais, se possível. La impedancia de CA está conectado con el centro de la antena, la caída vertical de al menos 6 pies o más, si es posible.

A partir dai, ele pode ser amarrado ou dobrado, conectando-se ao mesmo o cabo coaxial, levando-se até o acoplador de antenas ou direto ao equipamento, se o mesmo possuir acoplador interno. Desde allí, puede ser vinculado o cruzados, aprovechando el mismo cable coaxial que condujeron a la acoplador de antena o directamente al equipo, si tiene enganche interior.

A LINHA DE ALIMENTAÇÃO LÍNEA ELÉCTRICA

No artigo original que descreveu a antena G5RV , publicado no "RSGB BULLETIN", de novembro de 1966, foi sugerido que, se um cabo coaxial fosse usado para alimentar a antena, , um balun poderia ser empregado para fazer o necessário balanceamento, logo na base da seção adaptadora. En el artículo original que describa la antena G5RV, publicado en el Boletín RSGB, noviembre de 1966, se sugirió que si el cable coaxial se utiliza para alimentar la antena, un balun puede ser empleada para hacer el equilibrio necesario, por lo que el base de la sección de adaptador.

Porém, experiências mais recentes e um melhor entendimento da teoria de operação dos baluns indicaram que tal dispositivo era inadequado devido à alta reatancia de carga, apresentada na base da seção adaptadora. Sin embargo, las experiencias recientes y una mejor comprensión de la teoría de la operación de baluns indicó que este dispositivo fue insuficiente debido a la reactancia de carga, en la base de la sección de adaptación. Consequentemente, Consecuencia

NÃO USE UM BALUN NAS G5RV!!!!! NO USE un balun EN G5RV !!!!!

Se um balun é conectado à uma linha com SWR igual ou superior a 2:1, suas perdas internas aumentarão. Si un balun se conecta a una línea de cables de acero con menos de 2:1, su interior aumentando las pérdidas.

O resultado disso é o aquecimento do toroide de ferrite, com conseqüente saturação. El resultado es el calentamiento del toroide de ferrita, dando lugar a la saturación. Operando saturado, o toroide pode distorcer as ondas de RF, gerando harmônicos, e, em casos extremos, com altas potências, destruir literalmente o toroide. Operativo saturada, el toroide puede distorsionar las ondas de RF, generación de armónicos, y, en casos extremos, con alta potencia, literalmente, destruir el toroide.

Um sintonizador de antenas pode, tranqüilamente, acomodar a carga variável, cancelando a reatancia presente, reduzindo ainda a energia dos harmônicos presentes, que, pela natureza multibanda da G5RV, poderiam ser irradiados. Un sintonizador de antena pacíficamente puede acomodar la carga variable, la cancelación de la presente reactancia, reduciendo aún más la energía de la presencia de armónicos, que por la naturaleza de la multibanda G5RV podría ser irradiados.

De uma forma geral, os acopladores existentes nos modernos equipamentos acoplarão facilmente todas as bandas da G5RV, com exceção de 10 Mhz. En general, los acopladores presentes en los equipos modernos de fácil comprometer a todos los G5RV bandas, pero el 10 Mhz

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVO SISTEMA DE ENERGÍA ALTERNATIVA

Doug DeMaw, W1FB, no W1FB'S ANTENNA BOOK", de sua autoria, coloca que a G5RV pode ser alimentada com linha aberta, direto para o ATU. Se isto for feito, a antena carregará em todas as faixas sem problemas. Doug DeMaw, W1FB en W1FB antena del Libro de la suya, pone la G5RV pueden ser alimentados con línea abierta, directamente a la Unidad Antiterrorista. Si se hace esto, la carga de la antena en todas las pistas sin problemas.

Neste caso, o ATU deve ter uma saida para linha aberta, de forma tal que faça o casamento em todas as bandas. En este caso, la ATU debe tener una línea de salida para abrir de tal manera que hace que el matrimonio en todas las bandas.

Isto iria auxiliar em operações portáteis, onde o operador poderia usar uma linha aberta e um pequeno sintonizador projetado para esse tipo de linhas, carregando em todas as bandas de HF. Esto ayudaría en las operaciones de portátiles donde el operador puede utilizar una línea telefónica y un sintonizador de pequeñas diseñadas para estas líneas, el ejercicio de todas las bandas de HF.

É uma solução inteligente, que viria diminuir muito o peso dos equipamentos a serem transportado em operações portáteis. Es una solución inteligente, que en gran medida disminuir el peso del equipo a ser transportados en las operaciones de portátiles.

Um comprimento interessante de linha aberta seria de 21,9 metros, permitindo que a antena toda ea linha aberta fossem enrolados em um pequeno balde ou carretel de fios vazio , facilitando o transporte. Una longitud de la línea interesante sería abierto de 21,9 metros, lo que permite la antena a través de la línea se herida abierta en un pequeño cubo o carrete de hilo vacíos, haciendo que sea más fácil de transportar.

Finalizando, se você precisa de uma boa e discreta antena multibanda para sua estação, dê uma chance para a G5RV ! Por último, si usted necesita un multi bueno y discreto-de la antena de banda de su estación, tomar la oportunidad para la G5RV!

Boa sorte e divirta-se! Buena suerte y diviértete!

FONTES BIBLIOGRÁFICAS: Fuentes:

ARRL "ANTENNA COMPENDIUM", VOLUME 1 ARRL "antena compendio, VOLUMEN 1

ARRL "W1FB'S ANTENNA NOTEBOOK" ARRL "Notebook ANTENA W1FB'S"

" W1FB'S ANTENNA NOTEBOOK " "Notebook W1FB antena"

ARRL "W1FB'S NOVICE ANTENNA NOTEBOOK" ARRL "Notebook ANTENA W1FB principiante"

TAB PUBLICATIONS "73 WIRE AND DIPOLE ANTENNA" PUBLICACIONES TAB "73 y WIRE antena dipolo"

EDITORS AND ENGINEERS "RADIO HANDBOOK" EDITORES E INGENIEROS "MANUAL DE RADIO"

EDITORS AND ENGINEERS "RADIO HANDBOOK" EDITORES E INGENIEROS "MANUAL DE RADIO"

Usando a G5RV 160-10 metros como V-Invertido Uso de la G5RV 160-10 metros y V-invertida

A G5RV 160-10 metros, que é uma G5RV dupla, (G5RV)x2, pode ser usada com melhor desempenho na parte final do espectro de HF, configurando-a como um V-Invertido. El G5RV 160-10 metros, que es un G5RV doble (G5RV) x2, se puede utilizar con un mejor rendimiento en el extremo del espectro de HF, el establecimiento como una V invertida.

Eletricamente, a (G5RV)x2 é um dipolo com 3/2 de onda para a banda de 40 metros, ou 0,75 de onda por lado. Eléctricamente, el (G5RV) x2 es un dipolo con 3 / 2 de onda a la banda de 40 metros, o un 0,75 por longitudes de onda por lado. Nessa configuração, ela mostrará qualidades bidirecionais mais acentuadas, com lóbulos direcionais mais pronunciados. En esta configuración, que muestra las cualidades bidireccional más pronunciada con lóbulos de dirección más pronunciada.

Para utilizar um V-Invertido como uma antena multibanda em HF, o usuário deverá projeta-la para o meio do intervalo desejado. Exemplificando, se você deseja usa-la de 20 a 10 metros, então o ângulo de ápice é calculado para a banda de 15 metros. Para utilizar una V invertida como una antena multibanda de alta frecuencia, el usuario debe diseñarlo en el medio del intervalo. Por ejemplo, si desea utilizar 20 a 10 metros, entonces el ángulo superior se calcula para la banda 15 metros.

Usando esta lógica, o comprimento de cada lado é de 2,25 comprimentos de onda, que requerem um ângulo incluído ao redor 70 graus. Usando esta lógica, la longitud de cada lado es de 2,25 en longitudes de onda, que requieren un ángulo incluido alrededor de 70 grados.

Usando um ângulo de 70 graus, resultará em uma antena suportada pela parte superior com dois suportes laterais, formando um triângulo equilátero (NÃO RETÂNGULO) com "pernas" de 3 apoios, formando um triângulo eqüilátero, (NÃO um Triângulo com angulo reto!), com lados de 31,1 metros, 31,1 metros e base de 50,9 metros . Utilizando un ángulo de 70 grados se traducirá en una antena con el apoyo de la parte superior con dos soportes laterales, formando un triángulo equilátero (no rectangular), con "piernas", de 3 de apoyo para formar un triángulo equilátero (no un triángulo con un ángulo de la derecha!) , con lados de 31,1 metros, 31,1 metros y 50,9 metros de base.

É um triângulo grande, com altura (ápice) de 17,83 metros. Es un triángulo grande, con la altura (APEX) de 17,83 metros. A diretividade está ao longo do plano formado pelas lados ea altura, sendo bi-direcional. La direccionalidad es a lo largo del plano formado por los lados y la altura, y bi-direccional.

O ganho aproximado, (MUITO aproximado!), é mostrado na tabela abaixo, onde estão tabulados os ganhos para as bandas superiores de HF. Ganancia aproximada, (muy aproximada!), Se muestra en el cuadro siguiente, donde los ingresos son tabulados para las bandas de HF superior.

FREQUENCIA (Mhz) Frecuencia (MHz) | COMPRIMENTO (comprimento onda) LONGITUD (longitud de onda) | GANHO dBd GANANCIA dBd
7,0 7,0 | 0,75 0,75 | 1,5 1,5
10,1 10,1 | 1,1 1,1 | 2,5 2,5
14,0 14,0 | 1,5 1,5 | 4,5 4,5
18,1 18,1 | 1,8 1,8 | 5,3 5,3
21,0 21,0 | 2,25 2,25 | 6,0 6,0
24,9 24,9 | 2,6 2,6 | 6,5 6,5
28,0 28,0 | 3,0 3,0 | 7,0 7,0

Essa tabela de ganhos é otimista, baseado-se que o angulo de ápice esteja correto para determinado comprimento de lado, o que não ocorre na prática. Este aumento de mesa son optimistas, sobre la base de que el ángulo de vértice es el correcto para una determinada longitud de la mano, lo que no ocurre en la práctica.

O ganho será mais aproximado na banda de 15 metros, sendo na banda de 40 metros o menos aproximado, porem no máximo 1 dBd de diferença La ganancia será la más cercana en la banda de 15 metros, y la banda de 40 metros menos, pero no más de 1 dBd diferencia de

Os valores dessa tabela aproximam-se muito do ganho de uma pequena antena direcional eo angulo de abertura poderia cobrir, com toda certeza, o Brasil, de Norte a Sul. (caso seja montada na direção leste-oeste). Los valores de esta tabla están muy cerca de obtener una antena direccional pequeña y el ángulo de apertura puede cubrir, para asegurarse de Brasil, de norte a sur (si está montado sobre el este-oeste).

ALGUMAS EXEMPLOS DE G5RV ALGUNOS EJEMPLOS DE G5RV

A antena multibanda G5RV é um projeto muito popular nas bandas de HF. G5RV antena multibanda es muy popular en las bandas de HF.

A mais popular delas é configurada como um dipolo 3/2 de onda em 20 metros, e trabalha tanto como um dipolo encurtado ou uma long-wire alimentada como colinear, nas outras bandas El más popular de ellos está configurado como un dipolo de 3 / 2 onda en 20 metros, y funciona bien como un dipolo acortado o un cable largo alimentados alineados como en otras bandas

Nesta configuração, o comprimento total é de 31,1 metros, com uma seção adaptadora variando de 8,53 ma 10,36 m En esta configuración, la longitud total es de 31,1 metros, con una sección de adaptador que van desde 8,53 m 10,36 m

Em alguns casos, ela pode ser muito longa para se adaptar à seu terreno e não são todos que podem convencer seus vizinhos a aceitar uma de suas "pernas" em sua propriedade. En algunos casos puede ser demasiado tiempo para adaptarse a su tierra y no son todo lo que pueden convencer a sus vecinos a aceptar uno de sus "piernas" en su propiedad.

Nestes casos, uma versão equivalente à metade da anterior, cobrindo 7 a 28 MHz pode ser utilizada. En estos casos, una versión equivalente a la mitad de los anteriores, de 7 a 28 MHz se pueden utilizar.

A recíproca é verdadeira: alguns amadores gostariam de operar em 1.8 MHz, morando em terrenos que acomodem os 62,18 metros necessários para tal versão da G5RV. Lo contrario es cierto: algunos aficionados le gustaría operar en 1,8 MHz, que viven en tierras que acomodar los 62,18 metros necesarios para esta versión de la G5RV. Esse é meu caso e pretendo construir uma, brevemente. Este es mi caso y tengo la intención de construir uno, pronto.

Aqui seguem algumas dimensões já calculadas, que podem ser úteis Aquí están algunas dimensiones ya calculado, que puede ser útil

BANDA (MHZ) BANDA (MHZ) | 1.8 - 28 1,8 a 28 | 3.5 - 28 3,5 a 28 | 7.0 - 28 7,0 a 28
VERSÃO NORMAL TURN | 62,18 m 62,18 m | 31,1 m 31,1 m | 15,54 m 15,54 m
ALIMENTAÇÃO: ALIMENTACIÓN: |  |  |
LINHA ABERTA Línea abierta | 20,56 m 20,56 m | 10,28 m 10,28 m | 5,14 m 5,14 m
FITA TV INDUSTRIAL* FITA TV industrial * | 19,06 m 19,06 m | 9,53 m 9,53 m | 4,76 m 4,76 m
FITA TV NORMAL FITA de TV normal | 17,38 m 17,38 m | 8,69 m 8,69 m | 4,34 m 4,34 m

OBS.: O segundo tipo não é encontrado no Brasil. OBS.: El segundo tipo no se encuentra en Brasil. Se adotado o terceiro tipo (fita TV 300 ohms) procurar por material de boa qualidade. Preferencialmente adotar a primeira opção, que embora um pouco mais trabalhosa, apresenta resultados ótimos, principalmente quando se trabalha com potências mais altas (acima de 200 watts). Si aprobado, el tercer tipo (TV cinta de 300 ohmios) para buscar material de buena calidad. Preferente adoptar la primera opción, que aunque un poco más difícil, tiene buenos resultados, sobre todo cuando se trabaja con poderes superiores (por encima de 200 vatios).

As antenas acima mencionadas trabalharão em 6 metros, muitas vezes sem auxilio do sintonizador de antenas! Antenas anterior funcionará en 6 metros, a menudo sin la ayuda del sintonizador de antena!

Das antenas listadas acima, existe uma observação feita por Louis, G5RV, em seu artigo no "ARRL ANTENNA COMPENDIUM", Volume 1, sobre a versão 7-28 Mhz: Ele se refere à cidade de Evhan, residência de WB2ELB, que alimenta a mesma com uma linha única, diretamente do acoplador interno do seu Kenwood e de outros radioamadores locais, que se utilizam da versão 3.5 - 28 Mhz, nas mesmas condições. Las antenas mencionadas anteriormente, hay una observación hecha por Luis, G5RV, en su artículo sobre "ARRL ANTENNA Compendio", Volumen 1, en la versión 7.28 MHz: Se refiere a la ciudad de evhan, residencia WB2ELB, que alimenta la mismo con una sola línea, directamente desde su interior acoplador Kenwood y otros aficionados a la radio local, que utilizan la versión 3.5 hasta 28 MHz, las mismas condiciones.

Você pode construir a linha de alimentação tipo linha aberta de muitas maneiras. Usted puede construir la línea directa de línea de tipo de energía de muchas maneras. Sugiro, pessoalmente, que você pode usar o celeron como isolante, pois além de seu excelente dielétrico, possui rigidez mecânica muito boa e grande durabilidade, mesmo exposto às intempéries. Sugiero, personalmente, que usted puede utilizar el Celeron como el aislamiento, así como su excelente dieléctrico, tiene muy buena resistencia mecánica y durabilidad, incluso a la intemperie.