 
 

 

CIRCUITO 1 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: 

Se basa en el empleo de dos osciladores lógicos. El primero de ellos emplea la bobina L1 qua es la detectara. El otro oscila a una frecuencia fija qua se regula por medido de un potenciómetro. Ambas señales son heterodinadas para luego amplificar una señal audible. 

La compuerta D de IC 1 se utiliza como inversor, y al estar asociada al resistor R1, los capacitores C1 y C2 y la bobina L1 constituyen un oscilador cuya frecuencia depende del valor de Inductancia de L1 y el valor de los capacitores CI y C2. Esta oscilación es muy alta frecuencia (superior a 500 KHz). Este es el oscilador 1. 

Las compuertas A y B de ICI están conectadas como oscilador astable, y su frecuencia de oscilación está determinada por los valores de R2, P1 y C3. Este es el oscilador 2. 

Las salidas de ambos osciladores ingresan a la compuerta C, qua funciona como mezclador de ambas señales, produciéndose aquí la heterodinación de frecuencias casi como ocurre en un receptor de radio superheterodino. Es casi igual porque en nuestro circuito las señales de salida de los osciladores son ondas cuadradas. De este proceso de mezcla de ambas señales se obtienen dos resultantes. En nuestro caso se aprovecha la señal "diferencia" qua es la resultante de la resta de las frecuencias del oscilador 1 y el oscilador 2. Como se deduce fácilmente la resultante es de baja frecuencia, y constituye un tono de audio. La señal extraída de la salida de la compuerta "C' se acopla capacitivamente por medio de C4 a la entrada no inversora del amplificador operacional IC2. Además esta entrada se encuentra polarizada por el divisor resistivo constituido por R3 y R4. La acción de esta polarización sitúa al terminal de salida de este amplificador a una tensión continua de aprox. Vcc/2, a fin de lograr una correcta amplificación de la señal de audio. La ganancia de la etapa está determinada por los valores de RS y R6. El capacitor C7 desacopla la señal del nivel de corriente continua a fin de excitar correctamente a los auriculares. El capacitor C6 está conectado como filtro de fuente de alimentación. 

 

  

Resistencias
R1= 2K7 

R2= 3K3 

R3=R4=R6= 100K

R5= 2K2

P1= pote 10K lineal
 Capacitores

C1=C2= 1n8 plate 

C3= 82 pF plate

C4=C6=.047 mF disco

C5=C7= 100mF x 16V.

Electrolitico 
 Semiconductores

IC1= CD 4011 

IC2= LM 741 
 Varios

Conector Batería 9V. 

L1= 6 espiras Ø 17 cm 

(fuera de plaqueta) 
 

 

 

 

CIRCUITO 2



CIRCUITO 3



 
