Elevador de 3V a 5V para aplicaciones a pilas


Un breve vistazo al mercado electrónico nos permite notar que casi todo lo disponible hoy día además de ser microcontrolado es alimentado a pilas. Pero, ¿ que sucede cuando necesitamos 5V y no queremos muchas pilas en serie ?... La respuesta a este interrogante es el circuito que hoy presentamos.
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Basado en un circuito integrado de la casa Maxim IC's este pequeño circuito permite obtener 5V partiendo de sólo dos pilas del tipo AA o incluso AAA. Muy lejos está de nuestro típico regulador lineal (y poco eficiente 7805) el cual requería de al menos 8V en su entrada para garantizar 5V en su salida (además de demasiado calor!) este pequeño circuito integrado de ocho pines, similar a un 555 en su formato, es ni mas ni menos que un controlador conmutado de subida de tensión (ó Step-Up SMPS Controller) el cual sólo requiere de un puñado de componentes pasivos para funcionar apropiadamente. 
Datos muy interesantes que debemos saber:

· Al ser del tipo conmutado (ó switching) este circuito casi no produce calor. 

· Consume extremadamente poca corriente para trabajar. 

· Por medio del sensado de la salida (Feedback) permite regular eficientemente la tensión. 

· Dispone de un pin de salida para LED indicador de batería baja 
El terminal 2 del integrado se pone a masa cuando el nivel de las pilas cae. Este pin puede manejar directamente un LED o bien puede ingresar digitalmente a un pin del microcontrolador para que éste lo plasme, por ejemplo, en una indicación de display. 
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