Flecha direccional animada para señalización


Este versátil circuito, el cual tiene múltiples usos puede servir tanto en tierra (para indicar algún desvío) como en vehículos (para indicar giro o balizas).
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Tan solo un circuito integrado divisor por diez, un transistor unijuntura haciendo las veces de oscilador o clock y un puñado considerable de diodos (que hacen la animación en sí) son necesarios para hacer esta eficiente señal de tránsito que vemos abajo...
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Si se la va a utilizar con focos de 220v para hacer una señal fija en una ruta o desvío entonces será adecuado el uso de optoacopladores (de los que incluyen un fotodiac en su interior) y un triac como elemento de control de potencia. Si, en cambio, se lo va a emplear en la parte trasera de un vehículo de porte mediano es aconsejable utilizar diodos LED de alto brillo. Para vehículos de gran porte lo aconsejable es colocar transistores FET de potencia y, con ellos, manejar focos de 12v o 24v según corresponda.
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	Circuito para 220V
Optodiacs MOC3021 o equivalentes
Triacs TIC226D o equivalentes
	
	Circuito para 12V o 24V
En el caso de usar 24V bajar la tensión a 12V
en el circuito lógico con un 7812



En el caso de emplear LED's de alto brillo directamente conectados al integrado reemplazar los diodos 1N4148 por 1N4004 o similares. El circuito de control puede ser alimentado con cualquier tensión comprendida entre 6v y 12v. El consumo no supera los 100mA
