 	

MEDIDOR DE RESISTENCIAS DE BAJO VALOR
  
En algunas oportunidades, es necesario hacer mediciones de resistencias de  valor muy bajo, inferiores a 1 Ohm. 
La mayoría de los multimetros analógicos  y digitales solo permiten lecturas con una resolución de 1, y en algunos  casos un décimo (0.1) de Ohm  El proyecto que se describe aquí, no es en realidad un ohmetro, ni un  miliohmetro. 
Ni siquiera es medidor propiamente dicho, pero con él y  un multimetro común, podremos medir con facilidad resistencias de bajo  valor con una resolución del orden de centésimas (0.01) de Ohm.   
Este sencillo dispositivo no es otra cosa, que una fuente de corriente  constante.  
El método para determinar el valor de una resistencia de muy bajo valor,  en este caso, se basa en hacer circular una corriente conocida y constante  a través de la resistencia, y medir la caída de voltaje que se produce en  ella, usando un multimetro común.  Aplicando la Ley de Ohm, podemos fácilmente determinar su valor. (R= V/I)   Si aplicamos una fuente de corriente constante, en este caso 100mA (0.1A),  a un resistor de valor desconocido, y medimos la caída de voltaje entre sus  terminales, podremos mediante una simple operación matemática saber el  valor en ohmios de dicha resistencia. 
Como la mayoría de los multimetros digitales y algunos analógicos permiten  obtener fácilmente lecturas de centésimas y milésimas de volts, en sus  escalas más bajas, podemos determinar con bastante precisión valores del  orden de centésimas de Ohmio  
 Ejemplos:  Si tenemos una lectura de 0.12V en el multimetro podremos fácilmente saber  que se trata de una resistencia de 1.2 Ohms (0.12 / 0.1 = 1.2)  
Si tenemos una lectura de 0.022V en el multimetro y podremos fácilmente  saber que se trata de una resistencia de 0.22 Ohms (0.022 / 0.1 = 0.22)  Componentes:  T1 - Transformador de 6 o 9V 200mA  D1 - Puente rectificador o cuatro diodos 1N4001  IC - LM317  C1 - Capacitor electrolítico 470 a 1000 uF x 16V  C2 - Capacitor 0.1 uF x 50V  R1 - Resistor de ajuste (pre-set) de 100 Ohm R2 - Resistencia 15 Ohms   Su construcción es sencilla, económica y no necesita mayores comentarios.  Una vez construido solo hay que ajustar la corriente, de salida. 
Para esto  conectamos el multimetro como miliamperimetro, entre los terminales, y  procedemos a ajustar la resistencia ajustable (pre-set) R1 hasta obtener  una lectura de 100 mA.  
Uso:  Para evitar tener lecturas erróneas debido a la resistencia propia de los  cables de conexión, la medición del voltaje debe hacerse directamente sobre  la resistencia, tal como se muestra en la imagen. 	
 
