Termostato electrónico


Este circuito permite controlar el encendido de un ventilador de refrigeración con tan sólo un puñado de componentes.
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Las resistencias de 10K y 22K fijan el punto en el cual el ventilador se encenderá (T). El transistor FET debe ser adecuado a la tensión y corriente manejada por el ventilador. La alimentación del LM56 es de 5V mientras que la alimentación del ventilador debe ser la adecuada a su motor.
Internamente el LM56 dispone de dos referencias configurables de temperatura y dos salidas NPN de control. Lo que quiere decir que con un LM56 podemos controlar dos ventiladores en dos etapas diferentes. Dentro mismo del integrado está el censor de temperatura.
Para mas información consultar la hoja de datos del componente
