*****************************************************************************
       DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LA TENSIÓN DE RED PARA ORDENADORES
*****************************************************************************


   La descarga de programas,  que normalmente ocupan casi el contenido de un
CD, dispone de la opción de desconectar automáticamente el ordenador al fina-
lizar dicha tarea.  Sin embargo,  esta posibilidad  de ahorro  de energía se
convierte en un beneficio pequeño si, una vez que el ordenador ha sido desco-
nectado,  el resto de los periféricos  permanecen conectados a la tensión de
red, consumiendo vatios alegremente durante horas. El circuito que mostramos
en esta ocasión proporciona una solución a este problema.

   El circuito se conecta al principio de todo el sistema de alimentación que
da tensión a todos los elementos  y conecta o desconecta la tensión de red de
todos los equipos al mismo tiempo a través de un relé de potencia.  Una cone-
xión  al ventilador  del ordenador  de 12 Vdc  (la cual puede ser tomada  del
ventilador del microprocesador o del ventilador para el resto de los elementos,
si está presente),  indica  si el ordenador está conectado o no.  Si estamos
seguros de que la tensión de alimentación de 12 V está desconectada cuando el
ordenador está en modo de ahorro de energía,  podemos utilizar  esta conexión
como alternativa.

   Para encender  todos los equipos  al mismo tiempo  activaremos el pulsador
"Start", lo que provocará que el relé RE2  se active y proporcione la tensión
de red necesaria para todos los equipos. Si el ordenador tlene una placa base
ATX, su conmutador de encendido deberá pulsarse al mismo tiempo para hacer que
el ordenador se inicie. Cuando el ventilador del ordenador comience a funcio-
nar,  el relé de baja potencia RE1 se activará y se encargará de realizar la
función del conmutador de arranque (Start),  el cual entonces podrá soltarse,
ya que este estado es estable.

   Si el ordenador conmuta  a su estado  de ahorro de energía,  la tensión de
12 V cae y ya no está presente.  El condensador electrolítico C1 asegura  que
el relé RE1 se mantiene activado durante un pequeño periodo de tiempo, después
del cual, también se desactiva, seguido por el relé de potencia.  El diodo D1
evita que el condensador electrolítico  se descargue  a través del ventilador
conectado,  mientras que el diodo D2  es el tradicional diodo  que evita  los
rebotes.  Al final de todo este ciclo, el sistema completo es desconectado de
los dos terminales de la tensión de red y, por lo tanto se apaga totalmente.

   Debemos asegurarnos que hemos seleccionado los componentes adecuados para
realizar la tarea diseñada.  Por supuesto,  los contactos del relé RE2 deben
ser capaces de manejar el consumo total de corriente generado por el conjunto
de los equipos  periféricos  y  por el propio ordenador.  Del mismo modo, la
bobina del relé RE2 debe poder trabajar con tensiones de red (esto significa
que  la separación  entre la bobina  y  los contactos  debe ser  como mínimo
de 6 mm).

   Por su parte,  para el relé RE1  será suficiente utilizar  un relé de baja
potencia de 12 V que pueda conmutar tensiones de red.  El pulsador "Start" de
conmutación está conectado a la tensión de red, por lo que deberemos utilizar
un modelo que pueda trabajar con 230 Vac. Tanto la placa del circuito impreso
como la caja  donde vaya a ser alojada,  deben estar diseñados de acuerdo con
las distintas reglas de seguridad.  Se debe mantener una separación mínima de
6 mm entre todos los componentes que estén trabajando con tensiones de red y
aquellos componentes que lo hagan con tensiones más bajas. Al mismo tiempo, la
caja debe estar completamente libre de cualquier riesgo de descarga eléctrica.

   Con un poco de habilidad,  el circuito  puede montarse  en una regleta de
extensión de conectores de red que disponga de un conmutador interno, siempre
y cuando el conmutador pueda sustituirse por un pulsador que tenga las mismas
dimensiones de montaje.

   Hay que señalar que este circuito no es adecuado para usarlo con impresoras
de chorro de tinta que solamente pueden ser encendidas y apagadas a través del
botón de su panel frontal destinado a tal uso.


---------------------------------------------------------------------------

Publicado en la revista española
Elektor nº 280 (octubre 2003)