 Lampara en serie

 Las lámparas en serie son una herramienta simple, pero útil para todo técnico en electrónica. 
Tomando en cuenta este aspecto, a continuación encontraras algunos diagramas de éstas. 
Con este equipo tan simple podemos evitar complicar cualquier desperfecto en aparatos electrónicos. 
Podemos detectar cortos circuitos, circuitos abiertos, fugas, etc.
 
COMO FUNCIONA:
 
Simplemente conectamos el equipo a revisar en una toma exclusiva para este fín, como veras en los diagramas.     
En el diagrama se puede extender el vatiaje de las lámparas según las necesidades, por ejemplo: 
Si necesitamos 210 vatios, conectamos de la siguiente forma: 60 + 150 = 210 vatios, 150 + 100 = 250, 60 + 150 + 100 = 310, podemos hacer todas las combinaciones necesarias.    
En el caso de un televisor, si no hay cortocircuito la lámpara encenderá completamente y luego se reducirá su brillo, aunque esto depende del tipo de fuente que utilice. 
Además de la localización de cortos el los TV también podemos comprobarfuentes conmutadas, verificar el consumo de la salida horizontal.
 
COMO SE COMPRUEBA UNA FUENTE CONMUTADA: 
Muchas de las fuentes conmutadas en los televisores no funcionan cuando el circuito horizontal no funciona. 
Una fuente conmutada trabaja con voltajes DC rectificados y filtrados, y por lo mismo se elevan a 300 VDC. 
Con el transistor y el transformador CHOPPER (Conmutación), se consigue un voltaje entre 110 y 130 voltios (corriente directa). 
Si la fuente no presenta voltaje alguno, podemos ponerla en corto (siempre que el aparato esté conectado a la lámpara en serie, esta debe de tener 2.5 veces el consumo del aparato bajo prueba, por ejemplo, si consume 60 vatios la serie debe de ser de un total de 150 vatios, además, cambiar el interruptor de voltaje de entrada de 110 a 220, en aparatos que utilizan duplicador automático por detección de red, deberá desconectarse el capacitor duplicador del circuito. 
Hecho esto, colocamos un puente entre la salida donde hay 150 voltios (corriente directa) hasta la salida de la fuente conmutada, la lámpara se encenderá con poco brillo si la salida horizontal estuviera funcionando correctamente.
     
TELEVISOR NO FUNCIONA, LÁMPARA NO ENCIENDE:
 
Al concetarse el aparato la lámpara encenderá con toda su intensidad apagándose enseguida, esto se debe a la carga de los capacitores de la fuente. En este caso debemos encontrar el mismo voltaje de la fuente en el colector del transistor de salida horizontal (verificar alimentación). 
También el driver horizontal puede estar defectuoso (revissar voltaje del colector). 

TELEVISOR NO FUNCIONA, PRODUCIENDO RUIDOS O NO; LÁMPARA ENCIENDE CON BRILLO INTENSO: 
Posible cortocircuito, en caso que se produzca algún ruido, es porque el transistor de salida horizontal está conmutado. Para confirmar si está bueno o no, hacemos lo corto BASE/EMISOR en el mismo, si se apaga la lámpara, indica que está bueno. 
Secuencial de lámparas en serie Este circuito tiene la característica de conectar automáticamente las lámparas necesarias dependiendo del vatiaje del aparato bajo prueba. Puede manejar aparatos de hasta 310 vatios de consumo, según la configuración del diagrama.     
	 					

