 

Este circuito permite que con una sola señal logremos excitar a 4 amplificadores de manera independiente.

Para ello configuramos el amplificador operacional en modo seguidor de emisor para aprovechar la alta impedancia de entrada y baja de salida para lograr nuestro objetivo sin distorsionar el sonido.

El condensador de salida es de desacoplo de continua y el control de 50 K varía el nivel de salida de audio.

Podemos usar el integrado LM324 o el TL084 para mejores resultados.


 


 
 
