 
Comprobador de control remoto
 
 	

El resistor R1 y el Preset P1 dejan pasar un "1" lógico a la primer compuerta del CD4093. 
Cuando se le aplica una radiación infrarroja al fotodiodo, su resistencia interna cae, de esta forma produce un cambio de estado lógico en la entrada de la primer compuerta.  
Esta compuerta funciona como inversor y excita a la segunda que está funcionando como oscilador, junto con C1 y R2 (cambiando el valor de C1 y R2 modificamos la frecuencia emitida por el cristal). 
Las compuertas 3 y 4 están conectadas como buffer amplificador digital y se conectan directo al transductor piezoeléctrico.  
El potenciómetro P1 ajusta la sensibilidad del equipo. 
El cristal puede ser reemplazado por un LED normal en serie con una resistencia de 820Ohm. 
Su funcionamiento es muy simple, basta apuntar el control remoto hacia el LED receptor y, si el control funciona adecuadamente, se escuchará un sonido. En caso contrario no ocurrirá nada.    
Componentes:  
Resistencias - R1=10 kOhm 1/8W  - R2=47 kOhm 1/8W  - R3=Potenciómetro 1 MOhm lineal   
Capacitores - C1=47 nF disco   Semiconductores - IC1=CD4093  - D1=BP104   Varios - V1=Batería 9V o fuente 300mA.  - S1=Llave de un polo.  - XTAL1= Cristal piezoeléctrico.  	


 
