 
 	

PROBADOR DE TRANSISTORES MOS-FET  
Este circuito de "sencilla construcción" permite comprobar el estado de  los Mosfet (tipo IRF630; PH6N60; etc), de los cuales es bastante difícil  determinar su estado, salvo cuando estos presentan "cortocircuito" entre  sus terminales, en ese caso es muy fácil de determinarlo con el multimetro. 
El circuito es de tal sencillez que podría ser armado rápidamente en el  protoboard.  
 Funcionamiento: 
Consiste en un oscilador astable formado por las dos compuertas NOT,  cuya frecuencia de oscilación viene determinada por los valores de  R1 y C1 (en este caso una frecuencia cercana a 140 Hertz para evitar  el clásico y para mí, molesto destello). 
Si se quiere bajar la frecuencia (para "destello" por ejemplo) puede  hacerlo mediante la fórmula de los osciladores astables:  f =1 /( 0,7 * R1 *C1) [Hz]  Donde R1 [ohms] y C1 [Farads]; y con valores R1=100K y C1= 4,7uF, se  obtiene el efecto destello a frecuencia cercana al Hertz.
  Nota: 
C1 conviene que no sea mayor a 10uF por las "elevadas corrientes  de fugas" que se presentan, comparables a la corriente inicial de carga  de este capacitor en muchos casos. (El capacitor se comportaría como un  cortocircuito y nunca se cargaría).   
Los inversores siguientes en pares paralelos (Buffers) aseguran el correcto  funcionamiento al entregar la corriente de excitación necesaria a los LED  e invirtiendo el sentido de la corriente a través del transistor  (drenador-surtidor) en cada semiperiodo de oscilación y solamente  cuando la excitación en la compuerta sea la apropiada con "pulsador activado"  y el transistor esté en buen estado, se encenderá el LED correspondiente,  indicando su polaridad (Canal N ó Canal P).  Lista de componentes:  C1 = Capacitor 4,7uF * (16Volts mínimo) R1 = Resistencia 2200 ohm  R2 = Resistencia 10K ohm  R3 = Resistencia 680 ohm  R4 = Resistencia 100 Kohm  IC = CMOS CD4049 D1 = LED Rojo D2 = LED Verde 
 Pulsador: 
NA (Normal Abierto) Bateria de 9Volts; zócalo para transistores, conectores, etc.  
Modo de Uso: 
Consiste en conectar correctamente los terminales D, G y S del transistor  MOS-FET en los correspondientes terminales del probador y verificar lo  siguiente (de acuerdo al diagrama):  

TRANSISTOR EN BUEN ESTADO: a) "Transistor c/ diodo interno surtidor-drenador". Si el "LED verde" enciende (debido a presencia del diodo interno) antes  de presionar el pulsador y luego de "presionar" el mismo es acompañado por  el "LED Rojo" (Canal N), significa que el transistor de "canal N" y su  correspondiente diodo surtidor-drenador se encuentran en BUEN ESTADO. El caso "inverso" significa que un transistor "canal P" con diodo interno  (S-D) está en BUEN ESTADO. b) Si el transistor carece de diodo entre surtidor y drenador, solo el  "LED Rojo" encenderá luego de presionar el pulsador, si éste es de "canal N"  y se encuentra en BUEN ESTADO; lo inverso ("LED verde" enciende solamente c/ pulsador activado) se cumpliría para un transistor de "canal P" en las  mismas condiciones. 
) 
TRANSISTOR EN CORTOCIRCUITO (malo): En caso de estar el transistor en CORTOCIRCUITO, se produce el "encendido"  de "ambos" LED sin necesidad de presionar el pulsador. (Esto es más rápido y práctico determinarlo con el buzzer o comprobador de continuidad del  tester).
   
TRANSISTOR ABIERTO (malo): En caso de transistor ABIERTO tanto con el pulsador activado como sin  activarlo, "ambos" diodos permanecen "apagados". (En este caso convendría  hacer un ligero corto entre terminales D y S del probador y al producirse  el "encendido de ambos LED" nos aseguramos el estado medido del transistor)  	



