TFNPBAS, MEJORAS QUE PODRIAN IMPLEMENTARSE
===========================================

       Cuando diseñé este circuito lo hice con intenciones de satisfacer
una demanda de un colega radioaficionado que por packet pedía algo similar
para probar módems sin tener que realizar llamadas reales, que siempre
cuestan dinero. La idea es conectar dos ordenadores con módem, uno a cada
lado del circuito (lado A llamante y lado B llamado), para hacer pruebas
entre ellos (coste de las llamadas de pruebas: nulo).
       Pero el circuito también me ha servido para probar todo tipo de apa-
ratos telefónicos, sospechosos de ir mal.

       Tal como está diseñado lo he considerado suficiente, pero pienso
que podrían implementarse algunas modificaciones que mejorarían las presta-
ciones del circuito. Para quien las quiera estudiar, podrían ser las siguien-
tes (seguirlas con los esquemas a mano):

1- Cualquier lado puede lanzar una llamada, tanto el lado A como el B.

       En el circuito es el lado A el que desencadena una llamada automáti-
camente al descolgar. Había pensado poner una llave conmutadora para cambiar
el lado A por el B y viceversa, y así probar uno u otro aparato conectado
sin tener que desenchufarlos y volver a enchufarlos de nuevo en los conec-
tores de línea correspondientes. Se podría hacer de modo automático de ma-
nera que el aparato conectado en el lado B pasara a conectarse al lado A
(y el A al lado B) al descolgar el aparato B, sustituyendo la resistencia
de 1K /2 W conectada entre el contacto b2 y + 50 Volts por un relé de repo-
sición lenta (con un condensador en paralelo), de manera que al descolgar el
aparato B en primer lugar, excite este relé por circulación de corriente en
la línea B, y este relé excite un segundo relé que haga la conmutación del
lado B por el A. Este segundo relé deberá de quedarse retenido por la actua-
ción del relé A (que se actuaría inmediatamente al conectarse el aparato B
en el lado A), y no liberará hasta que A reponga (hasta que finalice la
llamada). El primer relé es de reposición lenta para evitar que, una vez
actúe, no reponga mientras se conmuta el lado B por el A y hasta que el
relé A actúe.

2- Simular marcación.

       Podría conectarse un detector de marcación DTMF en el lado A de ma-
nera que el tono de marcar no se corte hasta que se detecte la marcación de
una cifra, y no se lance la llamada hasta que se haya marcado dos o tres
cifras concretas.

       La entrada al detector DTMF podría conectarse a través de condensador
y un limitador de picos entre la bobina del relé A y el contacto sa1. Esta
entrada ha de presentar un buen rechazo al tono de marcar (400 Hz, señal SM),
ya que ésta puede saturar la entrada del detector). Hay varios integrados
detectores de tonos DTMF que presentan una patilla que cambia de estado
cuando detectan un tono DTMF correcto. Esta salida puede emplearse para
cortar el tono de marcar al detectar la primera cifra marcada (bloqueando
el envío de la señal SM del circuito). Puede asociarse al detector de DTMF
un detector de secuencias, como el integrado LS 7220, de manera que detecte
una secuencia de 4 cifras marcadas concretas, y modificar el circuito del
relé B de manera que su funcionamiento no se active (para desencadenar la
llamada sobre el lado B) hasta que reciba del secuenciador (LS 7220) la in-
dicación conforme ha detectado la secuencia de cifras correcta (simularía
una llamada realizada a un número de 4 cifras dado).

       En fin, estas cosas se me ocurren como mejoras del circuito, ahí
las dejo por si alguien quiere experimentar con ello.

                                   Fernando Fernández de Villegas
                                   EB3EMD - Barcelona
                                   
