                SIMULADOR DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL
                ==========================================

       Este circuito permite la simulación de una línea telefónica conven-
cional, para poder probar aparatos telefónicos (teléfonos, módems...) sin
necesidad de realizar llamadas desde una línea telefónica convencional (que
implica el coste de la llamada), y en condiciones bastante parecidas a las
obtenibles con una línea convencional.

       El circuito está basado en los existentes en las centrales telefó-
nicas analógicas aún existentes, donde:

 - Se emplean alimentaciones de 50 V para las líneas.
 - La corriente de llamada es corriente alterna de 60- 80 V, superpuesta a
   la alimentación de 48 V de contínua. A diferencia de las llamadas rea-
   les, la frecuencia de la corriente alterna de llamada es de 50 Hz en
   lugar de los 25 Hz empleados en las líneas telefónicas, pero esto per-
   mite obtener la corriente de llamada a partir de la red eléctrica con-
   vencional (mediante transformador), y normalmente la mayoría de los
   circuitos de timbre telefónicos funcionan sin problemas con esta fre-
   cuencia de la corriente de llamada (sólo pueden dar problemas los tim-
   bres de campana de aparatos muy antiguos, y sonar algo distinto los
   timbres electrónicos de algunos aparatos modernos).
   

       El circuito dispone de dos líneas simuladas, la línea A (lado A) y
la línea B (lado B). A pesar de existir estas dos líneas, siempre ha de
ser la línea A la que inicie la llamada y la B la que la reciba.

       Para no complicar enórmemente el circuito se ha prescindido de la
función de marcación de número telefónico, el simulador simula una llamada
de tipo "línea directa", donde el descolgado de la línea A ya desencadena
automáticamente el establecimiento de una llamada completa, sin necesidad
de marcación.


       Todo el circuito está constituido por varias partes:

 - Los circuitos telefónicos propiamente dichos, constituidos por un conjun-
   to de relés.

 - La fuente de alimentación, que suministra la alimentación de 50 V de con-
   tínua para alimentación general, y de corriente de llamada.

 - Algunos circuitos electrónicos, para la generación de tonos de marcar y
   llamada, y un generador de cadencia de la llamada. 


       En los esquemas, los contactos de los relés que aparecen se represen-
tan en situación de reposo (relés no actuados). Los distintos contactos de
los relés están dispersos por todo el esquema, se indican con el nombre del
relé al que pertenecen y número de (juego de) contacto.


Desarrollo de una llamada:
--------------------------

(Ver en "Circuitos telefónicos")

1- Al descolgar A circula corriente de alimentación por línea, excitando el
   relé A (en serie con uno de los hilos de la línea A). Esta alimentación
   alimenta además al aparato conectado en el lado A.
       Si en el terminal SM hay conectado un generador de tono de 400 Hz,
   éste tono es enviado a la línea A, haciendo las funciones de Señal de
   Marcar.

2- Al actuar A, mediante su contacto A1 desbloquea un circuito temporizador
   transistorizado por carga de un condensador, que controla al relé B.
       Este tiempo simula el tiempo de establecimiento de la llamada, y de-
   pende del valor del condensador.
       Opcionalmente, el mismo contacto A1 al actuar puede desbloquear un
   generador de llamada, cuyo terminal de control se conecte al terminal
   GLL de este simulador. El generador empleado se activa al recibir masa o
   negativo de alimentación por este terminal.

3- Al finalizar la temporización actúa el relé B, el cual origina el envío
   de llamada a la línea B:

   - Invierte la alimentación hacia la línea B (a través de los contactos
     B1 y B2)

   - Pone al relé P en serie con la línea llamada (línea B).

   - Conecta la corriente de llamada (CLL) a la línea B (a través del con-
     tacto B1) y eventualmente señal de llamada (SLL) a la línea que lla-
     ma (línea A, a través del contacto B4).

       El relé P es insensible a la corriente alterna de llamada, por lo que
   de momento no actúa (dos condensadores en oposición derivan la corriente
   alterna. Este montaje en oposición permite obtener con dos condensadores
   electrolíticos un condensador equivalente de elevada capacidad, pero
   no polarizado eléctricamente).

4- Al descolgar el lado B, la corriente contínua que envía el generador de
   llamada junto con la corriente alterna de llamada circula por la línea,
   lo que provoca la actuación del relé P. Entonces, al actuar P:

   - Actúa el relé C, que se retiene por su contacto C3. Al actuar C, se
     retira el relé P (mediante el contacto C3), pero no repone inmediata-
     mente a causa de los condensadores en paralelo con la bobina de P que
     retardan su reposición (por descarga de éstos a través de la bobina
     de P), dando tiempo a que C actúe y se retenga.

   - Al actuar C, retira el envío de la corriente de llamada (mediante C1) y
     eventualmente de la señal de llamada S.M. hacia el lado A (mediante
     el contacto C4).

   - Conecta la alimentación de 50 Voltios sobre el lado B, a través de la
     bobina del relé SA.

   - Pone en posición de conversación la línea A con la B. Las alimentacio-
     nes de ambas líneas están separadas por un condensador de 1 uF, que
     deja pasar las señales de voz. La inductancia de las bobinas de los
     relés A y SA son lo suficientemente elevadas como para impedir que
     las señales de conversación de ambas líneas se deriven a la alimenta-
     ción.

   - Al circular corriente por la bobina de SA, este relé actúa. Por sus
     contactos SA1 y SA2 invierte la alimentación hacia la línea que llama
     (línea A), sirviendo de supervisión a ésta de que el lado B ha descol-
     gado. Un diodo en paralelo con la bobina de A hace que este relé sea
     de reposición algo lenta, por lo que no desactuará en el momento en
     que los contactos SA1 y SA2 conmutan (rompiendo durante un instante
     la continuidad de la línea A).

   - Opcionalmente al actuar SA, puede desactivarse el generador de llamada
     cuyo control esté conectado al terminal GLL del simulador.

5- Si el lado B hace colgados y descolgados, sólo dará lugar a que el relé
   SA actúe y desactúe, dando lugar a inversiones de alimentación de la
   línea A, sin mayores consecuencias.
       Si cuelga la línea A, A repone al dejar de circular corriente por la
   línea, bloqueará el circuito de control del relé B, que repondrá, y
   al reponer éste, repondrá el relé C, abrirá la línea B (que quedará
   como en la situación inicial) y esto dará lugar a que el relé SA tam-
   bién reponga: El circuito queda en la condición inicial, con todos
   los relés desactuados.


Circuito de alimentación
------------------------

       Con un primer transformador, TR1, de 220 V / 24 + 24 V (secundario
con toma media) o de 220 V / 48 V , de la potencia adecuada (200- 300 mA es
suficiente) se obtienen mediante rectificado y estabilización los 50 V que
usa como alimentación general el circuito (alimentación típica de las ins-
talaciones telefónicas públicas). El circuito de estabilización es un clási-
co circuito de estabilización por zener para tensión fija de salida.

       Para generar la corriente de llamada se usará un segundo transforma-
dor de red, TR2, que pueda proporcionar en su secundario entre 60 y 80 V de
tensión alterna (no se requiere que sea de potencia). Conectar uno de los
extremos del secundario a la alimentación de 50 V (no a masa) a través de
una resistencia de unos 330 ohm /2W (dar un buen filtrado a la alimentación
de 50 V para que derive bien esta tensión alterna a masa). El otro extremo
del secundario será la toma de corriente de llamada CLL.


Generador de tonos
------------------

       Este generador es opcional, pero puede instalarse sin más problema,
y consiste en un sólo transistor que genera una señal pura de cerca de 400
Hz de frecuencia. Se usa para generar las señales de marcar y de llamada.

       Una resistencia ajustable de 2 K permite ajustar la frecuencia del
tono, que deberá ser ajustada a 400 o 425 Hz, que son las frecuencias nor-
malizadas para este tipo de tonos en telefonía.

       El tono aplicado de una manera continua se puede usar como "Señal de
marcar", S.M, mientras que aplicado intermitentemente al ritmo adecuado se
puede usar como "Señal de llamada", S.LL.

       En este montaje se ha dispuesto que el oscilador arranque cuando el
relé A del circuito telefónico se active, junto con el generador de cadencia
de llamada, al ser conectada entonces la masa de alimentación a ambos cir-
cuitos a través del contacto A1 actuado.
 

Generador de cadencia de llamada
--------------------------------

       Se usa un circuito multivibrador de dos transistores para generar
una cadencia similar a la de la llamada, cadencia que es repetida por un
relé no descrito en los circuitos telefónicos, el relé LL.

       Este circuito mantiene el siguiente ciclo de funcionamiento:

 LL excitado / LL desactuado = 1.5 seg /3 seg  (ciclo de la llamada).

       Este relé dispondrá de dos juegos de contactos:

       Por un juego de contactos se enviará la señal de 400 Hz hacia la
línea A, interrumpida al ritmo de la llamada (Señal de llamada, S.LL). Por
el otro juego de contactos se enviará con el relé actuado hacia la línea B
la corriente de llamada CLL, o alimentación de 50 V cuando está desactuado.

       Las temporizaciones del generador de cadencia dependen de los valo-
res de los condensadores C1, C2 y C3, así como del valor de las resistencias
ajustables P1 y P2.  C1 y P2 determinan el periodo en que el relé LL perma-
necerá actuado, enviando llamada, mientras que C3 y P1 determinan el periodo
en que el relé LL permanece en reposo (y por tanto, determina el periodo de
silencio en el envío de la llamada).


Algunos detalles constructivos.
-------------------------------

       Se recomienda el uso de relés RALUX modelos NC para 24 Voltios, en
concreto los de la serie RALUX NC04 para 24 V (24V / 900 ohm / 22 mA, 4
juegos de contactos), al menos para los relés A, SA y P. Pueden emplearse
otros similares tales como los ASETIC de la serie WR (de resistencia de
bobina similares) para 24 V. Se recomiendan los relés de estas series por
tener las resistencias de las bobinas y la sensibilidad adecuadas para este
tipo de montaje.

       Los relés B y C pueden ser otros parecidos, que dispongan de un jue-
go de 4 contactos. Al ir alimentados a 50 V (de la alimentación general)
siendo relés de 24 V, se deberá de poner en serie con sus bobinas una resis-
tentencia limitadora de tensión, R*, de resistencia similar a la de la bobi-
na del relé. Si se encuentran, pueden emplearse en lugar se estos relés
otros relés de 48 V, no requiriendo la resistencia limitadora R*, o relés
de tensión de trabajo inferior a 24 V, pero obligará a poner la resistencia
de limitación R* del valor y potencia adecuada que absorba la tensión de
más respecto a la que están diseñados para funcionar).

       Los relés usados han de tener (al menos) cuatro juegos de contactos
de conmutación (salvo el relé P, que solo requiere un único contacto).

       Para el generador de cadencia de llamada se ha empleado un relé
Asetyc o Ralux de 24 V y 2500 ohm de resistencia de bobina, y dos juegos de
contactos (de modelo similar a los demás).

       En cada línea se han añadido una serie de resistencias y de conden-
sadores que hacen que el comportamiento en frecuencia de la línea simulada
se aproxime al de las líneas reales. Si esto no es muy importante, pueden
suprimirse todos (resistencias y condensadores) y poner en su lugar una
única resistencia de 270 - 330 ohmios y 2 watios de potencia, en serie con
uno de los dos hilos de cada línea.      

       Sobre los dispositivos semiconductores empleados, se recomienda usar
los transistores indicados, o equivalentes, ya que los especificados en los
esquemas son aptos para trabajar a las tensiones de contínua que hay pre-
sentes en este montaje (lo mismo puede decirse de algunos de los condensa-
dores electrolíticos del esquema).

       Para la obtención de la corriente de llamada, un transformador que
dé del orden de 60 - 80 V de corriente alterna puede ser un tanto difícil
de encontrar o puede ser caro, y puede usarse en su lugar con buen resulta-
do otro transformador de 220 V /48 V  ó  220 V/ 24 + 24 V de poca potencia
(p.ej, el transformador Crovisa A680 , de 220 / 24+24, 3 VA, embutido en
plástico, u otro similar). Aunque la tensión de llamada a que esto da lugar
es más reducida que en la realidad, sigue siendo buena para todo tipo de
pruebas.
