Probador de Yugos y Fly Back

Circuito Esquemático

PROBADOR DE YUGOS Y FLY BACK El funcionamiento de este circuito es sencillo: consiste en un oscilador al que se le mide la corriente de compuerta, como forma de chequear la amplitud de las oscilaciones. Si se conecta un bobinado en buenas condiciones, a las puntas de prueba,
las oscilaciones se mantendrán estables ó aumentarán, lo cual es acusado
por la aguja del microamperimetro.
Un bobinado en corto cargará al circuito, reduciendo la oscilación ó
extinguiéndola por completo.
El medidor utilizado puede ser el mismo tester, en vista de que todos los
multímetros de 20K/V tienen un rango de medida de 50 uA.
De todos modos, la lectura del instrumento es regulable por medio de P1,
siendo conveniente situar la aguja en el medio de la escala.
La alimentación se hará por medio de una batería de 9V, siendo muy reducido
su consumo. La sensibilidad del probador puede apreciarse fácilmente; se
conecta un Fly Back en los terminales de prueba, y con un trozo de cable se
da una vuelta rodeando el núcleo y poniendo luego en corto sus extremos.
Se verá enseguida que la lectura del medidor cae.
Para la prueba de Yugos, se debe aclarar que al medir las bobinas verticales,
deben desconectarse las resistencias amortiguadoras (si existen) de lo
contrario se obtendrá una lectura falsa. Los transformadores de salida de
audio deberán medirse por el primario, en vista de que el secundario por
tener una impedancia extremadamente baja, hará caer la lectura del medidor.