PROBADOR DE SEMICONDUCTORES VARIOS
 
 	

PROBADOR DE: SCR, TRIACS, 555,AMPLIFICADORES OPERACIONALES, TRANSISTORES UNIJUNTURA Y UNIJUNTURA PROGRAMABLE  APLICACIONES: 
Como probador de semiconductores simulando condiciones normales de funcionamiento.Se alimenta con 9 Vcc.  
LISTADO DE COMPONENTES:  
RESISTENCIAS: 
R1 = 100 Kohms (marrón-negro-amarillo) 
R2 = R4 = 120 Kohms (marrón-rojo-amarillo) 
R3 = R7 = R14 = 1 Kohm (marrón-negro-rojo) 
R5 = R17 = R18 = 560 Ohms (verde-azul-marrón) 
R6 = R8 = R26 = 15 Kohms (marrón-verde-naranja) 
R9 = R10 = R21 = 820 Ohms (gris-rojo-marrón) 
R11 = R25 = 100 Ohms (marrón-negro-marrón) 
R12 = 2,2 Kohms (rojo-rojo-rojo) 
R13 = 390 Ohms (naranja-blanco-marrón) 
R15 = 10 Kohms (marrón-negro-naranja) 
R16 = 3,9 Mohms (naranja-blanco-verde) 
R19 = R23 = 330 Ohms (naranja-naranja-marrón) 
R20 = 470 Ohms (amarillo-violeta-marrón) 
R22 = 47 Ohms (amarillo-violeta-negro) 
R24 = 2,7 Kohms (rojo-violeta-rojo)  
CAPACITORES: 
C1 = C2 = 10 µF 25 V (electrolitico) 
C3 = 47 µF 25 V (electrolitico) 
C4 = C5 = C8 = 22 µF 25 V (electrolitico) 
C6 = 10 nF (Cerámico) C7 = 330 nF (Cerámico)  
SEMICONDUCTORES:
 L1 a L5 = LED ROJO 5 mm T1 = T2 = 2N6027 T3 = BC548 T4 = BC558 	



