  
PROBADOR DE TIRISTORES 

 
Este sencillo circuito, permite probar en forma practica los SCR (tiristores)  del tipo de baja corriente de mantenimiento como el TIC106, TIC116 y similares, que son los más comúnmente usados en equipos electrónicos de uso domestico, por lo que esta puede ser una herramienta de utilidad en el taller. 
Solamente el LED A deberá encender al presionar el pulsador S. Si un SCR se encuentra en "corto" hará encender los dos LED, incluso  sin presionar S.Si un SCR se encuentra "abierto" no encenderá ninguno de los LED. 	



 ¡ 
