PROBADOR-MEDIDOR DE DIODOS ZENER Con el avance del tiempo los componentes electrónicos van mejorando tanto en su calidad como en su empaque, pero esto no sucede en los diodos zener, los cuales son casi imposible de identificar por su encapsulado carente de inscripciones. Para suplir esa falta presentamos este práctico instrumento de taller que nos permitirá saber el valor de un diodo y, al mismo tiempo, si esta funcionando correctamente.
El circuito consta de dos secciones. La primera se encarga de oscilar sobre el bobinado de baja tensión de un transformador de alimentación. En su bobinado de 220v se presenta una tensión acorde al ajuste del oscilador, efectuado por el potenciómetro de 10K. Rectificada y filtrada, la tensión resultante es limitada en corriente y aplicada al zener, el cual cortará en el nivel de voltaje para el cual está fabricado. Con un voltímetro de continua podremos saber, entonces, el valor de esa tensión.
Forma de uso:
Colocar el zener a medir en los bornes de prueba
Girar el potenciómetro a su mínimo recorrido (que quede en 10K)
Encender el instrumento (en caso de ser un tester)
Encender el probador de zener
Comenzar a girar el potenciómetro
La tensión en el instrumento aumentará gradualmente
Donde se detenga la cresta será la tensión de trabajo del diodo
Dada su simpleza este circuito puede ser armado sobre una regleta de conexiones o en una placa universal sin problema alguno. Si alguien decide diseñar un circuito impreso y nos lo envía, desde ya muchas gracias.