PROBADOR Y REACTIVADOR DE TRC
A medida que transcurre la vida de un Tubo de Rayos Catódicos (TRC), este
se "debilita" reduciéndose la emisión de electrones desde el cátodo. Esto
se percibe, con una perdida de brillo y calidad de la imagen del TV, la
cual se deteriora más a medida que pasan los años.
El TRC es la pieza más costosa de un TV. Por lo que se justifica intentar
mejorar su desempeño y prolongar su vida útil, antes de proceder al
reemplazo del mismo.
El uso de algunos "trucos", como elevar la tensión aplicada al filamento,
no es muy recomendable, pues si bien se obtiene una mejora, esta es por
corto tiempo, ya que acelera e proceso de "agotamiento" del material
emisor de electrones que recubre el cátodo, y además se corre el riesgo
de que se queme el filamento calefactor.
Existen equipos que pueden reactivar o rejuvenecer los TRC, obteniendo
resultados satisfactorios en la mayoría de los casos y prolongando la
vida útil de estos por meses o años.
Estos reactivadores o rejuvenecedores de TRC son sumamente costosos.
Este es un diseño básico y económico de un probador - reactivador de TRC,
el cual ofrece excelentes resultados.
Queda a criterio de quien desee ensamblarlo, el incluir las mejoras que
considere apropiadas. Como por ejemplo un conmutador para seleccionar los
respectivos cañones (R, V y A) para los tubos de TV color, o construir un
transformador más adecuado para que el circuito esté aislado de la red
eléctrica, etc.
Con este instrumento se pueden realizar las siguientes operaciones:
Medición de emisión de TRC de TV color y ByN.
Verificación de cortocircuitos entre el cátodo (K) y filamento.
Verificación del estado de G1 o presencia de gases en el tubo.
Limpieza, mediante la aplicación de corriente alterna.
Reactivación mediante la aplicación de una tensión positiva de corriente
continua a G1 a través de un sencillo pero eficaz limitador de corriente.
Componentes:
T1 - Transformador con dos secundarios, uno de 220 o 240V con derivación
en 110V que pueda proporcionar 0.1A, y otro secundario de 15 o 16V
(o 15+15V) 1.5A. Puede utilizarse el transformador de algunos TV ByN 12"
usando el primario conectado como auto-transformador (ver circuito)
tomando las precauciones del caso para evitar descargas eléctricas.
Pero es más recomendable encargar la construcción de un transformador
apropiado con un primario adecuado para la red y los secundarios descriptos,
de este modo el circuito quedara aislado de la misma.
D1=D2=D3=D4= Diodos rectificadores 1N4007 (o similares)
C1= Capacitor electrolítico 22uF x 250V
C2= Capacitor electrolítico 22uF x 450V
R1= Potenciómetro de 100K lineal
R2= Resistencia de 100K 0.5W
R3= Resistencia de 39K 0.5W
R4= Resistencia de 1M 0.5W
R5= Resistencia de 1K 5W
R6= Resistencia de 1 ohm 1W
S1= Interruptor bipolar (DPST)
S2= Interruptor de un polo y dos posiciones (SPDT)
S3= Pulsador (que "cierre" al pulsarlo y retorne a la posición "abierto"
al soltarlo)
M1= Miliamperímetro de 1 mA (0.001A)
M20 Voltímetro 15V C.C. (opcional)
REG. - Es el circuito regulador para el voltaje de filamento, el cual debe
tener una salida variable entre 0 y 15V y poder soportar corrientes de 1.5A.
También deberá tener una salida "no variable" para la alimentación del Relé.
Puede usarse el circuito sugerido o utilizar el diseño que el técnico
prefiera, siempre y cuando reúna las especificaciones indicadas.
RL1= Relé de por lo menos 3 circuitos inversores. Con una bobina de
6 o 12V para poder ser alimentada desde el circuito REG.
L1 y L2= Dos lámparas de 5W 120V. También puede usar dos lamparas
de 5W 220V, pero en ese caso deben conectarse en paralelo.
N1= Un lamparita de Neón (para 120 o 220V CA)
Descripción General
L1 y L2 Actúan como limitadoras de corriente en los procesos de limpieza
o restauración, y sirven a su vez como indicadores visuales del proceso.
Por lo cual deben instalarse de forma que resulten visibles cuando se este
operando el aparato.
N1 es el indicador de cortocircuitos o "fugas" entre el filamento y cátodo.
S1 selecciona las funciones del equipo: probador o restaurador.
S2 selecciona los dos tipos de restauración: limpieza o reactivación.
Pulsando S3 se realiza el proceso de restauración seleccionado.
M1 indica la corriente de emisión del cátodo del cañón en prueba.
R1 controla la polarización de G1 (reja de control).
Prueba de un TRC.
Conecte el aparato al TRC. La forma para realizar esto queda a criterio del
técnico. Puede usar zócalos intercambiables para los diferentes tipos de TRC
o puede usar conectores individuales para conectar cada pin individualmente.
Coloque S1 en la posición probador.
Ajuste al mínimo (0) la tensión de filamento.
Encienda o conecte el aparato a la red.
Aumente la tensión de filamento hasta alcanzar el valor de funcionamiento
normal para el TRC en prueba (generalmente 6.3 o 12.6V).
Si el indicador N1 se enciende durante el proceso de prueba indicara que
existen "fugas" o un cortocircuito entre cátodo y filamento.
Coloque el potenciómetro R1 hacia el extremo de mínima tensión de
polarización (0V)
El miliamperímetro indicara el estado del cañón en prueba.
Un TRC nuevo puede alcanzar fácilmente el fondo de la escala (100%).
Una lectura del 40% o menos indica agotamiento del cañón probado.
Girando el potenciómetro R1 hacia el extremo de máxima polarización negativa
se debe alcanzar el punto de "corte" (lectura = 0) de emisión del TRC. Si
esto no ocurre es posible que exista un cortocircuito, partículas entre K y
G1 o el TRC puede estar "gaseoso" (un inapropiado vacío atmosférico).
En tubos de TV Color, la prueba debe repetirse en los tres cañones y la
lectura obtenida debe ser similar entre ellos (no más del 20% de diferencia).
Si al realizar la prueba de un TRC la lectura del miliamperímetro indica 50%
de la escala o más, No es recomendable aplicar ningún tipo de restauración,
pues con ese nivel de emisión, la imagen obtenida debe ser aceptable.
Si la lectura es baja (menos del 40%) se puede proceder a aplicar el proceso
de limpieza y luego efectuar una nueva medición. Si en esta se obtiene una
lectura aceptable (50% o más) no será necesario aplicar el proceso de reactivación.
Si la lectura continua siendo baja (menos del 50%) se puede proceder a
reactivación.
Nota: Antes de proceder a restaurar (limpiar o reactivar), se puede tener
una idea aproximada de cual será la reacción de ese cañón al proceso, elevando
un 10% la tensión del filamento. Si la lectura del miliamperímetro aumenta en
forma significativa es indicio de que puede tener una restauración exitosa.
Si la lectura del instrumento no sufre cambio o es mínimo (menos del 10%),
es muy probable que los resultados de la restauración sean nulos o mínimos.
Procesos de Restauración
Limpieza:
Es el proceso que debe intentarse primero, por ser el menos "drástico" para
el TRC. Si el resultado es satisfactorio no será necesario aplicar el proceso de
reactivación.
Coloque S1 en la posición restauración (abierto).
Coloque S2 el la posición limpieza (conectando a R5).
Eleve la tensión de filamento un 20% sobre el valor normal para esa pantalla
(7.5V para filamentos de 6,3V, o 15V para los de 12,6V)
Presione S3 durante 12 a 15 segundos y suéltelo.
Ajuste nuevamente la tensión de filamento al valor normal y luego S1 a la
posición de Prueba (cerrado).
Realice una prueba para verificar los resultados.
Reactivación
Si el proceso de limpieza no arrojo una mejora apreciable, puede intentarse
la Reactivación.
Coloque S1 en la posición restauración (abierto).
Coloque S2 el la posición reactivación (conectando a G2).
Eleve la tensión de filamento un 20% sobre el valor normal para esa pantalla.
Presione S3 y manténgalo presionado. Las lámparas se encenderán en forma
gradual o produciendo algunos destellos intermitentes para luego quedar
encendidas parcialmente. Cuando se estabilice, es decir, cuando dejen de
producir destellos o el brillo de las lámparas deje de aumentar suelte S3.
Esto no debe tomar más de 10 a 15 segundos. Atención: Jamás exceder los 20
segundos, pues podría ocasionar danos irreversibles al TRC.
Coloque S2 en la posición limpieza y aplique el proceso presionando S3
durante 10 segundos (debe aplicarse siempre limpieza después de haber
aplicado reactivación)
Ajuste nuevamente la tensión de filamento al valor normal y luego S1 a la
posición de prueba (cerrado).
Realice una prueba para verificar los resultados.
Si la reactivación no produjo resultados satisfactorios es indicio de que
el TRC no es "reactivable" y debe ser reemplazado o enviado a una empresa
especializada para realizar su reconstrucción (cambio de cañón).
NO aplique más de una reactivación a un TRC, si la primera no arrojó
resultados satisfactorios, difícilmente puedan mejorarse.
Nota: Mientras se aplica limpieza o reactivación en algunos TRC,
puede ocurrir que se encienda el indicador N1, esto es normal.
N1 no debe encender durante el procedimiento de prueba.
Una forma para tener una idea aproximada del tiempo que le queda de vida
a un TRC, es la siguiente:
Durante la prueba, esperar 60 segundos para que el cátodo alcance
plenamente la temperatura de funcionamiento, entonces desconectar el
filamento (o bajar rápidamente a 0V la tensión del mismo) y observar
el miliamperímetro si la aguja baja muy rápidamente la expectativa de
vida del tubo es corta. Cuanto más tiempo toma llegar a cero, mayor es
la expectativa de vida para el mismo.
Recomendaciones Generales
Descargue el ánodo antes de proceder a probar o restaurar el TRC.
No es recomendable aplicar ningún tipo de restauración, si la lectura de
M1 indica 50% o más, ya que a se nivel de emisión la imagen obtenida debe
ser aceptable.
No exceda de 20 segundos el tiempo que mantiene presionado el pulsador S3.
Intente siempre primero el procedimiento de limpieza.
Aplique siempre el procedimiento de limpieza después de haber aplicado
reactivación.
Comentarios
Si bien la restauración no es un proceso 100% eficaz; en el 80% de los
casos se obtienen alguna mejora en el rendimiento del TRC.