Que tal amigos.
Les traigo en este zip el cicuito completo condetalles de construccion para
armar un trasverter de hf tribanda de 20 - 40 - 80 metros con una salida de
potencia de 25 watts pudiendo trabajarlo en cualquier modo , ya sea AM o
BLU.

DESCRIPCION DEL CIRCUITO:
El circuito es realmente muy simple y trabaja exelente a pesar de usar
muy pocos componentes .

Empezaremos por los osciladores locales.

Se componen por tres osciladores a cristal dada su estabilidad y una etapa 
amplificadora compuesta por un bc 237.
El primer osc tiene una bobina en serie al cristal dada la alta frecuencia de 
este se la utiliza para hacer arrancar  al osc.
los demas osc no es necesario esta bobina.
El ajuste de los osc locales se efectua por medio de un par de trimers y en
el caso del primer osc se ajusta la bobina a la fo deseada.
El mezclador es del tipo DOBLE ANILLO BALANCEADO.
El unico detalle es que los diodos de este deben de estar apareados asique
de un puņado de ellos selecionaremos los que tengan aproximadamente el
mismo valor.
Los toroides son de 12 mm de diametro por 4 mm de espesor y las bobinas
son trifilares o sea se enrroscan 3 alambres de 0.3mm de espesor y se los
devana en c/u de los toroides siendo 12 vueltas de alambre trifilar.
Las bobinas de antena son conmutadas por diodos siendo estas armadas
sobre nucleos tipo toko 10k, son del tipo de las fi que tienen 10x10 mm
con un nucleo de 3 mm , teniendo como PISOS para debanar las 
bobinas.
Mas adelante detallaremos la construccion de cada una.
La llave de banda es del tipo de baquelita con tres posiciones por dos
pisos y dos polos.
Las coneciones a esta llave deberan hacerce con coaxil tipo rg 268
(coaxil de 52 ohms es tan finito como un cable de blindado de audio)
Es preferible este cable dado que no se ' derrite ' cuando es soldado y 
ademas es muy fino y muy facil de trabajar para este tipo de conexiones.
Las conexiones de los osc locales se hace con cualquier conductor aislado.
El circuito impreso puede hacerce en dos impresos uno con toda las etapas
de salida y otro con las fi osc locales y todo lo demas.
Los transformadores de las etapas de salida de debanaran sobre nucleos
de ferrite del tipo que se usan en los balunes de 300 a 75 de tv.
El ultimo trasformador se hara con cuatro de estros nucleos apilando dos
y dos coinsidiendo los orificios de modo tal de que quede un rectangulo
con cuatro orificios, ajustandolos con una lija para que coinsidan perfectamente
las caras donde estan los orificios y pegandolos .
Vale la aclaracion de que el mezclador y los filtros pasabajos de la salida se
apantallen con blindajes armando una cajita .
Las bobinas de estos filtros se debanaran sobre toroides de 2Cm de ancho por
cuatro milimetros de espesor y se debanara la cantidad de espiras que se menciona
todas se realizaran con alambre de 1mm de espesor.
En la entrada del mezclador hay un preset de 1k, este se ajustara para obtener
un nivel parejo en la entrada del mezclador cuando le inyectemos seņal proveniente
del BC, es un A.L.C para obtener un nivel de entrada lo mas parejo posible.
Este funciona controlando la amplitud de la senal de entrada al mezclador.
La etapa de salida esta compuesta por 2 bd137 y por un par de mrf475, en el
caso de no conseguirlos pueden reemplazar los mrf475 por los 2SC 1969.
En la primera etapa de salida, compuesta por un bd137 hay una conexion que se hara
hacia la salida de la llave de encendido, esto conmuta la polarizacion de este 
transistor haciendo que cuando no alla tension este fuera de la zona de conduccion.

CONSTRUCCION DE LAS BOBINAS:

Bobinas de antena:
Se las construira en nucleos toko 10k con alambre de 0.1 mm.
T1 =  7 vueltas       T2 =  7  vueltas y  1 vuelta del lado de la llave de banda.
T3 = 15 vueltas       T4 = 15 vueltas y 2 vueltas del lado de la llave de banda.
T5 = 32 vueltas       T6 = 32 vueltas y 4 vueltas del lado de la llave de banda.

L1 = 12 vueltas.
L2 = L3 = con alambre de 0.3 trifilar de bobinaran 12 espiras en toroide de 
12 mm por 3 o 4 de diametro.

Transformadores de salida:
Se debanaran T7,T8,T9 con alambre de 0.5 esmaltado , T7,T8 c/u sobre un nucleo de 
balun de tv y T9 seran 4 de estos como se explico anteriormente.
T7 = 1 vueta y 4 vueltas de secundario (secundario lado del segundo bd 137).
T8 = 1 vuelta y 4 vueltas con punto medio secundario (secundario del lado de los mrf).
T9 = cuatro vueltas con derivacion en el centro y una vuelta completa de secundario 
( secundario del lado de la antena).


______________________________________________________________________________

   LW7DQB   FRANCISCO                    LW7DQB@LW2EOV.1870.BA.ARG.SA
   MY BBS HOME LW2EOV                    ZIP CODE 1870 AVELLANEDA
                                         BUENOS AIRES
   ENJOY TCPIP AND WEBPAGES !!!          ARGENTINA
                                         SOUTH AMERICA
______________________________________________________________________________
