Receptor Regenerativo:

Intro:

En la práctica mas elemental, cualquiera sabe que si no se tienen, u obtienen luego de amplificar, al menos 0,3 V no se puede detectar(decodificar) una transmisión de onda electromagnética...

Para hacer una primer práctica, sugiero por ej. desarmar una tarjeta de navidad, y utilizar el parlantito de cristal de la siguiente forma: soldarle a sus 2 contactos un diodo detector de germanio(colita de rata). Ahora soldarle a uno de esos mismos contactos un cable y hacer contacto con éste en una canilla de agua..., al otro contacto soldarle un cable de 2 o mas metros(para usarlo de antena)... Si están en la zona norte de Rosario se escuchará claramente LT8, si están por ej. en nuestra querida Facultad, se escuchará LT3.

Si uno desearía detectar una señal de frecuencia bien determinada y de algún lugar mas lejano... es otro cantar, amigos!!!

Para detectar una única frecuencia, se puede utilizar un receptor Homodino: contiene amplificadores sucesivos sintonizados a la frecuencia a detectar... Si uno desearía sintonizar otra frecuencia, debería cambiar la sintonía de cada uno de esos amplificadores...

Para detectar una gama de frecuencias, seleccionando de a una, se utiliza generalmente un receptor Superheterodino... Éste consta de un resonador primario para buscar la frecuencia que se quiere, variando en paralelo a un oscilador local sintonizado por ej. de la siguiente forma: la frecuencia del oscilador local menos la del resonador de entrada sea siempre la misma(llamaremos a ésta Frecuencia Intermedia)... Luego se utiliza un transistor(en configuración Base y Emisor común) para "mezclarlas", y todas las etapas amplificadoras siguientes, quedan siempre en sintonía para esa frecuencia intermedia!!!.

Al Tema:

-Aquí un sencillo receptor, con sensibilidad similar a un Super Heterodino(cuyo circuiterío sería mucho mas complejo), es raro: "ES UN RECEPTOR CON REALIMENTACIÓN POSITIVA, Y TAMBIÉN EMITE A LA MISMA FRECUENCIA DE LA RADIACIÓN QUE SINTONIZA", es como una estación repetidora pero sin cambio de frecuencia... se usaba hace mucho tiempo en la era de los Pentodos(antes de los Transistores, eran válvulas de 3 grillas), yo lo vi por primera vez cuando era un niño, en un libro de radios a galena(en lugar de diodos detectores de germanio, te enseñaban a derretir plomo en una tapita de talco y tirarle una piedrita de azufre... luego se detectaba con un alambrecito afilado, a los Homodinos se los llamaba Neutrodinos... y por todos lados había etapas Push Pull... que época !!!), en su momento obviamente no entendía bien su funcionamiento pero me agradaba, años después lo mencionaba en mis clases de electrónica de telecomunicaciones como lindo bichito pero descartado, se había dejado de usar debido a su sonido constante de fondo como el que se hace cuando uno pide que hagan silencio... IMBANCABLE SI ARRIBA DE ESE RUIDO HAY UN LOCUTOR HABLANDO !!!

No lo tuve en cuenta al realizar el diseño del Radiómetro hasta que... UN VALIOSO INTEGRANTE DE LA LISTA DE CORREO DOCENTES, ME ESCRIBIÓ MENCIONÁNDOLO !!! GRACIAS AMIGO !!! ÉSTE SISTEMA FORMA PARTE AHORA DEL RADIOTELESCOPIO!!!

Es un Oscilador. A la etapa osciladora la rigen principalmente: L y C2, la realimentación positiva pasa por: C4 y C3... Cuando se varia C2 el transistor oscila en otra frecuencia y sintoniza esa nueva frecuencia, C5 varia el volumen.

El transistor está en configuración Base Común.

La bobina se forma con hilo de cobre de 0.2 mm.