Sirena niebla 


Esta sirena produce un tono bajo y fuerte semejante a las sirenas de niebla de buques. Para el correcto funcionamiento de la sirena de niebla se necesita un altavoz de 8 Ω. Es aconsejable probar varios altavoces y seleccionar el altavoz con la mejor reproducción  y la intensidad de sonido más fuerte. Es absolutamente necesario que el altavoz esté ubicado en una caja para obtener así una perfecta reproducción de las frecuencias bajas. Es importante poner un pequeño disipador en el transistor de potencia (2N2905 o BC160 o BC161 dependiendo del utilizado). El transistor no indicado es un BC337. El tono deseado se puede arreglar con el potenciómetro variable. 

Alimentación : 

· V max: simple 12V DC 

· I  max: 0.3A
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