Timbre musical


Este timbre es una excelente alternativa a la clásica chicharrita o al ya archifamoso ding-dong.
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La idea es que con dos pilas se pueda lograr un timbre, agradable al oído, que no asuste como lo hace el clásico chirrido de los zumbadores. Para ello usamos un chip de la casa Unicorn Microelectronics (UMC) que está diseñado específicamente para esa tarea. Se trata del UM66TxxL que no es un solo chip sino una familia de integrados que difieren entre si del sufijo indicado arriba con dos x. Dependiendo del sufijo será la melodía obtenida. Ver mas adelante la tabla de melodías disponibles.
El principio de funcionamiento es mas que evidente. Las pilas proveen de 3v, necesarios para alimentar el chip y, al mismo tiempo, el circuito amplificador de salida. El transistor NPN lo que hace es dar al parlante la potencia necesaria para que la melodía generada por el chip se pueda escuchar a un nivel adecuado. En tanto el resistor de 220 ohms limita la corriente para que, cuando se presione el pulsador, no se descarguen las pilas. El pulsador lo que hace es cortocircuitar el capacitor haciendo que este se descargue por completo. Adicionalmente el cierre del pulsador impide alimentar al chip, quedando sus dos terminales de alimentación a masa. Cuando se suelta el pulsador el capacitor se carga y el integrado recibe alimentación haciendo correr la melodía. Una vez que la melodía llega a su fin el parlante se silencia dado que este chip no incluye la función loop. De esta forma el capacitor hace las veces de filtro de disparo, amortiguando en parte los falsos contactos que se pudiesen producir. 
El circuito en modo espera consume menos de 1mA y cuando la melodía está tocando consume 3mA. Eso nos indica que un par de pilas chicas pueden darnos mas de 12 meses de timbre sin problemas.
Dado que el pulsador no actúa sobre una entrada de disparo o un circuito lógico sino haciendo un mero corto se lo puede montar en un pulsador ruidoso o de exteriores, incluso con largos cables, sin problemas.
Por lo explicado arriba cuando se presione el pulsador la melodía comenzará a tocar, silenciándose cuando esta llegue a su fin.
Las melodías que esta familia de chips genera son:
	Chip
	Melodías

	UM66T01
	Jingle bells + Santa Claus is coming to town + We wish you a marry X'mas

	UM66T02
	Jingle bells

	UM66T04
	Jingle bells + Rudolph, the red-nosed Reindeer + Joy to the world

	UM66T05
	Home Sweet Home

	UM66T06
	Let me call you sweet heart

	UM66T08
	Happy birtday to you

	UM66T09
	Wedding March (Mendelssohn)

	UM66T11
	Love me tender, love me true

	UM66T13
	Easter Parade

	UM66T19
	For Elise

	UM66T32
	Waltz

	UM66T33
	Mary had a little lamb

	UM66T34
	The train is running fast

	UM66T68
	It's a small world


