Este circuito es un cargador automatico de baterias de 12v.Este dispositivo puede estar permanentemente conectado a la bateria, ya que una vez se cargue esta, se desconecta automaticamente

Alimentacion: 
V max: red electrica 
I  max: 
Componentes:
1N4742 Zener 12v 1A puente rectificador de 3A D 1N5407 
transf  12V 3A LD1 Led de 5mm   
